Распоряжение ОАО "РЖД" от 05.08.2015 N 1976р
"О внесении изменений в Технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию пути"	

ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 августа 2015 г. N 1976р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТЕХНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РАБОТЫ
ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ПУТИ

В целях повышения эффективности организации труда работников хозяйства пути за счет совершенствования технологии выполнения работ по текущему содержанию пути:
1. Утвердить с учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации ОАО "Российские железные дороги" Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей прилагаемые изменения, которые вносятся в Технически обоснованные нормы времени на работы по текущему содержанию пути, утвержденные ОАО "РЖД" 30 марта 2009 г.
2. Начальнику Центральной дирекции инфраструктуры Супруну В.Н. обеспечить доведение до сведения причастных работников изменений, утвержденных настоящим распоряжением, и введение их в подведомственных структурных подразделениях в порядке и сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации.

Вице-президент ОАО "РЖД"
А.В.ЦЕЛЬКО

Утверждены
распоряжением ОАО РЖД
от 5 августа 2015 г. N 1976р

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕХНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ
НА РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ПУТИ

1. Нормы времени N 38, 39, 42, 43 раздела II изложить в следующей редакции:

НОРМА ВРЕМЕНИ N 38

Наименование работы - смена деревянных шпал на железобетонные (одиночная)
Условия работы
1. Новые шпалы развезены и разложены на обочине земляного полотна у мест смены.
2. Участок пути звеньевой с рельсами типов Р65 и Р50, балласт щебеночный.
3. Деревянная шпала на скреплении раздельном КД (К-4) и смешанном костыльном ДО заменяется на железобетонную на скреплении КБ.
4. При смене одной шпалы производится ослабление шурупов или наддергивание основных костылей на семи концах шпал для свободного вывешивания рельса.
5. Питание ЭШП-9 электрической энергией производится от токоотборных точек. При использовании передвижной электростанции работа машиниста нормой не учтена, учитывается отдельно и составляет на измеритель работы 0,025 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	3	
Монтер пути 3-го разряда	3	
Итого:	6	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути	3,5	
Измеритель работы - 1 шпала	
Норма времени, нормо-ч.	
перегон	станция	
смена скреплений на КБ	
КД (К-4)	ДО	КД (К-4)	ДО	
	число костылей		число костылей	
	8	10		8	10	
2,5	1,90	2,6	2,0	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отрывка балласта из шпального ящика с устройством выхода в одну сторону:							
	- перегон	шпальный ящик	2	вилы для щебня, лом остроконечный	1	24,2	24,2	
	- станция	то же	2	то же	1	30,4	30,4	
2	Снятие противоугонов	противоугон	2	ключ фасонный	2	0,088	0,18	
3	Ослабление гаек клеммных болтов на 3 - 5 оборотов на семи смежных шпалах с заменяемой
при скреплении КД (К-4)	гайка	4	ключ торцовый	28	0,42	11,8	
	Наддергивание основных костылей на семи смежных шпалах с заменяемой при скреплении ДО	костыль	4	лом лапчатый	42	0,19	7,98	
4	Вывертывание шурупов	шуруп	2	ключ торцовый	8	1,46	11,73	
	Отвинчивание и снятие гаек, пружинной шайбы, клеммы и удаление клеммных болтов	болт	2	то же	4	1,334	5,34	
	Выдергивание всех костылей на шпале: 8	костыль		лом лапчатый				
	10	то же	2	то же	8	0,224	1,79	
	Снятие подкладок с вывеской рельсов при скреплении ДО	подкладка	2	молоток костыльный, лом лапчатый	10	0,224	2,24	
			2		2	0,972	1,94	
5	Установка гидравлических домкратов под подошву рельсов с подготовкой места установки	установка	2	когти для щебня	2	0,820	1,64	
6	Вывешивание пути	вывешивание	2	домкрат	2	1,13	2,26	
7	Сдвижка шпалы в отрытый ящик	шпала	2	лом остроконечный	1	3,28	3,28	
8	Вытаскивание шпалы на обочину или междупутье:							
	- перегон	то же	2	клещи шпальные	1	3,47	3,47	
	- станция	то же	2	то же	1	3,79	3,79	
9	Выборка балласта в средней части постели шпал на длину 70 см для обеспечения просвета между шпалой и балластным слоем до 10 см	шпала	2	вилы щебеночные	1	4,49	4,49	
10	Надвижка новой шпалы на металлический лист для затаскивания в путь	то же	6	лом остроконечный	1	4,50	4,50	
11	Затаскивание новой шпалы в путь	то же	6	лист металлический	1	7,04	7,04	
12	Удаление металлического листа	лист	2	-	1	2,00	2,00	
13	Укладка нашпальных прокладок	прокладка	2	-	2	1,67	3,34	
13	Установка подкладок, подрельсовых прокладок	прокладка	4	-	2	0,694	1,39	
14	Опускание пути со снятием гидравлических домкратов	опускание	2	домкрат	2	1,14	2,28	
15	Постановка клемм в сборе и закрепление гаек клеммных болтов	гайка	2	ключ торцовый	4	0,71	2,84	
16	Постановка закладных болтов	болт	4	-	4	0,359	1,44	
17	Постановка изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб	то же	4		4	0,935	3,74	
18	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов новой шпалы	гайка	4	ключ торцовый	4	0,691	2,76	
19	Подтягивание гаек клеммных болтов на 3 - 5 оборотов на семи смежных шпалах с заменяемой при скреплении КД (К-4)	гайка	4	ключ торцовый	28	0,54	15,1	
	Добивка наддернутых костылей на семи смежных шпалах с заменяемой при скреплении ДО	костыль	4	лом лапчатый	42	0,05	2,10	
20	Подбивка шпалы на длине 1 м от ее торцов	шпала	4	ЭШП-9	1	5,36	5,36	
21	Подброска балласта при подбивке шпалы	то же	2	вилы щебеночные	1	1,36	1,36	
22	Засыпка шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта, оправка балластной призмы:							
	- на перегоне	то же	6	вилы щебеночные, трамбовка деревянная	1	8,66	8,66	
	- на станции	то же	6	то же	1	10,1	10,1	
	Итого:	скрепление:	КД (К-4)	- перегон		132	
				- станция		140	
			ДО	- перегон			
				число костылей на шпале:	8	100	
					10	100	
				- станция			
				число костылей на шпале:	8	108	
					10	108	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	место смены		
	перегон	станция		
	скрепления		
	КД (К-4)	ДО	КД (К-4)	ДО		
		число костылей		число костылей		
		8	10		8	10		
Tоп	132	100	140	108	-	
Tпз	5,15	3,90	5,46	4,21	3,9	
Tоб	1,32	1,00	1,40	1,08	1,0	
Tпотл	10,0	7,60	10,6	8,21	7,6	
T	148
или 2,5 нормо-ч.	113
или 1,90 нормо-ч	157
или 2,6 нормо-ч.	122,0
или 2,0 нормо-ч.	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 39

Наименование работы - смена железобетонных шпал (одиночная) на щебеночном балласте при раздельном скреплении КБ
Условия работы
1. Новые шпалы развезены и разложены у мест смены.
2. Участок пути бесстыковой или звеньевой, рельсы типов Р65 или Р75, балласт щебеночный.
3. При смене одной шпалы производится ослабление гаек клеммных болтов на семи концах шпал для свободного вывешивания рельса.
4. Питание ЭШП-9 электрической энергией производится от токоотборных точек. При использовании передвижной электростанции работа машиниста нормой не учтена, учитывается отдельно и составляет на измеритель работы 0,025 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтеры пути 4-го разряда	4	
Монтеры пути 3-го разряда	2	
Итого:	6	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути	3,7	
Измеритель работы - 1 шпала	
Норма времени, нормо-ч.	
перегон	станция	
2,3	2,4	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отрывка балласта из прилегающего к шпале ящика и у торцов ниже подошвы шпалы на 5 см:							
	- перегон	шпальный ящик	3	вилы для щебня, лом остроконечный	1	17,6	17,6	
	- станция	то же	3	то же	1	23,4	23,4	
2	Ослабление гаек клеммных болтов на 3 - 5 оборотов на семи шпалах и сменяемой	гайка	3	ключ торцовый	32	0,420	13,4	
3	Установка гидравлических домкратов под подошву рельсов с подготовкой места установки	установка	2	Когти для щебня	2	0,820	1,64	
4	Подведение металлического листа в отрытый ящик	подведение	4	-	1	2,00	2,00	
5	Отвинчивание и снятие гаек закладных болтов	гайка	4	ключ торцовый	4	0,602	2,41	
6	Снятие двухвитковых и плоских шайб и изолирующих втулок	болт	4	-	4	0,874	3,50	
7	Вытаскивание закладных болтов	то же	4	-	4	0,35	1,4	
8	Вывешивание пути	вывешивание	2	домкраты	2	1,13	2,26	
9	Сдвижка подкладок по подошве рельса и снятие прокладок	подкладка	4	молоток костыльный	2	0,857	1,71	
10	Сдвижка шпалы в отрытый ящик	шпала	4	лом остроконечный	1	3,28	3,28	
11	Вытаскивание старой шпалы	шпала	6	лист металлический	1	6,57	6,57	
12	Выборка балласта в средней части постели шпал на длину 70 см для обеспечения просвета между шпалой и балластным слоем до 10 см	то же	6	вилы щебеночные	1	4,49	4,49	
13	Надвижка новой шпалы на металлический лист для затаскивания в путь	шпала	6	лом остроконечный	1	4,50	4,50	
14	Затаскивание новой шпалы на место, удаление металлического листа	шпала	6	лист металлический	1	9,04	9,04	
15	Надвижка подкладок на место, укладка прокладок и опускание пути, снятие домкратов	прокладка	4	молоток костыльный, домкраты	2	3,12	6,24	
16	Постановка закладных болтов	болт	4	-	4	0,359	1,44	
17	Постановка изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб	то же	4	-	4	0,935	3,74	
18	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов новой шпалы	гайка	4	ключ торцовый	4	0,691	2,76	
19	Закрепление гаек клеммных болтов на 3 - 5 оборотов на новой шпале	то же	2	то же	4	0,540	2,16	
20	Подбивка шпалы на длине 1 м от ее торцов	шпала	4	ЭШП-9	1	5,36	5,36	
21	Подброска балласта при подбивке шпалы	то же	2	вилы щебеночные	1	1,36	1,36	
22	Закрепление гаек клеммных болтов на 3-5 оборотов на семи смежных шпалах	гайка	6	ключ торцовый	28	0,54	15,1	
23	Засыпка шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта, оправка балластной призмы:							
	- на перегоне	шпальный ящик	6	вилы щебеночные, трамбовки деревянные	1	8,66	8,66	
	- на станции	то же	6	то же	1	10,1	10,1	
	Итого:	- на перегоне	120,6	
		- на станции	130,0	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	место смены		
	перегон	станция		
Tоп	120,6	130,0	-	
Tпз	4,70	5,07	3,9	
Tоб	1,21	1,30	1,0	
Tпотл	9,17	9,88	7,6	
T	135,7 или 2,3 нормо-ч	146,3 или 2,4 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 42

Наименование работы - ручные работы при смене деревянных шпал на железобетонные машиной для смены шпал МСШУ
Условия работы
1. Работа выполняется в "окно".
2. Участок пути звеньевой с рельсами типов Р65 и Р50, балласт щебеночный.
3. Деревянная шпала на скреплении раздельном КД (К-4) и смешанном костыльном ДО заменяется на железобетонную на скреплении КБ.
4. Материалы верхнего строения пути: железобетонные шпалы, прокладки, подкладки, закладные и клеммные болты развезены и разложены по местам смены заранее вдоль пути.
5. Шпалы меняются выборочно, отбраковка нестандартных шпал производится заранее.
6. Исправление просадок и перекосов, выправка пути, регулировка в плане выправленного участка учитываются отдельными нормами.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	1	
Монтер пути 3-го разряда	1	
Итого:	2	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути	3,4	
Измеритель работы - 1 шпала	
Норма времени, нормо-ч.	
перегон	станция	
скрепления	
КД (К-4)	ДО	КД (К-4)	ДО	
	число костылей		число костылей	
	8	10		8	10	
1,32	1,11	1,12	1,46	1,25	1,26	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отрывка балласта из шпального ящика с устройством выхода в одну сторону:							
	- перегон	шпальный ящик	2	вилы для щебня, лом остроконечный	1	24,2	24,2	
	- станция	то же	2	то же	1	30,4	30,4	
2	Снятие противоугонов	противоугон	2	ключ фасонный	2	0,088	0,18	
3	Вывертывание шурупов	шуруп	2	ключ торцовый	8	1,46	11,73	
	Отвинчивание и снятие гаек клеммных болтов	гайка	2	то же молоток	4	0,670	2,68	
	Снятие подкладок при скреплении КД (К-4)	под кладка	2	костыльный, лом лапчатый	2	0,310	0,62	
	Выдергивание всех костылей на шпале:							
	8	костыль	2	лом лапчатый	8	0,224	1,79	
	10	то же	2	то же	10	0,224	2,24	
	Снятие подкладок при скреплении ДО	подкладка	2	молоток костыльный, лом лапчатый	2	0,972	1,94	
4	Выборка балласта в средней части постели шпал на длину 70 см для обеспечения просвета между шпалой и балластным слоем до 10 см	шпала	2	вилы щебеночные	1	4,49	4,49	
5	Раскладка элементов скрепления	штук	2	-	18	0,130	2,34	
6	Постановка резиновых (изолирующих) прокладок под подкладки	прокладка	2	-	2	1,67	3,34	
7	Установка подкладок на место	подкладка	2	-	2	0,592	1,18	
8	Установка подрельсовых (амортизационных) прокладок	про кладка	2	-	2	0,102	0,204	
9	Постановка клемм в сборе и закрепление гаек клеммных болтов	гайка	2	ключ торцовый	4	0,71	2,84	
10	Постановка закладных болтов	болт	2	-	4	0,359	1,44	
11	Постановка изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб	то же	2	-	4	0,935	3,74	
12	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов новой шпалы	гайка	2	ключ торцовый	4	0,691	2,76	
13	Засыпка шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта, оправка балластной призмы:							
	- на перегоне	то же	2	вилы щебеночные, трамбовка деревянная	1	8,66	8,66	
	- на станции	то же	2	то же	1	10,1	10,1	
	Итого:	скрепление:	КД (К-4)	- перегон		70,4	
				- станция		78,0	
			ДО	- перегон			
				число костылей на шпале:	8	59,1	
					10	59,6	
				- станция			
				число костылей на шпале:	8	66,8	
					10	67,2	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	место смены		
	перегон	станция		
	скрепления		
	КД (К-4)	ДО	КД (К-4)	ДО		
		число костылей		число костылей		
		8	10		8	10		
Tоп	70,4	59,1	59,6	78,0	66,8	67,2	-	
Tпз	2,75	2,30	2,32	3,04	2,61	2,62	3,9	
Tоб	0,70	0,59	0,60	0,78	0,67	0,67	1,0	
Tпотл	5,35	4,49	4,53	5,93	5,08	5,11	7,6	
T	79,2
или 1,32 нормо-ч.	66,5
или 1,11 нормо-ч	67,1
или 1,13 нормо-ч	87,8
или 1,46 нормо-ч.	75,2
или 1,25 нормо-ч.	75,6
или 1,26 нормо-ч.	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 43

Наименование работы - ручные работы при смене железобетонных шпал машиной для смены шпал МСШУ
Условия работы
1. Работа выполняется в "окно".
2. Участок пути бесстыковой или звеньевой с рельсами типа Р65, балласт щебеночный, скрепление раздельное КБ.
3. Материалы верхнего строения пути: железобетонные шпалы, прокладки развезены и разложены по местам смены заранее вдоль пути.
4. Шпалы меняются выборочно, отбраковка нестандартных шпал производится заранее.
5. Исправление просадок и перекосов, выправка пути, регулировка в плане выправленного участка учитываются отдельными нормами.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтеры пути 4-го разряда	1	
Монтеры пути 3-го разряда	1	
Итого:	2	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути	3,5	
Измеритель работы - 1 шпала	
Норма времени, нормо-ч.	
перегон	станция	
0,9	1,04	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отрывка балласта из прилегающего к шпале ящика и у торцов ниже подошвы шпалы на 5 см:							
	- перегон	шпальный ящик	2	вилы для щебня, лом остроконечный	1	17,6	17,6	
	- станция	то же	2	то же	1	23,4	23,4	
2	Ослабление гаек клеммных болтов на 3 - 5 оборотов	гайка	2	ключ торцовый	4	0,420	1,68	
3	Отвинчивание и снятие гаек закладных болтов	то же	2	ключ торцовый	4	0,602	2,41	
4	Снятие двухвитковых и плоских шайб и изолирующих втулок	болт	2		4	0,874	3,50	
5	Вытаскивание закладных болтов	то же	2	-	4	0,35	1,4	
6	Сдвижка подкладок по подошве рельса и снятие прокладок	подкладка	2	молоток костыльный	2	0,857	1,71	
7	Укладка прокладок, надвижка подкладок на место	подкладка	2	-	2	0,592	1,18	
8	Постановка закладных болтов	болт	2	-	4	0,359	1,44	
9	Постановка изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб	то же	2	-	4	0,935	3,74	
10	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов новой шпалы	гайка	2	ключ торцовый	4	0,691	2,76	
11	Закрепление гаек клеммных болтов на 3 - 5 оборотов на новой шпале	то же	2	то же	4	0,540	2,16	
12	Засыпка шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта, оправка балластной призмы:							
	- на перегоне	шпальный ящик	2	вилы щебеночные, трамбовка деревянная	1	8,66	8,66	
	- на станции	то же	2	то же	1	10,1	10,1	
	Итого:	на перегоне	48,2	
		на станции	55,5	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	место смены		
	перегон	станция		
Tоп	48,2	55,5	-	
Tпз	1,88	2,16	3,9	
Tоб	0,48	0,56	1,0	
Tпотл	3,66	4,22	7,6	
T	54,2 или 0,90 нормо-ч	62,4 или 1,04 нормо-ч	-	

2. Нормы времени N 65, 67, 92, 95, 96, 97, 121 раздела III изложить в следующей редакции:

НОРМА ВРЕМЕНИ N 65

Наименование работы - регулировка рельсо-шпальной решетки в плане рычажными приборами
Условия работы
1. Работа выполняется на звеньевом пути с деревянными шпалами.
2. Величина сдвижки пути до 60 мм.
3. Сдвижка пути в кривых участках с рельсами типов Р65 и Р50 на щебеночном балласте производится десятью приборами, с рельсами типа Р50 на гравийном и гравийно-песчаном - восьмью, в прямых участках с рельсами типов Р65 и Р50 на щебеночном балласте - девятью, с рельсами типа Р50 на гравийном и гравийно-песчаном - семью.
4. Эпюра шпал 2000 или 1840 шт. на 1 км пути.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
	Тип рельсов и род балласта	
	Р65 и Р50, щебеночный	Р50, гравийный и гравийно-песчаный	
	участки пути	
	кривые	прямые	кривые	прямые	
Монтеры пути 3-го разряда	10	9	8	7	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,0	
Измеритель работы - 100 м пути	
Норма времени (нормо-ч)	
Эпюра шпал, шт. на 1 км	Участки пути	
	кривые	прямые	
	род балласта	
	щебеночный	гравийный и гравийно-песчаный	щебеночный	гравийный и гравийно-песчаный	
	тип рельсов	
	Р65	Р50	Р50	Р65	Р50	Р50	
2000	7,60	7,05	4,80	6,98	6,40	4,27	
1840	7,40	6,87	4,68	6,78	6,20	4,17	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отрывка балласта у торцов шпал в сторону сдвижки, балласт:							
	- при эпюре шпал 2000 шт.:							
	- щебеночный	торец шпалы	10	вилы щебеночные	200	0,600	120	
	- гравийный и гравийно-песчаный	то же	8	лопата штыковая	200	0,350	70,0	
	- при эпюре 1840 шт.:							
	- щебеночный	то же	9	вилы щебеночные	184	0,600	110	
	- гравийный и гравийно-песчаный	то же	7	лопата штыковая	184	0,350	64,4	
2	Сдвижка пути с подготовкой мест установки, установкой и снятием рычажных приборов:							
	- кривые, балласт:							
	- щебеночный							
	рельсы типов:							
	Р65	1 м пути	10	когти для щебня, рычажные приборы	100	2,27	227	
	Р50	то же	10	то же	100	1,98	198	
	- гравийный и гравийно-песчаный							
	рельсы типа:							
	Р50	то же	8	лопата штыковая, рычажные приборы	100	1,52	152	
	- прямые, балласт:							
	- щебеночный							
	рельсы типов:							
	Р65	то же	9	когти для щебня, рычажные приборы	100	1,94	194	
	Р50	то же	9	то же	100	1,63	163	
	- гравийный и гравийно-песчаный							
	рельсы типа:							
	Р50	то же	7	лопата штыковая, рычажные приборы	100	1,24	124	
3	Заделка балластом торцов шпал и мест установки рычажных приборов, трамбование балласта у торцов шпал и в шпальных ящиках после сдвижки пути							
	- кривые, балласт:							
	- щебеночный	1 м пути	10	вилы щебеночные, трамбовка	100	0,580	58,0	
	- гравийный и гравийно-песчаный	то же	8	деревянная лопата совковая, трамбовка деревянная	100	0,339	33,9	
	- прямые, балласт:							
	- щебеночный	1 м пути	9	вилы щебеночные, трамбовка деревянная	100	0,580	58,0	
	- гравийный и гравийно-песчаный	то же	7	лопата совковая, трамбовка деревянная	100	0,339	33,9	
	Итого:	участки пути:	1840 шт.	2000 шт.	
		- кривые, балласт щебеночный,			
		рельсы типов:			
		Р65	395	405	
	Р50	366	376	
	гравийный и гравийно-песчаный,			
	рельсы типов:			
	Р50	250	256	
	- прямые, балласт щебеночный,			
	рельсы типов:			
	Р65	362	372	
	Р50	331	341	
	гравийный и гравийно-песчаный,			
	рельсы типа:			
	Р50	222	228	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	участки пути		
	кривые	прямые		
	род балласта		
	щебеночный	гравийный и гравийно-песчаный	щебеночный	гравийный и гравийно-песчаный		
	тип рельсов		
	Р65	Р50	Р50	Р65	Р50	Р50		
	Эпюра шпал 1840 шт. на 1 км пути		
Tоп	395	366	250	362	331	222	-	
Tпз	15,4	14,3	9,75	14,1	12,9	8,66	3,9	
Tоб	3,95	3,66	2,50	3,62	3,31	2,22	1,0	
Tпотл	30,0	27,8	19,0	27,5	25,2	16.9	7,6	
T	444 или 7,40 нормо-ч	412 или 6,87 нормо-ч	281 или 4,68 нормо-ч	407 или 6,78 нормо-ч	372 или 6,20 нормо-ч	250 или 4,17 нормо-ч	-	
	Эпюра шпал 2000 шт. на 1 км пути		
Tоп	405	376	256	372	341	228	-	
Tпз	15,8	14,7	9,98	14,5	13,3	8,89	3,9	
Tоб	4,05	3,76	2,56	3,72	3,41	2,28	1,0	
Tпотл	30,8	28,6	19,5	28,3	25,9	17,3	7,6	
T	456 или 7,60 нормо-ч	423 или 7,05 нормо-ч	288 или 4,80 нормо-ч	419 или 6,98 нормо-ч	384 или 6,40 нормо-ч	256 или 4,27 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 67

Наименование работы - регулировка стыковых зазоров на пути со скреплением КБ
Условия работы
1. Регулировка стыковых зазоров производится без разрыва рельсовой колеи по заранее составленному графику регулировки.
2. Регулировка зазоров производится гидравлическим разгоночным прибором РН-01А.
3. Ослабление гаек стыковых болтов производится на половине накладок, направленной в сторону перемещения рельсов.
4. Участок двухпутный, нетормозной, рельсы 12,5 м и 25 м типов Р50, Р65 и Р75 с четырех или шестидырными накладками, эпюра 1840 шпал на 1 км.
5. При необходимости регулировки дополнительного стыкового зазора к норме времени на выполненный объем на ослабление и закрепление гаек стыковых болтов на один стык добавлять при накладках: четырехдырных - 0,126 нормо-ч.; шестидырных - 0,189 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	4	
Монтер пути 3-го разряда	4	
Итого	8	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,5	
Измеритель работы - 100 м рельсовой нити	
Норма времени, нормо-ч.	
длина рельсов, м	
12,5	25	
накладки	
четырехдырные	шестидырные	четырехдырные	шестидырные	
тип рельсов	
Р50	Р65 и Р75	Р50	Р65 и Р75	Р50	Р65 и Р75	Р50	Р65 и Р75	
8,4	8,6	8,9	9,1	7,8	7,9	8,0	8,2	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин.	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ослабление гаек стыковых болтов на 1 - 2 оборота							
	- накладки четырехдырные при длине рельсов:							
	12,5 м	болт	2	ключ путевой	32	0,735	23,52	
	25 м	то же	2	то же	16	0,735	11,76	
	- накладки шестидырные при длине рельсов:							
	12,5 м	то же	2	то же	48	0,735	35,3	
	25 м	то же	2	то же	24	0,735	17,6	
2	Ослабление клеммных болтов 3 - 5 оборотов	болт	4	ключ торцовый	368	0,420	154,6	
3	Продольное перемещение рельсов до нормальной величины зазоров в стыках (установка и приведение прибора в рабочее положение, установка и снятие прозорников-прокладок, приведение прибора в транспортное положение с перемещением к следующему стыку) при длине рельсов:							
	12,5 м							
	и типах рельсов:							
	Р50	м рельсовой нити	8	гидравлический прибор РН-01, прозорники-прокладки, прозорники стыковые	100	0,358	35,8	
	Р65 и Р75	то же	8	то же	100	0,470	47,0	
	25 м							
	и типах рельсов:							
	Р50	то же	8	то же	100	0,311	31,1	
	Р65 и Р75	то же	8	то же	100	0,411	41,1	
4	Простукивание рельсовой нити с боков	то же	1	кувалда деревянная	100	0,0286	2,86	
5	Закрепление ослабленных гаек стыковых болтов							
	- накладки четырехдырные при длине рельсов:							
	12,5 м	болт	2	ключ путевой	32	0,945	30,2	
	25 м	то же	2	то же	16	0,945	15,1	
	- накладки шестидырные при длине рельсов:							
	12,5 м	то же	2	то же	48	0,945	45,4	
	25 м	то же	2	то же	24	0,945	22,7	
6	Закрепление клеммных болтов	то же	4	ключ торцовый	368	0,540	198,7	
	Итого:	- накладки четырехдырные			
		длина рельсов:	12,5 м,		тип рельсов	Р50	445,7	
						Р65 и Р75	456,7	
			25 м,		тип рельсов	Р50	414,16	
						Р65 и Р75	424,16	
		- накладки шестидырные					
		длина рельсов:	12,5 м,		тип рельсов	Р50	472,7	
						Р65 и Р75	483,9	
			25 м,		тип рельсов	Р50	427,6	
						Р65 и Р75	437,6	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин.	% к Tоп	
	длина рельсов		
	12,5	25		
	накладки		
	четырехдырные	шестидырные	четырехдырные	шестидырные		
	Тип рельсов		
	Р50	Р65 и Р75	Р50	Р65 и Р75	Р50	Р65 и Р75	Р50	Р65 и Р75		
Tоп	445,72	456,7	472,7	483,9	414,16	424,16	427,6	437,6	-	
Tпз	17,4	17,82	18,4	19,3	16,15	16,54	16,7	17,1	3,9	
Tоб	4,46	4,57	4,7	4,84	4,1	4,24	4,3	4,4	1,0	
Tпотл	33,9	34,73	36,0	36,8	31,5	32,24	32,5	33,3	7,6	
T	501,5 или 8,4 нормо-ч.	514,0 или 8,6 нормо-ч.	532,0 или 8,9 нормо-ч.	544,8 или 9,1 нормо-ч.	466,0 или 7,8 нормо-ч.	477,2 или 7,9 нормо-ч	481,1 или 8,0 нормо-ч.	492,4 или 8,2 нормо-ч.	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 92

Наименование работы - смена подкладок при раздельном скреплении (одиночная)
Условия работы
1. Новые подкладки разложены по местам смены.
2. Участок пути бесстыковой или звеньевой, рельсы типов Р75, Р65 и Р50, шпалы железобетонные со скреплением КБ и деревянные КД (К-4), балласт щебеночный.
3. Для смены подкладки ослабляют гайки клеммных болтов по трем концам дополнительно с каждой стороны для свободного вывешивания рельса.
4. Одиночную смену подкладок на бесстыковом пути при температуре рельсов, превышающей температуру закрепления плети на 15 °C и больше, можно выполнять одновременно не чаще, чем через 10 шпал.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
	тип скреплений	
	КБ	КД (К-4)	
Монтер пути 4-го разряда	2	1	
Монтер пути 3-го разряда	-	2	
Итого	2	3	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути	3,8	3,4	
Измеритель работы - 1 подкладка	
Норма времени, нормо-ч.	0,54	0,71	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка скреплений от грязи	конец шпалы	1	скребок	7	0,522	3,65	
2	Зачистка заусенцев на шпале с антисептированием зачищенных мест и уборкой щепы	то же	1	дексель, кисть	1	0,689	0,689	
3	Вывертывание шурупов	шуруп	1	ключ торцовый	4	1,46	5,84	
4	Отвинчивание гаек клеммных болтов и снятие клемм с болтами	болт	1	то же	2	0,550	1,10	
5	Ослабление гаек клеммных болтов на 2 - 3 оборота на шести смежных концах шпал	гайка	2	то же	12	0,23	2,76	
6	Отвинчивание и снятие гаек закладных болтов	гайка	1	торцовый ключ	2	0,602	1,20	
7	Снятие двухвитковых и плоских шайб и изолирующих втулок	болт	1	-	2	0,874	1,75	
8	Вытаскивание закладных болтов	то же	1	-	2	0,35	0,7	
9	Установка гидравлического домкрата с подготовкой места установки	установка	1	когти для щебня	1	0,820	0,820	
10	Вывешивание рельса	вывешивание	1	домкрат	1	0,600	0,600	
11	Снятие старой подкладки (подрельсовой)	подкладка	1	лом лапчатый, молоток костыльный	1	0,310	0,310	
12	Поправка прокладки под путевой подкладкой	прокладка	1	-	1	0,500	0,500	
13	Зачистка постели шпалы под подкладку	конец шпалы	1	дексель	1	0,622	0,622	
14	Обметание постели шпалы с уборкой щепы	то же	1	метла	1	0,303	0,303	
15	Антисептирование зачищенных мест постели шпалы	то же	1	кисть	1	0,250	0,250	
16	Антисептирование шурупных отверстий	отверстие	1	то же	4	0,0843	0,337	
17	Установка подрельсовой подкладки	подкладка	1	лом лапчатый, молоток костыльный	1	0,102	0,102	
18	Опускание рельса, снятие гидравлического домкрата с разравниванием балласта	снятие	1	домкрат, когти для щебня	1	0,776	0,776	
19	Наживление шурупов	шуруп	1	ключ торцовый	4	0,160	0,640	
20	Ввертывание шурупов	то же	1	то же	4	1,75	7,00	
21	Постановка закладных болтов	болт	1	то же	2	0,359	0,72	
22	Смазка закладных болтов	то же	1	кисть	2	0,166	0,332	
23	Постановка изолирующих втулок, плоских и двухвитковых шайб
при скреплении типа КБ	то же	1	-	2	0,935	1,87	
24	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов	то же	1	ключ торцовый	2	0,691	1,38	
25	Постановка клемм с болтами и завинчивание гаек клеммных болтов	то же	1	то же	2	0,710	1,42	
26	Смазка клеммных болтов	то же	1	кисть	2	0,166	0,332	
27	Закрепление ослабленных гаек клеммных болтов на шести смежных шпалах	гайка	2	ключи торцовый	12	0,410	4,92	
28	Подтягивание гаек клеммных и закладных болтов при скреплении КБ	гайка	2	ключ торцовый	16	0,215	3,44	
	- клеммных при скреплении КД (К-4)	то же	2	то же	14	0,215	3,01	
29	Довертывание шурупов	шуруп	2	то же	4	0,311	1,24	
	Итого:	при скреплении КБ			28,0	
		при скреплении КД (К-4)			37,2	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	тип скреплений		
	КБ	КД (К-4)		
Tоп	28,7	37,9	-	
Tпз	1,12	1,48	3,9	
Tоб	0,29	0,379	1,0	
Tпотл	2,18	2,88	7,6	
T	32,3 или
0,54 нормо-ч.	42,6 или
0,71 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 95

Наименование работы - смена закладных болтов при скреплении КБ (одиночная)
Условия работы
1. Новые закладные болты заранее смазаны.
2. Участок пути звеньевой или бесстыковой с рельсами типов Р75, Р65 и Р50, шпалы железобетонные, балласт щебеночный.
3. Одиночную смену закладных болтов при температуре рельсов, превышающей температуру закрепления плети на 15 °C и больше, можно выполнять одновременно не чаще, чем через 10 шпал.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	1	
Итого	1	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,9	
Измеритель работы - 10 закладных болтов	
Норма времени, нормо-ч.	0,81	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка скреплений от грязи	конец шпалы	1	скребок	5	0,522	2,61	
2	Раскладка новых закладных болтов на концах шпал	болт	1	-	10	0,130	1,30	
3	Отвинчивание и снятие гайки закладного болта	гайка	1	ключ торцовый	10	0,602	6,02	
4	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки	болт	1		10	0,874	8,74	
5	Вытаскивание старого закладного болта	то же	1	-	10	0,35	3,5	
6	Постановка нового закладного болта с прочисткой отверстия	то же	1		10	0,359	3,59	
7	Постановка изолирующей втулки, плоской и двухвитковой шайб	то же	1		10	0,935	9,35	
8	Наживление и завинчивание гайки закладного болта	гайка	1	ключ торцовый	10	0,691	6,91	
9	Сбор смененных закладных болтов	болт	1	-	10	0,130	1,30	
	Итого:	43,3	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	43,3	-	
Tпз	1,69	3,9	
Tоб	0,43	1,0	
Tпотл	3,29	7,6	
T	48,7 или 0,81 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 96

Наименование работы - смена изолирующих втулок при скреплении КБ (одиночная)
Условия работы
1. Участок пути с рельсами типов Р75, Р65 и Р50, шпалы железобетонные, балласт щебеночный.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	1	
Итого	1	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,8	
Измеритель работы - 10 изолирующих втулок	
Норма времени, нормо-ч.	0,71	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка скреплений от грязи	конец шпалы	1	скребок	5	0,522	2,61	
2	Раскладка новых изолирующих втулок на концах шпал	втулка	1	-	10	0,130	1,30	
3	Отвинчивание и снятие гайки закладного болта	гайка	1	ключ торцовый	10	0,602	6,02	
4	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки	втулка	1	-	10	0,874	8,74	
5	Смазка закладного болта	болт	1	кисть	10	0,166	1,66	
6	Постановка новой изолирующей втулки плоской и двухвитковой шайб	втулка	1	-	10	0,935	9,35	
7	Наживление и завинчивание гайки закладного болта	гайка	1	ключ торцовый	10	0,691	6,91	
8	Сбор смененных изолирующих втулок	втулка	1	-	10	0,130	1,30	
	Итого:	37,9	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	37,9	-	
Tпз	1,48	3,9	
Tоб	0,38	1,0	
Tпотл	2,88	7,6	
T	42,6 или 0,71 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 97

Наименование работы - смена резиновых (изолирующих) прокладок под подкладками при скреплении КБ (одиночная)
Условия работы
1. Клеммные болты ослабляются на двух концах шпал с каждой стороны от сменяемой прокладки.
2. Участок пути с рельсами типов Р75, Р65 и Р50, шпалы железобетонные, балласт щебеночный.
3. На бесстыковом пути работа выполняется при температуре рельсовых плетей, не превышающей температуру их последнего закрепления на величину, установленную Техническими указаниями по укладке и содержанию бесстыкового пути.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	2	
Итого	2	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,0	
Измеритель работы - 1 резиновая прокладка	
Норма времени, нормо-ч.	0,41	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка скреплений от грязи	конец шпалы	1	скребок	1	0,522	0,522	
2	Раскладка резиновых (изолирующих) прокладок по концам шпал	прокладка	1	-	1	0,130	0,130	
3	Отвинчивание и снятие гайки закладного болта	гайка	1	ключ торцовый	2	0,602	1,20	
4	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки	болт	1	-	2	0,874	1,75	
5	Вытаскивание закладного болта	то же	1	-	2	0,35	0,70	
6	Ослабление гаек клеммных болтов на 4-х концах смежных шпал на 3 - 5 оборотов	гайка	1	ключ торцовый	8	0,420	3,36	
7	Установка гидравлического домкрата под подошву рельса с подготовкой места установки	установка	2	когти для щебня	1	0,820	0,820	
8	Вывешивание рельса	вывешивание	1	домкрат	1	0,600	0,600	
9	Удаление старой резиновой прокладки из-под путевой подкладки	прокладка	1	"Лапка" специальная	1	1,51	1,51	
10	Постановка новой резиновой прокладки под путевую подкладку	то же	1	то же	1	1,67	1,67	
11	Опускание рельса, снятие домкрата с разравниванием балласта	снятие	2	домкрат, когти для щебня	1	0,776	0,776	
12	Смазка закладного болта	болт	1	кисть	2	0,166	0,332	
13	Постановка закладного болта	то же	1	-	2	0,359	0,718	
14	Постановка изолирующей втулки, плоской и двухвитковой шайб	то же	1	-	2	0,935	1,87	
15	Наживление и завинчивание гайки закладного болта	гайка	1	ключ торцовый	2	0,691	1,38	
16	Закрепление ослабленных гаек клеммных болтов	то же	1	то же	8	0,540	4,32	
17	Сбор смененных резиновых прокладок	прокладка	1	-	1	0,130	0,130	
	Итого:	21,8	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	21,8	-	
Tпз	0,850	3,9	
Tоб	0,218	1,0	
Tпотл	1,66	7,6	
T	24,5 или 0,41 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 121.1

Наименование работы - переборка изолирующего стыка с объемлющими накладками при костыльном скреплении ДО
Условия работы
1. Работа выполняется в "окно".
2. Участок пути звеньевой с электротягой и автоблокировкой, рельсы типа Р65, шпалы деревянные, скрепление ДО, накладки четырехдырные или шестидырные.
3. До начала выполняются следующие работы: замена противоугонов, установка противоугонов. При необходимости выполняется работа по регулировке зазоров. Работы выполняются монтерами пути и учитываются отдельными нормами.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	1	
Монтер пути 3-го разряда	1	
Итого	2	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,5	
Измеритель работы - 1 изолирующий стык	
Норма времени, нормо-ч.	накладки четырехдырные, балласт	щебеночный	1,56	
		гравийный	1,47	
		гравийно-песчаный	1,39	
	накладки шестидырные, балласт	щебеночный	1,75	
		гравийный	1,66	
		гравийно-песчаный	1,58	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка рельсов и скреплений от грязи в зоне изолирующего стыка	изолирующий стык	1	скребок	1	0,653	0,653	
2	Очистка скреплений от грязи на смежных концах шпал	конец шпалы	1	то же	4	0,522	2,09	
3	Зачистка заусенцев на концах шпал с антисептированием зачищенных мест и уборкой щепы	то же	1	дексель, кисть, метла	2	0,689	1,38	
4	Постановка дополнительных пружинных шайб в стыке							
	при четырехдырных накладках	болт	1	ключ путевой	4	2,12	8,48	
	при шестидырных накладках	то же	1	то же	6	2,12	12,7	
5	Смазка стыковых болтов при постановке дополнительных пружинных шайб							
	при четырехдырных накладках	болт	1	кисть	4	0,14	0,56	
	при шестидырных накладках	то же	1	то же	6	0,14	0,84	
6	Выдергивание основных костылей на концах стыковых шпал	костыль	1	лом лапчатый	6	0,224	1,34	
7	Наддергивание основных костылей на двух смежных концах шпал	костыль	1	лом лапчатый	4	0,190	0,76	
8	Установка гидравлического домкрата под подошву рельса с подготовкой места	установка	2	когти для щебня	1	0,820	0,820	
9	Вывешивание изолирующего стыка	стык	1	домкрат	1	0,600	0,600	
10	Снятие путевых подкладок	подкладка	1	лом остроконечный	2	0,310	0,620	
11	Снятие старой прокладки под путевой подкладкой	прокладка	1	-	2	1,51	3,02	
12	Опускание стыка и снятие домкрата	снятие	1	домкрат	1	0,563	0,563	
13	Антисептирование костыльных отверстий	отверстие	1	кисть	6	0,0843	0,506	
14	Постановка пластинок-закрепителей	пластинка-закреп.	1	-	6	0,0800	0,480	
15	Отвинчивание гаек и удаление стыковых болтов, снятие стопорных и изолирующих планок, втулок, шайб							
	при четырехдырных накладках	болт	1	ключ путевой	4	2,11	8,22	
	при шестидырных накладках	то же	1	то же	6	2,11	12,7	
16	Снятие объемлющих стыковых накладок	накладка	2	лом лапчатый	2	2,85	5,70	
17	Снятие подрельсовых прокладок	прокладка	2	-	2	0,31	0,62	
18	Очистка концов рельсов от грязи	изолирующий стык	1	скребок	1	1,00	1,00	
19	Замена торцовой изоляции, подкрашивание стыка	то же	1	кисть	1	2,90	2,90	
20	Установка подрельсовых прокладок	прокладка	1	-	2	0,102	0,204	
21	Установка объемлющих стыковых накладок	накладка	2	молоток костыльный	2	0,645	1,29	
22	Постановка стыковых болтов со стопорными планками и завинчивание гаек							
	при четырехдырных накладках	болт	1	ключ путевой	4	2,19	8,76	
	при шестидырных накладках	то же	1	то же	6	2,19	13,1	
23	Установка гидравлического домкрата под подошву рельса	установка	2	когти для щебня	1	0,820	0,820	
24	Вывешивание изолирующего стыка	стык	1	домкрат	1	0,600	0,600	
25	Установка прокладки под путевую подкладку	прокладка	2	-	2	1,67	3,34	
26	Установка путевой подкладки	подкладка	2	-	2	0,592	1,18	
27	Опускание стыка и снятие домкрата	снятие	1	домкрат	1	0,563	0,563	
28	Пришивка рельсов костылями на каждом конце шпалы по шаблону	костыль	2	молоток костыльный, шаблон путевой, лом лапчатый	6	0,610	3,66	
29	Добивка костылей	то же	2	молоток костыльный	4	0,05	0,20	
30	Подтягивание гаек стыковых болтов:							
	при четырехдырных накладках	гайка	1	ключ гаечный	4	0,501	2,00	
	при шестидырных накладках	то же	1	то же	6	0,501	3,00	
31	Подбивка стыковых шпал, балласт:							
	- щебеночный	шпала	2	подбойки торцовые, подбойки маховые	2	10,2	20,4	
	- гравийный	то же	2	то же	2	7,80	15,6	
	- гравийно-песчаный	то же	2	то же	2	5,69	11,4	
	Итого:	при четырехдырных накладках, балласт:			
			щебеночный	83,3	
			гравийный	78,5	
			гравийно-песчаный	74,3	
		при шестидырных накладках, балласт:			
			щебеночный	93,4	
			гравийный	88,6	
			гравийно-песчаный	84,4	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	накладки		
	четырехдырные, балласт	шестидырные, балласт		
	щебеночный	гравийный	гравийно-песчаный	щебеночный	гравийный	гравийно-песчаный		
Tоп	83,3	78,5	74,3	93.4	88,6	84,4	-	
Tпз	3,25	3,06	2,90	3,64	3,46	3,29	3,9	
Tоб	0,833	0,785	0,743	0,934	0,886	0,844	1,0	
Tпотл	6,33	5,97	5,65	7,10	6,73	6,41	7,6	
T	93,7
или 1,56 нормо-ч	88,3
или 1,47 нормо-ч	83,6
или 1,39 нормо-ч	105
или 1,75 нормо-ч	99,7
или 1,66 нормо-ч	94,9
или 1,58 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 121.2

Наименование работы - смена объемлющих металлических накладок на накладки "АпАТэК" при костыльном скреплении ДО
Условия работы
1. Работа выполняется в "окно".
2. Участок пути звеньевой с электротягой и автоблокировкой, рельсы типа Р65, шпалы деревянные, скрепление ДО, накладки четырехдырные или шестидырные.
3. До начала выполняются следующие работы: замена противоугонов, установка противоугонов. При необходимости выполняется работа по регулировке зазоров. Работы выполняются монтерами пути и учитываются отдельными нормами.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	1	
Монтер пути 3-го разряда	1	
Итого	2	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,5	
Измеритель работы - 1 изолирующий стык	
Норма времени, нормо-ч.	накладки четырехдырные, балласт	щебеночный	1,77	
		гравийный	1,68	
		гравийно-песчаный	1,60	
	накладки шестидырные, балласт	щебеночный	1,83	
		гравийный	1,73	
		гравийно-песчаный	1,66	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка рельсов и скреплений от грязи в зоне изолирующего стыка	изолирующий стык	1	скребок	1	0,653	0,653	
2	Очистка скреплений от грязи на смежных концах шпал	конец шпалы	1	то же	4	0,522	2,09	
3	Зачистка заусенцев на концах шпал с антисептированием зачищенных мест и уборкой щепы	то же	1	дексель, кисть, метла	2	0,689	1,38	
4	Постановка дополнительных пружинных шайб в стыке:							
	при четырехдырных накладках	болт	1	ключ путевой	4	2,12	8,48	
	при шестидырных накладках	то же	1	то же	6	2,12	12,7	
5	Смазка стыковых болтов при постановке дополнительных шайб:							
	при четырехдырных накладках	болт	1	кисть	4	0,140	0,560	
	при шестидырных накладках	то же	1	то же	6	0,140	0,840	
6	Выдергивание костылей на концах стыковых шпал	костыль	1	лом лапчатый	6	0,224	1,34	
7	Наддергивание основных костылей на двух смежных концах шпал	костыль	1	лом лапчатый	4	0,190	0,76	
8	Установка гидравлического домкрата под подошву рельса с подготовкой места	установка	2	когти для щебня	1	0,820	0,820	
9	Вывешивание изолирующего стыка	стык	1	домкрат	1	0,600	0,600	
10	Снятие путевых подкладок	подкладка	1	лом остроконечный	2	0,310	0,620	
11	Снятие старой прокладки под путевой подкладкой	прокладка	1	-	2	1,51	3,02	
12	Опускание стыка и снятие домкрата	снятие	1	домкрат	1	0,563	0,563	
13	Антисептирование костыльных отверстий	отверстие	1	кисть	6	0,0843	0,506	
14	Постановка пластинок-закрепителей	пластинка-закр.	1	-	6	0,0800	0,480	
15	Отвинчивание гаек и удаление стыковых болтов, снятие стопорных и изолирующих планок, втулок, шайб							
	при четырехдырных накладках	болт	1	ключ путевой	4	2,11	8,22	
	при шестидырных накладках	то же	1	то же	6	2,11	12,7	
16	Снятие объемлющих стыковых накладок	накладка	2	лом лапчатый	2	2,85	5,70	
17	Снятие подрельсовых прокладок	прокладка	2	-	2	0,31	0,62	
18	Сверление отверстий для стыковых болтов	отверстие	2	станок для сверления отверстий	2	2,9	5,8	
19	Очистка концов рельсов от грязи	изолирующий стык	1	скребок	1	1,00	1,00	
20	Замена торцовой изоляции, подкрашивание стыка	то же	1	кисть	1	2,90	2,90	
21	Установка гидравлического домкрата под подошву рельса с подготовкой места	установка	2	когти для щебня	1	0,820	0,820	
22	Вывешивание изолирующего стыка	стык	1	домкрат	1	0,600	0,600	
23	Установка прокладки под путевую подкладку	прокладка	2	-	2	1,67	3,34	
24	Установка путевой подкладки	подкладка	2	-	2	0,592	1,18	
25	Установка подрельсовых прокладок	прокладка	1	-	2	0,102	0,204	
26	Опускание стыка и снятие домкрата	снятие	1	домкрат	1	0,563	0,563	
27	Установка стыковых накладок "АпАТэК"	накладка	1	молоток костыльный	2	0,645	1,29	
28	Постановка стыковых болтов со стопорными планками и завинчивание гаек:							
	при четырехдырных накладках	болт	1	ключ путевой	4	2,19	8,76	
	при шестидырных накладках	то же	1	то же	6	2,19	13,1	
29	Пришивка рельсов костылями на каждом конце шпалы по шаблону	костыль	2	молоток костыльный, шаблон путевой, лом лапчатый	6	0,610	3,66	
30	Добивка костылей	то же	2	молоток костыльный	4	0,05	0,20	
31	Подтягивание гаек стыковых болтов	гайка						
	при четырехдырных накладках		1	ключ гаечный	4	0,501	2,00	
	при шестидырных накладках		1	то же	6	0,501	3,00	
32	Подбивка стыковых шпал, балласт:							
	- щебеночный	шпала	2	подбойки торцовые, подбойки маховые	2	10,2	20,4	
	- гравийный	то же	2	то же	2	7,80	15,6	
	- гравийно-песчаный	то же	2	то же	2	5,69	11,4	
	Итого:	при четырехдырных накладках, балласт:			
			щебеночный	94,5	
			гравийный	89,7	
			гравийно-песчаный	85,4	
		при шестидырных накладках, балласт:			
			щебеночный	97,6	
			гравийный	92,8	
			гравийно-песчаный	88,6	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	накладки		
	четырехдырные, балласт	шестидырные, балласт		
	щебеночный	гравийный	гравийно-песчаный	щебеночный	гравийный	гравийно-песчаный		
Tоп	94,5	89,7	85,4	97,6	92,8	88,6	-	
Tпз	3,69	3,50	3,33	3,81	3,62	3,46	3,9	
Tоб	0,945	0,897	0,854	0,976	0,928	0,886	1,0	
Tпотл	7,18	6,82	6,49	7,42	7,05	6,73	7,6	
T	106 или 1,77 нормо-ч	101 или 1,68 нормо-ч	96,1 или 1,60 нормо-ч	110 или 1,83 нормо-ч	104 или 1,73 нормо-ч	99,7 или 1,66 нормо-ч	-	

3. Раздел III дополнить нормами времени в следующей редакции:

НОРМА ВРЕМЕНИ N 363

Наименование работы - зачистка контактных поверхностей рельсошлифовальной машиной МРШ-3 для сварки стыка
Условия работы
1. Работа выполняется на производственной базе, если сваривают контрольный образец, или в "окно".
2. Зачистка торцов и контактирующих с зажимами сварочного оборудования поверхности рельса на длину электроводов до металлического блеска, сошлифовываются выпуклые маркировочные знаки на шейке рельса заподлицо с прокатным профилем на длину не менее 100 мм от торца (если они есть).
3. Зачищенные поверхности обтираются сухими обтирочными материалами.
4. Контроль рельсов перед сваркой нормой времени не учтен и составляет на один стык нити - 0,68 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Наждачник 3-го разряда	1	
Итого	1	
Тарифный разряд работы - 3	
Измеритель работы - стык нити	
Норма времени, нормо-ч.	0,15	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Зачистка контактных поверхностей рельсов, снятие фаски по контуру	конец рельса	1	МРШ-3	2	3,88	7,76	
2	Обтирка зачищенных поверхностей	то же	1	обтирочный материал	2	0,05	0,10	
	Итого:	7,86	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	7,86	-	
Tпз	0,220	2,8	
Tоб	0,338	4,3	
Tпотл	0,519	6,6	
T	8,94 или 0,15 нормо-ч.	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 364

Наименование работы - грубая шлифовка сварного стыка рельсошлифовальной машиной типа ШПШ после сварки
Условия работы
1. Работа выполняется на производственной базе, если сваривают контрольный образец, или в "окно".
2. Сначала шлифуют поверхность катания головки рельса, затем боковые грани головки рельса и подголовочные части, шейку рельса и переходят от шейки к перу подошвы. Шлифуют перо подошвы сверху, подошву, далее снимают фаски на нижней и верхней кромках головки.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Наждачник 3-го разряда	1	
Итого	1	
Тарифный разряд работы - 3	
Измеритель работы - 1 стык	
Норма времени, нормо-ч.	0,37	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Установка рельсошлифовальной машинки на головку рельса	1 стык	1	ШПШ	1	1,16	1,16	
2	Грубая шлифовка	то же	1	то же	1	16,9	16,9	
3	Снятие рельсошлифовальной машинки с головки рельса	то же	1	то же	1	1,03	1,03	
	Итого:	19,1	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	19,1	-	
Tпз	0,382	2,0	
Tоб	0,821	4,3	
Tпотл	1,62	8,5	
T	21,9 или 0,37 нормо-ч.	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 365

Наименование работы - чистовая шлифовка сварного стыка рельсошлифовальной машиной типа МР-5 (СЧР) после сварки
Условия работы
1. Работа выполняется на производственной базе, если сваривают контрольный образец, или в "окно".
2. Сначала шлифуют поверхность катания головки рельса, затем боковые грани головки рельса и подголовочные части, шейку рельса и переходят от шейки к перу подошвы. Шлифуют перо подошвы сверху, подошву, далее снимают фаски на нижней и верхней кромках головки.
3. После чистовой шлифовки и закрепления рельса проводится измерение прямолинейности рельса.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Шлифовщик 4-го разряда	1	
Итого	1	
Тарифный разряд работ - 4	
Измеритель работы - 1 стык	
Норма времени, нормо-ч.	0,53	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Установка рельсошлифовальной машинки на головку рельса	1 стык	1	МР-5 (СЧР)	1	0,7	0,7	
2	Чистовая шлифовка	то же	1	то же	1	26,1	26,1	
3	Снятие рельсошлифовальной машинки с головки рельса	то же	1	то же	1	0,5	0,5	
4	Проверка сварного стыка на прямолинейность	то же	1	металлическая линейка, набор щупов	1	0,47	0,47	
	Итого:	27,8	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	27,8	-	
Tпз	0,556	2,0	
Tоб	1,20	4,3	
Tпотл	2,36	8,5	
T	31,9 или 0,53 нормо-ч.	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 366

Наименование работы - комплектование закладных и клеммных болтов
Условия работы
1. Болты, гайки, изолирующие втулки, плоские шайбы, двухвитковые шайбы находятся на месте производства работ в таре или кучах.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 2-го разряда	1	
Итого:	1	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути	2,0	
Измеритель работы - 100 болтов	
Норма времени, нормо-ч	закладные	0,79	
	клеммные	0,73	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Комплектование закладных болтов (установка на болт изолирующей втулки, плоской шайбы, двухвитковой шайбы, наживление гайки на 2 - 3 оборота, укладка болта в контейнер или ящик)	болт	1	-	100	0,42	42,0	
2	Комплектование клеммных болтов (установка на болт клеммы, двухвитковой шайбы, наживление гайки на 2 - 3 оборота, укладка болта в контейнер или ящик)	то же	1	-	100	0,39	39,0	
	Итого:	закладные	42,0	
		клеммные	39,0	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин.	% к Tоп	
	при комплектовании болтов		
	закладных	клеммных		
Tоп	42,0	39,0	-	
Tпз	1,64	1,52	3,9	
Tоб	0,42	0,39	1,0	
Tпотл	3,19	2,96	7,6	
T	47,3 или 0,79 нормо-ч.	43,9 или 0,73 нормо-ч.	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 367

Наименование работы - смена резиновых прокладок (изолирующих) под подкладками при смешанном костыльном скреплении (одиночная)
Условия работы
1. Основные костыли наддергивают на двух концах соседних шпал с каждой стороны от сменяемой прокладки.
2. Участок пути звеньевой, рельсы всех типов, скрепление смешанное костыльное ДО, шпалы деревянные.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 3-го разряда	2	
Итого	2	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,0	
Измеритель работы - 10 резиновых прокладок	
Норма времени, нормо-ч.	число костылей на конце шпалы	4	1,73	
		5	1,90	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин.	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка скреплений от грязи	конец шпалы	1	скребок	14	0,213	2,98	
2	Раскладка резиновых (изолирующих) прокладок по концам шпал	прокладка	1	-	10	0,130	1,30	
3	Выдергивание костылей на конце шпалы:							
	при 4-х костылях	костыль	1	лом лапчатый	40	0,224	8,96	
	при 5-ти костылях	то же	1	то же	50	0,224	11,2	
4	Наддергивание основных костылей на двух концах соседних шпал:							
	при 4-х костылях	то же	1	то же	8	0,190	1,52	
	при 5-ти костылях	то же	1	то же	12	0,190	2,28	
5	Антисептирование костыльных отверстий:							
	при 4-х костылях	отверстие	1	кисть	40	0,0843	3,37	
	при 5-ти костылях	то же	1	то же	50	0,0843	4,22	
6	Постановка пластинок- закрепителей:							
	при 4-х костылях	пластинка-закрепитель	1	молоток костыльный	40	0,0800	3,20	
	при 5-ти костылях	то же	1	то же	50	0,0800	4,00	
8	Снятие подкладки с вывеской рельса	подкладка	2	лом лапчатый, молоток костыльный	10	0,972	9,72	
9	Удаление старой резиновой прокладки из-под путевой подкладки	прокладка	1	"Лапка" специальная	10	1,51	15,1	
10	Постановка новой резиновой прокладки под путевую подкладку	прокладка	1	"Лапка" специальная	10	1,67	16,7	
11	Установка подкладки с вывеской рельса	подкладка	2	лом лапчатый, молоток костыльный	10	1,14	11,4	
12	Забивка костылей на конце шпалы:							
	при 4-х костылях	костыль	1	молоток костыльный	40	0,407	16,3	
	при 5-ти костылях	то же	1	то же	50	0,407	20,4	
13	Добивка наддернутых костылей на двух концах соседних шпал:							
	при 4-х костылях	то же	1	то же	8	0,050	0,400	
	при 5-ти костылях	то же	1	то же	12	0,050	0,600	
14	Сбор смененных резиновых прокладок	прокладка	1	-	10	0,130	1,30	
	Итого:	при 4-х костылях	92,2	
		при 5-ти костылях	101	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин.	% к Tоп	
	число костылей на конце шпалы		
	4	5		
Tоп	92,2	101	-	
Tпз	3,60	3,94	3,9	
Tоб	0,922	1,01	1,0	
Tпотл	7,01	7,68	7,6	
T	104 или
1,73 нормо-ч.	114 или
1,90 нормо-ч.	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 368

Наименование работы - подтягивание гаек клеммных и закладных болтов, шурупов гайковертом путевым ГП-800
Условия работы
1. Участок пути бесстыковой или звеньевой с рельсами типов Р75, Р65 и Р50, шпалы железобетонные или деревянные, скрепление раздельное КБ, КД (К-4, К-2, Д-2 и ЖБ).
2. Если используют гайковерт путевой ГП-800 с электродвигателем, то питание ключей электроэнергией производится от токоотборных точек или передвижной электростанции. Работа машиниста нормой не учтена и учитывается отдельно.
3. Крутящий момент при подтягивании путевых шурупов равен 15 - 18 кг*м, гаек - 13 - 15 кг*м.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	2	
Итого	2	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,0	
Измеритель работы - 100 гаек (шурупов)	
Норма времени, нормо-ч.	Подтягивание	гаек клеммных болтов	0,26	
		гаек закладных болтов	0,34	
		шурупов на железобетонных шпалах	0,31	
		шурупов на деревянных шпалах	0,47	
N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Подтягивание на 2 - 3 оборота (опустить насадку для ключа, подтянуть гайку, поднять насадку, перейти на другую шпалу, переставить насадку, переставить ключ на другую нить)							
	- гаек: клеммных болтов	гайка	2	ГП-800	100	0,14	14,0	
	закладных болтов	то же	2	то же	100	0,18	18,0	
	- шурупов:							
	на железобетонных шпалах	шуруп	2	то же	100	0,165	16,5	
	на деревянных шпалах	то же	2	то же	100	0,25	25,0	
	Итого:	- гаек клеммных болтов	14,0	
		- гаек закладных болтов	18,0	
		- шурупов на железобетонных шпалах	16,5	
		- шурупов на деревянных шпалах	25,0	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	подтягивание		
	гаек клеммных болтов	гаек закладных болтов	шурупов на железобетонных шпалах	шурупов на деревянных шпалах		
Tоп	14,0	18,0	16,5	25,0	-	
Tпз	0,546	0,702	0,644	0,975	3,9	
Tоб	0,14	0,18	0,165	0,25	1,0	
Tпотл	1,06	1,37	1,25	1,90	7,6	
T	15,7 или 0,26 нормо-ч	20,3 или 0,34 нормо-ч	18,6 или 0,31 нормо-ч	28,1 или 0,47 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 369

Наименование работы - устройство места для сварки стыков рельсосварочным оборудованием типа AMS100 (до и после сварки)
Условия работы
1. Работа выполняется в "окно".
2. Участок пути звеньевой с электротягой и автоблокировкой, рельсы типа Р65, шпалы железобетонные, скрепление АРС, накладки шестидырные.
3. Сдвижка производится по две шпалы в обе стороны от места сварки.
4. Для перетяжки рельса равномерно устанавливают под подошву 4 ролика.
5. Перетяжка рельсов производится до плотного прилегания торцов свариваемых рельсов.
6. Установка и снятие поперечных перемычек в норму времени не включена и составляет на одну перемычку соответственно 0,024 нормо-ч. и 0,003 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 5-го разряда	1	
Монтер пути 4-го разряда	2	
Монтер пути 3-го разряда	5	
Итого	8	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути	перегон	3,5	
	станция	3,4	
Измеритель работы - 1 устройство места для сварки двух параллельных стыков	
Норма времени, нормо-ч.	работы до резки, шлифовки и сварки	перегон	2,9	
		станция	3,4	
	работы после сварки и шлифовки	перегон	1,84	
		станция	1,97	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Работы до резки, шлифовки и сварки	
1	Отрывка балласта из шпальных ящиков и у торцов на 1 - 2 см ниже подошвы шпалы:							
	- перегон	шпальный ящик	4	вилы щебеночные, лом остроконечный	5	15,6	78,0	
	- станция	то же	4	то же	5	21,4	107	
2	Очистка скреплений от грязи, ослабление и снятие монорегуляторов	монорегулятор	2	метла, ключ гаечный АРС	16	0,188	3,01	
3	Снятие пружинных клемм с подклеммниками	клемма	2	-	16	0,10	1,60	
4	Снятие изоляторов (изолирующих уголков)	изолятор	2	-	16	0,08	1,28	
5	Сдвижка шпалы	шпала	6	лом остроконечный	4	3,28	13,1	
6	Снятие подрельсовых прокладок	прокладка	2	лапка специальная	8	0,31	2,48	
7	Отвинчивание гаек и удаление стыковых болтов, снятие стопорных и изолирующих планок, втулок, шайб	болт	2	ключ путевой	12	2,11	25,3	
8	Снятие стыковых накладок	накладка	2	лом лапчатый	4	0,611	2,44	
9	Уборка рубок на обочину	рубка	2	-	4	0,10	0,40	
10	Установка портальных кранов в начале и в конце привариваемого рельса	установка	4	-	2	1,80	3,60	
11	Установка роликов (захват рельса за головку крановыми клещами и его вывеска, раскладка и установка роликов, опускание рельса)	рельс	4	портальные краны	1	7,87	7,87	
12	Перетяжка рельса	м	6	клещи	0,6	8,0	4,8	
13	Снятие роликов (вывеска рельса, снятие и уборка роликов, опускание рельса и снятие клещей)	рельс	4	портальные краны	1	6,86	6,86	
14	Снятие портальных кранов с пути за пределы габарита	снятие	4	-	2	2,00	4,00	
Работы после сварки и шлифовки	
15	Сдвижка шпалы по меткам	шпала	6	лом остроконечный	4	3,28	13,1	
16	Установка подрельсовых (амортизационных) прокладок	прокладка	2	-	8	0,102	0,816	
17	Постановка изоляторов (изолирующих уголков)	изолятор	2	-	16	0,09	1,44	
18	Постановка пружинных клемм с подклеммниками	клемма	2	-	16	0,11	1,76	
19	Постановка монорегуляторов	монорегулятор	4	ключ гаечный АРС	16	0,29	4,64	
20	Подтягивание монорегуляторов на три позиции	то же	4	то же	16	0,20	3,2	
21	Засыпка шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта, оправка балластной призмы:							
	- перегон	то же	4	вилы щебеночные, трамбовка деревянная	5	9,25	46,3	
	- станция	то же	4	то же	5	10,7	53,5	
22	Подбивка шпалы на длине 1 м от ее торцов	шпала	4	ЭШП-9	4	5,36	21,4	
23	Подброска балласта при подбивке шпалы	шпальный ящик	2	вилы щебеночные	4	1,36	5,44	
	Итого:	работы до резки, шлифовки и сварки	- перегон	154,7	
			- станция	183,7	
		работы после сварки и шлифовки	- перегон	98,1	
			- станция	105,3	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	работы до резки, шлифовки и сварки	работы после сварки и шлифовки		
	место проведения работ		
	перегон	станция	перегон	станция		
Tоп	154,7	183,7	98,1	105,3	-	
Tпз	6,03	7,16	3,83	4,11	3,9	
Tоб	1,55	1,84	0,98	1,05	1,0	
Tпотл	11,8	14,0	7,46	8,00	7,6	
T	174,1 или 2,90 нормо-ч	206,7 или 3,4 нормо-ч	110,4 или 1,84 нормо-ч	118,5 или 1,97 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 370

Наименование работы - электроконтактная сварка стыков рельсосварочным оборудованием типа AMS 100
Условия работы
1. Работа выполняется на производственной базе, если сваривают контрольные образцы, или в "окно".
2. Контрольные образцы должны соответствовать характеристикам рельсов, подлежащих сварке, быть того же типа, завода-изготовителя, группы годности и способа термоупрочнения.
3. Сварка двух контрольных образцов производится через 50 сваренных стыков.
4. Торцы рельсовых заготовок должны быть перпендикулярны к продольной оси, погрешность может быть не выше 1 мм при измерении в любом направлении.
5. Предварительно должна быть проведена зачистка поверхностей под сварку. Время на зачистку учитывается отдельной нормой.
6. Вдавленные клейма на рельсах должны находиться от торца на расстоянии не менее 100 мм.
7. Температура рельса перед сваркой должна быть не ниже 0 °C. Перед производством работ проводится контроль температуры рельсов, который в норму времени не включен и составляет 0,056 нормо-ч на один рельс.
8. Перемещение сварочной головки с одного стыка на другой парный стык нормой не учтено и составляет на выполненный объем на перемещение - 0,09 нормо-ч.
9. Приведение основного и вспомогательного оборудования рельсосварочного комплекса из транспортного положения в рабочее и обратно нормой не учтено и составляет на выполненный объем - 0,59 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Сварщик 5-го разряда	2	
Итого	2	
Тарифный разряд работ - 5	
Измеритель работы - стык нити	
Норма времени, нормо-ч	0,70	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Приведение подъемника со сварочной головкой в рабочее положение	приведение	2	AMS 100	1	11,4	11,4	
2	Установка сварочной головки на рельсовый стык, центрирование свариваемых торцов по соосности	стык нити	2	AMS 100	1	5,7	5,7	
3	Сварка стыка	стык нити	2	то же	1	4,3	4,3	
4	Приведение подъемника со сварочной головкой в транспортное положение	то же	2	то же	1	9,6	9,6	
5	Снятие грата со стыка после сварки	то же	1	лом остроконечный	1	1,1	1,1	
6	Маркировка сварного стыка масляной краской	то же	1	кисть	1	2,2	2,2	
	Итого:	34,3	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	34,3	-	
Tпз	3,05	8,9	
Tоб	2,44	7,1	
Tпотл	2,26	6,6	
T	42,1 или 0,70 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 371

Наименование работы - термическая обработка сварного стыка высокочастотным индукционным нагревательным комплексом УИН 001-100/РТ-П
Условия работы
1. Работа выполняется в "окно", после грубой шлифовки сварного стыка.
2. Комплекс УИН 001-100/РТ-П устанавливают относительно сварного стыка так, чтобы световое пятно указки находилось на стыке.
3. Процесс термической обработки включается при температуре сварного стыка не более 600 °C.
4. На дисплее панели отображается информация о соответствии ТУ.
5. Перемещение комплекса с одного стыка на другой парный стык нормой не учтено и составляет на выполненный объем на каждое - 0,09 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Термист 3-го разряда	2	
Итого	2	
Тарифный разряд работ - 3	
Измеритель работы - 1 стык	
Норма времени, нормо-ч	0,32	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Подключение комплекса к питающей сети и программирование его	1 стык	2	УИН 001-100/РТ-П	1	5,6	5,6	
2	Термическая обработка сварного стыка	то же	1	то же	1	9,1	9,1	
3	Отключение комплекса от питающей сети	то же	2	то же	1	2,2	2,2	
	Итого:	16,9	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	16,9	-	
Tпз	0,338	2,0	
Tоб	0,727	4,3	
Tпотл	1,44	8,5	
T	19,4 или 0,32 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 372

Наименование работы - испытание контрольных сваренных образцов на прессе типа ПМС-320
Условия работы
1. Работа выполняется на производственной базе.
2. Контрольные образцы должны соответствовать характеристикам рельсов, подлежащих сварке, быть того же типа, завода-изготовителя, группы годности и способа термоупрочнения.
3. Обрезку контрольных образцов производят до начала испытаний из расчета остаточной длины не менее 550 мм и не более 700 мм в каждую сторону от оси сварного стыка.
4. Контрольный образец должен находиться в прессе таким образом, чтобы сварной стык находился на одной оси с пуансоном.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Сварщик 5-го разряда	1	
Подсобный рабочий 3-го разряда	1	
Итого	2	
Тарифный разряд работ, выполняемый группой - 4,0	
Измеритель работы - один контрольный образец	
Норма времени, нормо-ч	0,29	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Укладка контрольного образца в пресс через торцевой загрузочный люк (открытие и закрытие люка)	1 контрольный образец	2	-	1	7,8	7,8	
2	Занесение в компьютер шкафа управления данных сварного стыка	то же	1	компьютер	1	1,0	1,0	
3	Испытание	то же	1	пресс типа ПМС-320	1	4,0	4,0	
4	Удаление частей контрольного образца из пресса (открытие и закрытие люка)	то же	2	-	1	1,8	1,8	
5	Занесение в журнал и паспорт заключения с описанием излома	то же	1	компьютер	1	0,5	0,5	
	Итого:	15,1	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	15,1	-	
Tпз	0,423	2,8	
Tоб	0,649	4,3	
Tпотл	0,997	6,6	
T	17,2 или 0,29 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 373

Наименование работы - измерение прижатия пружинных клемм в рельсовых скреплениях
Условия работы
1. Работа выполняется в составе осмотров пути, с целью контроля соответствия фактического значения усилия прижатия клемм к нормативному.
2. Участок пути бесстыковой, шпалы железобетонные, рельсы Р-65, скрепления ЖБР-65, ЖБР-65Ш, АРС.
3. До начала производства работ по измерению усилия прижатия пружинных клемм рельсовых скреплений необходимо ознакомиться с нормативным значением, которое регламентируется Техническими указаниями, усилия затяжки закладных болтов для скрепления ЖБР-65, усилия затяжки шурупов для скрепления ЖБР-65Ш, положения монорегулятора для скрепления АРС.
4. Измерение производится с применением устройства для измерения усилия прижатия пружинных клемм рельсовых скреплений - ИППК-У.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	1	
Итого	1	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,7	
Измеритель работы - 10 шпал	
Норма времени, нормо-ч	скрепления	ЖБР-65, ЖБР-65Ш	0,30	
		АРС	0,34	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка скреплений и концов шпал от балласта и засорителей:							
	ЖБР-65, ЖБР-65Ш	конец шпалы	1	скребок, метла	10	0,400	4,00	
	АРС	то же	1	то же	10	0,213	2,13	
2	Установка и фиксация на узле скрепления устройства	установка	1	ИППК-У	40	0,075	3,00	
3	Измерение усилия прижатия пружинной клеммы к рельсу	измерение	1	то же	40	0,150	6,00	
4	Снятие устройства	снятие	1	то же	40	0,075	3,00	
	Итого:	ЖБР-65, ЖБР-65Ш		16,0	
		АРС		14,1	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% Tоп	
	скрепления		
	ЖБР-65, ЖБР-65Ш	АРС		
Tоп	16,0	14,1	-	
Tпз	0,624	0,550	3,9	
Tоб	0,16	0,141	1,0	
Tпотл	1,22	1,07	7,6	
T	18 или 0,30 нормо-ч	15,9 или 0,26 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 374

Наименование работы - мерная резка рельсов станком "Хускварна"
Условия работы
1. Работа выполняется на производственной базе, если сваривают контрольный образец, или в "окно".
2. Торцы рельсовых заготовок должны быть перпендикулярны к продольной оси, погрешность может быть не выше 1 мм при измерении в любом направлении.
3. Обрезку контрольных образцов производят из расчета остаточной длины не менее 550 мм и не более 700 мм в каждую сторону от оси сварного стыка.
4. После обрезки вдавленные клейма на рельсах должны находиться от торца на расстоянии не менее 100 мм.
5. Величина обрезки рельса в "окно" по 0,63 м с каждого торца.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	2	
Итого	2	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4	
Измеритель работы - 1 рез	
Норма времени, нормо-ч	0,22	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Разметка концов рельсов для обрезки	разметка	2	метр металлический, мел	1	0,16	0,16	
2	Установка станка	установка	2	-	1	1,02	1,02	
3	Резка рельсов (одна сторона)	рез	1	станок рельсорезный	1	5,66	5,66	
4	Перестановка станка	перестановка	2	-	1	1,86	1,86	
5	Замена абразивного круга	замена	2	станок рельсорезный	0,25	1,32	0,33	
6	Резка рельсов (другая сторона)	рез	1	то же	1	1,94	1,94	
7	Снятие станка	снятие	2	-	1	0,70	0,70	
8	Очистка места резки рельса	рез	1	щетка металлическая	1	0,15	0,15	
	Итого:	11,8	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	11,8	-	
Tпз	0,46	3,9	
Tоб	0,118	1,0	
Tпотл	0,897	7,6	
T	13,3 или 0,22 нормо-ч	-	

4. Нормы времени N 178, 179, 184, 185, 189 раздела IV изложить в следующей редакции:

НОРМА ВРЕМЕНИ N 178

Наименование работы - смена рамного рельса с остряком и башмаками стрелочного перевода типа Р65 марок 1/9 и 1/11 (брусья железобетонные)
Условия работы
1. Основные работы выполняются в "окно".
2. Рамный рельс с остряком и башмаками в собранном виде подвезен к месту работы заранее и уложен против сменяемого с соблюдением габарита.
3. Накладки четырехдырные.
4. При замене резиновых (изолирующих) прокладок под подкладки в норме времени следует учитывать 0,060 нормо-ч на каждую смененную прокладку.
5. Работы, связанные с отключением и включением перевода в централизацию, производятся работниками службы сигнализации и связи.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 6-го разряда	1	
Монтер пути 4-го разряда	6	
Монтер пути 3-го разряда	1	
Итого	8	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,2	
Измеритель работы - 1 рамный рельс с остряком и башмаками	
Норма времени, нормо-ч	9,0	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Подготовительные работы перед "окном"	
1	Опробование гаек и смазка болтов в двух стыках рамного рельса с постановкой дополнительных пружинных шайб	болт	2	ключ путевой, кисть	8	2,26	18,1	
2	Опробование гаек и смазка горизонтальных болтов в корне остяка и болтов в закорневом вкладыше	то же	2	то же	6	3,84	23,0	
3	Снятие шплинтов в соединительных болтах стрелочных тяг	шплинт	2	молоток слесарный, зубило	2	1,52	3,04	
4	Опробование гаек и смазка соединительных болтов стрелочных тяг	болт	2	ключ путевой, кисть	2	3,84	7,68	
5	Отвинчивание и снятие гаек клеммных болтов на каждой подкладке в вылете рамного рельса и в подкладках за корнем остряка	то же	1	ключ торцовый	8	0,670	5,36	
6	Опробование гаек и смазка оставшихся клеммных болтов	то же	1	ключ путевой, кисть	10	0,396	3,96	
2. Основные работы в "окно"	
1	Отвинчивание гаек и удаление болтов в стыках рамного рельса	болт	2	ключ путевой	8	1,50	12,0	
2	Снятие стыковых накладок	накладка	2	лом лапчатый	4	0,611	2,44	
3	Отвинчивание гаек и удаление горизонтальных болтов в корневом и закорневом вкладышах	болт	2	ключ путевой	6	2,14	12,8	
4	Отвинчивание гаек и удаление съемных клемм на корневом мостике	то же	4	ключ торцовый	8	0,550	4,40	
5	Отвинчивание гаек и удаление соединительных болтов стрелочных тяг	то же	1	ключ путевой	2	2,63	5,26	
6	Отвинчивание и снятие гайки закладного болта	гайка	2	ключ торцовый	30	0,602	18,1	
7	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки	болт	2	-	30	0,874	26,2	
8	Вытаскивание закладных болтов	то же	2	-	30	0,35	10,5	
9	Отвинчивание и снятие гайки клеммного болта	гайка	2	ключ торцовый	10	0,670	6,70	
10	Снятие пружинной шайбы	шайба	2	-	10	0,165	1,65	
11	Снятие клеммы	клемма	2	-	10	0,224	2,24	
12	Удаление клеммного болта	болт	2	-	10	0,275	2,75	
13	Сдвижка старого рамного рельса вместе с остряком и башмаками	полустрелка	8	лом остроконечный	1	75,1	75,1	
14	Надвижка нового рамного рельса вместе с остряком и башмаками	то же	8	то же	1	83,2	83,2	
15	Установка накладок в стыках рамного рельса	накладка	2	молоток костыльный	4	0,643	2,57	
16	Постановка болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в стыках рамного рельса	болт	2	ключ путевой	8	2,19	17,5	
17	Постановка корневого и закорневого вкладышей, 4-х горизонтальных болтов в корневом и одного болта в закорневом вкладыше с завинчиванием гаек	болт	4	то же	5	3,83	19,2	
18	Постановка закладных болтов	то же	2	-	30	0,359	10,8	
19	Постановка изолирующей втулки, плоской и двухвитковой шайб	то же	2	-	30	0,935	28,1	
20	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов	гайка	2	ключ торцовый	30	0,691	20,7	
21	Постановка клеммного болта	болт	2	-	18	0,313	5,63	
22	Постановка клеммы	клемма	2	-	18	0,290	5,22	
23	Постановка пружинной шайбы	шайба	2	-	18	0,158	2,84	
24	Завинчивание гайки клеммного болта	гайка	2	ключ торцовый	18	0,724	13,0	
25	Постановка соединительных болтов на стрелочных тягах с завинчиванием гаек	то же	2	ключ путевой	2	3,14	6,28	
26	Опробование и проверка хода остряка	остряк	3	зазорник	1	4,33	4,33	
3. Заключительные работы после "окна"	
1	Постановка горизонтального болта в закорневом вкладыше с завинчиванием гайки	болт	1	ключ путевой	1	3,83	3,83	
2	Подтягивание гаек клеммных и закладных болтов	то же	3	ключ торцовый	48	0,215	10,3	
3	Постановка шплинтов в соединительные болты стрелочных тяг	шплинт	1	молоток слесарный, зубило	2	1,28	2,56	
4	Подтягивание гаек болтов в стыках рамного рельса, горизонтальных болтов в корневом и закорневом вкладышей	болт	4	ключ путевой	10	0,501	5,01	
	Итого:	482	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	482	-	
Tпз	18,8	3,9	
Tоб	4,82	1,0	
Tпотл	36,6	7,6	
T	542 или 9,03 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 179

Наименование работы - смена рамного рельса с остряком и башмаками стрелочного перевода типа Р65 марки 1/6 (брусья железобетонные)
Условия работы
1. Основные работы выполняются в "окно".
2. Рамный рельс с остряком и башмаками в собранном виде подвезен к месту работы заранее и уложен против сменяемого с соблюдением габарита.
3. Накладки четырехдырные.
4. При замене резиновых (изолирующих) прокладок под подкладки в норме времени следует учитывать 0,060 нормо-ч на каждую смененную прокладку.
5. Сверление отверстий под установку фундаментальных угольников учитывается отдельными нормами.
6. Работы, связанные с отключением и включением перевода в централизацию, производятся работниками службы сигнализации и связи.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 6-го разряда	1	
Монтер пути 4-го разряда	4	
Монтер пути 3-го разряда	1	
Итого	6	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,2	
Измеритель работы - 1 рамный рельс с остряком и башмаками	
Норма времени, нормо-ч	8,23	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Подготовительные работы перед "окном"	
1	Опробование гаек и смазка болтов в двух стыках рамного рельса с постановкой дополнительных пружинных шайб	болт	2	ключ путевой, кисть	12	2,26	27,1	
2	Опробование гаек и смазка горизонтальных болтов в корне остряка	то же	2	то же	6	3,84	23,0	
3	Снятие шплинтов в соединительных болтах стрелочных тяг	шплинт	2	молоток слесарный, зубило	4	1,52	6,08	
4	Опробование гаек и смазка соединительных болтов стрелочных тяг	болт	2	ключ путевой, кисть	3	3,84	11,5	
5	Отвинчивание и снятие гаек клеммных болтов на каждой подкладке в вылете рамного рельса и в подкладках за корнем остряка	то же	1	ключ торцовый	8	0,670	5,36	
6	Опробование гаек и смазка оставшихся клеммных болтов	то же	1	ключ путевой, кисть	4	0,396	1,58	
2. Основные работы в "окно"	
1	Отвинчивание гаек и удаление болтов в стыках рамного рельса	болт	2	ключ путевой	8	1,50	12,0	
2	Снятие стыковых накладок	накладка	2	лом лапчатый	4	0,611	2,44	
3	Отвинчивание гаек и удаление горизонтальных болтов в корне остряка	болт	2	ключ путевой	6	2,14	12,8	
4	Снятие упорного уголка в корне остряка	уголок	1	ключ торцовый	1	1,10	1,10	
5	Снятие лапок-удержек с корня остряка	лапка-удержка	2	то же	11	1,10	12,1	
6	Снятие накладок в корне остряка	накладка	2	ключ путевой	2	0,611	1,22	
7	Снятие противоугонной накладки	то же	1	то же	1	0,611	0,611	
8	Отвинчивание гаек и удаление соединительных болтов стрелочных тяг	болт	1	то же	3	2,63	7,89	
9	Отвинчивание и снятие гайки закладного болта	то же	2	ключ торцовый	22	0,602	13,2	
10	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки	то же	2	-	22	0,874	19,2	
11	Вытаскивание закладных болтов	то же	2	-	22	0,35	7,7	
12	Отвинчивание и снятие гайки клеммного болта	гайка	2	ключ торцовый	12	0,670	8,04	
13	Снятие пружинной шайбы	шайба	2	-	12	0,165	1,98	
14	Снятие клеммы	клемма	2	-	12	0,224	2,69	
15	Удаление клеммного болта	болт	2	-	12	0,275	3,30	
16	Сдвижка старого рамного рельса вместе с остряком и башмаками	полустрелка	6	лом остроконечный	1	48,2	48,2	
17	Надвижка нового рамного рельса вместе с остряком и башмаками	полустрелка	6	то же	1	56,2	56,2	
18	Установка накладок в стыках рамного рельса	накладка	2	молоток костыльный	4	0,643	2,57	
19	Установка упорного уголка в корне остряка	уголок	1	ключ торцовый	1	1,42	1,42	
20	Установка лапок-удержек в корне остряка	лапка-удержка	2	то же	11	1,42	15,6	
21	Установка накладок в корне остряка	накладка	2	ключ путевой	2	0,643	1,29	
22	Установка противоугонной накладки	то же	1	то же	1	0,643	0,643	
23	Постановка болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в стыках рамного рельса	болт	2	то же	8	2,19	17,5	
24	Постановка горизонтальных болтов в корне остряка с завинчиванием гаек	то же	2	то же	6	3,83	23,0	
25	Постановка закладных болтов	то же	2	-	22	0,359	7,88	
26	Постановка изолирующей втулки, плоской и двухвитковой шайб	то же	2	-	22	0,935	20,6	
27	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов	гайка	2	ключ торцовый	22	0,691	15,2	
28	Постановка клеммного болта	болт	2	-	12	0,313	3,76	
29	Постановка клеммы	клемма	2	-	12	0,290	3,48	
30	Постановка пружинной шайбы	шайба	2	-	12	0,158	1,90	
31	Завинчивание гайки клеммного болта	гайка	2	ключ торцовый	12	0,724	8,69	
32	Постановка соединительных болтов на стрелочных тягах с завинчиванием гаек	то же	2	ключ путевой	3	3,14	9,42	
33	Опробование и проверка хода остряка	остряк	3	зазорник	1	4,33	4,33	
3. Заключительные работы после "окна"	
1	Подтягивание гаек клеммных и закладных болтов	болт	3	ключ торцовый	34	0,215	7,31	
2	Постановка шплинтов в соединительные болты стрелочных тяг	шплинт	1	-	4	1,28	5,12	
3	Подтягивание гаек болтов в стыках рамного рельса, горизонтальных болтов в корневом и закорневом вкладышах	болт	4	ключ путевой	8	0,501	4,01	
	Итого:	439	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	439	-	
Tпз	17,1	3,9	
Tоб	4,39	1,0	
Tпотл	33,4	7,6	
T	494 или 8,23 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 184

Наименование работы - смена контррельса с приконтррельсовым рельсом и контррельсовыми подкладками (контррельсового узла) стрелочного перевода типа Р65 марок 1/9 и 1/11 (брусья железобетонные)
Условия работы
1. Основные работы выполняются в "окно".
2. Контррельс в собранном виде с рельсом длиной 12,5 м, вкладышами и контррельсовыми подкладками подвезен к месту работы заранее и уложен у концов крестовинных брусьев против сменяемого с соблюдением габарита.
3. Накладки четырехдырные. При шестидырных накладках в норме времени на каждую накладку учитывать на отвинчивание гаек, удаление 5 и 6-го болтов и на их постановку - 0,490 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 6-го разряда	1	
Монтер пути 4-го разряда	6	
Монтер пути 3-го разряда	1	
Итого	8	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,2	
Измеритель работы - 1 контррельсовый узел	
Норма времени, нормо-ч	Марка крестовины	1/9	6,1	
		1/11	6,4	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Подготовительные работы перед "окном"	
1	Опробование гаек и смазка болтов в двух стыках рельса с постановкой дополнительных пружинных шайб	болт	2	ключ путевой, кисть	8	2,26	18,1	
2	Опробование и смазка клеммных и закладных болтов							
	при марке крестовины:	1/9	то же	1	то же	54	0,396	21,4	
		1/11	то же	1	то же	56	0,396	22,2	
2. Основные работы в "окно"	
1	Отвинчивание гаек и удаление болтов в стыках рельса	болт	2	ключ путевой	8	1,50	12,0	
2	Снятие накладок	накладка	2	лом остроконечный	4	0,611	2,44	
3	Отвинчивание и снятие гайки закладных болтов							
	при марке крестовины:	1/9	гайка	2	ключ торцовый	14	0,602	8,43	
		1/11	то же	2	то же	18	0,602	10,8	
4	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки							
	при марке крестовины:	1/9	болт	2	-	14	0,874	12,2	
		1/11	то же	2	-	18	0,874	15,7	
5	Вытаскивание закладных болтов							
	при марке крестовины:	1/9	то же	2	-	14	0,35	4,9	
		1/11	то же	2	-	18	0,35	6,3	
6	Отвинчивание и снятие гайки клеммного болта							
	при марке крестовины:	1/9	гайка	2	ключ торцовый	40	0,670	26,8	
		1/11	то же	2	то же	38	0,670	25,5	
7	Снятие пружинной шайбы							
	при марке крестовины:	1/9	шайба	2	-	40	0,165	6,60	
		1/11	то же	2	-	38	0,165	6,27	
8	Снятие клеммы							
	при марке крестовины:	1/9	клемма	2	-	40	0,224	8,96	
		1/11	то же	2	-	38	0,224	8,51	
9	Удаление клеммного болта							
	при марке крестовины:							
		1/9	болт	2	-	40	0,275	11,0	
		1/11	то же	2	-	38	0,275	10,5	
10	Сдвижка старого контррельса с рельсом и контррельсовыми подкладками							
	при марке крестовины:							
		1/9	контррельсовый узел	8	лом остроконечный, лом лапчатый	1	30,2	30,2	
		1/11	то же	8	то же	1	32,3	32,3	
11	Надвижка нового контррельса с рельсом и контррельсовыми подкладками							
	при марке крестовины:	1/9	то же	8	то же	1	37,8	37,8	
		1/11	то же	8	то же	1	40,9	40,9	
12	Установка стыковых накладок	накладка	2	молоток костыльный	4	0,643	2,57	
13	Постановка стыковых болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в стыках рельса	болт	2	ключ путевой	8	2,19	17,5	
14	Постановка закладных болтов							
	при марке крестовины:	1/9	то же	2	-	14	0,359	5,0	
		1/11	то же	2	-	18	0,359	6,5	
15	Постановка изолирующей втулки, плоской и двухвитковой шайб							
	при марке крестовины:	1/9	болт	2	-	14	0,935	13,1	
		1/11	то же	2	-	18	0,935	16,8	
16	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов							
	при марке крестовины:	1/9	гайка	2	ключ торцовой	14	0,691	9,7	
		1/11	то же	2	то же	18	0,691	12,4	
17	Постановка клеммного болта							
	при марке крестовины:	1/9	болт	2	-	40	0,313	12,5	
		1/11	то же	2	-	38	0,313	11,9	
18	Постановка клеммы							
	при марке крестовины:	1/9	клемма	2	-	40	0,290	11,6	
		1/11	то же	2	-	38	0,290	11,0	
19	Постановка пружинной шайбы							
	при марке крестовины:	1/9	шайба	2	-	40	0,158	6,32	
		1/11	то же	2	-	38	0,158	6,00	
20	Завинчивание гайки клеммного болта							
	при марке крестовины:	1/9	гайка	2	то же	40	0,724	29,0	
		1/11	то же	2	то же	38	0,724	27,5	
3. Заключительные работы после "окна"	
1	Подтягивание гаек стыковых болтов	болт	2	ключ путевой	8	0,501	4,01	
2	Подтягивание гаек клеммных и закладных болтов							
	при марке крестовины:	1/9	то же	6	ключ торцовый	54	0,215	11,6	
		1/11	то же	6	то же	56	0,215	12,0	
	Итого:	при марке крестовины:	1/9	324	
			1/11	340	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	марка крестовины		
	1/9	1/11		
Tоп	324	340	-	
Tпз	12,6	13,3	3,9	
Tоб	3,24	3,40	1,0	
Tпотл	24,6	25,8	7,6	
T	364 или 6,07 нормо-ч	383 или 6,38 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 185

Наименование работы - смена контррельса с приконтррельсовым рельсом и контррельсовыми подкладками (контррельсового узла) стрелочного перевода типа Р65 марки 1/6 (брусья железобетонные)
Условия работы
1. Основные работы выполняются в "окно".
2. Контррельс в собранном виде с рельсом длиной 10,8 м, вкладышами и контррельсовыми подкладками подвезен к месту работы заранее и уложен у концов крестовинных брусьев против сменяемого с соблюдением габарита.
3. Накладки четырехдырные. При шестидырных накладках в норме времени на каждую накладку учитывать на отвинчивание гаек, удаление 5 и 6-го болтов и на их постановку - 0,490 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 6-го разряда	1	
Монтер пути 4-го разряда	4	
Монтер пути 3-го разряда	1	
Итого	6	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4,2	
Измеритель работы - 1 контррельсовый узел	
Норма времени, нормо-ч	4,9	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Подготовительные работы перед "окном"	
1	Опробование гаек и смазка болтов в двух стыках рельса с постановкой дополнительных пружинных шайб	болт	2	ключ путевой, кисть	8	2,26	18,1	
2	Опробование и смазка клеммных и закладных болтов	то же	4	то же	44	0,396	17,4	
2. Основные работы в "окно"	
1	Отвинчивание гаек и удаление болтов в стыках рельса	болт	2	ключ путевой	8	1,50	12,0	
2	Снятие накладок	накладка	2	лом остроконечный	4	0,611	2,44	
3	Отвинчивание и снятие гайки закладных болтов	гайка	2	ключ торцовый	2	0,602	1,20	
4	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки	болт	2	-	2	0,874	1,75	
5	Вытаскивание закладных болтов	болт	2	-	2	0,35	0,7	
6	Отвинчивание и снятие гайки клеммного болта	гайка	2	ключ торцовый	42	0,670	28,1	
7	Снятие пружинной шайбы	шайба	2	-	42	0,165	6,93	
8	Снятие клеммы	клемма	2	-	42	0,224	9,41	
9	Удаление клеммного болта	болт	2	-	42	0,275	11,6	
10	Сдвижка старого контррельса с рельсом и контррельсовыми подкладками	контррельсовый узел	6	лом остроконечный, лом лапчатый	1	21,0	21,0	
11	Надвижка нового контррельса с рельсом и контррельсовыми подкладками	то же	6	то же	1	28,8	28,8	
12	Установка стыковых накладок	накладка	2	то же	4	0,643	2,57	
13	Постановка стыковых болтов, пружинных шайб и завинчивание гаек в стыках рельса	болт	2	ключ путевой	8	2,19	17,5	
14	Постановка закладных болтов	то же	2	-	2	0,359	0,72	
15	Постановка изолирующей втулки, плоской и двухвитковой шайб	то же	2	-	2	0,935	1,87	
16	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов	гайка	2	ключ торцовый	2	0,691	1,38	
17	Постановка клеммного болта	болт	2	-	42	0,313	13,1	
18	Постановка клеммы	Клемма	2	-	42	0,290	12,2	
19	Постановка пружинной шайбы	шайба	2	-	42	0,158	6,64	
20	Завинчивание гайки клеммного болта	гайка	2	ключ торцовый	42	0,754	31,7	
3. Заключительные работы после "окна"	
1	Подтягивание гаек стыковых болтов	болт	2	ключ путевой	8	0,501	4,01	
2	Подтягивание гаек клеммных и закладных болтов	то же	6	ключ торцовый	44	0,215	9,46	
	Итого:	261	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
Tоп	261	-	
Tпз	10,2	3,9	
Tоб	2,61	1,0	
Tпотл	19,8	7,6	
T	294 или 4,9 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 189

Наименование работы - смена переводных брусьев (одиночная) стрелочного перевода типа Р65 марок крестовины 1/9 или 1/11 на щебеночном балласте (брусья железобетонные)
Условия работы
1. Новые брусья развезены и разложены на обочине земляного полотна или междупутье против брусьев, подлежащих смене.
2. Скрепление КБ.
3. Смена брусьев производится без снятия подкладок.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	4	
Монтер пути 3-го разряда	2	
Итого	6	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,7	
Измеритель работы - 1 брус	
Норма времени, нормо-ч	Вид брусьев	
	подстрелочные	промежуточные	подкрестовинные	закрестовинные	
	1,78	2,38	2,6	2,97	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Вырезка балласта из ящиков с устройством выходов
вид брусьев:							
	- подстрелочные	м бруса	6	вилы щебеночные, лом остроконечный	3,00	7,54	22,6	
	- промежуточные	то же	6	то же	3,39	7,54	25,6	
	- подкрестовинные	то же	6	то же	4,26	7,54	32,1	
	- закрестовинные	то же	6	то же	5,10	7,54	38,5	
2	Установка гидравлических домкратов под подошву с подготовкой места установки
вид брусьев:							
	- подстрелочные и промежуточные	установка	4	когти для щебня	2	0,820	1,64	
	- подкрестовинные и закрестовинные	то же	6	то же	4	0,820	3,28	
3	Вывешивание пути
вид брусьев:							
	- подстрелочные и промежуточные	вывешивание	2	домкрат	1	1,13	1,13	
	- подкрестовинные и закрестовинные	вывешивание	4	домкрат	2	1,13	2,26	
4	Подведение металлического листа и опускание пути
вид брусьев:							
	- подстрелочные	м бруса	6	-	3,00	0,741	2,22	
	- промежуточные	то же	6	-	3,39	0,741	2,51	
	- подкрестовинные	то же	6	-	4,26	0,741	3,16	
	- закрестовинные	то же	6	-	5,10	0,741	3,78	
5	Отвинчивание и снятие гайки закладного болта
вид брусьев:							
	- подстрелочные	гайка	2	ключ торцовый	4	0,602	2,41	
	- промежуточные	то же	2	то же	8	0,602	4,82	
	- подкрестовинные	то же	2	то же	6	0,602	3,61	
	- закрестовинные	то же	2	то же	6	0,602	3,61	
6	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки
вид брусьев:							
	- подстрелочные	болт	2	-	4	0,874	3,50	
	- промежуточные	то же	2	-	8	0,874	6,99	
	- подкрестовинные	то же	2	-	6	0,874	5,24	
	- закрестовинные	то же	2	-	6	0,874	5,24	
7	Снятие пружинной шайбы
вид брусьев:							
	- подстрелочные	шайба	2	-	4	0,165	0,660	
	- промежуточные	то же	2	-	8	0,165	1,32	
	- подкрестовинные	то же	2	-	6	0,165	0,990	
	- закрестовинные	то же	2	-	6	0,165	0,990	
8	Вытаскивание закладных болтов
вид брусьев:							
	- подстрелочные	болт	2	-	4	0,35	1,4	
	- промежуточные	то же	2	-	8	0,35	2,8	
	- подкрестовинные	то же	2	-	6	0,35	2,1	
	- закрестовинные	то же	2	-	6	0,35	2,1	
9	Вывешивание пути
вид брусьев:							
	- подстрелочные и промежуточные	вывешивание	2	домкрат	1	1,13	1,13	
	- подкрестовинные и закрестовинные	то же	4	то же	2	1,13	2,26	
10	Вытаскивание бруса
вид брусьев:							
	- подстрелочные	м бруса	6	лист металлический	3,00	2,43	7,29	
	- промежуточные	то же	6	то же	3,39	2,43	8,24	
	- подкрестовинные	то же	6	то же	4,26	2,43	10,4	
	- закрестовинные	то же	6	то же	5,10	2,43	12,4	
11	Уборка резиновых прокладок под подкладками (изолирующих)
вид брусьев:							
	- подстрелочные	прокладка	2	-	2	1,51	3,02	
	- промежуточные	то же	2	-	4	1,51	6,04	
	- подкрестовинные	то же	2	-	3	1,51	4,53	
	- закрестовинные	то же	2	-	3	1,51	4,53	
12	Подготовка постели для нового бруса
вид брусьев:							
	- подстрелочные	м бруса	2	когти щебеночные	3,00	1,37	4,11	
	- промежуточные	то же	2	то же	3,39	1,37	4,64	
	- подкрестовинные	то же	4	то же	4,26	1,37	5,84	
	- закрестовинные	то же	4	то же	5,10	1,37	6,99	
13	Надвижка нового бруса на металлический лист
вид брусьев:							
	- подстрелочные	то же	6	лом остроконечный	3,00	1,67	5,01	
	- промежуточные	то же	6	то же	3,39	1,67	5,66	
	- подкрестовинные	то же	6	то же	4,26	1,67	7,11	
	- закрестовинные	то же	6	то же	5,10	1,67	8,52	
14	Затаскивание нового бруса
вид брусьев:							
	- подстрелочные	то же	6	лист металлический	3,00	2,61	7,83	
	- промежуточные	то же	6	то же	3,39	2,61	8,81	
	- подкрестовинные	то же	6	то же	4,26	2,61	11,1	
	- закрестовинные	то же	6	то же	5,10	2,61	13,3	
15	Установка резиновых прокладок под подкладки (изолирующих)
вид брусьев:							
	- подстрелочные	прокладка	2	-	2	1,67	3,34	
	- промежуточные	то же	2	-	4	1,67	6,68	
	- подкрестовинные	то же	2	-	2	1,67	3,34	
	- закрестовинные	то же	2	-	2	1,67	3,34	
16	Опускание пути
вид брусьев:							
	- подстрелочные и промежуточные	опускание	2	домкрат	1	0,776	0,776	
	- подкрестовинные и закрестовинные	то же	4	то же	2	0,776	1,55	
17	Постановка закладных болтов
вид брусьев:							
	- подстрелочные	болт	2	-	4	0,359	1,44	
	- промежуточные	то же	2	-	8	0,359	2,88	
	- подкрестовинные	то же	2	-	6	0,359	2,15	
	- закрестовинные	то же	2	-	6	0,359	2,15	
18	Постановка изолирующей втулки, плоской и двухвитковой шайб
вид брусьев:							
	- подстрелочные	то же	2	-	4	0,935	3,74	
	- промежуточные	то же	2	-	8	0,935	7,48	
	- подкрестовинные	то же	2	-	6	0,935	5,61	
	- закрестовинные	то же	2	-	6	0,935	5,61	
19	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов
вид брусьев:							
	- подстрелочные	гайка	2	ключ торцовый	4	0,691	2,76	
	- промежуточные	то же	2	то же	8	0,691	5,53	
	- подкрестовинные	то же	2	то же	6	0,691	4,15	
	- закрестовинные	то же	2	то же	6	0,691	4,15	
20	Вывешивание пути
вид брусьев:							
	- подстрелочные и промежуточные	вывешивание	2	домкрат	1	1,13	1,13	
	- подкрестовинные и закрестовинные	то же	4	то же	2	1,13	2,26	
21	Удаление металлического листа
вид брусьев:							
	- подстрелочные	м бруса	6	-	3,00	0,741	2,22	
	- промежуточные	то же	6	-	3,39	0,741	2,51	
	- подкрестовинные	то же	6	-	4,26	0,741	3,16	
	- закрестовинные	то же	6	-	5,10	0,741	3,78	
22	Опускание пути со снятием домкратов
вид брусьев:							
	- подстрелочные и промежуточные	опускание	2	домкрат	1	1,14	1,14	
	- подкрестовинные и закрестовинные	то же	4	то же	2	1,14	2,28	
23	Подбивка брусьев
вид брусьев:							
	- подстрелочные	м бруса	4	ЭШП	3,00	1,99	5,97	
	- промежуточные	то же	4	то же	3,39	1,99	6,75	
	- подкрестовинные	то же	4	то же	4,26	1,99	8,48	
	- закрестовинные	то же	4	то же	5,10	1,99	10,1	
24	Засыпка ящиков с трамбованием и разравниванием балласта
вид брусьев:							
	- подстрелочные	то же	4	вилы щебеночные, трамбовка деревянная	3,00	2,63	7,89	
	- промежуточные	то же	4	то же	3,39	2,63	8,92	
	- подкрестовинные	то же	4	то же	4,26	2,63	11,2	
	- закрестовинные	то же	4	то же	5,10	2,63	13,4	
25	Подтягивание гаек закладных болтов
вид брусьев:							
	- подстрелочные	гайка	2	ключ торцовый	4	0,215	0,86	
	- промежуточные	то же	2	то же	8	0,215	1,72	
	- подкрестовинные	то же	2	то же	6	0,215	1,29	
	- закрестовинные	то же	2	то же	6	0,215	1,29	
	Итого:	вид брусьев	- подстрелочные	95,0	
			- промежуточные	127	
			- подкрестовинные	139	
			- закрестовинные	158	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	вид брусьев		
	подстрелочные	промежуточные	подкрестовинные	закрестовинные		
Tоп	95	127	139	158	-	
Tпз	3,71	4,95	5,42	6,16	3,9	
Tоб	0,95	1,27	1,39	1,58	1,0	
Tпотл	7,22	9,65	10,6	12,0	7,6	
T	107 или 1,78 нормо-ч	143 или 2,38 нормо-ч	156 или 2,6 нормо-ч	178 или 2,97 нормо-ч	-	

5. Раздел IV дополнить нормами времени в следующей редакции:

НОРМА ВРЕМЕНИ N 375

Наименование работы - смена резиновых (изолирующих) прокладок под башмаками на стрелочных переводах марки 1/11 со скреплением КБ
Условия работы
1. Клеммные болты ослабляются на четырех концах брусьев с каждой стороны от сменяемой прокладки.
2. Стрелочный перевод типа Р65, шпалы железобетонные, балласт щебеночный, прикрепление башмаков двумя или тремя закладными болтами.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	2	
Итого	2	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 4	
Измеритель работы - 10 концов или промежуточных мест бруса	
Норма времени, нормо-ч	
при прикреплении башмака	
двумя болтами	тремя болтами	
3,2	3,9	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка скреплений от грязи	конец бруса	1	скребок	10	0,522	5,22	
2	Раскладка резиновых (изолирующих) прокладок по концам брусьев	прокладка	1	-	10	0,130	1,30	
3	Отвинчивание и снятие гайки закладного болта
при прикреплении башмака							
	двумя болтами	гайка	1	ключ торцовый	20	0,602	12,0	
	тремя болтами	то же	1	то же	30	0,602	18,1	
4	Снятие двухвитковой и плоской шайб и изолирующей втулки
при прикреплении башмака							
	двумя болтами	болт	1	-	20	0,874	17,5	
	тремя болтами	то же	1	-	30	0,874	26,2	
5	Вытаскивание закладного болта
при прикреплении башмака							
	двумя болтами	болт	1	-	20	0,35	7,00	
	тремя болтами	то же	1	-	30	0,35	10,5	
6	Ослабление гаек клеммных болтов на 8-ми концах смежных брусьях на 3 - 5 оборотов	гайка	1	ключ торцовый	16	0,420	6,72	
7	Установка гидравлического домкрата под подошву рельса с подготовкой места установки	установка	2	когти для щебня	10	0,820	8,20	
8	Вывешивание рельса с башмаками	вывешивание	1	домкрат	10	1,13	11,3	
9	Удаление старой резиновой прокладки из-под путевой подкладки	прокладка	1	"лапка" специальная	10	1,51	15,1	
10	Постановка новой резиновой прокладки под путевую подкладку	то же	1	то же	10	1,67	16,7	
11	Опускание рельса, снятие домкрата с разравниванием балласта	снятие	2	домкрат, когти для щебня	10	1,45	14,5	
12	Смазка закладного болта при прикреплении башмака							
	двумя болтами	болт	1	кисть	20	0,166	3,32	
	тремя болтами	то же	1	то же	30	0,166	4,98	
13	Постановка закладного болта при прикреплении башмака			-				
	двумя болтами	то же	1	_	20	0,359	7,18	
	тремя болтами	то же	1	-	30	0,359	10,8	
14	Постановка изолирующей втулки, плоской и двухвитковой шайб
при прикреплении башмака							
	двумя болтами	то же	1	-	20	0,935	18,7	
	тремя болтами	то же	1	-	30	0,935	28,1	
15	Наживление и завинчивание гайки закладного болта
при прикреплении башмака							
	двумя болтами	гайка	1	ключ торцовый	20	0,691	13,8	
	тремя болтами	то же	1	то же	30	0,691	20,7	
16	Закрепление ослабленных гаек клеммных болтов	то же	1	то же	16	0,540	8,64	
17	Сбор смененных резиновых прокладок	прокладка	1	-	10	0,130	1,30	
	Итого: при прикреплении башмака			
		двумя болтами	168,5	
		тремя болтами	208,4	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% Tоп	
	при прикреплении башмака		
	двумя болтами	тремя болтами		
Tоп	168,5	208,4	-	
Tпз	6,57	8,13	3,9	
Tоб	1,69	2,08	1,0	
Tпотл	12,8	15,8	7,6	
T	189,6 или 3,2 нормо-ч	234,4 или 3,9 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 376

Наименование работы - регулировка ширины колеи на стрелочном переводе с применением стяжного прибора (скрепление КБ)
Условия работы
1. Перед регулировкой ширины колеи стрелочный перевод отрегулирован в плане.
2. Места регулировки ширины колеи определены заранее и отмечены мелом на шейке рельсов.
3. Регулировка производится в пределах вылета рамного рельса, переводной кривой и закрестовинной части.
4. Стрелочный перевод типа Р65 с маркой крестовины 1/11 или 1/9, централизованный или нецентрализованный, брусья железобетонные, скрепление КБ.
5. Путевой ключ ПГК или шуруповерт ШВ-2 снабжается энергией от токоотборных точек. При использовании передвижной электростанции работа машиниста нормой не учтена и учитывается отдельно и составляет на измеритель работы для ПГК - 0,161 нормо-ч, ШВ-2 - 0,177 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 6-го разряда	2	
Итого	2	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 5	
Измеритель работы - 10 концов или промежуточных мест бруса	
Норма времени, нормо-ч	
тип ключа	
ПГК	ШВ-2	Торцовый ключ	
1,26	1,28	1,53	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка скреплений от грязи, смазка клеммных болтов	конец или промежуточное место бруса	2	скребок, кисть	10	0,854	8,54	
2	Устройство канавки для установки стяжного прибора	канавка	1	когти для щебня	3,33	3,76	12,5	
3	Установка стяжного прибора	установка	1	-	3,33	3,81	12,8	
4	Ослабление гаек на 5 - 6 оборотов:							
	- путевым ключом ПГК	гайка	2	ПГК	20	0,165	3,3	
	- шуруповертом ШВ2	то же	2	ШВ-2	20	0,183	3,66	
	- торцовым ключом	то же	1	ключ торцовый	20	0,500	10,0	
5	Постановка рельсовой нити в требуемое положение при помощи стяжного прибора	постановка	1	шаблон рабочий, путевой	3,33	2,17	7,23	
6	Закрепление гаек:							
	- путевым ключом ПГК	гайка	2	ПГК	20	0,265	5,3	
	- шуруповертом ШВ2	то же	2	ШВ-2	20	0,290	5,8	
	- торцовым ключом	то же	1	ключ торцовый	20	0,64	12,8	
7	Снятие стяжного прибора	снятие	1	-	3,33	2,55	8,49	
8	Заравнивание канавки балластом после снятия стяжного прибора	канавка	1	когти для щебня	3,33	2,70	8,99	
	Итого: тип ключа	путевой ключ ПГК			67,2	
		шуруповерт ШВ2			68,0	
		торцовый ключ			00081,5	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% Tоп	
	тип ключа		
	ПГК	ШВ-2	Торцовый ключ		
Tоп	67,2	68,0	81,5	-	
Tпз	2,62	2,65	3,18	3,9	
Tоб	0,672	0,68	0,815	1,0	
Tпотл	5,11	5,17	6,19	7,6	
T	75,6 или 1,26 нормо-ч	76,5 или 1,28 нормо-ч	91,7 или 1,53 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 377

Наименование работы - шлифовка крестовины стрелочного перевода пневмошлифовальной машиной ИП-2014Б
Условия работы
1. Рельсы типов Р50, Р65.
2. Питание пневмошлифовальной машины сжатым воздухом производится от системы пневмообдувки стрелочного перевода.
3. Размер и диаметр резинового шланга должны соответствовать альбому ТО-120А, общая масса шланга не должна превышать 15 кг.
4. При шлифовке нельзя размещать резиновый шланг на рельсах соседних путей или стрелочных переводов.
5. Работа производится двумя работниками. Непосредственно на очистке работает один шлифовщик. Другой монтер пути (сигналист) данной нормой не учитывается, находится у воздухоразборного крана с тем, чтобы иметь возможность в любой момент прекратить подачу воздуха и сигнализировать работающему о приближении поезда, локомотива или вагонов.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Шлифовщик 4-го разряда	1	
Итого	1	
Тарифный разряд работ - 3,9	
Измеритель работы - 5 м наката	
Норма времени, нормо-ч	до 2 мм	0,24	
	3 - 4 мм	0,37	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Очистка желобов крестовины от грязи	1 м желоба	1	метла	5	0,2	1,0	
2	Снятие бокового наката:			пневмо-шлифовальная машина ИП-2014Б				
	до 2 мм	1 м наката	1		5	2,2	11,0	
	3 - 4 мм		1		5	3,6	18,0	
3	Очистка желобов крестовины от металлических опилок	1 м желоба	1	метла	5	0,1	0,50	
	Итого:	при величине бокового наката:	до 2 мм	12,5	
			3 - 4 мм	19,5	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	до 2 мм	3 - 4 мм		
Tоп	12,5	19,5	-	
Tпз	0,488	0,761	3,9	
Tоб	0,125	0,195	1,0	
Tпотл	0,95	1,48	7,6	
T	14,1 или 0,24 нормо-ч	21,9 или 0,37 нормо-ч	-	

6. Раздел V дополнить нормами времени в следующей редакции:

НОРМА ВРЕМЕНИ N 378

Наименование работы - погрузка (выгрузка) рельсовых вставок краном КЖДЭ
Условия работы
1. Работа выполняется на производственной базе или месте производства работ.
2. Крюк крана оборудован: при погрузке рельсовых вставок длиной 12,5 м специальной траверсой с двумя рельсовыми клещами; при погрузке рельсовых вставок длиной 0,63 м рельсовыми клещами.
3. Рельсовые вставки длиной 0,63 м собраны в пакеты по 10 шт.
4. Рельсовые вставки длиной 12,5 м и 0,63 м грузят (выгружают) на (с) четырехосную платформу.
5. На месте производства работ погрузка (выгрузка) производится вдоль фронта работ с обеих сторон ремонтируемого пути на протяжении 100 м.
6. На базе производится погрузка (выгрузка) рельсовых вставок, которые складируются в специально отведенных местах.
7. Время на открытие (закрытие) борта платформы в норму времени не включено и составляет 0,07 нормо-ч на выполненный объем.
8. Проезд крана к месту погрузки или выгрузки нормой не учтен.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Машинист крана (крановщик) 5-го разряда	1	
Монтер пути 3-го разряда	4	
Итого	5	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,0	
Измеритель работы - 1 рельсовая вставка длиной 12,5 м или 1 пакет рельсовых вставок длиной 0,63 м	
Норма времени, нормо-ч	Монтеров пути	0,162	
	Машиниста крана	0,056	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Закрепление (раскрепление) рельсовой вставки или 1 пакета с рельсовыми вставками клещами	1 рельсовая вставка или 1 пакет	2 м.п.	проволока	1	4,0	4,0	
2	Захват рельсовой вставки или 1 пакета с рельсовыми вставками клещами	то же	2 м.п.	КЖДЭ	1	1,35	1,35	
			1 маш.		1	0,675	0,675	
3	Перемещение рельсов и их укладка на платформу (обочину или специально отведенные места)	1 рельсовая вставка или 1 пакет	2 м.п.	КЖДЭ	1	3,95	3,95	
			1 маш.		1	1,98	1,98	
4	Перемещение электротали обратно к платформе (обочину или специально отведенные места)	1 перемещение	1 маш.	то же	1	0,54	0,54	
	Итого:	монтеров пути				9,30	
		машиниста крана				3,20	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	монтеров пути	машиниста крана		
Tоп	9,30	3,20	-	
Tпз	0,33	0,112	3,5	
Tоб	0,11	0,038	1,2	
T	9,74 или 0,162 нормо-ч	3,35 или 0,056 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 379

Наименование работы - погрузка (выгрузка) путевого инструмента на (с) прицепную платформу или в (с) кузов автомобиля вручную
Условия работы
1. Работа выполняется на производственной базе или месте производства работ.
2. Перед погрузкой на базе все инструменты должны быть осмотрены и проверены на исправность.
3. Все подвижные части механизированного инструмента должны быть надежно закреплены.
4. На месте производства работ погрузка (выгрузка) производится на месте производства работ.
5. На базе производится погрузка (выгрузка) в специально отведенных местах.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
	При измерителе в штуках	
	4	1	
Монтер пути 3-го разряда	2	4	
Итого	2	4	
Тарифный разряд работ - 3,0	
Измеритель работы, штук	
4	1	
Норма времени, нормо-ч.	
ключи гаечные путевые, ключи АРС, ключи торцовые, клещи шпальные, ломы лапчатые и остроконечные, молотки костыльные, лопаты совковые и штыковые, ролики, скользящие пластины	шпалоподбойки, домкраты гидравлические, ключи электрические, станки рельсорезные, рельсосверлильные, станки шлифовальные	
0,024	0,049	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Погрузка (выгрузка) вручную с прицепной платформы:
ключи гаечные путевые,
ключи АРС,
ключи торцовые,
клещи шпальные,
ломы лапчатые и остроконечные,
молотки костыльные,
лопаты совковые и штыковые	4 шт.	2	-	1	1,39	1,39	
	шпалоподбойки,
домкраты гидравлические,
ключи электрические	шт.	4	-	1	2,78	2,78	
	станки рельсорезные,
рельсосверлильные, шлифовальные	шт.	4	-	1	2,78	2,78	
	ролики, скользящие пластины	4 шт.	2	-	1	1,39	1,39	
	Итого:								
		-	ключи гаечные путевые, ключи АРС, ключи торцовые, клещи шпальные, ломы лапчатые и остроконечные, молотки костыльные, лопаты совковые и штыковые	1,39	
		-	шпалоподбойки, домкраты гидравлические, ключи электрические	2,78	
		-	станки рельсорезные, рельсосверлильные, станки шлифовальные	2,78	
		-	ролики, скользящие пластины	1,39	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	ключи гаечные путевые, ключи АРС, ключи торцовые, клещи шпальные, ломы лапчатые и остроконечные, молотки костыльные, лопаты совковые и штыковые	шпалоподбойки, домкраты гидравлические, ключи электрические	станки рельсорезные, рельсосверлильные, станки шлифовальные	ролики, скользящие пластины		
Tоп	1,39	2,78	2,78	1,39	-	
Tпз	0,049	0,097	0,097	0,049	3,5	
Tоб	0,017	0,033	0,033	0,017	1,2	
T	1,46 или
0,024 нормо-ч	2,91 или
0,049 нормо-ч	2,91 или
0,049 нормо-ч	1,46 или
0,024 нормо-ч	-	

7. Норму времени N 285 раздела VIII изложить в следующей редакции:

НОРМА ВРЕМЕНИ N 285

Наименование работы - смена железобетонных шпал на щебеночном балласте при бесподкладочном рельсовом скреплении Фоссло W-30 (одиночная)
Условия работы
4. Новые шпалы развезены и разложены у мест смены.
5. Участок пути звеньевой или бесстыковой, рельсы типа Р65 или Р75, шпалы железобетонные, балласт щебеночный.
6. При одной установке гидравлического домкрата производится снятие скреплений на сменяемой шпале и перевод упругой клеммы в монтажное положение на семи концах шпал для свободного вывешивания рельса.
7. Упругая клемма должна закрепляться до тех пор, пока ее центральная петля не коснется ребра углонаправляющей плитки.
8. Питание ЭШП-9 электрической энергией производится от токоотборных точек. При использовании передвижной электростанции работа машиниста нормой не учтена, учитывается отдельно и составляет на измеритель работы 0,025 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
	перегон	станция	
Монтер пути 4-го разряда	4	4	
Монтер пути 3-го разряда	2	2	
Итого	6	6	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути	3,65	3,6	
Измеритель работы - 1 шпала	
Норма времени, нормо-ч	
при снятии и укладке рельсовой прокладки	
вручную	с применением "лапки" специальной	
место смены	
перегон	станция	перегон	станция	
1,60	1,73	1,63	1,77	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Отрывка балласта в прилегающих к шпале ящиках и у торцов ниже подошвы шпалы на 5 см:							
	- перегон	шпальный ящик	3	вилы щебеночные, лом остроконечный	1	17,6	17,6	
	- станция	то же	3	то же	1	23,4	23,4	
2	Ослабление рельсового шурупа и перевод упругой клеммы в монтажное положение на семи шпалах	шуруп	4	ключ торцовый с насадкой для шурупов	28	0,268	7,50	
3	Установка гидравлического домкрата под подошву рельса с подготовкой места установки	установка	2	когти для щебня	2	0,820	1,64	
4	Подведение металлического листа в отрытый ящик	подведение	4	-	1	2,00	2,00	
5	Вывинчивание шпального шурупа с шайбой, снятие упругой клеммы, углонаправляющей плитки	шуруп	2	ключ торцовый с насадкой для шурупов	4	0,389	1,56	
6	Вывешивание пути	вывешивание	2	домкрат	2	1,13	2,26	
7	Снятие рельсовой прокладки	прокладка						
	- вручную		2	-	2	0,475	0,95	
	- с применением "лапки, специальной		2	"Лапка" специальная	2	0,062	0,124	
8	Сдвижка шпалы в отрытый ящик	шпала	4	лом остроконечный	1	3,28	3,28	
9	Вытаскивание старой шпалы	шпала	6	лист металлический	1	6,57	6,57	
10	Выборка балласта в средней части постели шпал на длину 70 см для обеспечения просвета между шпалой и балластным слоем до 5 см	то же	6	вилы щебеночные	1	4,49	4,49	
11	Надвижка новой шпалы на металлический лист для затаскивания в путь	шпала	6	лом остроконечный	1	4,50	4,50	
12	Затаскивание новой шпалы на место, удаление металлического листа	шпала	6	лист металлический	1	9,04	9,04	
13	Укладка рельсовой прокладки	прокладка						
	- вручную		2	-	2	0,709	1,42	
	- с применением "лапки" специальной		2	"Лапка" специальная	2	0,08	0,16	
14	Опускание пути со снятием гидравлических домкратов	опускание	2	домкрат	2	1,14	2,28	
15	Установка углонаправляющей плитки, упругой клеммы и завинчивание шпального шурупа с шайбой	шпальный шуруп	2	ключ торцовый с насадкой для шурупов	4	0,476	1,90	
16	Перевод упругой клеммы в проектное положение и затягивание рельсового шурупа с шайбой	то же	4	то же	28	0,241	6,75	
17	Подбивка шпалы на длине 1 м от ее торцов	шпала	4	ЭШП-9	1	5,36	5,36	
18	Подброска балласта при подбивке шпалы	шпальный ящик	2	вилы щебеночные	1	1,36	1,36	
19	Засыпка шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта, оправка балластной призмы:							
	- перегон	то же	6	вилы щебеночные, трамбовка деревянная	1	8,66	8,66	
	- станция	то же	6	то же	1	10,1	10,1	
	Итого:	при снятии и укладке рельсовой прокладки:			
			- вручную			
				перегон	85,1	
				станция	92,4	
			- с применением "лапки" специальной		
				перегон	87,0	
				станция	94,3	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	при снятии и укладке рельсовой прокладки		
	вручную	с применением "лапки" специальной		
	место смены		
	перегон	станция	перегон	станция		
Tоп	85,1	92,4	87,0	94,3	-	
Tпз	3,32	3,60	3,39	3,68	3,9	
Tоб	0,85	0,92	0,87	0,94	1,0	
Tпотл	6,47	7,02	6,61	7,17	7,6	
T	95,7 или
1,60 нормо-ч	104 или
1,73 нормо-ч	97,9 или
1,63 нормо-ч	106 или
1,77 нормо-ч	-	

8. Раздел VIII дополнить нормой времени в следующей редакции:

НОРМА ВРЕМЕНИ N 380

Наименование работы - смена рельса длиной 12,5 м типа Р65 или Р75 при бесподкладочном рельсовом скреплении Фоссло W-30 с применением съемного портального крана (одиночная)
Условия работы
1. Основные работы выполняются в "окно".
2. Рельс проверен заранее, подвезен к месту смены и уложен внутри колеи с учетом габарита. Рельс пришивают двумя костылями на каждом конце и в середине к деревянным шпалам или деревянным коротышам, уложенным между железобетонными шпалами. Торцы рельса прикрывают прочно закрепляемыми башмаками. Время на разборку башмаков учитывается отдельно и составляет - 0,63 нормо-ч.
3. Снятие и установка рельсовых соединителей учитываются отдельными нормами в зависимости от способа их присоединения к рельсам.
4. Участок пути звеньевой или бесстыковой с автоблокировкой. Накладки двухголовые шестидырные, шпалы железобетонные с эпюрой 1840 или 2000 шт. на 1 км пути, балласт щебеночный.
5. Упругая клемма должна закрепляться до тех пор, пока ее центральная петля не коснется ребра углонаправляющей плитки.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
	участок пути	
	звеньевой	бесстыковой (уравнительный рельс)	
Монтер пути 5-го разряда	-	1	
Монтер пути 4-го разряда	3	2	
Монтер пути 3-го разряда	4	4	
Итого:	7	7	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути	3,4	3,5	
Измеритель работы - 1 рельс или уравнительный рельс	
Норма времени, нормо-ч	эпюра шпал, шт.	1840	2,5	
		2000	2,6	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Подготовительные работы перед "окном"	
1	Постановка дополнительных шайб на 8-ми болтах в двух стыках	болт	2	ключ путевой	8	2,12	17,0	
2	Смазка стыковых болтов при постановке дополнительных шайб	то же	2	кисть	8	0,140	1,12	
3	Отвинчивание гаек и удаление 2-го и 5-го стыковых болтов в двух стыках	то же	2	ключ путевой	4	1,5	6,0	
2. Основные работы в "окно"	
1	Установка поперечных перемычек	перемычка	2	-	2	1,28	2,56	
2	Очистка скреплений от грязи, ослабление путевого шурупа с шайбой, перевод упругой клеммы в монтажное положение
эпюра шпал, шт.:							
	1840	шуруп	2	метла, ключи торцовые с насадкой для шурупов	50	0,334	16,7	
	2000	то же	2	то же	54	0,334	18,0	
3	Отвинчивание гаек и удаление стыковых болтов в двух стыках	болт	2	ключи путевые	8	1,50	12,0	
4	Снятие стыковых накладок	накладка	2	лом остроконечный	4	0,611	2,44	
5	Установка съемного портального крана над сменяемым рельсом	установка	4	-	1	1,80	1,80	
6	Снятие сменяемого рельса портальным краном (захват сменяемого рельса за головку крановыми клещами и вывеска его, перемещение вывешенного рельса поперек оси его, опускание сменяемого рельса на концы шпал и снятие клещей)	рельс	4	портальный кран	1	9,55	9,55	
7	Поправка рельсовых подкладок
эпюра шпал, шт.:							
	1840	подкладка	2	-	23	0,09	2,07	
	2000	то же	2	-	25	0,09	2,25	
8	Установка нового рельса на подкладки портальным краном (захват нового рельса за головку крановыми клещами и его вывеска, перемещение нового рельса на место сменяемого, опускание нового рельса и снятие клещей)	рельс	4	портальный кран	1	10,3	10,3	
9	Смазка стыковых накладок	накладка	2	кисть	4	0,520	2,08	
10	Установка стыковых накладок	то же	4	-	4	0,643	2,57	
11	Постановка 8-ми стыковых болтов в двух стыках с завинчиванием гаек	болт	4	ключ путевой	8	2,19	17,5	
12	Снятие портального крана с пути за пределы габарита	снятие	4	-	1	2,00	2,00	
13	Перевод упругой клеммы в проектное положение и затягивание шурупа с шайбой эпюра шпал, шт.:							
	1840	шуруп	4	ключ торцовый с насадкой для шурупов	50	0,23	11,5	
	2000	то же	4	то же	54	0,23	12,4	
14	Снятие поперечных перемычек	перемычка	2	-	2	1,61	3,22	
3. Заключительные работы после "окна"	
1	Подтягивание шурупов в местах стыков	шуруп	2	электрогаечные ключи	8	0,15	1,2	
2	Смазка 2-го и 5-го стыковых болтов в двух стыках	болт	2	кисти	4	0,14	0,56	
3	Постановка 2-го и 5-го стыковых болтов в двух стыках	то же	2	ключи путевые	4	2,19	8,76	
4	Подтягивание гаек на 8-ми болтах в двух стыках	гайка	4	то же	8	0,501	4,01	
	Итого:	эпюра шпал, шт.:	1840		134,9	
			2000		137,3	

Расчет нормы времени

Индекс	Нормо-мин	% к Tоп	
	эпюра шпал, шт.		
	1840	2000		
Tоп	134,9	137,9	-	
Tпз	5,26	5,38	3,9	
Tоб	1,35	1,38	1,0	
Tпотл	10,25	10,5	7,6	
T	151,8 или 2,5 нормо-ч	155,2 или 2,6 нормо-ч	-	

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: раздел IX в "Технически обоснованных нормах времени на работы по текущему содержанию пути" (утв. ОАО "РЖД" 30.03.2009) отсутствует.

9. Раздел IX дополнить нормами времени в следующей редакции:

НОРМА ВРЕМЕНИ N 381

Наименование работы - смена железобетонной шпалы при скреплении ЖБР-65 с применением шпальных клещей (одиночная)
Условия работы
1. Новые шпалы развезены и разложены у мест смены.
2. Участок пути бесстыковой или звеньевой, рельсы типов Р65 или Р75, балласт щебеночный.
3. При смене одной шпалы производится ослабление гаек закладных болтов и перевод пружинной клеммы в монтажное положение на семи концах шпал для свободного вывешивания рельса.
4. Питание ЭШП-9 электрической энергией производится от токоотборных точек. При использовании передвижной электростанции следует учитывать работу машиниста 0,025 нормо-ч на измеритель работы.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
	участок пути	
	звеньевой	бесстыковой	
Монтер пути 5-го разряда	-	1	
Монтер пути 4-го разряда	4	2	
Монтер пути 3-го разряда	2	3	
Итого	6	6	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути	3,6	3,7	
Измеритель работы - 1 шпала	
Норма времени, нормо-ч	место смены	перегон	1,71	
		станция	1,86	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Вырезка балласта в шпальном ящике и у торцов ниже подошвы шпалы на 5 см:							
	- перегон	шпальный ящик	2	вилы щебеночные, лом остроконечный	1	17,6	17,6	
	- станция	то же	2	то же	1	23,4	23,4	
2	Очистка скреплений от грязи, ослабление гаек закладных болтов на 3 - 5 оборотов на семи шпалах	болт	3	метла, ключ торцовый	28	0,30	8,4	
3	Перевод пружинных клемм в монтажное положение	клемма	3	-	28	0,054	1,51	
4	Установка гидравлического домкрата под подошву рельса с подготовкой места установки	установка	2	когти для щебня	2	0,820	1,64	
5	Очистка скреплений от грязи, отвинчивание и снятие гаек закладных болтов на сменяемой шпале	гайка	2	метла, ключ торцовый	4	0,732	2,93	
6	Снятие прижимных скоб	скоба	2	-	4	0,03	0,12	
7	Снятие пружинных клемм	клемма	2	-	4	0,08	0,32	
8	Снятие упорных скоб	скоба	2	-	4	0,147	0,59	
9	Вытаскивание закладных болтов	болт	2	-	4	0,35	1,4	
10	Вывешивание пути	вывешивание	2	домкрат гидравлический	2	1,13	2,26	
11	Удаление подрельсовых (амортизационных) прокладок	прокладка	2	лапка специальная	2	0,31	0,62	
12	Сдвижка шпалы в отрытый ящик	шпала	4	лом остроконечный	1	3,28	3,28	
13	Установка шпальных клещей и вытаскивание шпалы на обочину	шпала	6	клещи шпальные	1	3,9	3,90	
14	Выборка балласта в средней части постели шпал на длину 70 см для обеспечения просвета между шпалой и балластным слоем до 5 см	шпала	2	вилы щебеночные	1	4,49	4,49	
15	Установка шпальных клещей и затаскивание новой шпалы в путь	шпала	6	клещи шпальные, лом остроконечный	1	4,1	4,10	
16	Установка подрельсовых (амортизационных) прокладок	прокладка	2	лапка специальная	2	0,102	0,204	
17	Опускание пути со снятием гидравлических домкратов	опускание	2	домкрат гидравлический	2	1,14	2,28	
18	Установка закладных болтов	болт	2	-	4	0,359	1,44	
19	Установка упорных скоб	скоба	2	-	4	0,167	0,67	
20	Установка пружинных клемм	клемма	2	-	4	0,107	0,43	
21	Установка скоб прижимных	скоба	2	-	4	0,089	0,36	
22	Наживление и завинчивание гаек закладных болтов	гайка	2	ключ торцовый	4	0,691	2,76	
23	Перевод пружинных клемм в рабочее положение	клемма	4	ключ торцовый	28	0,054	1,51	
24	Подтягивание гаек закладных болтов	болт	4	то же	28	0,215	6,02	
25	Подбивка шпалы на длине 1 м от ее торцов	шпала	2	ЭШП-9	1	5,36	5,36	
26	Подброска балласта при подбивке шпалы	шпальный ящик	2	вилы щебеночные	1	1,36	1,36	
27	Засыпка шпальных ящиков с разравниванием и трамбованием балласта, оправка балластной призмы:							
	- перегон	шпальный ящик	2	вилы щебеночные, трамбовка деревянная	1	9,05	9,05	
	- станция	то же	2	то же	1	10,4	10,4	
	Итого:	место смены		перегон			84,6	
				станция			91,8	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин	% к Tоп	
	место смены		
	перегон	станция		
Tоп	84,6	91,8	-	
Tпз	3,30	3,58	3,9	
Tоб	8,46	9,18	1,0	
Tпотл	6,43	6,98	7,6	
T	102,8 или 1,71 нормо-ч	111,5 или 1,86 нормо-ч	-	

НОРМА ВРЕМЕНИ N 382

Наименование работы - восстановление работоспособности железобетонных шпал типа ШЗ-Д (одиночное)
Условия работы
1. Участок пути звеньевой или бесстыковой, рельсы типа Р65 или Р75, скрепление ЖБР-65Ш, СМ-1.
2. Смена шурупа производится в случае его излома.
3. Питание воздуходувки и электродрели электрической энергией производится от токоотборных точек. При использовании передвижной электростанции работа машиниста учитывается отдельно и составляет на измеритель работы 0,143 нормо-ч.

Состав группы	Количество исполнителей, чел.	
Монтер пути 4-го разряда	4	
Итого	4	
Тарифный разряд работ, выполняемых монтерами пути - 3,9	
Измеритель работы - 1 шуруп	
Норма времени, нормо-ч	0,197	

N п/п	Содержание работы	Единица измерения	Количество исполнителей, чел.	Применяемые машины, механизмы, инструменты и приспособления	Учтенный объем работы	Оперативное время, нормо-мин.	
						на единицу измерения	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Раскладка дюбеля по концу шпалы	дюбель	1	-	1	0,130	0,130	
2	Очистка отверстия дюбеля в шпале ШЗ-Д от загрязнителей и продувка его сжатым воздухом	отверстие	1	пруток, насос	1	1,45	1,45	
3	Подбивка обломанной части шурупа в дюбеле шпалы	то же	1	молоток слесарный, керн	1	0,32	0,32	
4	Заливка керосина или дизельного топлива в отверстие шпалы с обломанной частью шурупа	то же	1	-	1	0,12	0,12	
5	Установка на шпалу кондукторного устройства, кернение торца обломанного шурупа, снятие кондукторного устройства	конец шпалы	1	устройство кондукторное, керн	1	0,60	0,60	
6	Сверление отверстия в торце обломанного шурупа	отверстие	1	электродрель	1	6,2	6,2	
7	Вывертывание обломанной части шурупа из дюбеля	шуруп	1	вороток, ключ торцовый	1	0,68	0,68	
8	Установка упругой прокладки	прокладка	1	-	1	0,164	0,164	
9	Установка упорной скобы	скоба	1	-	1	0,167	0,167	
10	Установка пружинных клемм	клемма	1	-	1	0,107	0,107	
11	Установка скобы прижимной (шайбы)	скоба	1	-	1	0,089	0,089	
12	Смазка и завинчивание шурупа	шуруп	1	ключ торцовый	1	0,35	0,35	
13	Сбор смененного шурупа	шуруп	1	-	1	0,130	0,130	
	Итого:						10,5	

Расчет нормы времени

Индекс	нормо-мин.	% к Tоп	
Tоп	10,5	-	
Tпз	0,410	3,9	
Tоб	0,105	1,0	
Tпотл	0,798	7,6	
T	11,8 или 0,197 нормо-ч	-