Утверждены
Советом по железнодорожному
транспорту государств -
участников Содружества
протокол от 05.04.1996 N 15

ПРАВИЛА
ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011, от 18.05.2012, от 17.10.2012, от 07.05.2013, от 20.11.2013, от 07.05.2014, от 22.10.2014, от 19 мая 2016 года)

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Применение Правил
1.1.1. Настоящие Правила распространяются на перевозки опасных грузов по железным дорогам государств - участников Содружества и являются обязательными для работников железнодорожного транспорта, отправителей и получателей опасных грузов, портов и пристаней, а также для транспортно-экспедиционных предприятий, осуществляющих обслуживание грузоотправителей и грузополучателей.
1.1.2. В части, не предусмотренной настоящими Правилами, при перевозке опасных грузов необходимо руководствоваться соответствующими правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом.
1.1.3. Перевозки опасных грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении производятся в соответствии с правилами перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении.
Перевозки опасных грузов между странами, железные дороги <*> которых являются участниками Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), но не являются участниками Содружества, регламентируются Правилами перевозок опасных грузов, Приложение 2 к СМГС, а между государствами - участниками Содружества и странами, железные дороги которых не являются участниками СМГС, осуществляются на основе особых соглашений.
--------------------
<*> В соответствии с внутренним законодательством - перевозчики, владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

1.1.4. Перевозки опасных грузов наливом производятся в соответствии с Правилами перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума.
1.1.5. Грузоотправители, грузополучатели, железные дороги несут ответственность за несоблюдение настоящих Правил в соответствии с действующим законодательством своих стран и международными соглашениями.

1.2. Классификация опасных грузов
1.2.1. К опасным грузам относятся вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.
1.2.2. Опасные грузы в соответствии с международными требованиями, установленными Типовыми правилами ООН (Рекомендации по перевозке опасных грузов) классификации веществ и изделий, по характеру опасных свойств подразделяются на следующие классы:

Класс 1 Взрывчатые вещества и изделия
Класс 2 Газы
Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости
Класс 4.1 Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества
Класс 4.2 Самовозгорающиеся вещества
Класс 4.3 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
Класс 5.1 Окисляющие вещества
Класс 5.2 Органические пероксиды
Класс 6.1 Ядовитые (токсичные) вещества
Класс 6.2 Инфекционные вещества
Класс 7 Радиоактивные материалы
Класс 8 Едкие (коррозионные) вещества
Класс 9 Прочие опасные вещества и изделия.

Опасные грузы в соответствии с их физико-химическими свойствами, видами и степенью опасности при перевозке (транспортировке) могут подразделяться на классы, подклассы, категории и группы, в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.

1.2.3. Отнесение опасных грузов к определенному классу, категории, степени опасности и группе совместимости осуществляется грузоотправителем в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам и на основе международных принципов классификации, установленных Типовыми правилами ООН.

1.3. Допускаемые к перевозке опасные грузы
1.3.1. К перевозке по железным дорогам допускаются опасные грузы, поименованные в Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом (далее - Алфавитный указатель опасных грузов) (Приложение 2) и в Перечне опасных грузов класса 1 и особенности их перевозки (Приложение 10).
1.3.2. Опасные грузы (кроме указанных в пункте 1.3.3), не поименованные в Алфавитном указателе опасных грузов, но сходные по своим химическим свойствам, характеру опасности с грузами, перечисленными в нем, грузоотправитель относит к номеру ООН (наименование груза обобщенное или Н.У.К.) и перевозит свой груз на условиях, указанных для этого номера ООН (номер аварийной карточки (АК), нормы прикрытия, штемпели опасности, условия роспуска с горки и др.). При этом в накладной указывается надлежащее обобщенное наименование груза, относящееся к этому номеру ООН, и в скобках - наименование груза в соответствии со стандартом или техническими условиями.
1.3.3. В случае если груз не может быть отнесен отправителем к грузам, поименованным в Алфавитном указателе опасных грузов, а также вследствие особых обстоятельств (свойства груза, его состояние или предлагаемые грузоотправителем условия перевозок не предусмотрены настоящими Правилами), для данного груза могут устанавливаться особые условия перевозки. Перевозка грузов на особых условиях во внутригосударственном сообщении определяется национальным законодательством. В международном сообщении перевозка грузов на особых условиях устанавливается порядком, предусмотренным Соглашением о перевозке грузов на особых условиях, утвержденным на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту 05.04.1996.
Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила на основании ходатайства грузоотправителя осуществляется в соответствии с Порядком внесения дополнений и изменений в Правила перевозок грузов в межгосударственном сообщении, утвержденным на 15 заседании Совета по железнодорожному транспорту 05.04.1996.
Указанное ходатайство направляется в железнодорожную администрацию страны отправления груза не менее чем за 6 месяцев до начала перевозки.
К ходатайству на перевозку опасных грузов должны быть приложены в двух экземплярах: характеристика груза и аварийная карточка по формам, указанным соответственно в Приложении 3 к настоящим Правилам и в Аварийных карточках на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, подписанные руководителем предприятия-грузоотправителя и заверенные печатью; стандарт или технические условия и паспорт безопасности на груз; согласование компетентного органа и железной дороги страны отправления груза предлагаемых грузоотправителем изменений в правила, если иное не предусмотрено национальным законодательством.
1.3.4. Опасные грузы в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении перевозятся только по предъявлении грузоотправителем станции отправления подтверждения о согласии водного транспорта на такую перевозку, за исключением грузов, включенных в правила перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении.
Грузоотправители в заявках и развернутых планах перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении обязаны указывать особенности перевозки тех или иных опасных грузов.

1.4. Оформление документов
1.4.1. Отправитель должен представить станции отправления на каждую отправку груза накладную, заполненную в соответствии с требованиями СМГС, настоящих Правил и других правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.
1.4.2. В графе накладной "Наименование груза" грузоотправитель, наряду с требованиями правил перевозок грузов, должен указать в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (Приложение 2 к настоящим Правилам): код опасности, через дробь - номер ООН, надлежащее наименование опасного груза, номер основного знака опасности (в скобках - номер дополнительного знака опасности), номер аварийной карточки, например: "336 / ООН 1230 МЕТАНОЛ, 3 (6.1), АК 319".
Если опасный груз в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (Приложение 2 к настоящим Правилам) имеет обобщенное или "не указанное конкретно (Н.У.К.)" наименование, грузоотправитель должен дополнительно указать в накладной техническое наименование груза в соответствии со стандартом или техническими условиями, например:
"33 / ООН 1266 ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ (жидкость парфюмерная "Канская"), 3, АК 308";
"336 / ООН 1992 ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. (Диран А), 3 (6.1), АК 319".
Если в графе 2 Алфавитного указателя опасных грузов (Приложение 2 к настоящим Правилам) указано техническое наименование конкретного груза (наименование груза записано строчными буквами), то надлежащее наименование груза (наименование груза записано заглавными (прописными) буквами) определяется по соответствующему номеру ООН. При этом условия перевозок и сведения, указываемые в накладной, определяются по строке Алфавитного указателя опасных грузов по данному конкретному грузу.
Если в графе 3 Алфавитного указателя опасных грузов (Приложение 2 к настоящим Правилам) номер аварийной карточки отсутствует, то она должна быть разработана грузоотправителем и приложена к накладной. В графе накладной "Наименование груза" грузоотправитель должен сделать отметку "АК приложена".
1.4.3. Надлежащим наименованием груза, указанным в Алфавитном указателе опасных грузов, является та часть, которая наиболее точно описывает груз и которая напечатана заглавными (прописными) буквами (с добавлением любых цифр, приставок "втор-", "трет-", "м-", "н-", "о-", "п-", являющихся неотъемлемой частью наименования). После основного надлежащего наименования груза может быть указано в скобках альтернативное надлежащее наименование-синоним [например, ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ)]. Части позиции, напечатанные строчными буквами, не должны считаться частью надлежащего наименования груза.
Если союзы, такие как "и" или "или", напечатаны строчными буквами или если части наименования разделены запятыми, то надлежащим наименованием груза будет являться то наименование, которое наиболее точно описывает груз, например: N ООН 2793 СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию. Наиболее подходящее из следующих комбинаций будет являться надлежащим наименованием груза:
СТРУЖКА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ОПИЛКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Надлежащее наименование груза может, в зависимости от необходимости, использоваться в единственном или множественном числе. Кроме того, когда определяющие слова используются как часть надлежащего наименования груза, порядок их указания в перевозочных документах или маркировке упаковок является произвольным. Например, вместо "Диметиламина водный раствор" можно указывать "Водный раствор диметиламина". Уточняющее слово "РАСПЛАВЛЕННЫЙ", если только оно уже не указано прописными буквами в наименовании, содержащемся в Алфавитном указателе опасных грузов, должно быть добавлено в качестве части надлежащего наименования груза, когда вещество, являющееся твердым, предъявляется к перевозке в расплавленном состоянии (например, АЛКИЛФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К., РАСПЛАВЛЕННЫЙ).
Если в наименовании груза (за исключением самореактивных веществ и органических пероксидов) не упомянуто слово "СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ", напечатанное заглавными (прописными) буквами, оно должно быть добавлено в качестве составной части надлежащего наименования груза, которые без стабилизации было бы запрещено к перевозке из-за его способности вступать в опасную реакцию в нормальных условиях перевозки (например, "ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ").
Обобщенные и "не указанные конкретно" надлежащие наименования веществ должны дополняться техническим наименованием груза, в котором при необходимости могут употребляться такие определения, как "содержит", "содержащий" или другие определяющие слова, например "смесь", "раствор" и т.д., а также указываться процентное содержание технического компонента.
Техническое наименование груза - признанное химическое, биологическое или другое наименование, употребляемое в научно-технических справочниках, периодических изданиях и публикациях. В случае пестицидов можно использовать только общее(ие) наименование(я) ИСО, другое(ие) наименование(я), содержащееся(иеся) в издании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) "Рекомендуемая классификация пестицидов по видам опасности и руководящие принципы классификации", или наименование(я) активного(ых) вещества (веществ).
Когда какая-либо смесь опасных грузов описывается одной из позиций "Н.У.К." или "обобщенных" позиций, необходимо указывать не более двух компонентов, которые в наибольшей степени обусловливают опасное свойство или опасные свойства смеси. Если грузовое место, содержащее смесь, имеет знак дополнительной опасности, то одним из двух указанных в скобках технических наименований должно быть наименование того компонента, который требует использования данного знака дополнительной опасности.
Для растворов и смесей, на которые распространяются требования, установленные для опасного вещества, в надлежащее наименование в качестве его части должно быть добавлено уточняющее слово "РАСТВОР" или "СМЕСЬ", в зависимости от конкретного случая, например: "АЦЕТОНА РАСТВОР". Кроме того, можно также указывать концентрацию раствора или смеси, например: "АЦЕТОНА РАСТВОР, 75%".
1.4.4. В верхней части накладной грузоотправитель обязан проставить предусмотренные для данного груза штемпеля красного цвета. Для грузов, поименованных в Алфавитном указателе опасных грузов, проставляются штемпеля, предусмотренные в графе 10 Алфавитного указателя опасных грузов для данного груза. В вагонном листе аналогичные штемпеля проставляются станцией отправления.

1.5. Сопровождение опасных грузов
1.5.1. Опасные грузы, отмеченные в колонке 14 "Специальные условия" Алфавитного указателя опасных грузов цифрами "2", "2а", перевозятся в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей) с соблюдением требований настоящих Правил и правил перевозок грузов железнодорожным транспортом.
Порожняя неочищенная тара из-под опасных грузов, а также порожние неочищенные вагоны и контейнеры из-под опасных грузов, отмеченные в колонке 14 "Специальные условия" цифрами "5", "5а", "5б", перевозятся в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителя (грузополучателя) на условиях опасного груза.
Без указанного сопровождения вагоны к перевозке не принимаются. (в ред. протокола от 29.10.2011)
1.5.2. Проводники, сопровождающие опасные грузы, кроме обязанностей, предусмотренных Правилами, должны знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, разработанную и утвержденную грузоотправителем, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях и следить в пути следования за соблюдением условий и мер безопасности, установленных для этого груза.
1.5.3. Грузоотправитель обязан снабдить проводников и личный состав охраны необходимыми средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечкой, комплектом инструментов, первичными средствами пожаротушения, дегазации, а также необходимыми вспомогательными материалами.
1.5.4. В случае обнаружения в пути следования неисправности вагона, из-за которой он не может следовать по назначению, вагон отцепляется от поезда, подается на специально выделенные пути и находится под охраной проводника. Если группу вагонов сопровождает один проводник, то от поезда отцепляется вся группа. Устранение неисправности осуществляется под наблюдением проводника в порядке, установленном железнодорожной администрацией.
1.5.5. При обнаружении в пути следования вагонов с опасными грузами, которые в соответствии с настоящими Правилами должны сопровождаться проводниками грузоотправителя или грузополучателя, но следуют без проводников, они должны задерживаться на станции до прибытия представителя грузоотправителя (грузополучателя). Указанные вагоны устанавливаются на специально выделенных путях станции или в другом безопасном месте, определенном в техническо-распорядительном акте станции (ТРА), и должны находиться под охраной.
Начальник станции, на которой задержан вагон, должен сообщить грузоотправителю (грузополучателю) через начальника станции отправления (назначения) груза о задержке вагона, а грузоотправитель (грузополучатель) обязан немедленно командировать своих представителей в пункт задержки.
1.5.6. Проводники, специалисты, наряды и воинские караулы, сопровождающие опасные грузы, подчиняются таможенным, паспортным, железнодорожным и другим правовым актам стран, железные дороги которых участвуют в перевозке.
Наряды военизированной охраны железных дорог сопровождают опасные грузы только в пределах границ своих государств. Порядок и место передачи опасных грузов под охрану нарядов военизированной охраны соседних железных дорог на пограничных станциях устанавливаются пограничными соглашениями.

Глава 2. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В КРЫТЫХ ВАГОНАХ И КОНТЕЙНЕРАХ

2.1. Общие условия перевозки опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах

Тара, упаковка и маркировка
2.1.1. Опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на продукцию, а также соответствующей требованиям Типовых правил ООН или ГОСТ 26319-84 "Грузы опасные. Упаковка" с учетом национального законодательства.
Тара и упаковка должны быть прочными, исправными, полностью исключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому.
2.1.2. Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые (токсичные), едкие (коррозионные) газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при высыхании или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, обладающие окисляющими свойствами, должны быть упакованы герметично <*>.
--------------------
<*> Герметичная тара - тара, конструкция которой обеспечивает непроницаемость газов, паров и жидкостей.

2.1.3. Опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в прочные ящики (деревянные, полимерные, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами. Грузы в мелкой расфасовке, перевозимые как неопасные согласно п. 2.1.43, допускается упаковывать в ящики из гофрированного картона.
Ящики должны иметь обечайки, вкладыши, перегородки, решетки, прокладки, амортизаторы.
Стенки ящиков должны быть выше закупоренных бутылей и банок не менее чем на 50 мм. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в стеклянной таре должны быть упакованы в плотные деревянные ящики с крышками.
2.1.4. Опасные грузы в металлических или полимерных банках, бидонах и канистрах должны быть упакованы в деревянные ящики или обрешетки.
2.1.5. Опасные грузы в мешках и ящиках из гофрированного картона, если такая упаковка предусмотрена стандартами или техническими условиями на продукцию, должны перевозиться повагонными отправками. При перевозке мелкими отправками опасные грузы в мешках должны быть упакованы в жесткую транспортную тару (металлические или фанерные барабаны, бочки, деревянные или металлические ящики).
2.1.6. Степень заполнения тары жидким опасным грузом, предъявляемым к перевозке, должна соответствовать требованиям, установленным стандартами или техническими условиями на данную продукцию.
2.1.7. Совместная упаковка в одном грузовом месте допускается только для тех опасных грузов, которые разрешены к совместной перевозке в одном вагоне согласно Приложениям 4 и 5. При этом каждое вещество упаковывается отдельно в соответствии со стандартами или техническими условиями на это вещество. Упакованные вещества помещаются в плотный деревянный ящик с гнездами. Дно ящика, свободные промежутки в гнездах, а также свободное пространство под крышкой заполняются мягким негорючим упаковочным материалом. Ящик плотно закрывается крышкой. Масса брутто такого грузового места не должна превышать 50 кг.
Все совместно упакованные вещества должны быть поименованы в накладной с указанием массы каждого вещества.
2.1.8. Опасные грузы, разрешенные к перевозке в контейнерах, должны быть упакованы так же, как при перевозке в крытых вагонах.
2.1.9. Опасные грузы, следующие в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, должны иметь тару и упаковку в соответствии с ГОСТ 15846-2002 "Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение".
2.1.10. При перевозке жидких опасных грузов повагонными отправками грузоотправитель обязан помещать в вагоны не менее 1% мест порожней тары на случай повреждений отдельных грузовых мест.
2.1.11. На грузовые места с опасными грузами должна быть нанесена транспортная маркировка в соответствии с правилами перевозок грузов.
2.1.12. На каждое грузовое место, кроме маркировки, предусмотренной п. 2.1.11, отправитель обязан нанести маркировку, характеризующую вид и степень опасности груза и содержащую:
знаки опасности (форма и описание которых приведены в Приложении 6 в соответствии с Алфавитным указателем);
наименование груза согласно Алфавитному указателю (при совместной упаковке в одном грузовом месте нескольких опасных грузов наименование наносится для каждого груза);
классификационный шифр;
номер ООН.
2.1.13. Нанесение знаков опасности производится: на ящиках и транспортных пакетах - на трех поверхностях (боковой, торцевой и верхней), на бочках - на одном из днищ и обечайке (цилиндрической части); на кипах и тюках - на торцевой и боковой поверхностях, на других видах тары (баллонах и др.) - в наиболее удобных местах, хорошо видимых при размещении в вагоне.
2.1.14. Знаки опасности из бумаги и картона прикрепляются к таре клеями. Знаки из ткани пришиваются. Знаки из фанеры, металла, пластмассы прикрепляются болтами, шурупами, гвоздями, а также проволокой, если применить другой способ прикрепления невозможно (грузы в баллонах и др.).
Непосредственно на тару и упаковку знаки наносятся краской по трафарету. При совпадении цвета знака с цветом тары упаковки знак наносится на контрастный фон.
2.1.15. Знаки опасности разделяются на:
основной, характеризующий основной вид опасности и соответствующий классу (подклассу), к которому отнесен груз,
дополнительный, характеризующий вид дополнительной опасности.
Если груз обладает несколькими видами опасности, то грузоотправитель обязан нанести на упаковку все знаки, соответствующие этим видам опасности. Номер класса в этом случае наносится только на основной знак опасности.
2.1.16. При совместной упаковке опасных грузов различных классов на грузовое место должны наноситься знаки опасности, соответствующие каждому грузу.
2.1.17. При перевозке опасных грузов в транспортных пакетах знаки опасности должны быть нанесены как на упаковку, так и на пакеты, если в сформированном пакете знаки опасности, нанесенные на упаковках, не видны.

Требования к вагонам и контейнерам и размещению в них опасных грузов при перевозке
2.1.18. Для перевозки опасных грузов используют: универсальные крытые вагоны парка железных дорог грузоотправителей (грузополучателей), арендованные грузоотправителями (грузополучателями), универсальные контейнеры парка железных дорог, грузоотправителей (грузополучателей), арендованные грузоотправителями (грузополучателями).
Для перевозки опасных грузов, имеющих в графе 7 "Род вагона, тип контейнера" Алфавитного указателя опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом условные обозначения "СКВ", ("СКВа") и "СК", ("СКа"), используются специализированные крытые вагоны и специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду. (в ред. протокола от 18.05.2012)
Определения "специализированные крытые вагоны и специализированные контейнеры грузоотправителя (грузополучателя)" или сданные железной дорогой в аренду, применительно к настоящим Правилам, распространяются также на универсальные крытые вагоны и универсальные контейнеры, специально выделенные под перевозку конкретного груза. (в ред. протокола от 18.05.2012)
Для перевозки опасных грузов наливом используют вагоны-цистерны или специализированные контейнеры-цистерны грузоотправителей (грузополучателей). Специализированные контейнеры-цистерны, предназначенные для перевозки опасных грузов, должны иметь сертификат компетентного органа, подтверждающий периодическое освидетельствование контейнера-цистерны и возможность перевозки в нем соответствующего опасного груза.
2.1.19. Вагоны и контейнеры, предназначенные для перевозки опасных грузов, кроме знаков и надписей, предусмотренных техническими нормативными правовыми актами, должны иметь знаки опасности, соответствующие характеру опасности груза, согласно Алфавитному указателю опасных грузов, и номер ООН перевозимого груза.
При перевозке опасных грузов знаки опасности, табличку оранжевого цвета с кодом опасности и номером ООН, табличку белого цвета с номером аварийной карточки (в случае, предусмотренном Приложением 6 к настоящим Правилам) грузоотправитель наносит на вагон или контейнер в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (Приложение 2).
Порядок нанесения знаков опасности и табличек оранжевого и белого цвета изложен в Приложении 6 к настоящим Правилам.
Знаки опасности, а также оранжевые и белые таблички должны быть удалены грузополучателем после выгрузки опасного груза из вагона или контейнера, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.
2.1.20. Подаваемые под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры должны быть исправны и очищены от ранее перевозимых грузов и мусора.
Пригодность всех вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов в коммерческом отношении определяется грузоотправителями.
Запрещается подавать под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры без технического осмотра и признания их годными под перевозку этих грузов. Начало погрузки опасных грузов в порожние вагоны и контейнеры разрешается производить не позднее 24 часов с момента окончания технического обслуживания. Техническое обслуживание подвижного состава (платформы, полувагоны, контейнеровозы), используемого для размещения контейнеров с опасными грузами (в том числе при перегрузке), осуществляется на общих основаниях.
Результаты осмотра записываются в журнале формы ВУ-14 с указанием наименования груза, под перевозку которого этот вагон или контейнер предназначается.
Не допускается погрузка опасных грузов в вагоны, у которых до истечения межремонтного норматива по календарному сроку или по пробегу остается менее норм, предусмотренных Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной 50 заседанием Совета по железнодорожному транспорту. (в ред. протокола от 07.05.2013)
Технический осмотр и определение пригодности ходовых частей, колесных пар, буксового узла, рамы вагона, тормозных и ударно-тяговых устройств подвижного состава, принадлежащего грузоотправителям (грузополучателям) или арендованного ими, производится работниками вагонного хозяйства железных дорог по заявке грузоотправителя, подаваемой начальнику станции письменно или регистрируемой телефонограммой.
Техническое состояние и пригодность под перевозку опасных грузов кузовов специализированных вагонов, корпусов контейнеров, а также их арматуры и оборудования определяет грузоотправитель.
Перед каждой погрузкой опасного груза в собственный или арендованный вагон или контейнер-цистерну грузоотправитель обязан предъявить работникам железной дороги свидетельство о техническом состоянии вагона или контейнера-цистерны, включая его арматуру и оборудование, гарантирующее безопасность перевозки этого груза (Приложение 9). Номер свидетельства работники вагонного хозяйства проставляют в книге формы ВУ-14, а грузоотправитель в графе 4 накладной должен сделать отметку: "Вагон (контейнер-цистерна), его арматура и оборудование исправны и соответствуют установленным требованиям". (в ред. протокола от 21.10.2010)
2.1.21. При подаче вагонов под сдвоенные операции на подъездные пути, где нет осмотрщиков вагонов, а также при погрузке опасных грузов на станциях, где нет работников службы вагонного хозяйства, порядок осмотра и подготовки вагонов, а также порядок направления подготовленных вагонов в пункт погрузки устанавливает начальник дороги.
2.1.22. Специализированные вагоны, принадлежащие грузоотправителю (грузополучателю), или специально выделенные вагоны парка железных дорог, арендованные грузоотправителем (грузополучателем), должны быть приписаны к станциям постоянной погрузки (выгрузки). В них разрешается перевозить только те опасные грузы, для которых данные вагоны предназначены.
После выгрузки и очистки специализированных вагонов грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) от перевозимых в них грузов средствами грузополучателя они могут быть использованы им только для перевозки порожней тары из-под данных опасных грузов в адрес грузоотправителя на условиях, изложенных в п. 2.1.48. (в ред. протокола от 18.05.2012)
Погрузка и выгрузка грузов из специализированных вагонов грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) производятся на местах необщего пользования. Перевозка грузов в таких вагонах, контейнерах разрешается только повагонными и контейнерными отправками соответственно. Погрузка и выгрузка специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) осуществляется на местах общего и необщего пользования при условии обеспечения требований безопасности. (в ред. протокола от 18.05.2012)
2.1.23. Специализированные вагоны грузоотправителя (грузополучателя) должны быть оборудованы приспособлениями для крепления грузов, а также оснащены всеми средствами согласно инструкциям по эксплуатации таких вагонов.
2.1.24. Специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду), специализированные контейнеры грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) оборудуются силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя) в соответствии с условиями перевозок конкретных грузов, для которых эти вагоны, контейнеры предназначены.
На специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду), специализированные контейнеры грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) для конкретных грузов или группы грузов грузоотправитель над знаком опасности наносит наименование груза или группы грузов (высота букв 15 см).
Под знаком опасности, оранжевой и белой табличками во всю ширину двери наносится черной краской надпись: "Другими грузами не загружать" (высота букв 10 см). Для вагонов левее двери делается надпись: "Срочный возврат на ст. ... (указывают станцию и дорогу приписки). (в ред. протокола от 18.05.2012)
2.1.25. После выгрузки опасных грузов из контейнеров и вагонов общего парка железных дорог грузополучатели обязаны осмотреть контейнеры или кузова вагонов, собрать и удалить из них остатки перевозимых грузов и мусора с соблюдением мер предосторожности и безопасности, а при необходимости промыть, обезвредить (дегазировать) их и снять знаки опасности с вагонов и контейнеров.
2.1.26. Если после выгрузки вагонов или контейнеров, кроме принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими, в которых перевозились упакованные опасные грузы, обнаружены утечка, разлив, специфический запах или россыпь части содержимого, необходимо произвести очистку вагона или контейнера, а при необходимости промыть и обезвредить вагон или контейнер средствами и за счет грузополучателя.
После выгрузки вагонов и контейнеров, кроме принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими, опасных грузов, имеющих знак опасности по образцу N 6.1, 6.2, 8, а также упаковок с грузом N ООН 3245 МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, получатель обязан предоставить железной дороге письменное подтверждение, в котором указываются сведения в том, что при выгрузке груза из вагона или контейнера утечки, разлива, специфического запаха и россыпи не было, а в случае утечки, разлива, специфического запаха или россыпи груза, что вагон или контейнер очищен от остатков перевозимого груза и обработан (промыт или обезврежен экологически безопасными методами, в зависимости от свойств груза), а также о пригодности вагона или контейнера для дальнейшего использования. Письменное подтверждение заверяет (если это предусмотрено внутренними правилами) представитель органов санитарного надзора или другого компетентного органа, установленного внутренним законодательством. Получатель несет ответственность за достоверность сведений, указанных в письменном подтверждении.
После выгрузки из вагона или контейнера опасных грузов, имеющих знак опасности по образцу N 7, грузополучатель обеспечивает дезактивацию вагона или контейнера, если она необходима, и представляет перевозчику справку об отсутствии "снимаемого загрязнения" на вагоне или контейнере.
Если на месте выгрузки очистка и обработка вагона или контейнера не производилась, то этот вагон или контейнер перевозится на условиях ранее перевозимого опасного груза.
Вагоны или контейнеры, в которых перевозились опасные грузы навалом/насыпью и которые не используются под повторную перевозку такого же груза, после выгрузки должны быть полностью очищены, а после выгрузки жмыхов (шрота) - промыты. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.1.27. Специализированные вагоны грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) и специализированные контейнеры грузоотправителя/грузополучателя (или сданные железной дорогой в аренду) после выгрузки и очистки их от остатков перевозимых в них грузов грузополучатель должен направить вместе с оборудованием на станции их назначения на условиях ранее перевозимого опасного груза по полным перевозочным документам и опломбированными.
При этом оформление перевозочных документов осуществляется в соответствии с п. 2.1.31.
Все работы по погрузке, выгрузке, очистке, а в случае просыпания или пролива перевозимого груза промывке и обезвреживанию (дегазации) специализированных вагонов грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) производятся силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя).
При направлении специализированных вагонов грузоотправителя/ грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) и специализированных контейнеров грузоотправителя/грузополучателя (или сданных железной дорогой в аренду) в ремонт они должны быть очищены, промыты и обезврежены силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя). В этом случае контроль за обезвреживанием (дегазацией) вагонов и выдача справки осуществляются в соответствии с п. 2.1.26.
По окончании срока аренды арендатор (грузоотправитель или грузополучатель) должен своими силами и средствами обезвредить (дегазировать) вагоны, контейнеры, снять знаки опасности и закрасить трафареты. Проверка обезвреживания и выдача справки должны производиться в соответствии с п. 2.1.26. Только после этого вагоны, контейнеры могут быть использованы для перевозки других грузов. (в ред. протокола от 18.05.2012)
2.1.28. При перевозке специализированных контейнеров как в груженом, так и в порожнем состоянии не допускается наличие следов и остатков опасных грузов на наружной поверхности контейнера.
2.1.29. При предъявлении к перевозке порожних специализированных контейнеров из-под опасных грузов грузополучатель обязан обеспечить такую же плотность закрытия дверей, запирания люков и других запорных устройств, как и для груженых контейнеров.
2.1.30. Зарезервировано. (в ред. протокола от 18.05.2012)
2.1.31. В случае перевозки неочищенных транспортных средств, кроме тары, содержащих остатки опасных грузов любого класса, за исключением класса 7, в накладной в графе "Наименование груза" должно быть указано: "ПОРОЖНИЙ ВАГОН-ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР-ЦИСТЕРНА", "ПОРОЖНИЙ МЭГК", "ПОРОЖНИЙ ВАГОН", "ПОРОЖНИЙ КОНТЕЙНЕР", за которыми должны следовать слова "ПОСЛЕДНИЙ ГРУЗ" вместе с информацией о последнем перевозившемся грузе: код опасности/номер ООН, наименование груза в соответствии с настоящими Правилами, знаки опасности, причем дополнительный знак опасности указывается в скобках, номер аварийной карточки. Например:
"Порожний вагон-цистерна, последний груз: 663/N ООН 1098 СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ, 6.1(3), АК 607" Необходимые штемпеля: "Прикрытие 3/1-1*-1-1" "ЯДОВИТО" "ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ" "НЕ СПУСКАТЬ С ГОРКИ" проставляются в верхней части накладной.
2.1.32. Размещение и крепление опасных грузов в крытых вагонах и контейнерах, а также контейнеров с опасными грузами на открытом подвижном составе производятся в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов и правилами перевозок грузов. Способы размещения и крепления опасных грузов в специализированных контейнерах разрабатывает и утверждает грузоотправитель. Эти способы должны соответствовать требованиям технических условий погрузки и крепления грузов.
Материал, используемый для крепления грузов в вагонах и контейнерах, должен быть инертным по отношению к перевозимому опасному грузу.
Особые требования по размещению и креплению ряда опасных грузов изложены в параграфе 2.2.
2.1.33. При укладке опасных грузов в несколько ярусов для обеспечения устойчивости штабелей груза и предохранения упаковки от повреждения между ярусами укладывают настилы из досок толщиной не менее 20 мм.
2.1.34. Отбор и подготовка вагонов (контейнеров) в противопожарном отношении под перевозку опасных грузов производятся в соответствии с Приложением 7 в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, а также для грузов, указанных в Приложении 7а.
2.1.35. Подготовка вагонов (контейнеров) в противопожарном отношении под перевозку конкретного груза осуществляется грузоотправителем. При этом грузоотправитель должен проверить соответствие требований совместимости материалов, применяемых при подготовке вагонов (контейнеров), и перевозимого груза.

Прием и выдача опасных грузов
2.1.36. Опасные грузы предъявляют к перевозке на местах необщего пользования, в том числе расположенных на территории станции. Прием и выдача опасных грузов мелкими и контейнерными отправками осуществляется на местах как необщего, так и общего пользования.
При этом погрузка и выгрузка специализированных контейнеров-цистерн с опасными грузами и порожних неочищенных после выгрузки производится на специально выделенных местах общего и необщего пользования при условии обеспечения требований безопасности. (в ред. протокола от 14.05.2010)
2.1.37. Прием и выдача опасных грузов на местах общего пользования выполняются, как правило, по прямому варианту "автомобиль - вагон", "вагон - автомобиль", под непосредственным контролем работников станции и грузоотправителей или грузополучателей.
2.1.38. Конкретный опасный груз (кроме грузов в мелкой расфасовке) может быть предъявлен к перевозке только теми видами отправок, которые указаны в Алфавитном указателе.
2.1.39. Если при приеме опасного груза мелкой отправкой хотя бы у одного места будет обнаружено несоответствие упаковки или маркировки настоящим Правилам, нарушение упаковки, неправильное указание массы груза отправителем, то эта отправка к перевозке не принимается, о чем составляется акт общей формы.
Грузоотправитель обязан немедленно вывезти со станции непринятый груз.
2.1.40. Вагоны, прибывшие с опасными грузами, должны быть приняты грузополучателями и портами на свои подъездные пути.
Мелкие отправки и контейнеры с опасными грузами должны быть вывезены со станции в течение 24 ч с момента получения грузополучателями уведомлений о прибытии грузов.
Грузополучатели не имеют права отказываться от приема прибывших в их адрес опасных грузов.

Совместная перевозка опасных грузов
2.1.41. Запрещается погрузка в один вагон или контейнер опасных грузов с разными, а также некоторых опасных грузов с одинаковыми классификационными шифрами, не разрешенных к совместной перевозке согласно Приложению 4.
Совместная перевозка в одном вагоне или контейнере опасных грузов с неопасными должна производиться в соответствии с Приложением 5.
2.1.42. Как исключение разрешается совместная перевозка повагонными отправками легковоспламеняющихся жидкостей класса 3 и кислот класса 8, входящих в комплект медицинского, ветеринарного и лабораторного оборудования.
Легковоспламеняющиеся жидкости должны быть упакованы в герметичную тару (вместимость стеклянной тары не должна превышать 1 л) и помещены в плотные деревянные ящики с гнездами на всю высоту тары. Ящики при необходимости должны иметь горизонтальные прокладки, амортизаторы. Свободное пространство в гнездах и под крышкой ящиков заполняется негорючим прокладочным материалом.
Стеклянная тара с кислотами должна быть закупорена притертыми стеклянными пробками, закрепленными предохранительными колпаками, и помещена в отдельные плотные деревянные ящики с гнездами. Гнезда ящиков обкладывают мягким негорючим материалом (шлаковата, кизельгур и др.). Использование бумаги, древесных стружек, опилок, соломы и других горючих и легковоспламеняющихся материалов при упаковке кислот не допускается.
Масса брутто ящика не должна превышать 50 кг.
При погрузке в вагоны грузовые места с кислотами ставятся в противоположную сторону от мест с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами. Все места должны быть плотно установлены одно к другому и прочно закреплены.

Перевозка опасных грузов в мелкой расфасовке
2.1.43. Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе опасных грузов в графе 14 "Специальные условия" цифрой "1", предъявляемые к перевозке в мелкой расфасовке, т.е. массой нетто 1 кг, но не более 1 л, разрешается перевозить мелкими отправками и в контейнерах на общих основаниях как неопасный груз. В таких случаях отметки в накладной об опасности и прикрытии не делаются.
Остальные опасные грузы в мелкой расфасовке, кроме грузов, для которых предусмотрена перевозка только повагонными отправками (см. параграф 2.2), разрешается перевозить мелкими отправками и в универсальных контейнерах на условиях, установленных настоящими Правилами.
2.1.44. Совместная упаковка в одном грузовом месте опасных грузов разных наименований, а также опасных с неопасными в мелкой расфасовке допускается при соблюдении требований, изложенных в п. 2.1.7.
2.1.45. Опасные грузы в мелкой расфасовке должны быть упакованы в соответствии с требованиями параграфа 2.1.
2.1.46. На наружной упаковке и в накладной после наименования груза грузоотправитель делает отметку: "В мелкой расфасовке".

Возврат порожней тары
2.1.47. Порожнюю тару из-под опасных грузов, кроме указанных в п. 2.1.48, разрешается перевозить на общих основаниях как неопасные грузы при условии ее очистки и обезвреживания изнутри и снаружи, а также удаления знаков опасности. При этом в графе накладной "Наименование груза" грузоотправитель делает отметку: "Тара возвратная из-под (указывается наименование перевозившегося в ней груза) очищена, безопасна".
2.1.48. Порожняя тара из-под опасного груза, перевозимого в специализированных или арендованных вагонах, перевозится в вагонах, предназначенных для данного груза, после выгрузки этого груза грузополучателем. Перевозка такой тары в других вагонах запрещается. Порожняя тара перевозится очищенной снаружи, с плотно закрытыми пробками на условиях, предъявляемых к перевезенному в ней грузу.
В графе накладной "Наименование груза" отправитель обязан сделать отметку: "Тара порожняя из-под (указывается наименование перевозившегося в ней груза)".

2.2. Специальные условия перевозки опасных грузов
(кроме грузов классов 1, 6.2 и 7)
Кроме общих требований, изложенных в параграфе 2.1, при перевозке опасных грузов в зависимости от свойств и характера опасности должны соблюдаться следующие специальные условия.

Класс 2. Газы
2.2.1. Вещества данного класса представляют собой газы, перевозимые в сжатом, сжиженном или растворенном виде, которые всегда находятся под давлением и требуют особо прочной и герметичной упаковки. Общим опасным свойством веществ данного класса является быстрое увеличение давления при повышении температуры, что может вызвать повреждение сосудов и привести к взрыву упаковки с газом.
2.2.2. Перевозка сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов должна осуществляться в баллонах, сосудах или специализированных контейнерах, предусмотренных стандартами или техническими условиями на данную продукцию и отвечающих требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, а также в многоэлементных газовых контейнерах, переносных цистернах и вагонах-батареях. (в ред. протокола от 21.10.2010)
Цистерна переносная - представляет собой цистерну вместимостью более 450 л, предназначенную для мультимодальных перевозок и используемую для транспортировки неохлажденных сжиженных газов класса 2. Котел переносной цистерны должен быть оснащен эксплуатационным и конструктивным оборудованием, необходимым для перевозки газов. Переносная цистерна должна быть сконструирована так, чтобы она могла наполняться и опорожняться без демонтажа конструктивного оборудования. Она должна иметь с наружной стороны котла стабилизирующие элементы и приспособления для механизированных погрузочно-разгрузочных операций, а также должна быть оборудована салазками или опорами; (в ред. протокола от 21.10.2010)
Многоэлементные газовые контейнеры (МЭГК) - комплекты баллонов, трубок и связок баллонов, соединенных между собой коллектором и собранных в единое целое в рамной конструкции и используемые в мультимодальной перевозке. МЭГК включают эксплуатационное и конструктивное оборудование, необходимое для перевозки газов; (в ред. протокола от 21.10.2010)
Вагон-батарея - вагон с комплектом элементов, соединенных между собой коллектором и стационарно установленных на раме вагона. Элементами вагона-батареи считаются: баллоны, трубки, связки баллонов (клети), барабаны под давлением, а также цистерны, предназначенные для перевозки газов класса 2, вместимостью более 450 л. (в ред. протокола от 21.10.2010)
2.2.3. Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными под давлением газами только при условии полной исправности баллонов и их вентилей, а также соответствующей окраски баллонов и наличия на них:
четких, установленных для каждого газа цветных полос и надписей по ГОСТ 949-73 "Баллоны стальные малого или среднего объема для газов на P <= 19,6 МПа (200 кгс/кв. см) Технические условия";
предохранительного колпака, опломбированного пломбой грузоотправителя или завода, наполнявшего баллоны;
двух защитных резиновых колец толщиной не менее 25 мм;
знаков опасности;
заглушек на вентилях баллонов согласно инструкциям по наполнению.
2.2.4. Грузоотправитель должен наполнять баллоны, сосуды и спецконтейнеры газами не выше норм, установленных стандартами или техническими условиями на продукцию.
2.2.5. Баллоны и сосуды с ядовитыми газами (подкласс 2.3), а также порожние баллоны из-под этих газов должны перевозиться только повагонными отправками или в контейнерах.
2.2.6. Баллоны с газами грузятся в горизонтальном положении предохранительными колпаками в одну сторону.
В виде исключения при перевозке повагонными отправками допускается погрузка баллонов без защитных колец. В этом случае между каждым рядом баллонов должны быть прокладки из досок с вырезками гнезд для баллонов. Запрещается использовать в качестве прокладок между баллонами (сосудами) сено, солому и другие горючие и легковоспламеняющиеся материалы.
В вертикальном положении баллоны с газами можно грузить лишь при наличии на всех баллонах защитных колец и при условии плотной погрузки, обеспечивающей невозможность перемещения или падения баллонов. Дверные проемы должны быть ограждены досками толщиной не менее 40 мм с целью исключения навала груза на двери.
Баллоны с воспламеняющими газами (подкласс 2.1), ядовитыми воспламеняющимися газами (подкласс 2.3 с дополнительным знаком опасности 3) должны быть уложены и закреплены так, чтобы исключалась возможность соприкосновения баллонов друг с другом и с металлическими частями вагона. Доски для крепления должны быть пропитаны огнезащитным составом.
2.2.7. Запрещается погрузка баллонов с окисляющими газами (классификационные шифры 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2321, 2322, 2325, 2327, 2331, 2332, 2335, 2337, 2361, 2362, 2365, 2367) в вагоны со следами минеральных и растительных масел.
2.2.8. Порожние баллоны (сосуды, специализированные контейнеры) из-под газов должны перевозиться как опасный груз на условиях, установленных для сжатых и сжиженных газов.
При предъявлении к перевозке порожних баллонов (сосудов, специализированных контейнеров) грузоотправители в графе накладной "Наименование груза" обязаны указать: "Баллоны, сосуды порожние из-под... газа (указывают наименование газа)".
Остаточное давление в баллонах (сосудах, специализированных контейнерах) должно соответствовать нормам, установленным Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
Порожние баллоны (сосуды, специализированные контейнеры) перевозятся с плотно закрытыми вентилями, навернутыми колпаками, а при перевозке мелкими отправками они должны иметь наклейку с надписью "Порожний".
2.2.9. Фосген (номер ООН 1076) и хлорциан стабилизированный (номер ООН 1589) являются высокотоксичными газами ингаляционного действия, обладают кумулятивным действием. Перевозка таких грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. (в ред. протокола от 29.10.2011)

Класс 3. Легковоспламеняющиеся жидкости
2.2.10. Основной опасностью веществ этого класса является способность выделять пары, воспламеняющиеся от кратковременного действия источника зажигания (открытого огня, искры; электрического разряда) и образующие с воздухом взрывоопасные смеси. Пары этих жидкостей могут обладать наркотическим действием. Многие жидкости и их пары являются высокотоксичными веществами.
2.2.11. Легковоспламеняющиеся жидкости, обладающие дополнительно ядовитыми и коррозионными опасными свойствами (классификационные шифры 3021, 3022, 3023, 3031, 3032, 3033, 3041, 3042) должны перевозиться только повагонными или контейнерными отправками.
2.2.12. Грузы: акрилонитрил стабилизированный (номер ООН 1093), сероуглерод (номер ООН 1131), этилмеркаптан (номер ООН 2363), изопропилнитрат (номер ООН 1222), самин (номер ООН 1992) должны предъявляться к перевозке в стандартных герметичных и опломбированных бочках. Бочки должны быть погружены в вагоны только в один ярус пробками вверх.
Перевозка изопропилнитрата и самина с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.13. К перевозке в крытых вагонах допускается только химически чистый метанол (номер ООН 1230) в стеклянной таре и упаковке, предусмотренной стандартами или техническими условиями на данную продукцию. Перевозка метанола осуществляется в специализированных или арендованных грузоотправителями (грузополучателями) вагонах и специализированных контейнерах. В центре двери вагона, над знаком опасности, должна быть нанесена надпись "Метанол". Вагоны должны быть оборудованы грузоотправителем постоянным настилом для перевозки груза в два яруса. (в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011)
Примечание: Перевозка метанола по территории Украины может также осуществляться в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя). (в ред. протокола от 21.10.2010)

Для предотвращения течи груза из вагона при случайном повреждении тары на пол вагона до погрузки должен быть насыпан сухой песок слоем не менее 100 мм. Для того чтобы песок не высыпался наружу, внутри кузова по всему периметру, в том числе и в междверном пространстве, плотно к полу вагона прибивают или жестко закрепляют другими способами планку высотой 150 мм.
Метанол в таре должен перевозиться при обязательном сопровождении военизированной охраны железных дорог государств - участников Содружества (далее - железных дорог).
2.2.14. Зарезервировано.
2.2.15. Люминал А, гептил, продукт Т-185, диран А, а также порожняя тара из-под этих грузов допускаются к перевозке только в специализированных вагонах грузоотправителя (грузополучателя) и специализированных контейнерах. (в ред. протокола от 21.10.2010)
Вагоны и контейнеры для перевозки этих грузов в груженом состоянии должны следовать в сопровождении бригады специалистов грузоотправителя (грузополучателя), в порожнем неочищенном состоянии - только в случаях, предусмотренных специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. (в ред. протокола от 21.10.2010)
Указанные грузы перевозятся в специальных емкостях грузоотправителя (грузополучателя).
2.2.16. Зарезервировано. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.17. Пестициды, отнесенные к классу 3 опасности, перевозят на условиях, установленных в п. 2.2.47.

Классы 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества, 4.2. Самовозгорающиеся вещества, 4.3. Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
2.2.18. Вещества и материалы данных классов способны во время перевозки легко загораться от внешних источников зажигания, при взаимодействии с водой или влагой воздуха, от самопроизвольных химических реакций, а также при нагревании.
Для каждого класса установлены свои знаки опасности.

Класс 4.1. Легковоспламеняющиеся твердые вещества
2.2.19. Класс 4.1 включает:
- легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия,
- самореактивные твердые вещества,
- твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества,
- вещества, подобные самореактивным веществам.
2.2.20. Взрывоопасные легковоспламеняющиеся твердые вещества (классификационные шифры 4151, 4152, 4161, 4162, 4182) должны предъявляться к перевозке только в герметичной таре.
2.2.21. Изделия из целлулоида (номер ООН 2000) разрешается перевозить в универсальных контейнерах в потребительской таре. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.22. Спички безопасные (номер ООН 1944) допускается перевозить мелкими отправками только в фанерных ящиках в пакетированном виде. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.23. Сера (номер ООН 1350) в универсальных контейнерах и крытых вагонах перевозится в транспортной таре согласно требованиям Приложения 7. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.24. Вагоны и контейнеры для перевозки грузов: Волокна растительного происхождения с номером ООН 3360 (вата хлопковая, волокно хлопковое, джут-волокно, лен чесаный, луб сухой, очесы хлопчатобумажные, пакля и другие); Вещества твердые легковоспламеняющиеся органические, Н.У.К. с номером ООН 1325 (пенька чесаная, линт хлопковый и хлопок-сырец); полова, сено, солома с номером ООН 1327 должны быть подготовлены с соблюдением порядка, предусмотренного Приложением 7.

Класс 4.2. Самовозгорающиеся вещества
2.2.25. К классу 4.2 относятся:
- пирофорные вещества - вещества, включая смеси и растворы (жидкие или твердые), которые даже в малых количествах воспламеняются при контакте с воздухом в течение 5 мин. Данные вещества наиболее подвержены самовозгоранию;
- самонагревающиеся вещества и изделия - вещества и изделия, включая смеси и растворы, которые при контакте с воздухом без подвода энергии извне способны к самонагреванию. Данные вещества воспламеняются только в больших количествах (килограммы) и лишь через длительные периоды времени (часы или дни).
2.2.26. Материалы животного и растительного происхождения (классификационные шифры 4212, 4213) должны перевозиться только повагонными отправками и в контейнерах. При перевозке жмыхов (шрота) без тары вагоны перед погрузкой должны быть тщательно очищены, промыты и просушены.
Грузоотправители должны принять меры для предохранения грузов от увлажнения. Температура жмыхов (шрота) при погрузке не должна превышать 30 град. C.
Для перевозки неупакованных в тару грузов: Копры с номером ООН 1363; Отходов хлопка, пропитанных маслом с номером ООН 1364 (отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов, отходы текстильные, промасленные и другие); хлопка влажного с номером ООН 1365 вагоны и контейнеры должны быть подготовлены согласно требованиям Приложения 7.
Перевозка жмыха (шрота) навалом/насыпью допускается в крытых вагонах с цельнометаллическим кузовом и вагонах-зерновозах. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.27. Фосфор белый (желтый) (номер ООН 1381), а также порожняя неочищенная тара из-под него допускаются к перевозке только в собственных специализированных вагонах, специализированных контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) или арендованных ими. В центре двери, над знаком опасности должна быть нанесена надпись "Желтый фосфор". (в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011)
Фосфор белый (желтый) грузоотправитель обязан упаковывать в стандартные металлические герметичные бочки или банки, предварительно наполненные водой, а при температуре наружного воздуха ниже 0 град. C в районах маршрута следования груза - незамерзающим раствором кальция хлорида.
Бочки с фосфором должны быть опломбированы. Банки должны быть запаяны и дополнительно упакованы в плотные деревянные ящики с крышками.
Бочки с фосфором размещают в вагоне в один ярус и обязательно пробками вверх.

Класс 4.3. Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой
2.2.28. Опасность веществ данного класса заключается в том, что они при взаимодействии с водой, водными растворами, а также влагой воздуха выделяют воспламеняющиеся газы и тепло, которого во многих случаях достаточно для воспламенения газов.
2.2.29. Перевозка Катализатора ЦН (номер ООН 2813) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.30. Грузы с номерами ООН 1242, 1295, 2988, 1183 (силанхлориды с классификационным шифром 4381), а также порожняя тара из-под них, должны перевозиться только в специализированных вагонах и специализированных контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) или арендованных ими.
Указанные грузы перевозятся в стандартных герметичных опломбированных бочках. Бочки должны устанавливаться пробками вверх и размещаться в вагонах, контейнерах только в один ярус. (в ред. протоколов от 21.10.2010, от 18.05.2012)

Класс 5.1. Окисляющие вещества
2.2.31. Вещества данного класса выделяют кислород, в результате чего они вызывают самовозгорание горючих веществ, способствуют их горению, увеличивают интенсивность пожара или образуют с другими веществами взрывчатые смеси.
2.2.32. Основная опасность веществ класса 5.1 заключается в том, что они образуют воспламеняющиеся или взрывчатые смеси с горючими материалами, особенно если последние находятся в рыхлом состоянии (древесные опилки, ветошь, солома, щепа, порошки металлов, сера и др.).
2.2.33. Запрещается совместная перевозка различных марок аммония нитрата (селитра аммиачная номер ООН 1942) друг с другом и другими опасными и неопасными грузами. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.34. Вагоны для перевозки грузов класса 5.1 должны быть тщательно очищены от остатков перевозимых грузов, пыли или промыты и не иметь следов минеральных и растительных масел.
2.2.35. Перевозка аммония перхлората, анозита (номер ООН 1442), водорода пероксида концентрации свыше 60% (номер ООН 2015) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов.
Тара для водорода пероксида водного раствора (номер ООН 2014 и номер ООН 2015) должна быть оборудована устройством (клапаном), обеспечивающим выход образующегося газа и препятствующим выходу жидкости. (в ред. протокола от 29.10.2011)

Класс 5.2. Органические пероксиды
2.2.36. Вещества класса 5.2 в большинстве своем горючи, действуют как окислители и, кроме того, способны легко воспламеняться, самопроизвольно разлагаться со взрывом, выделяя при этом большое количество тепла и газов, чувствительны к удару и трению. Попадание пероксидных соединений, особенно жидких и пастообразных, в глаза вызывает сильные необратимые поражения, а при попадании на кожу - ожоги.
2.2.37. Если температура окружающего воздуха по маршруту следования выше регулируемой, то вещества данного класса допускаются к перевозке в собственных изотермических вагонах грузоотправителя (грузополучателя) с регулированием температуры.
Если температура окружающего воздуха по маршруту следования ниже регулируемой, то вещества данного класса могут предъявляться к перевозке в арендованных вагонах.
Перевозка указанных грузов осуществляется только в сопровождении проводников грузоотправителя (грузополучателя).
2.2.38. Органические пероксиды с N N ООН 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, требующие регулирования температуры, к перевозке не допускаются.
2.2.39. На упаковку с органическими пероксидами, едкими для глаз (классификационный шифр 5242), должна быть нанесена дополнительная надпись "Берегись ожога глаз".
2.2.40. Запрещается совместная перевозка органических пероксидов со всеми опасными и неопасными грузами.
Органические пероксиды, требующие регулирования температуры (классификационные шифры 5212, 5222), должны перевозиться в специализированных изотермических вагонах грузоотправителя или грузополучателя. (в ред. протокола от 29.10.2011)
Абзацы третий - четвертый - Исключены. (в ред. протокола от 29.10.2011)
Перевозка веществ класса 5.2 с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. (в ред. протокола от 29.10.2011)

Класс 6.1. Ядовитые (токсичные) вещества и Класс 6.2.
Инфекционные вещества
2.2.41. Вещества классов 6.1 и 6.2 способны вызвать отравления или заболевания при попадании внутрь, контакте с кожей или при вдыхании. К классу 6.1 относятся ядовитые (токсичные) вещества, к классу 6.2 относятся инфекционные вещества.
Специальные условия перевозки грузов класса 6.2 в настоящих Правилах не рассматриваются.
2.2.42. Основной опасностью грузов класса 6.1 является то, что при неосторожном обращении они могут вызвать отравление, заболевание и даже смерть людей или животных. Жидкости, особенно легколетучие, представляют наибольшую опасность при вдыхании их паров. Все вещества класса 6.1 опасны при проглатывании, многие из них оказывают вредное воздействие при попадании на кожу. Твердые вещества особенно опасны в виде пыли.
2.2.43. Зарезервировать.
2.2.44. Жидкость этиловая (номер ООН 1649), ацетонциангидрин (номер ООН 1541) и мышьяка (Ш) оксид (ангидрид мышьяковистый) (номер ООН 1561) являются сильными ядами. Они особенно опасны тем, что их отравляющее действие проявляется не сразу и на первой стадии отравления незаметно для пострадавшего.
Указанные грузы должны перевозиться в стандартных герметичных и опломбированных бочках.
Бочки с этиловой жидкостью и ацетонциангидрином размещают в один ярус пробками вверх.
Перевозка жидкости этиловой и мышьяка (Ш) оксид с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.45. Перевозка акванита (номер ООН 2927), цианидов с номерами ООН: 1051, 1565, 1575, 1587, 1588 (для грузов с техническими наименованиями: цианплав, кадмия цианид), 1613, 1614, 1620, 1636, 1642, 1680, 1684, 1689, 1713, 1935, 3294, 3413, 3414, а также цинхонина (номер ООН 1544), стрихнина (номер ООН 1692), ртути дихлорида (номер ООН 1624), киновари натуральной (номер ООН 2025) с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.46. Энит (номер ООН 2810), пронит (номер ООН 2810), а также порожняя тара из-под этих грузов должны перевозиться в специально оборудованных крытых вагонах грузоотправителя (грузополучателя). Допускается перевозка энита и пронита в специализированных контейнерах (емкостях). Перевозка указанных грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.47. Пестициды для сельского хозяйства, а также порожняя тара из-под этих грузов должны перевозиться в вагонах, специализированных контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) или арендованных ими. (в ред. протокола от 21.10.2010)

Класс 8. Едкие (коррозионные) вещества
2.2.48. Основной опасностью вещества класса 8 является их способность повреждать живую ткань и действовать разрушающе на различные материалы. Пары и пыль этих веществ, попадая в организм, могут вызвать отравление. Ряд грузов класса 8 обладает окисляющим действием, т.е. может вызвать воспламенение горючих веществ и материалов.
2.2.49. Запрещается применять для упаковки едких (коррозионных) веществ, способных образовывать самовоспламеняющиеся смеси (классификационные шифры 8051, 8052, 8081, 8082, 8083), сено, солому, древесную стружку и другие материалы, не пропитанные огнезащитным составом.
2.2.50. Кислота азотная красная дымящая, меланж (номер ООН 2032) допускаются к перевозке, в том числе в специальных емкостях грузоотправителя (грузополучателя). Перевозка указанных грузов с сопровождением регламентируется специальными условиями Алфавитного указателя опасных грузов. (в ред. протокола от 29.10.2011)
2.2.51. Ртуть номер ООН 2809 в герметично закрытых стальных баллонах и порожняя тара из-под нее перевозятся мелкими отправками в специальных ящичных поддонах за пломбами грузоотправителя (грузополучателя). (в ред. протокола от 29.10.2011)

Класс 9. Прочие опасные вещества и изделия
2.2.52. К классу 9 относятся вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность, не подпадающую под определение других классов.
Вещества и изделия класса 9 подразделяются на:
- Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья,
- Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины,
- Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары,
- Батареи литиевые,
- Средства спасательные,
- Вещества, опасные для окружающей среды:
Загрязнитель водной среды жидкий,
Загрязнитель водной среды твердый,
Микроорганизмы и организмы генетически измененные,
- Вещества, перевозимые при повышенной температуре:
Жидкие,
Твердые,
- Вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов.
2.2.53. Классификация грузов 9 класса опасности должна производиться грузоотправителем согласно международной классификации, установленной Типовыми правилами ООН.

Глава 3. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1 (ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

3.1. Общие положения
3.1.1. К взрывчатым материалам (далее - ВМ) относятся взрывчатые вещества, способные к химическому превращению при внешних механических, электрических, термических и других воздействиях, пиротехнические вещества и составы, изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых или пиротехнических веществ.
3.1.2. К перевозке по железным дорогам допускаются только те ВМ, которые поименованы в Перечне (см. Приложение 10, табл. П.10.1, П.10.2).
3.1.3. Изменения и дополнения в Правила и Перечень вносятся на рассмотрение Совета по железнодорожному транспорту установленным железнодорожной администрацией порядком по представлениям министерств, ведомств - разработчиков или изготовителей продукции, согласованным с министерством обороны, министерством внутренних дел, службой безопасности своей страны. Представления должны содержать: характеристики опасных свойств новых ВМ (Приложение 14), проекты аварийных карточек, проекты изменений и дополнений в Правила и Перечень, необходимые обоснования с приложением актов испытаний и нормативно-технической документации, а также другие сведения о требуемых условиях перевозок и мерах безопасности.
3.1.4. Конкретному ВМ разработчик присваивает наименование и номер в соответствии с Рекомендациями по перевозке опасных грузов Экономического и Социального Совета ООН (далее - Рекомендациями ООН) и, по согласованию с железнодорожными администрациями, условный номер ВМ, указываемые в нормативной документации на ВМ (стандартах, технических условиях на ВМ). Определение соответствия наименования, номера ООН и условного номера ВМ, предъявляемого к перевозке, производится грузоотправителем и железной дорогой не проверяется.
3.1.5. На каждый ВМ или группу ВМ министерство (ведомство) - разработчик разрабатывает аварийные карточки, в которых указывает свойства ВМ, их пожаро- и взрывоопасность, опасность для жизни людей, конкретные меры безопасности и предосторожности, действия при возникновении аварийной ситуации и порядок ликвидации ее последствий.
Аварийные карточки на ВМ утверждаются министерством (ведомствами) - изготовителем (грузоотправителем), согласовываются с компетентными органами и железнодорожной администрацией страны отправления и публикуются в Правилах безопасности и порядке ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам в установленном Советом по железнодорожному транспорту порядке.
Каждой аварийной карточке на ВМ присваивается номер, который указан в табл. П.10.1 и П.10.2.
Форма аварийной карточки указана в Приложении 13.
Включение новых ВМ в Перечень и предъявление их к перевозке без разработанных и утвержденных аварийных карточек не допускается.
3.1.6. Перевозка ВМ по железным дорогам производится в специализированных вагонах и контейнерах, принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям), или арендованных ими, а также в вагонах парка железных дорог согласно Приложению 10.
3.1.7. Род подвижного состава, в котором допускается перевозка ВМ, указан в табл. П.10.1 и П.10.2. В случаях, предусмотренных в Приложении 10, для перевозок отдельных ВМ должны использоваться только вагоны специальной конструкции и окраски.
3.1.8. На открытом подвижном составе ВМ могут транспортироваться в случае, если возможность такой перевозки предусмотрена технической документацией на продукцию и Приложением 10.
Грузоотправитель имеет право использовать для перевозки крытые вагоны вместо открытого подвижного состава при условии обязательной разработки и согласования в установленном порядке способа размещения и крепления ВМ в крытом вагоне.
3.1.9. Специализированные вагоны, принадлежащие предприятиям, организациям, учреждениям и предназначенные для перевозки ВМ, размещения специалистов и охраны, допускаются к обращению по железнодорожным путям, входящим в общую сеть железных дорог, в соответствии с Инструкцией "О порядке курсирования по железнодорожным путям общего пользования вагонов, принадлежащих предприятиям и организациям министерств и ведомств".
Вагоны должны иметь специальное оборудование для крепления грузов в соответствии с разработанными грузоотправителями требованиями. Перевозка в этих вагонах каких-либо попутных грузов запрещается.
Возврат таких вагонов в порожнем состоянии осуществляется по полным перевозочным документам с опломбированными грузоотправителем дверями и закрутками на дверях и люках.
Конструкция и параметры специализированных контейнеров для перевозки ВМ должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на определенную продукцию, согласованных в установленном порядке.
Пригодность контейнеров к перевозке конкретного ВМ как в техническом, так и в коммерческом отношении определяется грузоотправителем. Ответственность за техническое состояние специализированных контейнеров несет владелец этих контейнеров.
3.1.10. Перевозка ВМ в специализированных контейнерах осуществляется с погрузкой контейнеров в вагон только полными комплектами. Такие контейнеры при перевозке на открытом подвижном составе должны иметь внутренний объем не менее 5 куб. м.
ВМ в специализированных контейнерах, тип и параметры которых не соответствуют типу и параметрам универсальных контейнеров железных дорог, для обеспечения безопасности могут предъявляться к перевозке на открытом подвижном составе лишь в сопровождении специалистов или охраны грузоотправителя.
3.1.11. ВМ могут транспортироваться по железным дорогам в грузовых поездах или, в соответствии с предписаниями параграфов 3.6, 3.7 и Приложения 10, специальными поездами.
3.1.12. Возможность совместной перевозки в одном вагоне или в разных контейнерах, загруженных в один вагон, различных ВМ определяется отправителем в соответствии с Приложением 1 и указана в табл. П.10.1 и П.10.2. Совместная перевозка в одном контейнере ВМ с разными условными номерами, кроме ВМ, входящих в комплект, не допускается.
Запрещается совместная перевозка ВМ в одном вагоне или в разных контейнерах, загруженных в один вагон, со следующими грузами:
с опасными грузами других классов;
со всеми неопасными жидкими грузами, смазками, нефтепродуктами, независимо от упаковки.
3.1.13. Разрешается перевозка мелких партий ВМ от одного грузоотправителя нескольким грузополучателям с частичной выгрузкой и догрузкой в пути следования. Такая перевозка должна производиться с соблюдением следующих условий:
а) в один вагон могут быть загружены ВМ назначением на одну и более железных дорог, если станции назначения грузов расположены в попутном направлении. Догрузка такого вагона в пути следования может осуществляться лишь в местах выгрузки партий ВМ только назначением на те станции, на которые следуют оставшиеся в вагоне ВМ и только грузами, совместимыми с перевозимыми ВМ;
б) при погрузке грузоотправитель обязан разместить ВМ в таком порядке, чтобы была обеспечена равномерная загрузка вагона на всем пути следования. При этом междверное пространство загружается партиями, которые должны быть выгружены в первую очередь;
в) ВМ в вагоне должны быть уложены и закреплены так, чтобы имелась возможность проверки маркировки и количества мест каждой партии без перекладки грузовых мест, а выгрузка каждой партии могла производиться без перемещения других партий и без нарушения их крепления в вагоне;
г) погрузка, выгрузка и догрузка ВМ должны производиться только на подъездных путях, принадлежащих или арендуемых грузополучателем, кроме случаев, указанных в п. 3.5.2;
д) мелкие партии ВМ, перевозимые таким способом, должны сопровождаться и охраняться на всем пути следования специалистами - раздатчиками грузоотправителя, на которых возлагается обязанность непосредственно выдавать (принимать) ВМ грузополучателям (грузоотправителям). После частичной выгрузки (погрузки) вагон пломбируется указанными специалистами, для чего грузоотправитель обязан снабдить их устройствами для пломбирования (пломбами, запорно-пломбировочными устройствами, тисками, съемниками и т.п.).
3.1.14. Перевозка ВМ в прямом смешанном железнодорожно-водном, в прямом железнодорожном сообщении с участием линий узкой колеи, в прямом международном железнодорожном сообщении на экспорт (кроме грузов, поименованных в табл. П.10.1), а также в универсальных контейнерах парка железных дорог, мелкими отправками в вагонах (за исключением случаев перевозки мелких партий, упомянутых в п. 3.1.13) не допускается.
3.1.15. Перечень станций строящихся линий железных дорог, открытых для приема и выдачи ВМ, до сдачи этих линий в постоянную эксплуатацию определяется и объявляется организацией, осуществляющей строительство, в порядке, установленном Правилами перевозок грузов, пассажиров, багажа и почты по строящимся железным дорогам.
3.1.16. ВМ должны загружаться в железнодорожный подвижной состав, специализированные контейнеры грузоотправителя (грузополучателя) не более их грузоподъемности со строгим соблюдением технических норм их загрузки, разрабатываемых и утверждаемых в установленном порядке.
Схемы размещения и крепления ВМ в крытых вагонах, контейнерах, в том числе специализированных, а также контейнеров на подвижном составе разрабатываются грузоотправителями и утверждаются министерствами и ведомствами - грузоотправителями. Эти схемы должны соответствовать требованиям технических условий погрузки и крепления грузов. При необходимости железная дорога может потребовать их предъявления.
3.1.17. Руководители предприятий, учреждений, организаций грузоотправителей (грузополучателей) обязаны систематически инструктировать работников, причастных к перевозкам ВМ по кругу их обязанностей, и контролировать выполнение ими настоящих Правил. Периодичность инструктажа устанавливается руководителем предприятия.
3.1.18. Начальники военных сообщений на дорогах и военные коменданты железнодорожных участков и станций должны осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения перевозок ВМ Министерства обороны (МО), а начальники отделов (отделений) спецперевозок Министерства внутренних дел (МВД) на железных дорогах (далее - ОСП МВД) - перевозок ВМ МВД и службы безопасности.
Контроль за перевозками грузов других министерств, ведомств, организаций, охраняемых караулами внутренних войск, осуществляют ОСП МВД и военные комендатуры внутренних войск МВД. Должностные лица органов железнодорожного транспорта обязаны своевременно представлять им необходимую информацию.
3.1.19. Начальники отделений дорог, главные ревизоры по безопасности движения поездов, начальники служб (отделов) перевозок, грузового, локомотивного и вагонного хозяйств отделений дорог, локомотивных и вагонных депо, отрядов (отделов) и подразделений военизированной охраны железных дорог обязаны систематически инструктировать соответствующих работников железных дорог, связанных с перевозками ВМ по кругу их обязанностей, и контролировать выполнение ими настоящих Правил.
3.1.20. Грузоотправители, грузополучатели и железные дороги несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставом железных дорог в части, относящейся к их компетенции, за выполнение требований настоящих Правил и за последствия, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением настоящих Правил.
3.1.21. Перевозка ВМ с использованием паромных переправ производится в соответствии с нормативными документами соответствующего железнодорожно-паромного сообщения и настоящими Правилами.
3.1.22. Упаковка ВМ и режимы ее испытаний, имитирующих воздействие транспортных факторов, устанавливаются на основе требований государственных, отраслевых стандартов и технических условий на упаковку, согласованных с железнодорожной администрацией страны отправления.

3.2. Подготовка груза к перевозке. Упаковка. Маркировка
3.2.1. До предъявления к перевозке грузоотправитель обязан убедиться в том, что ВМ соответствует стандарту или техническим условиям на него.
Упаковка ВМ должна быть прочной, исправной, соответствовать стандарту или техническим условиям, обеспечивать их сохранность.
Этим же требованиям должны отвечать транспортные пакеты, сформированные из отдельных грузовых мест.
Находящиеся в таре ВМ должны быть уложены и закреплены в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ и ТУ, чтобы исключалось их перемещение внутри упаковки, а грузовых мест - в транспортном пакете.
При подготовке к отправлению ВМ запрещается соединять в одном грузовом месте (таре), а также в транспортном пакете ВМ разных наименований, кроме случаев перевозки их в комплекте.
Запрещается совместная упаковка таких ВМ с каким-либо другим грузом, в том числе и неопасным.
Метод упаковки для конкретного ВМ указан в табл. П.10.1 и П.10.2, и он должен соответствовать требованиям Приложения 11.
3.2.2. Каждая грузовая единица маркируется, согласно нормативно-технической документации на конкретный вид ВМ, транспортной маркировкой по ГОСТ 14192-96, а также должна иметь маркировку, характеризующую вид и степень опасности (далее - транспортную опасность) ВМ.
Маркировка, характеризующая транспортную опасность, наносится в соответствии с ГОСТ 19433-88 на упаковку, транспортный пакет, а также на контейнер или железнодорожное транспортное средство. Для грузов, перечисленных в табл. П.10.2, она должна содержать:
знак опасности, основной и дополнительный;
условный номер.
Для ВМ, поименованных в табл. П.10.1, указанная маркировка должна содержать:
знак опасности;
транспортное наименование груза;
номер ООН.
При экспортной отправке ВМ маркировка должна производиться согласно заказу-наряду, выдаваемому внешнеторговой организацией, или условиям контракта, ГОСТ 19433-88 и настоящим Правилам и должна соответствовать требованиям нормативных документов соответствующего сообщения.
Допускается не наносить маркировку, характеризующую транспортную опасность ВМ, на транспортный пакет, если на его боковой и торцевой поверхностях четко видна маркировка, нанесенная на упаковку.
Тара, средства пакетирования или транспортные средства из-под ВМ должны иметь маркировку, характеризующую транспортную опасность этого ВМ.
Допускается маркировку, характеризующую транспортную опасность ВМ, наносить на крышку упаковки, если она не размещается на боковой и торцевой стенках. В этом случае в междверном проеме вагона вывешивается таблица с маркировкой, характеризующей транспортную опасность перевозимого ВМ.
На решетчатой цилиндрической таре указанную выше маркировку наносят на свободную от маркировки торцевую поверхность.
При транспортировании ВМ, упакованных в футляры, установленные на поддоны, знак опасности и условный номер наносят на футляры, а манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96 - на поддоны.
3.2.3. Знаки опасности в зависимости от подклассов ВМ выполняются в соответствии с рис. 2. Цвет фона указанных знаков опасности - оранжевый. Высота цифр 1.4, 1.5, 1.6 составляет 30 мм, толщина - 5 мм. Надпись "Взрывается" при международных перевозках наносится на английском, французском или испанском языке.

Рис. 2. Знаки опасности для взрывчатых материалов:
а - подклассов 1.1 - 1.3; б - подкласса 1.4; в - подкласса 1.5; г - подкласса 1.6;
* - место нанесения класса;
** - место нанесения подкласса и группы совместимости;
*** - место нанесения группы совместимости;
  - место нанесения номера аварийной карточки.
В электронном документе нумерация рисунков соответствует официальному источнику.
Знаки опасности должны иметь форму квадрата, поставленного на угол. Размер стороны квадрата должен составлять для знаков опасности, наносимых на упаковку и (или) транспортный пакет - не менее 100 мм (допускается уменьшать размер стороны квадрата до 50 мм, если не позволяют габаритные размеры упаковки, а вместо надписи "Взрывается" допускается сокращенная надпись "Взрыв"), а на контейнер, железнодорожное транспортное средство - не менее 250 мм.
Рамка, наносимая черным цветом, должна располагаться на расстоянии 5 мм от кромки знака, наносимого на упаковку и (или) транспортный пакет, и 15 мм от кромки знака, наносимого на контейнер или железнодорожное транспортное средство.
Условный номер ВМ наносится в равностороннем треугольнике, расположенном под знаком опасности. Длина стороны треугольника должна быть не менее 50, 80 или 150 мм при нанесении его на грузовую единицу и не менее 250 мм - при нанесении условного номера на контейнер и железнодорожное транспортное средство.
Рамка, наносимая черным цветом, должна располагаться на расстоянии 5 мм от кромки треугольника при стороне 50 или 80 мм и 15 мм при стороне треугольника 150 или 200 мм.
Высота цифр условного номера ВМ должна быть 50 мм при стороне треугольника 150 или 200 мм. При небольших размерах грузовых мест размер стороны треугольника условного номера ВМ допускается уменьшать до 25 мм, а высоту цифр, определяющих условный номер груза, - до 10 мм.
3.2.4. Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, наносится на:
упаковку и (или) транспортный пакет - на контрастном фоне или ярлыке рядом с манипуляционными знаками по ГОСТ 14192-96;
контейнер - на дверь, боковые стенки и, если позволяет конструкция, на крышу;
железнодорожное транспортное средство - в центре обеих дверей так, чтобы она была видна персоналу при проведении погрузочно-разгрузочных, маневровых, аварийно-восстановительных работ.
Допускается совмещение маркировки, характеризующей транспортную опасность, с транспортной маркировкой и маркировкой, характеризующей продукцию, на одном ярлыке. При этом размер ярлыка возрастает на величину, кратную числу знаков.
Способы и материалы для нанесения маркировки используются в соответствии с ГОСТ 14192-96.

Рис. 3. Форма и содержание ярлыка опасности:
1 - знак опасности; 2 - условный номер; 3 - номер ООН.

На крупногабаритную тару, контейнер и железнодорожное транспортное средство должен быть прикреплен съемный ярлык опасности, с нанесением на него знака опасности, с указанием в нем номера аварийной карточки и условного номера ВМ в треугольнике (рис. 3, а) или номера ООН в прямоугольнике (рис. 3, б), который после разгрузки удаляется грузополучателем. Место крепления съемного ярлыка - согласно Приложению 6.

3.3. Заявки на перевозку и оформление перевозочных документов
3.3.1. Грузоотправитель не позднее чем за три дня до начала декады обязан подать начальнику отделения дороги через начальника станции, а грузоотправители МО - военному коменданту железнодорожного участка и станции декадную заявку на погрузку с разбивкой по дням декады по форме Приложения 15. Грузоотправители МВД и службы безопасности представляют заявки в ОСП МВД. (в ред. протокола от 14.05.2010)
3.3.2. Уведомление о подаче вагонов под погрузку ВМ производится в порядке, установленном Правилами перевозок грузов.
О подаче подвижного состава под погрузку ВМ Министерства обороны железнодорожная станция обязана уведомить также военного коменданта железнодорожного участка и станции; а по грузам МВД и службы безопасности - ОСП МВД.
3.3.3. Грузоотправитель не позднее чем за 24 ч до начала погрузки должен предъявить станции отправления накладную или комплект перевозочных документов на ВМ, заполненные в соответствии с правилами перевозок грузов и настоящими Правилами.
При перевозке ВМ повагонными отправками и мелкими партиями составляется накладная на каждый вагон и партию отдельно.
При отправлении ВМ воинскими транспортами, а также группами вагонов в сопровождении специалистов или охраны грузоотправителя (грузополучателя) составляется одна накладная формы ГУ-27 на весь транспорт или группу вагонов, сопровождаемых специалистами или охраной.
3.3.4. Разрешение на погрузку ВМ и на завоз их на специально выделенные места станций (для грузов МО, МВД и службы безопасности), включенных в Перечень железнодорожных станций (Приложение 16), дается начальником станции, а при его отсутствии - заместителем начальника станции. О разрешении на погрузку делается отметка в соответствующей графе накладной с указанием даты погрузки, времени завоза, начала и окончания погрузочных операций. При этом время завоза грузов МО согласовывается и с военным комендантом железнодорожного участка и станции, а грузов МВД и службы безопасности - с ОСП МВД.
3.3.5. При оформлении перевозочных документов на перевозку ВМ в графе "Наименование груза" накладной грузоотправитель должен указать условный номер этого груза по форме: "Взрывчатый материал..., классификационный шифр груза, номер аварийной карточки" согласно табл. П.10.2. В случаях когда перевозка осуществляется согласно табл. П.10.1, в этой графе указывается номер ООН, транспортное наименование груза, классификационный шифр, номер аварийной карточки.
При заполнении накладной на перевозку ВМ в верхней части ее лицевой стороны грузоотправитель обязан проставить штемпели красного цвета: "ВМ", "Прикрытие" - в соответствии с п. 3.6.8, а также штемпели:
а) "Не спускать с горки" - при наличии этого требования в табл. П.10.1 и П.10.2;
б) "Выключить тормоз" - для вагонов с ВМ, перевозка которых в соответствии с настоящими Правилами должна осуществляться с выключенными автотормозами, а также при совместной перевозке таких ВМ в одном вагоне с грузами, не требующими выключения автотормозов;
в) "Секция. Не расцеплять" - при перевозке ВМ в секциях (схемах) согласно п. 3.6.4;
г) "В сопровождении специалиста", "Охрана МО", "Охрана грузоотправителя", "Охрана МВД" - при перевозке груза соответственно в сопровождении специалиста, воинского караула, наряда военизированной охраны грузоотправителя (грузополучателя) или МВД. При следовании груза одновременно в сопровождении специалистов и воинского караула (охраны грузоотправителя) проставляются оба штемпеля.
В графе "Наименование груза" накладной должны быть указаны фамилия, имя, отчество начальника караула, наряда военизированной охраны грузоотправителя (грузополучателя) или МВД, а при сопровождении ВМ специалистом указывается, кроме того, номер его паспорта или другого, выданного взамен паспорта, документа, удостоверяющего личность, и командировочного удостоверения;
д) "Охрана ж.д." - для ВМ, перевозка которых в соответствии с п. 3.9.3 должна осуществляться в сопровождении военизированной охраны железной дороги;
е) При перевозке ВМ условных номеров 119, 126, 137, 141, 179, 182 на всех перевозочных документах вместо штемпеля "ВМ" грузоотправитель обязан поставить штемпель красного цвета: "Особо опасно, ВМ N...".
На основании отметок и штемпелей, проставленных в накладной грузоотправителем, работники станции проставляют аналогичные отметки и штемпели в перевозочные документы, оформляемые железной дорогой.
При перевозке мелких партий ВМ в одном вагоне с частичной выгрузкой его в пути следования штемпели, предусмотренные настоящим пунктом Правил, проставляются на каждой накладной соответственно грузу, предъявляемому к транспортированию по данному документу.
При наличии приборов печного отопления в вагонах с караулами или специалистами, сопровождающими ВМ, грузоотправитель в накладной в графе "Наименование груза" или в графе "Примечание" при заполнении накладной формы ГУ-27е (против соответствующего номера вагона) обязан сделать отметку: "С печным отоплением".
При перевозке ВМ с перегрузкой в пути следования из вагонов одной колеи в вагоны другой колеи перевозочные документы составляются грузоотправителем только до пункта перегрузки, где предъявляются новые накладные на перевозку ВМ до конечной станции назначения.
3.3.6. Грузоотправители или работники организаций, ответственные за погрузку, размещение и крепление ВМ на подвижном составе, обязаны сделать запись в графе 1 оборотной стороны накладной, заверив ее своей подписью с указанием должности и фамилии в порядке, установленном техническими условиями погрузки и крепления грузов.
К накладной должна быть приложена декларация.

Декларация

Настоящим удостоверяю, что содержимое партии груза, предъявляемое к перевозке по данной накладной, в полной мере соответствует указанным в ней: наименованию, массе, надлежащим образом классифицировано, упаковано, маркировано, снабжено знаками опасности, размещено, закреплено и во всех отношениях находится в должном состоянии для перевозки железнодорожным транспортом в соответствии с Правилами перевозок ВМ.

Декларация подписывается ответственными за погрузку ВМ представителями грузоотправителя.
3.3.7. При перевозке ВМ транспортами, а также группами вагонов в сопровождении специалистов или охраны грузоотправителя (грузополучателя) станция отправления составляет вагонный лист и дорожную ведомость в соответствии с правилами перевозок грузов. Работники станции, оформляющие перевозочные документы, проставляют в соответствующие графы вагонного листа и оборотной стороны дорожной ведомости указанные грузоотправителем в накладной штемпели и отметки, предусмотренные в п. 3.3.5 настоящих Правил.
При этом штемпель "ВМ", а также штемпели, предусмотренные п. 3.3.5, и отметки о способах тушения загоревшихся ВМ проставляются в графе "Штемпели о категории опасности" дорожной ведомости. Штемпели "Не спускать с горки" и "Секция. Не расцеплять", а также отметку "С печным отоплением" проставляют в графе "Примечание" перечня вагонов, следующих по данной дорожной ведомости.
При перевозке в соответствии с п. 3.1.13 мелких партий ВМ с частичной выгрузкой их в пути следования перевозочные документы станцией приема ВМ к перевозке, а в последующем - станцией частичной выгрузки ВМ помещаются в пакет, склеиваемый из дорожной ведомости на груз, следующий на первую по пути следования станцию назначения груза. На оборотную сторону этой дорожной ведомости переносятся штемпели и отметки, проставленные грузоотправителем в соответствии с п. 3.3.5. На дорожные ведомости на грузы, следующие в этом вагоне до других станций назначения, штемпели и отметки переносятся только в том случае, когда ведомости используются для конвертования документов. Вагонный лист остается на первой станции частичной выгрузки ВМ, которая после выгрузки (погрузки) ВМ должна составить новый вагонный лист.
3.3.8. Начальник станции, его заместитель или заведующий товарной конторой должны проверить в каждом случае правильность оформления перевозочных документов (накладной, декларации, дорожной ведомости и вагонного листа) на ВМ и соответствие их настоящим Правилам.

3.4. Подготовка и подача вагонов под погрузку
3.4.1. Погрузка ВМ должна производиться в исправные и чистые вагоны, которым до очередного периодического ремонта остается не менее 15 сут., оборудованные роликовыми колесными парами и композиционными тормозными колодками, имеющими толщину не менее 30 мм.
Допускается использовать для перевозки ВМ вагоны, имеющие переходные площадки или стояночные ручные тормоза, в случае сопровождения их военизированной охраной железной дороги.
3.4.2. При перевозке ВМ с последующей перестановкой на колею 1435 мм железная дорога по заявке грузоотправителя обязана предоставить вагоны, годные для перестановки.
3.4.3. Запрещается погрузка ВМ в вагоны без технического осмотра, а также без осмотра в коммерческом отношении и признания их годными под перевозку этих грузов. Осмотр вагонов осуществляется в порожнем состоянии в день начала погрузки.
Техническое обслуживание вагонов железных дорог и определение пригодности их в техническом отношении под перевозку этих грузов осуществляется в установленном порядке работниками вагонного хозяйства железных дорог.
Технический осмотр и определение пригодности ходовых частей, колесных пар, буксового узла, рамы вагона, тормозных и ударно-тяговых устройств подвижного состава, принадлежащего грузоотправителям (грузополучателям) или арендованного ими, производятся работниками вагонного хозяйства железных дорог по заявке грузоотправителя, подаваемой начальнику станции письменно или регистрируемой телефонограммой.
Техническое состояние и пригодность под перевозку ВМ кузовов этих вагонов (пола, обшивки стен, крыши, дверей, крышек люков), плотность прилегания крышек, а также чистоту и состояние всего наружного и внутреннего оборудования определяет грузоотправитель.
3.4.4. Учет предъявления к техническому осмотру вагонов, подаваемых под погрузку ВМ, в том числе и вагонов, принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими, производится в отдельной книге формы ВУ-14.
Об осмотре вагонов и определении пригодности их в техническом отношении для перевозки ВМ работники, производившие осмотр, должны сделать в этой книге соответствующие записи с указанием дополнительных данных о включении или выключении автотормозов, а также данных о дате и месте последнего периодического ремонта и удостоверить эти записи своей подписью.
3.4.5 Пригодность вагонов для перевозки ВМ в коммерческом отношении определяется грузоотправителем.
Очистка подвижного состава после выгрузки ВМ осуществляется средствами и за счет грузоотправителя (грузополучателя) с соблюдением мер предосторожности и безопасности. При обнаружении утечек, разливов или россыпи ВМ дополнительно производится обезвреживание и промывка вагонов и контейнеров. (в ред. протокола от 07.05.2014)
3.4.6. Перед погрузкой ВМ грузоотправитель обязан заделать щели и просветы в дверных и люковых проемах крытых вагонов в порядке, предусмотренном в Приложении 8. Боковые и потолочные люки таких вагонов предварительно плотно закрываются и закрепляются изнутри проволокой и бруском в соответствии с требованиями раздела III Технических условий погрузки и крепления грузов.
3.4.7. При перевозке ВМ автотормоза у вагонов должны быть выключены, если такое указание имеется в Перечне (см. примечания к табл. П.10.1 и П.10.2). Перед подачей вагонов под погрузку этих ВМ осмотрщик вагонов обязан перекрыть разобщительный кран, закрепить его в таком положении проволокой и опломбировать.
Выключение автотормозов у указанных вагонов после их загрузки производится на сдаточном пути в порядке, установленном инструкцией по обслуживанию подъездного пути.
На станциях, где согласно техническо-распорядительному акту станции (далее - ТРА станции) маневры производятся только с включенными тормозами, у отправляемых со станции вагонов с ВМ тормоза выключаются после их постановки в состав отправляемого поезда и включения тормозов в этом поезде. У прибывших на станцию вагонов тормоза должны быть включены до их отцепки от поезда.
3.4.8. Порядок выключения автотормозов, извещения работников службы вагонного хозяйства о необходимости их выключения, а также дополнительные меры безопасности при производстве маневровой работы с такими вагонами на подъездных путях, обслуживаемых локомотивами железной дороги, устанавливается местной инструкцией, разрабатываемой в соответствии с п. 3.6.18 и утверждаемой начальником отделения дороги.
3.4.9. Порядок подготовки и технического обслуживания вагонов, подаваемых под погрузку ВМ на станциях, на которых осмотрщиков вагонов не имеется, а также при выполнении сдвоенных операций устанавливается начальником дороги по каждому пункту погрузки ВМ.
3.4.10. При перевозке ВМ в цельнометаллическом специализированном вагоне грузоотправителя (грузополучателя), имеющем помещение для сопровождающих и воинского караула (наряда), разрешается следование их в этом вагоне независимо от вида загруженного в него ВМ. Указанное помещение должно быть оборудовано приборами отопления, исключающими выброс искр в атмосферу и обеспечивающими автоматическое выключение приборов, имеющих электрическое отопление, при их неисправности, а также снабжено средствами пожаротушения по нормам, установленным грузоотправителем (грузополучателем). Конструкция приборов отопления и место их установки должны быть согласованы с органами управления военизированной охраной и вагонным хозяйством железнодорожной администрации. При этом предусмотренная п. 3.3.5 отметка в перевозочных документах о наличии в вагоне печного отопления не производится.
Грузоотправитель обязан проверить перед погрузкой наличие и исправность указанных приборов и средств.
Электрооборудование специализированных вагонов для перевозки ВМ должно быть во взрывобезопасном исполнении.
Следование воинских караулов (нарядов) и сопровождающих специалистов в вагоне, загруженном ВМ, не допускается. Для размещения специалистов, воинских караулов (нарядов) и охраны грузоотправителя при таких перевозках железной дорогой в счет плана грузоотправителя предоставляется крытый четырехосный вагон, по возможности с переходной площадкой. Такие вагоны должны оборудоваться железной дорогой:
для размещения воинских караулов (нарядов) МО, МВД, службы безопасности - по нормам, установленным "Инструкцией по изготовлению, эксплуатации, учету и хранению съемного воинского оборудования на железных дорогах", утверждаемой железнодорожной администрацией;
для размещения специалистов или охраны грузоотправителя (грузополучателя), а также нарядов милиции - печью и печным оборудованием в отопительный период года. Начало и окончание отопительного периода устанавливаются железнодорожной администрацией.
Для размещения охраны и сопровождающих специалистов могут использоваться вагоны, принадлежащие грузоотправителю (грузополучателю) и оборудуемые им, освидетельствованные санэпидстанцией о пригодности перевозки людей и служебных животных, или цельнометаллический пассажирский вагон, оборудованный грузоотправителем (грузополучателем).
3.4.11. Грузоотправители при отгрузке ВМ в специализированных, собственных или находящихся в аренде вагонах, контейнерах перед каждой погрузкой должны предъявлять работникам станции и вагонного депо свидетельства о технической исправности вагонов и контейнеров, включая их оборудование, гарантирующее безопасность перевозки конкретного взрывчатого материала.
Номер свидетельства работники вагонного хозяйства проставляют в книге ВУ-14, а грузоотправитель в графе 4 накладной должен произвести отметку: "Вагон в техническом и коммерческом отношении и оборудование его исправны и соответствуют установленным требованиям".
Форма свидетельства следующая:

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ КУЗОВА ВАГОНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Настоящее свидетельство подтверждает, что вагон _______________________ по техническому состоянию кузова вагона (включая оборудование) гарантирует безопасную перевозку

(наименование перевозимого груза)	
Срок действия свидетельства до ________________________________________

Место печати

Начальник службы, цеха
(ответственный за обслуживание вагонов)

3.4.12. При составлении актов технического осмотра на новые собственные специализированные вагоны для ВМ и признании их годными для эксплуатации на путях железных дорог работники вагонной службы проверяют наличие сертификата на соответствие конструкции и технического исполнения вагона.

3.5. Завоз, погрузка, выгрузка и перегрузка ВМ
3.5.1. Погрузка (выгрузка) ВМ должна производиться только на железнодорожных подъездных путях, принадлежащих грузоотправителям (грузополучателям) или арендованных ими и имеющих соответствующие склады и другие обустройства, обеспечивающие своевременную погрузку или выгрузку указанных грузов и безопасность работ.
Требования настоящего пункта не распространяются на перегрузку ВМ на пограничных станциях и станциях перехода дорог колеи 1520 мм и узкой колеи.
3.5.2. Погрузка и выгрузка ВМ, принадлежащих министерствам обороны, внутренних дел, службе безопасности (кроме грузов под условными номерами 101, 115, 119, 121, 125, 126, 128, 130, 133, 134, 137, 141, 143, 148, 150, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 180, 182, 199, 301, 320), может производиться также на специально выделенных открытых площадках железнодорожных станций, перечень которых объявляет Дирекция Совета по железнодорожному транспорту по представлению железнодорожных администраций.
Общие требования к местам и механизмам для погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ изложены в Приложении 12.
3.5.3. Погрузка и выгрузка вагонов с ВМ на подъездных путях предприятий, учреждений, организаций, а также на специально выделенных открытых площадках железнодорожных станций производится круглосуточно силами и средствами грузоотправителя (грузополучателя) в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 12.
Порядок подачи и уборки вагонов на подъездные пути предприятий, учреждений, организаций устанавливается договором на эксплуатацию железнодорожного подъездного пути, а при обслуживании его локомотивом железной дороги - договором на подачу и уборку вагонов.
3.5.4. Погрузка и выгрузка ВМ должны производиться под руководством специально выделенного ответственного представителя грузоотправителя или грузополучателя в присутствии представителя пожарной охраны отделения дороги.
При этом указанный представитель грузоотправителя или грузополучателя обеспечивает организацию завоза и вывоза ВМ со специально выделенных открытых площадок железнодорожных станций; правильность погрузки, размещения и крепления ВМ в вагонах согласно техническим условиям и правилам правильность специального укрытия ВМ на открытом подвижном составе; выполнение условий совместной погрузки ВМ и соблюдение мер безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; охрану ВМ до момента передачи груженого вагона железной дороге или с момента приема от дороги вагона, прибывшего под выгрузку. (в ред. протокола от 14.05.2010)
При погрузке и выгрузке на специально выделенных открытых площадках железнодорожных станций вагонов с ВМ, принадлежащих министерствам обороны, внутренних дел, службе безопасности, грузоотправители (грузополучатели) до начала работ обязаны сообщить начальнику станции фамилию и должность лица, ответственного за обеспечение безопасности производства работ.
3.5.5. Грузоотправитель обязан заблаговременно подготовить к перевозке ВМ специальное оборудование вагонов, а также материалы для крепления ВМ и подготовки вагонов (доски, стойки и перегородки, щиты, решетки, мягкий подстилочный материал, войлок, брезент, крафт-бумагу, клей и др.).
3.5.6. До сдачи ВМ к отправлению, а также в процессе погрузки ВМ все грузовые места должны тщательно осматриваться грузоотправителем с целью проверки правильности упаковки, качества тары, наличия маркировки и правильности указания на ВМ и в перевозочных документах условного номера ВМ (номера ООН) и массы груза, целости пломб и печатей, если груз опломбирован.
Все обнаруженные дефекты и неисправности, а также повреждения тары в процессе погрузки, выгрузки должны быть устранены в специально отведенных местах в возможно короткий срок.
Если при погрузке ВМ, указанных в п. 3.5.2, выявляются грузовые места, дефекты которых не могут быть устранены до погрузки, а также в случае россыпи, разлива, они не допускаются к перевозке и должны быть немедленно вывезены грузоотправителем с территории станции, в соответствии с предписаниями аварийной карточки на ВМ.
3.5.7. Завоз ВМ к месту погрузки производится в сроки, установленные начальником станции или его заместителем в соответствии с п. 3.3.4.
До завоза ВМ на станцию ответственный представитель грузоотправителя, выделенный согласно п. 3.5.4 для руководства указанными работами, должен получить от начальника станции, а при его отсутствии - от заместителя начальника станции подтверждение о возможности и точном времени завоза ВМ в указанные сроки.
Такое подтверждение начальником станции или его заместителем может быть дано при условии обязательного обеспечения подвижным составом всей намеченной к отправлению партии груза.
Завоз груза на станцию ранее указанного времени запрещается.
До завоза ВМ к месту погрузки грузоотправитель обязан заранее доставить необходимые при погрузке инструменты и материалы согласно требованиям п. 3.5.5, а также средства для ликвидации последствий в случае повреждения грузовых мест или аварийных ситуаций.
При завозе ВМ на станцию по частям одновременно с первой партией груза должны прибыть также рабочие - грузчики (воинская команда).
3.5.8. Вагоны, загруженные ВМ не до полной вместимости или грузоподъемности, могут догружаться неопасными и нелегковоспламеняющимися грузами (кроме ВМ, указанных в п. 3.1.12), следующими в адрес того же грузополучателя.
После погрузки ВМ прочно закрепляются в соответствии с действующими сетевыми или местными техническими условиями или чертежами (схемами) (в случае, если погрузка не предусмотрена Техническими условиями погрузки и крепления грузов), утвержденными в установленном порядке.
Схемы размещения и крепления ВМ должны учитывать следующие общие положения:
а) грузовые места размещают равномерно по всей поверхности пола, вплотную друг к другу;
б) ящики размещают крышками вверх, бочки устанавливаются пробками вверх;
в) боеприпасы укладывают в вагоне продольной осью изделий поперек вагона; боеприпасы, которые по своим габаритам не могут быть уложены продольной осью поперек вагона, разрешается укладывать продольной осью вдоль вагона;
г) места с наиболее чувствительными к механическим воздействиям грузами должны располагаться так, чтобы их можно было загрузить в последнюю и выгрузить в первую очередь;
д) необходимо максимальное использование вместимости и грузоподъемности вагона, если нет ограничений в нормативной документации (ИД);
е) при перевозке ВМ по железной дороге с использованием паромных переправ дверные проемы в крытых вагонах на высоту штабелей должны быть ограждены деревянными дверными щитами.
При наличии в технической документации на ВМ особых указаний по количеству и способу размещения ВМ при разработке схем необходимо руководствоваться этими указаниями.
Особое внимание надлежит обращать на надежность крепления верхних рядов ВМ во избежание сдвига и падения отдельных мест при перевозке, а также на прочность крепления ВМ, перевозимого на открытом подвижном составе. Крепление ВМ в вагоне производится с большой осторожностью, с помощью инструментов, не дающих искры при работе (латунных, медных, бронзовых и т.п.); не допускаются толчки, удары и давление на тару.
3.5.9. После погрузки двери вагонов плотно закрываются, дверные накладки фиксируются запорно-пломбировочными устройствами или укрепляются проволочными закрутками с плашками и вагон пломбируется пломбами грузоотправителя.
Вагон может быть опломбирован только после того, как ответственный руководитель погрузки удостоверится в том, что погрузка произведена согласно Техническим условиям погрузки и крепления грузов правильно и ВМ надежно закреплены. При погрузке, выгрузке, опломбировании вагонов, снятий с них пломб обязательно присутствие специалиста, сопровождающего транспорт, если такое сопровождение предусмотрено настоящими Правилами.
3.5.10. О прибытии ВМ на станцию назначения, а также о подаче вагонов с ВМ под выгрузку на подъездные пути или специально выделенные места станция назначения немедленно уведомляет грузополучателя в установленном начальником станции порядке.
Грузополучатель обязан принять вагоны с ВМ не позднее чем через 2 ч с момента прибытия их на станцию.
О прибытии вагонов с ВМ, принадлежащими МО, и об их подаче под выгрузку начальник станции в установленном порядке должен поставить в известность военного коменданта железнодорожного участка и станции, а по грузам МВД и службы безопасности - ОСП МВД.
3.5.11. Грузополучатель обязан:
а) иметь постоянную связь с начальником или соответствующими работниками станции, по грузам МО, МВД и службы безопасности - с военным комендантом железнодорожного участка и станции и ОСП МВД, соответственно знать количество ВМ, следующих в его адрес, заблаговременно подготовить место и средства для выгрузки и назначить ответственного за прием ВМ;
б) к моменту подачи вагонов под выгрузку выслать рабочих - грузчиков (воинскую команду) с ответственным руководителем выгрузки, которые должны обеспечить выгрузку ВМ в установленные сроки и их охрану;
в) вывезти ВМ со станции в течение 12 ч с момента подачи вагонов под выгрузку;
г) при частичной выгрузке оставшаяся часть ВМ должна быть надежно закреплена от развала в освободившееся пространство по ярусам и по всей высоте погрузки одновременно щитами и распорными брусками согласно требованиям технических условий погрузки и крепления грузов.
3.5.12. Начальник станции, а по грузам МО и военный комендант железнодорожного участка и станции обязаны следить за своевременной погрузкой, выгрузкой и вывозом ВМ.
3.5.13. Количество вагонов, подаваемых под погрузку или выгрузку на специально выделенные места станций, не должно превышать вместимости пути или фронта погрузки (выгрузки). Остальные вагоны с ВМ из состава транспорта должны находиться на путях, предусмотренных ТРА станции с учетом требований, изложенных в Приложении 12 (п. 1).
Если путевые устройства станции допускают возможность производства указанных работ в двух и более пунктах, то погрузка, выгрузка или перегрузка могут производиться в этих пунктах одновременно при условии расположения их друг от друга на расстоянии не менее 125 м.
3.5.14. При перегрузке ВМ из вагонов одной колеи в вагоны другой колеи разрешается перегружать одновременно весь транспорт (группу вагонов) на одном перегрузочном месте при условии производства этих работ на специальных путях, удаленных от жилых строений, станционных зданий и других сооружений, а также от главных и станционных путей на расстояние не менее чем 200 м.
3.5.15. Перегрузка ВМ из вагонов одной колеи в вагоны другой колеи производится грузоотправителями (грузополучателями).
3.5.16. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются специально обученные и прошедшие медицинское освидетельствование лица - представители грузоотправителя (грузополучателя).
Перед началом погрузки, выгрузки лица, назначенные для ее выполнения, должны быть проинструктированы и проверены руководителем работ в знании правил техники безопасности.
При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны соблюдаться условия и меры пожарной безопасности, указанные в параграфе 3.11 настоящих Правил и других нормативных документах.

3.6. Формирование поездов и маневровая работа
3.6.1. ВМ перевозятся в грузовых поездах одиночными вагонами, группами вагонов и маршрутами с постановкой соответствующего прикрытия, сформированных в пределах норм по весу и длине, предусмотренных графиком движения поездов. Разрешается включать вагоны с ВМ в тяжеловесные поезда.
ВМ с условными номерами 119, 126, 137, 141, 179, 182, 350, 351, 352, 360, 361, 362, 363, 365 должны перевозиться только специальными поездами. Порядок пропуска специальных поездов устанавливается железнодорожной администрацией.
Между сортировочными и участковыми станциями вагоны с ВМ могут следовать со всеми грузовыми поездами в соответствии с планом формирования. Такие вагоны с промежуточных станций на ближайшие участковые или сортировочные станции и в обратном направлении могут следовать со сборными, вывозными поездами или диспетчерскими локомотивами, а между станциями узла и предузловыми станциями - с передаточными и вывозными поездами.
Сборный поезд, в состав которого включены вагоны с ВМ, должен обслуживаться составительской или кондукторской бригадой (сопровождающей поезд, работающей с диспетчерским локомотивом на участке или находящейся в штате промежуточной станции).
Запрещается перевозка ВМ в поездах:
пассажирских и почтово-багажных (кроме перевозок табельного оружия и боеприпасов к нему, воинских караулов и команд министерств обороны, внутренних дел, службы безопасности и нарядов военизированной охраны железных дорог);
людских, а также имеющих в составе (кроме воинских эшелонов) отдельные вагоны с людьми (кроме вагонов, занятых личным составом эшелона);
соединенных;
с негабаритными грузами верхней третьей, нижней третьей и больших степеней, боковой четвертой и больших степеней негабаритности;
имеющих длину более вместимости приемоотправочных путей на участках следования таких поездов.
Не допускается постановка вагонов с ВМ в поезда ближних назначений, если по плану формирования для отправки этих вагонов предусмотрены более дальние поезда.
Дежурные по отделению, станционные и маневровые диспетчеры при планировании поездной работы обязаны специально рассматривать возможность первоочередного отправления поступающих на станцию вагонов с ВМ меньшим количеством поездов.
На отдельных направлениях перевозки ВМ могут осуществляться согласованными поездами. Указанные поезда устанавливаются в графике движения при перевозке по одной железной дороге - железнодорожной администрацией, по двум и более железным дорогам - Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту по согласованию с железнодорожными администрациями, участвующими в перевозке.
Примечание. Под словами "железная дорога" понимаются все железные дороги одного государства.

3.6.2. Вагоны с ВМ, подлежащие сопровождению нарядами военизированной охраны железных дорог, ставятся в поезд одной группой, при этом вагоны одного назначения не должны разъединяться на всем пути следования. Наряд охраны должен находиться от охраняемого вагона или группы вагонов не далее пяти вагонов.
Для проезда наряда охраны может использоваться переходная площадка, специально выделенный и оборудованный вагон или нерабочая кабина локомотива поезда. В последнем случае стрелок должен быть предварительно проинструктирован машинистом этого локомотива о порядке проезда на локомотиве.
3.6.3. Вагоны с ВМ, подлежащие перевозке с выключенными автотормозами, ставятся в поезд в порядке, установленном Правилами технической эксплуатации железных дорог.
При перевозке таких грузов воинскими транспортами (группа вагонов), охраняемыми караулами министерств обороны, внутренних дел и службы безопасности, соблюдаются те же условия постановки их в поезда, при этом между группами разрешается ставить не более одного вагона, не относящегося к транспорту.
При сопровождении вагонов с ВМ специалистами или воинскими караулами грузоотправителя (грузополучателя) охраняемые ими вагоны ставятся в поезд одной группой. Прикрытие этих вагонов друг от друга или от других вагонов поезда может осуществляться вагонами с неопасными грузами или порожними вагонами.
Обеспечение вагонами прикрытия вагонов с ВМ в соответствии с настоящими Правилами осуществляется грузоотправителем самостоятельно. (в ред. протоколов от 07.05.2014, от 22.10.2014)
Железная дорога по просьбе и за счет грузоотправителя может обеспечить порожними вагонами прикрытия, для чего грузоотправитель в заявке на перевозку ВМ указывает необходимое, в соответствии с настоящими Правилами, количество порожних вагонов. (в ред. протокола от 07.05.2014)
В тех случаях, когда прикрытие вагонов друг от друга осуществляется порожними вагонами от места погрузки до места назначения, то номера порожних вагонов вписываются в железнодорожную накладную с оплатой их пробега грузоотправителем (грузополучателем). (в ред. протокола от 07.05.2014)
Железная дорога по просьбе грузоотправителя ВМ, при наличии возможности, может организовать прикрытие вагонов с ВМ, вагонами с неопасными грузами (при условии согласования с их грузоотправителями), из числа находящихся на станции отправления. (в ред. протокола от 07.05.2014)
3.6.4. В составы поездов, в которых следуют воинские транспорты с ВМ, могут ставиться вагоны с ВМ, не относящиеся к указанным транспортам.
Секции специального подвижного состава и транспорты, сформированные по определенным технологическим схемам (сцепам), предусмотренным в нормативно-технической документации на перевозимые ВМ, расцеплять на всем пути следования без разрешения сопровождающих ВМ специалистов или начальника воинского караула запрещается.
Необходимость прикрытия между вагонами для проезда специалистов и караула и вагонами с ВМ в составе таких секций и схем (сцепов) решается грузоотправителем на основании ИД. Постановка такого прикрытия в рефрижераторных секциях и в схемах (сцепах), если это предусмотрено ИД, не требуется.
Основанием для выполнения перевозки железной дорогой без постановки вагонов прикрытия является штемпель в накладной "Секция. Не расцеплять".
3.6.5. Платформы и полувагоны с автомашинами, автопоездами, автоцистернами и другими специальными емкостями, а также открытыми бронетранспортерами, в которые погружены ВМ, принадлежащие эшелону, при следовании в поезде должны иметь прикрытие согласно п. п. 3.6.6 - 3.6.8.
Платформы и полувагоны с танками, самоходными артиллерийскими установками, артиллерийскими тягачами и крытыми бронетранспортерами, снабженными боекомплектами, принадлежащие эшелону, могут следовать в поезде без прикрытия.
Вагоны с проводниками, специалистами, караулами (нарядами) охраны, выделенными для сопровождения и охраны грузов, могут ставиться в поезд как впереди, так и сзади вагонов с ВМ.
Вагоны с легковоспламеняющимися жидкостями на станции формирования ставятся в поезд за вагонами с ВМ (считая от головы поезда).
3.6.6. Вагоны с ВМ при наличии в перевозочных документах штемпеля "Прикрытие" при постановке в поезда и производстве маневровой работы должны иметь прикрытие не менее минимальных норм, указанных в табл. 1.
3.6.7. В качестве прикрытия в поездах, в которых следуют вагоны с ВМ, должны ставиться вагоны с неопасными грузами или порожние вагоны и цистерны из-под неопасных грузов.
Порожние или груженые платформы (в том числе указанные в табл. 1), а также транспортеры могут использоваться в качестве прикрытия с постановкой не ближе второго вагона от вагонов с ВМ.

Таблица 1

МИНИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ ПРИКРЫТИЯ В ПОЕЗДАХ И ПРИ МАНЕВРАХ ДЛЯ ВАГОНОВ, ЗАГРУЖЕННЫХ ВМ

Условия, при которых требуется прикрытие 	Число вагонов прикрытия 	
 	для ВМ с условными номерами, указанными в п. 3.9.2 	для прочих ВМ 	
От ведущего локомотива: 	 	 	
всех крытых специализированных вагонов с ВМ (независимо от вида тяги и топлива) платформ и полувагонов с ВМ от: 	3 	3 	
паровоза на твердом топливе 	5 	3 	
других видов локомотивов 	3 	3 	
От хвоста поезда с учетом последнего вагона, в том числе при подталкивании 	3 	3 	
От вагонов, занятых личным составом эшелона 	3 	3 	
От подвижного состава (вагонов, локомотивов в недействующем состоянии, кранов и других механизмов на железнодорожном ходу) с проводниками, специально выделенными работниками для сопровождения грузов, караулами, нарядами охраны 	3 	1 	
От вагонов с опасными грузами (кроме вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1) 	3 	3 	
От вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1 	Запрещается 	3 	
От порожних цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов 	1 	1 	
От вагонов с ВМ с условными номерами, указанными в п. 3.9.2 	3 	3 	
От вагонов с прочими ВМ 	3 	0 	
От платформ и полувагонов с лесоматериалами, стальными и железобетонными балками, рельсами, трубами и тому подобными грузами, погруженными с выходом за пределы концевой балки и транспортеров 	1 	1 	
От паровоза на твердом топливе, тепловоза (паровоза) при маневрах и при подаче (уборке) вагонов с ВМ на подъездные пути 	1 	1 	
3.6.8. В воинских эшелонах допускается совместная перевозка ВМ с другими опасными грузами, принадлежащими эшелону, с постановкой между ними прикрытия - не менее одного вагона, который должен удовлетворять требованиям, указанным в п. 3.6.7.
3.6.9. Маневровый локомотив, выдаваемый на станцию для производства маневровой работы с вагонами, загруженными ВМ, обязательно должен быть оборудован радиосвязью, а составитель поездов - иметь исправную носимую радиостанцию.
3.6.10. Дежурный по станции, маневровый диспетчер или дежурный по горке при необходимости производства маневров с вагонами, загруженными ВМ, обязан поставить об этом в известность составителя поездов, а последний - своего помощника и машиниста локомотива в порядке и средствами, установленными местной инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ.
Если в перевозочных документах на вагоны с ВМ или на вагоны из состава воинского транспорта имеется штемпель "Не спускать с горки", то маневры с ними должны производиться осаживанием или "съемом" локомотивом со стороны подгорочного парка с соблюдением норм прикрытия с особой осторожностью, без толчков и резких остановок. Скорость соударения вагонов с ВМ при их сцеплении с другими вагонами или с локомотивом не должна превышать 3 км/ч. Пропуск этих вагонов через сортировочную горку должен производиться только с локомотивом.
После постановки на сортировочные пути эти вагоны должны немедленно ограждаться со стороны горки, полуторки или вытяжки двумя охранными тормозными башмаками, укладываемыми на оба рельса через 25 м друг от друга таким образом, чтобы общее расстояние от ограждаемых вагонов с ВМ до тормозного башмака, расположенного первым от сортировочного устройства, было не менее 50 м.
Последующие отцепы, направляемые на эти пути, должны быть остановлены до места расположения охранных тормозных башмаков с накоплением группы, состоящей не менее чем из 10 вагонов. Нормальный режим роспуска вагонов или их направление при маневрах толчками может восстанавливаться только в том случае, если вагоны с ВМ (или вагоны транспорта) прикрыты этой группой вагонов, предварительно соединенной с ними. Если расстояние от вагонов с ВМ или вагонов транспорта до конца парковой тормозной позиции со стороны горки, полуторки или вытяжки менее 50 м, то последующие отцепы на эти пути должны направляться только посредством осаживания.
3.6.11. Вагоны с ВМ, не имеющие в перевозочных документах штемпель "Не спускать с горки", допускаются к роспуску с сортировочных горок и производству маневров толчками. Скорость соударения таких вагонов при сцеплении с другими вагонами не должна превышать 5 км/ч.
В процессе роспуска дежурный по горке (оператор распорядительного поста) или горочный составитель должен информировать операторов исполнительных постов, регулировщиков скорости движения вагонов, дежурных стрелочных постов об отцепах с вагонами, загруженными ВМ. Все работники, участвующие в роспуске, при спуске с горки таких отцепов, а также при пропуске любого отпела на пути, где имеются вагоны с ВМ, должны быть особенно внимательными, обеспечивать безопасность роспуска и сохранность подвижного состава.
Скорость надвига, а также сила торможения на тормозных позициях должны регулироваться с учетом создания необходимых интервалов между отцепами и безусловного соблюдения установленных скоростей при соударении этих вагонов с другими. Такой же порядок и меры безопасности должны соблюдаться с указанными вагонами и при производстве маневров толчками.
3.6.12. Перед началом производства маневров вагонами, загруженными ВМ, специалисты и команды, сопровождающие груз, а также начальник караула и стрелок военизированной охраны железных дорог должны предупреждаться работником станции о предстоящих маневрах в соответствии с местной инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ.
3.6.13. Не допускается передача машинистом управления локомотивом помощнику машиниста при производстве маневров с вагонами, загруженными ВМ.
3.6.14. Места стоянки, порядок закрепления и ограждения вагонов с ВМ вне поездов, кроме случаев нахождения их под накоплением на сортировочных путях, устанавливаются ТРА станции в соответствии с требованиями Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах, Инструкции по сигнализации на железных дорогах и местной инструкции, предусмотренной п. 3.6.18.
Вагоны с нарядами охраны или со специалистами грузоотправителя (грузополучателя) ставятся на том же или смежном пути на расстоянии не более 50 м от сопровождаемых ими вагонов с ВМ. Закрепление вагонов на станционных и погрузочно-выгрузочных путях производится в порядке и по нормам, установленным ТРА станции.
3.6.15. Подача, уборка вагонов с ВМ на подъездных путях арсеналов, баз и складов производится, как правило, тепловозами или паровозами на жидком топливе.
Там, где подача, уборка вагонов производится паровозами на твердом топливе, они должны быть оборудованы искрогасительными устройствами, и, кроме того, при выполнении этих работ должны соблюдаться меры пожарной безопасности, установленные для каждого объекта комиссионным порядком.
Перед подачей вагонов под погрузку ВМ маневровый диспетчер (дежурный по станции) в порядке, установленном местной инструкцией о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ, обязан убедиться в том, что вагоны осмотрены и признаны годными в техническом отношении для перевозки таких грузов.
Вагоны с ВМ при подаче (уборке) на подъездные пути предприятий и организаций должны иметь прикрытие в соответствии с нормами, установленными п. 3.6.6.
В местных инструкциях по обслуживанию подъездных путей, принимающих под выгрузку или отправляющих вагоны с ВМ, должны быть определены маршруты подачи и уборки таких вагонов, скорости передвижения маневровых составов с ними, порядок следования через переезды и охраны маршрутов, а также другие меры, необходимые для обеспечения безопасности в зависимости от местных условий.
3.6.16. В натурном листе на поезд, в составе которого имеются вагоны с ВМ, оператор станционного технологического центра или дежурный по станции в графе "Особые отметки" против номера каждого вагона с таким грузом на основании перевозочных документов обязан сделать отметки, установленные Инструкцией по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1.
3.6.17. Запрещается производить на вагонах с ВМ какие-либо меловые отметки и надписи о станции погрузки и выгрузки, а также о характере груза.
3.6.18. На всех сортировочных и участковых станциях, станциях погрузки, выгрузки, перегрузки, перестановки вагонов с одной колеи на другую, а также на других станциях, где по усмотрению начальника отделения дороги это необходимо, в качестве приложений к ТРА станций должна разрабатываться местная инструкция о порядке работы с вагонами, загруженными ВМ, утверждаемая начальником отделения железной дороги.
В этой инструкции должны регламентироваться с учетом местных условий следующие вопросы:
порядок оповещения работников станций, пунктов технического обслуживания и коммерческого осмотра вагонов, локомотивных депо, подразделений военизированной охраны железной дороги, специалистов, караулов, нарядов охраны и команд, сопровождающих и охраняющих грузы, о предстоящем приеме и отправлении поездов, производстве маневров и других операций с вагонами, загруженными ВМ;
порядок приема, сквозного пропуска, подготовки к отправлению и отправления поездов, а также производства маневровой работы с вагонами, загруженными ВМ;
порядок документирования выдачи на маневры локомотивов с исправными искрогасительными и искроулавливающими устройствами;
порядок выключения автотормозов при производстве маневровой работы;
порядок выполнения операций по техническому обслуживанию и коммерческому осмотру поездов и вагонов, загруженных ВМ;
порядок учета нахождения на станции вагонов с ВМ и их идентификация, при необходимости, с аварийными карточками;
меры безопасности при экстремальных погодных условиях и осложнениях работы (туман, метель, ливень, ураганный ветер, снежные заносы, отказ технических средств и т.д.);
порядок информации работников станции о возникновении аварийных ситуаций и их действиях;
условное обозначение вагонов с ВМ в технических документах;
подача устных команд при производстве маневровой работы и другие необходимые сведения;
порядок производства маневров с вагонами с ВМ на сортировочных горках в случаях разрешения или запрещения роспуска с горок;
место отстоя вагонов с ВМ, находящимися вне поездов или под накоплением;
письменные наряды на производство работ с ВМ;
другие местные особенности, устанавливаемые железными дорогами.
3.6.19. По не указанным в настоящих Правилах вопросам формирования поездов и маневровой работы следует руководствоваться Правилами технической эксплуатации железных дорог, Инструкцией по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах и другими нормативными документами.

3.7. Следование поездов с ВМ
3.7.1. Поезда, в составе которых имеются вагоны с ВМ, при следовании по участкам должны находиться под особым наблюдением поездного диспетчера, дежурных по станции, а поезда с грузами министерств обороны, внутренних дел и службы безопасности - также военных комендантов железнодорожного участка и станции и ОСП МВД, которые обязаны принимать меры по своевременному и безопасному следованию этих поездов.
О всех задержках и аварийных ситуациях с такими поездами поездной диспетчер должен сообщать дежурному по отделению и совместно с ним незамедлительно принимать меры к быстрейшей ликвидации последствий и продвижению задержанных поездов.
Дежурный по отделению сообщает о случившемся начальнику отделения дороги, сменному заместителю начальника оперативно-распорядительного отдела службы перевозок управления дороги и военному коменданту железнодорожного участка и станции, ОСП МВД, а также региональным органам государственного надзора.
3.7.2. При выдаче под поезда с ВМ локомотивов на твердом топливе дежурный по депо производит особо тщательную проверку исправности искрогасительных приборов, а также наличие средств пожаротушения, о чем делается отметка в журнале формы ТУ-152.
3.7.3. Машинист поездного локомотива после получения перевозочных документов, до отправления поезда со станции, должен убедиться по натурному листу в наличии и расположении вагонов с ВМ в составе поезда. Если в поезде имеется главный кондуктор, то обязанность сообщить машинисту о наличии таких вагонов в поезде по данным натурного листа возлагается на него.
О наличии вагонов с ВМ в составе поезда дежурный по станции формирования (подготовки к отправлению) этого поезда должен заблаговременно сообщить поездному диспетчеру.
3.7.4. При наличии в поезде вагонов с ВМ к номеру поезда добавляются буквы "ВМ". Номер поезда с указанными буквами должен проставляться в журнале движения поездов, на графике исполненного движения у поездного диспетчера, в письменных разрешениях, выдаваемых машинисту локомотива, в натурных листах и других документах, связанных с приемом и отправлением поездов.
При подаче сообщений на соседнюю станцию и поездному диспетчеру о таких поездах дежурный по станции должен также назвать номер поезда с добавлением букв "ВМ".
3.7.5. Перед отправлением с участковых и сортировочных станций поезда, в составе которого имеются вагоны с ВМ, поездной диспетчер обязан уведомить об этом станции следования и диспетчеров соседних диспетчерских участков регистрируемым диспетчерским приказом.
3.7.6. Об ожидаемом прибытии поезда дежурный по станции обязан уведомить в порядке, установленном в соответствии с п. 3.6.18, работников пункта технического обслуживания, военизированной охраны железной дороги и других работников, на которых возлагается обработка вагонов с ВМ во время нахождения поезда на станции.
Запрещается передавать сведения о поездах и вагонах с ВМ лицам, не участвующим в обслуживании таких вагонов и поездов.
3.7.7. Поезда, в составе которых имеются вагоны с ВМ, должны приниматься на специально выделенные пути, указанные в ТРА станции.
3.7.8. Не допускается оставление поездов с ВМ без локомотивов на промежуточных станциях. В исключительных случаях состав поезда с ВМ может быть временно оставлен на промежуточной станции без локомотива по разрешению начальника отделения дороги, который обязан принять все необходимые меры к ускорению отправления этого состава по назначению. При наличии в поезде вагонов с ВМ, принадлежащими МО, возможность оставления его без локомотива на промежуточной станции должна быть согласована с военным комендантом железнодорожного участка и станции, а при наличии вагонов с ВМ, принадлежащими МВД и службе безопасности, - с ОСП МВД. При наличии вагонов с ВМ, принадлежащими другим министерствам, ведомствам, организациям, охраняемых караулами внутренних войск МВД, согласование проводится с ОСП МВД.
При нахождении в поезде ВМ, охраняемых военизированной охраной железной дороги, поездной диспетчер ставит об этом в известность начальника ближайшего подразделения (караула) военизированной охраны, на участке которого расположена станция.
3.7.9. Если крупные железнодорожные узлы имеют обходы, то транзитные поезда, в составах которых есть вагоны с ВМ, должны пропускаться по обходам. Перечень таких узлов определяется и устанавливается железнодорожной администрацией.
3.7.10. Первоочередные меры и порядок действия при ликвидации аварийных ситуаций с ВМ в процессе перевозки их по железным дорогам устанавливаются правилами безопасности и порядком ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам.

3.8. Техническое обслуживание. Устранение неисправностей и ремонт вагонов в пути следования
3.8.1. При предъявлении к техническому обслуживанию поездов (вагонов) с ВМ должны соблюдаться требования местной инструкции, предусмотренной п. 3.6.18.
Работники пункта технического обслуживания не должны приступать к какому бы то ни было ремонту вагонов в составах поездов с ВМ до получения данных о номерах вагонов с такими грузами и получения разрешения от начальника караула (наряда), сопровождающего груз.
Учет предъявления к техническому обслуживанию поездов (вагонов) с ВМ производится в отдельной книге формы ВУ-14. О результатах осмотра этих поездов (вагонов) работники пункта технического обслуживания должны сделать в указанной книге соответствующие отметки и удостоверить их своей подписью.
3.8.2. Разъединение вагонов в эшелонах (транспортах) в пути следования не разрешается.
При обнаружении смещения или нарушения крепления груза, других коммерческих или технических неисправностей вагонов (в том числе вагонов с ВМ) эшелон (транспорт) должен быть задержан для их устранения или замены неисправных вагонов на исправные. В зависимости от характера неисправностей, условий и объема работы она может производиться с отцепкой и последующей подачей на отдельные специализированные для этих целей пути или без отцепки от состава.
3.8.3. О случае задержки эшелона (транспорта) дежурный по станции (начальник станции) обязан сообщить дежурному по отделению, а последний - военному коменданту железнодорожного участка и станции, ОСП МВД.
3.8.4. Перегрузка груза, следующего в эшелоне, из неисправных вагонов в исправные производится личным составом эшелона, а груза, перевозимого в составе воинского транспорта, за исключением вагонов, входящих в состав секций специального подвижного состава (схем), - силами и средствами железной дороги под руководством и в присутствии специалиста, сопровождающего воинский транспорт, а при его отсутствии - под руководством и в присутствии специалиста, вызываемого военным комендантом железнодорожного участка и станции, а по грузам МВД и службы безопасности - ОСП МВД или начальником станции.
Перегрузка производится в присутствии ответственного представителя железнодорожной станции, утверждаемого приказом начальника железнодорожной станции.
Специалисты обязаны проинструктировать причастных работников железной дороги о правилах ведения работ по выгрузке, погрузке (перегрузке) и креплению ВМ, а также о мерах личной безопасности при выполнении этих работ.
3.8.5. Грузоотправитель (грузополучатель), получив требование от начальника станции, военного коменданта железнодорожного участка и станции, а по грузам МВД и службы безопасности - ОСП МВД, обязан обеспечить немедленный выезд указанного специалиста.
3.8.6. Начальники гарнизонов обязаны по заявкам военных комендантов железнодорожных участков и железнодорожных станций или начальников железнодорожных станций выделять специалистов и, при необходимости, личный состав близлежащих воинских частей для погрузочно-разгрузочных работ, обеспечивая их соответствующими денежными средствами, включая проезд, независимо от выделенного лимита на указанные цели. По грузам МВД и службы безопасности командиры воинских частей соответственно МВД и службы безопасности выделяют специалистов и личный состав по заявкам ОСП МВД.
3.8.7. Секции специального подвижного состава для перевозки ВМ, а также крытые вагоны, платформы и другие вагоны, сформированные по определенным технологическим схемам, расцеплять на всем пути следования без разрешения сопровождающих груз специалистов или начальника воинского караула запрещается. При предъявлении к перевозке ВМ в таких секциях (схемах) грузоотправитель в накладной должен поставить штемпель, предусмотренный п. 3.3.5 "в".
При необходимости отцепочного ремонта вагонов, входящих в состав секций специального подвижного состава для перевозки ВМ, а также специально сформированных схем, такие вагоны могут быть отцеплены от секции (схемы) и поданы на ремонтные пути только с согласия и под наблюдением сопровождающего груз специалиста, начальника караула. В этом случае весь состав секции (схемы), в которой обнаружен вагон, требующий отцепочного ремонта, задерживается.
Отремонтированные вагоны должны быть включены в соответствующее место секции (схемы). Если порожний вагон секции (схемы) из-за технической неисправности не может следовать до станции назначения, по заявке сопровождающих груз специалистов или начальника караула он может быть отцеплен от секции (схемы) и отправлен по новому назначению с соответствующим оформлением перевозочных документов.
Во всех указанных случаях задержанные вагоны воинского транспорта, секции специального подвижного состава (схемы), а также группы вагонов с ВМ в сопровождении военизированной охраны железной дороги, воинского караула или специалистов грузоотправителя (грузополучателя) устанавливаются на пути, предусмотренные в ТРА станции для стоянки вагонов с ВМ, в соответствии с требованиями Инструкции по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах.
3.8.8. Отцепка на станциях отдельных вагонов с ВМ по техническим и коммерческим неисправностям от группы вагонов, охраняемых военизированной охраной железной дороги, допускается только в тех случаях, если обеспечивается охрана отцепляемых вагонов. Начальник станции обязан вызвать дополнительный наряд военизированной охраны и после его прибытия отправить исправные вагоны отцепленной группы по назначению.
3.8.9. По окончании ремонта или перегрузки груза вагоны должны быть включены в состав задержанного эшелона и отправлены по назначению.
3.8.10. В тех случаях, когда перегрузка груза невозможна, а ремонт неисправных вагонов может вызвать длительную задержку эшелона, группы вагонов, эти вагоны по согласованию с военным комендантом железнодорожного участка и станции и начальником эшелона ОСП МВД отцепляются от эшелона и после ремонта направляются к месту назначения ближайшим поездом.
Для охраны отцепленных вагонов начальник эшелона назначает из личного состава караул, обеспечивает его всем необходимым по соответствующим действующим нормам, а железная дорога для его размещения предоставляет бесплатно людской вагон.
3.8.11. Возможность и способы ремонта кузова вагона с ВМ, сопровождаемого специалистами грузоотправителя (грузополучателя), устанавливаются этими специалистами, о чем они должны письменно уведомить руководителя работ по ремонту вагонов.
3.8.12. При необходимости смены колесных пар и выкатки тележек у груженого вагона должен обеспечиваться плавный подъем кузова вагона, а при подъеме одной стороны вагона высота подъема, измеряемая у буферного бруса, не должна превышать 650 мм от первоначального положения.
3.8.13. Техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт вагонов с ВМ должны производиться с соблюдением условий и мер пожарной безопасности, указанных в п. 3.11.2.

3.9. Охрана и сопровождение
3.9.1. Вагоны с ВМ (в движении и на стоянках) должны находиться под непрерывной вооруженной охраной часовых воинских караулов (нарядов) МО, МВД, службы безопасности, военизированной охраны грузоотправителя (грузополучателя) или железной дороги и сопровождаться (при необходимости) специалистами. Перевозка указанных грузов без охраны в пути следования запрещается.
При обнаружении на станции вагона с ВМ без сопровождения и охраны он должен быть немедленно взят под охрану и передан караулу или военизированной охране железной дороги в установленном порядке.
Порядок приема погруженных вагонов охраной грузоотправителя (грузополучателя), караулами (нарядами) министерства внутренних дел устанавливается ведомственными уставами, наставлениями и специально разработанными инструкциями.
Охрана вагонов с ВМ при перевозке на паромных судах осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов соответствующего внутреннего или международного железнодорожно-паромного сообщения.
3.9.2. При перевозке ВМ, принадлежащих министерствам обороны, внутренних дел и службе безопасности, караулы (наряды) для охраны этих грузов выделяются соответственно от войсковых частей министерств обороны, внутренних дел и службы безопасности.
К таким грузам относятся: ВМ, отправляемые войсковыми частями, учреждениями и предприятиями министерств обороны, внутренних дел и службы безопасности, а также ВМ, отправляемые в их адрес предприятиями, учреждениями, организациями других министерств и ведомств.
Порядок охраны и обязанности должностных лиц, охраняющих такие грузы, определяются уставами, приказами и инструкциями, издаваемыми министерствами обороны, внутренних дел и службой безопасности.
Охрана вагонов с грузами под условными номерами 115, 119, 121, 126, 128, 130, 134, 137, 141, 143, 148, 154, 155, 156, 167, 168, 176, 179, 182, 199 обеспечивается нарядами военизированной охраны грузоотправителя (грузополучателя).
3.9.3. Охрана ВМ, за исключением случаев, перечисленных в п. п. 3.9.2, 3.1.13, возлагается на военизированную охрану железной дороги.
ВМ, подлежащие сопровождению военизированной охраной, принимаются под охрану одновременно с приемом железной дорогой вагонов с указанными грузами от грузоотправителя. Прием под охрану вагонов, загруженных этими грузами на подъездных путях, и сдача их осуществляются в местах приема-сдачи вагонов, установленных договором на эксплуатацию подъездного пути или договором на подачу и уборку вагонов.
Порядок вызова нарядов военизированной охраны и порядок охраны вагонов с ВМ, а также обязанности нарядов военизированной охраны при перевозках этих грузов определяются железнодорожной администрацией.
3.9.4. Охрана и сопровождение ВМ, требующих наблюдения в пути следования, обеспечиваются специалистами, выделяемыми грузоотправителями или грузополучателями.
В качестве специалистов, выделяемых для сопровождения и охраны ВМ, должны назначаться работники грузоотправителя (грузополучателя) или военнослужащие, знающие Правила перевозок грузов и свойства груза, меры безопасности при его перевозке, правила оказания первой медицинской помощи, имеющие навыки по устранению возможных неисправностей тары, соответствующих узлов специального подвижного состава и контейнеров и сдавшие испытания в объеме настоящих Правил и инструкции, регламентирующей порядок сопровождения конкретного груза. Указанные специалисты, а также охрана, сопровождающая ВМ, должны быть снабжены грузоотправителем этой инструкцией, а также средствами индивидуальной защиты, оказания первой медицинской помощи, пожаротушения, сигнализации, электрическими аккумуляторными фонарями, комплектом инструментов, запасом прокладочного материала и принадлежностей для устранения неисправностей тары, собственного специального подвижного состава, контейнеров.
Перечень указанных средств, приборов, инструмента, материала, принадлежностей и минимальное их количество устанавливаются грузоотправителем с учетом свойств конкретного груза и указываются в инструкции, регламентирующей порядок сопровождения ВМ.
3.9.5. По окончании погрузки ВМ, подлежащих охране караулами (нарядами), грузоотправитель обязан сдать начальнику караула (наряда) или начальнику транспорта вагоны под пломбами грузоотправителя по описи вагонов.
Опись вагонов составляется в трех экземплярах: один экземпляр с распиской начальника караула (наряда) или начальника транспорта остается у грузоотправителя, а два экземпляра вручаются начальнику караула (наряда) или начальнику транспорта.
При отправке грузополучателю сопроводительных или иных документов в пакете через начальника караула (наряда) или начальника транспорта один из двух экземпляров описи вагонов вкладывается в пакет.
При отправке вагонов на одну станцию назначения, но в адреса разных грузополучателей описи вагонов составляют отдельно на вагоны каждого грузополучателя.
3.9.6. Грузоотправитель перед сдачей вагонов с ВМ под охрану караула (наряда) или начальнику транспорта, а также сопровождающим груз специалистам обязан стереть с вагонов транспорта меловые надписи, подробно проинструктировать личный состав караулов (нарядов) и других лиц, сопровождающих груз:
а) об особенностях охраны вагонов с ВМ в пути следования и на остановках, о мерах пожарной безопасности, порядке прикрытия вагонов с ВМ, действиях караулов (нарядов) при отцепке охраняемых вагонов, мерах личной безопасности, недопустимости проезда посторонних лиц в вагонах для караулов (нарядов), правилах поведения при нахождении на железнодорожных путях и в вагонах;
б) о порядке допуска к охраняемым вагонам работников железной дороги для технического обслуживания, ремонта вагонов, производства маневровой работы и в других необходимых случаях;
в) о порядке действий в аварийных ситуациях.
В командировочном удостоверении сопровождающих ВМ специалистов, удостоверении начальника караула (наряда), начальника транспорта грузоотправитель делает отметку о проведенном инструктаже.
3.9.7. Грузоотправитель обязан ознакомить начальника караула (наряда), начальника транспорта, сопровождающих ВМ специалистов с установленными соответствующей инструкцией сигналами и порядком их подачи в случае экстренной необходимости остановки поезда. Начальник караула (наряда) соответственно инструктирует весь личный состав караула.
3.9.8. Вагоны с ВМ, охраняемые военизированной охраной железной дороги, по прибытии на станцию назначения охраняются ею до момента приема от железной дороги этих вагонов грузополучателем. После приема вагонов от железной дороги грузополучателем приемосдатчик или другой работник, уполномоченный приказом начальника станции, делает об этом отметку в маршруте караула.
Охрана указанных вагонов с ВМ с момента приема вагонов от железной дороги осуществляется средствами грузополучателя, который должен обеспечить непрерывную и надежную охрану этого груза.
Неисправные вагоны с ВМ, подаваемые на пути для ремонта или для перегрузки груза, должны находиться под охраной (п. п. 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4).

3.10. Особенности перевозки взрывчатых материалов в воинских эшелонах и транспортах
3.10.1. Род подвижного состава для перевозки ВМ в составе воинского эшелона устанавливается войсковой частью - грузоотправителем.
ВМ и другие опасные грузы в составе воинских эшелонов могут перевозиться на открытом подвижном составе в танках, самоходных артиллерийских установках, артиллерийских тягачах, бронетранспортерах, автоцистернах, специальных контейнерах и емкостях, в кузовах автомашин и тормозных прицепах, а также в автопоездах на транспортных тележках и полуприцепах при размещении всего автопоезда на одной единице подвижного состава.
Перевозка указанных грузов в отдельных вагонах, в кузовах автомашин и тормозных прицепах, автопоездах на транспортных тележках и полуприцепах допускается при условии упаковки грузов в соответствии с требованиями, предусмотренными в Приложении 11.
Размещение вооружения, военной техники и транспортных машин с ВМ или другими опасными грузами над сцеплением вагонов запрещается.
3.10.2. Размещение и крепление техники с ВМ, принадлежащей воинскому эшелону, должно производиться в соответствии с требованиями технических условий размещения и закрепления вооружения и военной техники на железнодорожном подвижном составе для перевозки в составе воинских эшелонов и транспортов с учетом максимального использования грузоподъемности и вместимости вагонов. Перевозка техники с ВМ, способ размещения и крепления которой не предусмотрен указанными техническими условиями, должна производиться по чертежам, разработанным в соответствии с требованиями технических условий погрузки и крепления грузов.
На чертежах и в пояснительной записке с расчетами должны быть подписи о согласовании их с Министерством обороны.
Начальник станции или его заместитель лично проверяют соответствие размещения и крепления груза указанным чертежам. Такую проверку может выполнить также другой работник станции, персонально выделенный и утвержденный приказом начальника отделения дороги.
При погрузке, выгрузке ВМ, принадлежащих воинским эшелонам, организация погрузочно-разгрузочных работ и охраны грузов возлагается на начальника эшелона.
3.10.3. Оформление перевозочных документов на воинский эшелон (транспорт) производится одновременно с погрузкой. При заполнении групповой накладной формы ГУ-27е в графе "Особые отметки" начальник эшелона (транспорта) проставляет против каждого вагона с ВМ отметку: "ВМ", а на лицевой стороне - штемпели, предусмотренные п. 3.3.5.
3.10.4. Требования к формированию воинского эшелона (транспорта) и минимальные нормы прикрытия должны соответствовать п. п. 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.8.
Вагоны с ВМ, размещенными в танках, бронетранспортерах и другой закрытой боевой технике как боекомплект, прикрытия не требуют.
Не разрешается прицепка к воинскому людскому поезду не принадлежащих эшелону вагонов с ВМ, негабаритными, радиоактивными грузами, цистерн с кислотами, сжиженными газами, легковоспламеняющимися жидкостями, а также цистерн из-под сжиженных газов.
Размещение воинских караулов и сопровождающих специалистов при перевозке ВМ в составе воинского эшелона производится по усмотрению начальника этого эшелона.
3.10.5. Предупреждение начальника эшелона (караула), дежурного по эшелону о предстоящих маневрах с вагонами, занятыми личным составом эшелонов и караулами воинских транспортов, а также о маневровой работе, приеме и отправлении поездов по смежным путям осуществляется работниками железнодорожной станции в порядке, установленном местной инструкцией (см. п. 3.6.18).
3.10.6. Перегрузка воинского эшелона из вагонов железных дорог России в вагоны железных дорог сопредельных стран осуществляется на воинских и других перегрузочных местах и устройствах. Отдельные или все вагоны эшелона могут переставляться на тележки другой колеи.
Воинские эшелоны и транспорты с вооружением и военной техникой, охраняемые караулами, перегружаются силами и средствами перевалочных баз Министерства обороны. В отдельных случаях силы и средства этих баз могут привлекаться и для перегрузки других эшелонов.
3.10.7. При перевозке ВМ в воинских эшелонах и транспортах следует руководствоваться всеми положениями настоящей главы, а также наставлением по перевозке войск и другими ведомственными актами.
3.10.8. Начальник эшелона (грузоотправитель воинского транспорта) несет ответственность за последствия, вызванные неправильным размещением и креплением вооружения и военной техники с ВМ воинского эшелона (транспорта).

3.11. Предупредительные меры против пожара
3.11.1. Места на станциях, специально выделенные для погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ, принадлежащих министерствам обороны, внутренних дел и службе безопасности, должны быть обеспечены грузоотправителем (грузополучателем) необходимыми средствами пожаротушения в зависимости от свойств ВМ, с которыми выполняются грузовые операции, в соответствии с аварийной карточкой. Средства пожаротушения должны быть заблаговременно подготовлены и доставлены на место погрузки (выгрузки) ВМ грузоотправителем (грузополучателем).
Нормы средств пожаротушения и пожарного инструмента, необходимые для обеспечения мест погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ, утверждаются начальником железной дороги совместно с начальником военных сообщений в зависимости от объема погрузки, выгрузки и перегрузки таких грузов в каждом пункте.
Воинские эшелоны снабжаются грузоотправителями средствами пожаротушения по нормам, устанавливаемым Министерством обороны по согласованию с Министерством внутренних дел и железнодорожной администрацией.
3.11.2. При производстве работ с вагонами, загруженными ВМ (техническое обслуживание и ремонт вагонов, погрузочно-разгрузочные и маневровые работы), запрещается:
а) пользоваться для освещения открытым огнем (факелами, фитилями и т.п.), а также керосиновыми и свечными фонарями. Для этих целей разрешается использовать только исправные аккумуляторные или батарейные электрические фонари;
б) производить работы по ремонту и обслуживанию с применением горящих факелов, концов, жаровен, газовой и электрической сварки;
в) курить ближе 100 м от места погрузки, выгрузки, перегрузки ВМ;
г) применять электрические аккумуляторные или батарейные фонари внутри вагона с ВМ.
Руководитель погрузочно-разгрузочных работ не должен допускать к работам с ВМ лиц, имеющих при себе спички, зажигалки и другие курительные принадлежности.
3.11.3. До начала погрузки (выгрузки) ВМ представители органов транспорта и руководитель погрузки (выгрузки) обязаны предусмотреть порядок рассредоточения имущества, быструю уборку вагонов и отвод автомобилей с ВМ в случае возникновения пожара и при угрозе взрыва на безопасное расстояние.
Порядок следования грузовых автомобилей с ВМ в пределах станции и подход их к месту погрузки (выгрузки) регулируется ответственным представителем грузоотправителя (грузополучателя).
Ожидающие погрузки и выгрузки автомобили не могут оставаться даже на короткое время без присмотра водителей; автомобили должны быть удалены на расстояние не менее 25 м от мест погрузки (выгрузки); двигатели должны быть выключены.
Скопление людей и больших партий грузов около подвижного состава с ВМ, а также допуск посторонних лиц на места погрузки и выгрузки этих грузов воспрещается.
3.11.4. Автомобили, применяемые для погрузки, выгрузки, перегрузки ВМ, должны быть исправными и отвечать требованиям безопасности, предусмотренным Правилами перевозки взрывчатых материалов автомобильным транспортом. Автомобили и автопогрузчики, работающие на жидком топливе, должны иметь огнетушители и быть оборудованы искрогасителями; над глушителем оборудуется специальный щит.
Неисправные автомобили и автопогрузчики (без искрогасителей, с выхлопами из глушителя, с установкой зажигания на разрыв путем образования искр на наружных частях свечей, с течью бензобака и бензопровода, с неукрепленными деталями и т.п.) к перевозке грузов и к погрузочно-разгрузочным работам не допускаются.
Используемые для погрузочно-разгрузочных работ с такими грузами краны на автомобильном ходу должны иметь на выхлопных трубах надежные искрогасители, а электрокраны - надежное заземление.
3.11.5. На тепловозы и электровозы дополнительное противопожарное оборудование, кроме общей нормы, установленной железнодорожной администрацией, не выдается.
Паровоз на твердом или жидком топливе, выдаваемый под поезд, в составе которого имеются вагоны с ВМ, должен быть снабжен, кроме общей нормы противопожарного оборудования, двумя пенными или порошковыми огнетушителями вместимостью не менее 10 л.
Обеспечение паровозов противопожарным оборудованием является обязанностью железных дорог.
Маневровые локомотивы, осуществляющие работу с ВМ, должны иметь исправные искрогасительные устройства.
На пожарную охрану железных дорог возлагается специальный надзор за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения, пожарного инструмента и оборудования.

Глава 4. ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 7 (РАДИОАКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КРОМЕ ДЕЛЯЩИХСЯ)

4.1. Общие положения
4.1.1. Настоящие Правила распространяются на перевозки радиоактивных материалов (РМ) с удельной активностью более 74 кБк/кг (0,002 микрокюри/г), радиоактивных материалов в количествах, суммарная активность которых превышает значения предельно допустимой активности, указанные в графе 5 Приложения 17, и радиоактивных делящихся материалов (уран-233, уран-235, плутоний-238, плутоний-239, плутоний-241 или их смеси в количестве до 0,015 кг и нейтронные источники на основе этих радиоактивных веществ в количестве не более 0,150 кг). Перевозки этих радиоактивных материалов осуществляются в специальных транспортных упаковочных комплектах.
4.1.2. Если суммарная активность РМ меньше значений, указанных в графе 5 Приложения 17, и удельная активность их менее 74 кБк/кг (0,002 микрокюри/г), то транспортирование их осуществляется на условиях перевозки неопасных грузов.
Грузоотправитель обязан предъявить такие грузы в таре, которая должна исключать попадание радиоактивных веществ в окружающую среду. При этом мощность дозы излучения на поверхности упаковок должна быть не более 3 мкЗв/ч (0,3 мбэр/ч). На внутренней поверхности крышки таких упаковок наносится знак радиационной опасности.
4.1.3. Радиационные головки гамма-дефектоскопов, облучательные головки гамма-терапевтических аппаратов, защитные контейнеры упаковочных комплектов, контейнеры облучательных установок, транспортно-перезарядные контейнеры и другие подобные им специфицированные изделия, у которых обеспечена надежная герметизация радиоактивных материалов, находящихся внутри изделия, и конструкция которых согласована с органами санитарного надзора, перевозятся в предназначенной для них таре и маркируются знаками опасности, соответствующими определенной транспортной категории.
4.1.4. Радиационный контроль при транспортировании осуществляется: грузоотправителем - при подготовке груза к погрузке и транспортированию, а также в пути следования при сопровождении груза проводниками; грузополучателем - при выгрузке груза.
Санэпидстанции железных дорог осуществляют в установленном порядке надзор за соблюдением радиационной безопасности при транспортировании радиоактивных материалов.
4.1.5. Всю ответственность за соответствие тары и маркировки радиационных грузов требованиям соответствующих стандартов и настоящих Правил, а также за определение условий перевозки (в соответствии с Правилами или как неопасного груза) несет грузоотправитель в соответствии с действующим законодательством.
4.1.6. В части, не предусмотренной настоящими Правилами, действуют требования правил перевозок грузов, а также правил безопасности при транспортировании радиоактивных веществ и норм радиационной безопасности.

4.2. Требования к транспортным упаковочным комплектам и радиационным упаковкам
4.2.1. Радиационные вещества перевозятся в транспортных упаковочных комплектах, обеспечивающих безопасность и защиту от излучений при перевозке, сохранность радиоактивных веществ, а также предотвращающих попадание их в окружающую среду.
Транспортные упаковочные комплекты делятся на два типа:
комплект типа A обладает механической прочностью, исключающей потерю или рассеяние радиоактивного вещества и обеспечивающей эффективность защиты от излучений в нормальных условиях перевозки, не сопровождающихся температурными воздействиями, и после испытаний согласно требованиям соответствующих стандартов и технических условий;
комплект типа B обладает повышенной механической прочностью и термостойкостью, исключающей потерю и рассеяние радиоактивного вещества и обеспечивающей эффективность защиты от излучения при возможных авариях в момент перевозки, сопровождающихся температурными воздействиями, и после испытаний согласно требованиям соответствующих стандартов и технических условий.
В один упаковочный комплект типа A должно быть загружено радиоактивное вещество в количестве (по активности), не превышающем значений, приведенных в Приложении 17.
4.2.2. Конструкция упаковочного комплекта должна обеспечивать устойчивость комплекта при перевозке, надежное и соответствующее техническим условиям погрузки и крепления грузов закрепление его на подвижном составе, нагрузку на пол вагона не более 2200 кгс/кв. м (2,2 тс/кв. м), а универсального контейнера не более 1000 кгс/кв. м (1 тс/кв. м).
4.2.3. Упаковочные комплекты массой более 10 кг должны иметь рукоятки, скобы или другие приспособления, облегчающие их погрузку и выгрузку.
Упаковки массой более 25 кг должны быть снабжены приспособлениями для подъема и перемещения с помощью подъемно-транспортных средств.
Приспособления для подъема должны выдерживать нагрузку, в 6 раз превышающую массу упаковочного комплекта.
4.2.4. Минимальная масса упаковки, содержащей радиоактивные вещества, должна составлять не менее 5 кг. Минимальный наружный размер упаковочного комплекта не должен быть менее 0,1 м.
4.2.5. На внешней поверхности упаковочного комплекта должны быть предусмотрены устройства для установки пломбы таким образом, чтобы исключалась возможность ее срыва или повреждения при транспортировании.
Отправителем должна быть опломбирована каждая упаковка, предъявляемая к перевозке.
4.2.6. Транспортные упаковочные комплекты должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке.
Перевозка радиоактивных веществ в несерийных незаводского изготовления упаковочных комплектах запрещается.
4.2.7. На внешней поверхности упаковочного комплекта должны быть нанесены маркировка и знаки опасности согласно требованиям соответствующих стандартов.
На упаковочном комплекте типа A надписи должны быть выполнены перхлорвиниловой химически стойкой эмалью на металлических поверхностях и атмосферостойкой эмалью на картоне.
На упаковочном комплекте типа B должны противостоять действию огня.
4.2.8. На упаковках с радиоактивными материалами, обладающими другими видами опасности, должны быть нанесены знаки дополнительной опасности.
4.2.9. Транспортные и промышленные упаковочные комплекты, содержащие радиоактивные материалы, называются радиационными упаковками. Груз, состоящий из одной или нескольких радиационных упаковок, называется радиационным грузом, или грузом радиоактивных веществ.
4.2.10. Перед отправлением радиационных упаковок отправитель должен измерить мощность эквивалентной дозы излучения каждой упаковки для определения транспортного индекса (максимального значения мощности эквивалентной дозы излучения на расстоянии 1 м от любой точки поверхности радиационной упаковки, выраженного в мбэр/ч). Результаты измерений округляются до целого числа в сторону увеличения и записываются на знаке транспортной категории, который должен быть нанесен с двух противоположных сторон внешней поверхности наружной упаковки.
4.2.11. При перевозке нескольких отдельных малогабаритных радиационных упаковок, следующих в адрес одного получателя, их необходимо объединить в одно грузовое место. При этом допускается объединение упаковок разных транспортных категорий.
Упаковки помещают в один ящик размером не более 0,8 x 0,8 x 1 м с соблюдением следующих требований:
конструкция ящика должна быть прочной и обеспечивать полную сохранность помещенных в него малогабаритных радиационных упаковок;
ящик должен иметь приспособления для переноса вручную и подъема его с помощью вилочных погрузчиков и других грузоподъемных механизмов;
масса укрупненного груза малогабаритных радиационных упаковок при приеме мелкими отправками через склад станции, не имеющей грузоподъемных устройств, не должна превышать 80 кг, а на станции, имеющей их, - 700 кг;
ящик на двух противоположных боковых поверхностях должен иметь знак радиационной опасности, опись с указанием номеров упаковочных комплектов, содержащихся в них изотопов и транспортного индекса каждой в отдельности упаковки. Опись должна быть защищена от влаги;
упаковки должны быть уложены в ящик таким образом, чтобы исключались нарушения пломб и знаков опасности транспортных категорий при перевозке груза;
сумма транспортных индексов малогабаритных радиационных упаковок не должна превышать 50.
4.2.12. В зависимости от значения мощности эквивалентной дозы излучения на поверхности или на расстоянии 1 м от поверхности радиационные упаковки делятся на три транспортные категории и четыре группы опасных грузов (табл. 2).

Таблица 2

ТРАНСПОРТНЫЕ КАТЕГОРИИ И ГРУППЫ ДЛЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 7

Группа 	Транспортная категория радиационной упаковки 	Цвет знака опасности 	Транспортный индекс 	Макс. уровень излучения мЗв/ч (мбэр/ч) 	
				на поверхности упаковки 	на расстоянии 1 м от поверхности упаковки 	
1 	I 	Белый 	0 	0,005 (0,5) 	0,0005 (0,05) 	
2 	II 	Верхняя часть - желтая, нижняя - белая 	<= 1 	0,50 (50,0) 	0,01 (1,0) 	
3 	III 	То же 	<= 10 	2,0 (200,0) 	0,10 (10,0) 	
4 	III с повышенным уровнем излучения и транспортируемая на условиях "исключительного использования" 	" 	<= 50 	10,0 (1000,0) 	0,50 (50,0) 	
Образцы знаков опасности показаны на рис. П.6.2, 7 "а", 7 "б", 7 "в".
4.2.13. До отправки радиационного груза отправитель должен проверить, что на наружной поверхности радиационной упаковки нет "снимаемого" <*> радиоактивного загрязнения, а уровень общего радиоактивного загрязнения не превышает допустимых значений: 10 альфа-частиц / (мин x куб. см), 100 бета-частиц / (мин x кв. см).
--------------------
<*> "Снимаемое" радиоактивное загрязнение - радиоактивное загрязнение, слабо связанное с поверхностью, которое может быть определено методом "мазков". "Снимаемое" радиоактивное загрязнение вагонов, контейнеров и наружных поверхностей радиационных упаковок не допускается.

4.2.14. При повагонных отправках радиационных грузов отправитель обязан наклеить на боковой поверхности вагона знак для транспортных средств (см. рис. П.6.2, 7 "а", 7 "б", 7 "в") по одному знаку с каждой стороны.

4.3. Организация перевозки радиационных грузов
4.3.1. В зависимости от количества, массы радиационных упаковок и транспортного индекса перевозки радиационных грузов могут осуществляться повагонными, малотоннажными и мелкими отправками в крытых вагонах (без тормозных площадок), в универсальных контейнерах железной дороги массой брутто 3 и 5 т, в специализированных контейнерах грузополучателей и грузоотправителей, в грузовых поездах, а также грузобагажом в почтово-багажных и пассажирских поездах.
4.3.2. Для постоянной перевозки радиационных упаковок в любом сочетании могут быть использованы специально оборудованные вагоны, принадлежащие грузоотправителям или грузополучателям.
4.3.3. Запрещается перевозка радиационных упаковок, а также групп упаковок любой категории, сумма транспортных индексов которых превышает 50, мелкими и малотоннажными отправками, в универсальных контейнерах, грузобагажом и в прямом международном сообщении.
4.3.4. Предъявление к перевозке радиационных упаковок с короткоживущими нуклидами (период полураспада до 15 сут.) и упаковок, требующих соблюдения определенного температурного режима, грузовыми поездами не допускается.
Перевозка таких упаковок может осуществляться только пассажирскими поездами.
4.3.5. Мелкими отправками принимаются радиационные упаковки массой не более 500 кг в одном месте (упаковки массой свыше 500 кг в одном месте принимаются только по согласованию с начальниками станции отправления и назначения), при перевозке в транспортных пакетах масса транспортных пакетов не должна превышать 1 т.
4.3.6. Радиационные упаковки, направляемые в один адрес, грузоотправитель обязан отправлять в пакетированном виде с учетом требований, установленных правилами перевозок грузов в транспортных пакетах и ГОСТ 26663-85 "Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования".
4.3.7. В сборном вагоне совместно с другими грузами разрешается перевозить транспортные упаковки I-й категории без ограничения, а II-й и III-й - в таком количестве, при котором сумма транспортных индексов не превышала бы 50.
4.3.8. Запрещается совместная перевозка в одном вагоне радиационных грузов с другими опасными грузами и непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками.
4.3.9. В вагонах, загруженных только радиационным грузом, могут перевозиться упаковки любых транспортных категорий при условии соблюдения требований п. п. 4.3.14 и 4.3.15.
Необходимость сопровождения грузов специалистом до пункта назначения в этом случае определяется отправителем.
4.3.10. При приеме радиационных упаковок железная дорога может произвести контрольную дозиметрическую проверку и при обнаружении несоответствия полученных результатов с данными сопроводительных документов имеет право отказать в приеме их к перевозке.
Выявленные нарушения оформляются актами общей формы. Копии актов направляются в местные и ведомственные органы санитарного надзора, а также грузоотправителю.
4.3.11. В накладной в графе "Наименование груза" отправитель должен указать: "Радиоактивное вещество", название радиоактивного вещества, транспортную категорию упаковки, транспортный индекс и активность вещества в бекерелях (кюри).
В верхней части накладной отправитель обязан поставить красный штемпель "Радиоактивно" и, если радиационный груз обладает другими видами опасности, штемпели о дополнительных видах опасности. Эти штемпели работники станции переносят в вагонный лист.
4.3.12. Завоз радиационных грузов производится: на станции, где имеются специальные склады для хранения радиационных упаковок, за 24 ч до отправления; на станции, где радиационные упаковки хранятся на общих складах, за 6 ч до отправления в дневное время и за 12 ч при отправлении с 9 до 11 ч следующего дня (по местному времени).
4.3.13. Погрузка-выгрузка упаковок III-й транспортной категории 4-й группы опасности, перевозимых на условиях "исключительного использования", должны производиться только погрузочно-разгрузочными механизмами и только силами грузовладельцев.
4.3.14. Радиационные упаковки должны быть размещены и экранированы грузоотправителем так, чтобы мощность эквивалентной дозы излучения в любой точке внешней поверхности вагона и контейнера не превышала 2 мЗв/ч (200 мбэр/ч), а на расстоянии 2 м от этой поверхности - 0,1 мЗв/ч (10 мбэр/ч).
4.3.15. Вагоны, полностью загруженные радиационными упаковками, не должны находиться в составе поезда рядом с пассажирскими вагонами, с грузовыми вагонами с людьми, с вагонами, имеющими тормозную площадку или загруженными опасными грузами, в том числе ядовитыми или взрывоопасными.
4.3.16. О наличии в составе поезда вагонов с радиационными упаковками в натурном листе делается отметка "Радиоактивно".
4.3.17. Грузоотправитель обязан в день сдачи груза к перевозке сообщить грузополучателю телеграфом об отправленных в его адрес радиационных упаковках следующие сведения: наименование груза, количество мест, массу радиационных упаковок, дату отправления, номер отправки и вагона (контейнера).
4.3.18. Грузополучатель обязан следить за поступлением отправленных в его адрес радиационных упаковок и в случае их неприбытия в установленный срок должен предъявить к железной дороге требования о розыске и доставке радиационных упаковок по назначению. Станция назначения должна сообщить о случившемся органам внутренних дел и санитарного надзора на транспорте, грузоотправителю и обеспечить розыск радиационных упаковок по заявлению грузополучателя с представлением документов согласно правилам перевозок грузов; при отсутствии у грузополучателя указанных документов - по телеграмме грузоотправителя, предусмотренной п. 4.3.17.
4.3.19. Станция назначения по прибытии радиационных упаковок должна в соответствии с действующими правилами перевозок грузов немедленно уведомить получателя. Последний обязан в течение 12 ч с момента прибытия вывезти их со станции независимо от состояния упаковки. При несвоевременном получении грузополучателем радиационных упаковок в пунктах назначения и задержке их вывоза железная дорога должна обратиться в органы внутренних дел на транспорте для принятия мер по принудительному вывозу этих упаковок.
4.3.20. Если грузополучателя, указанного в накладной, не окажется в пункте назначения, то грузоотправитель в течение одних суток после получения от железной дороги соответствующего уведомления обязан решить вопрос о передаче (переадресовке) груза другому потребителю.
4.3.21. В случае обнаружения нарушения пломбы радиационной упаковки или повреждения радиационной упаковки составляется акт общей формы без вскрытия упаковки и проверки ее содержимого и немедленно извещается грузоотправитель, санэпидстанция отделения дороги и местные органы санитарного надзора и Министерства внутренних дел. Вскрывают и проверяют упаковки в таких случаях только у получателя.
4.3.22. После выгрузки вагона или универсальных контейнеров, груженных только радиационными грузами, грузополучатель обязан произвести радиометрическую проверку вагонов и контейнеров (не должно быть "снимаемого" загрязнения радиоактивными веществами) и снять знаки радиационной опасности.
В случае обнаружения загрязнения, превышающего уровни, указанные в п. 4.2.13, должна быть произведена дезактивация.
Об отсутствии "снимаемого" загрязнения на вагонах и контейнерах грузополучатель должен выдать станции справку. До момента выдачи справки вагоны остаются на простое у грузополучателя.
4.3.23. Дезактивация вагонов выполняется силами и средствами грузополучателя под контролем представителей линейных органов санитарного надзора на железнодорожном транспорте.
Расходы, связанные с дезактивацией вагонов и их простоем по этой причине, предъявляются в установленном порядке организации, по вине которой произошло загрязнение.
4.3.24. Радиационные упаковки при перевозке и хранении должны быть установлены в положение, соответствующее манипуляционным знакам, предусмотренным на таре. Для обеспечения устойчивости они должны быть надежно закреплены грузоотправителем внутри вагона или контейнера.

4.4. Перевозка радиационных грузов в универсальных контейнерах железной дороги
4.4.1. Упаковки с радиоактивными веществами разрешается принимать к перевозке в универсальных контейнерах железных дорог только назначением на станции, открытые для производства контейнерных операций. Такая перевозка производится в порядке, установленном правилами перевозки грузов.
Под погрузку радиационных грузов должны подаваться только металлические исправные контейнеры массой брутто 3 и 5 т.
4.4.2. Погрузка в один контейнер радиационных упаковок совместно с другими грузами не допускается. Радиационный груз внутри контейнера должен быть прочно закреплен грузоотправителем (с использованием растяжек, брусков, стоек, амортизирующих и других материалов).
4.4.3. После загрузки радиационных упаковок отправитель путем измерений должен определить мощность эквивалентной дозы излучения на наружной поверхности универсального контейнера и на расстоянии 1 м от него и установить по максимальным данным измерений транспортную категорию контейнера.
Вне зависимости от того, какие упаковки с радиоактивными веществами помещены в контейнере, грузоотправитель обязан обеспечить такие условия, чтобы мощность эквивалентной дозы излучения на внешней поверхности контейнера и на расстоянии 1 м от него не должна превышать величин, установленных для упаковок III-й транспортной категории (3-я группа опасности), а сумма транспортных индексов радиационных упаковок, загруженных в контейнеры, не должна превышать 50.
4.4.4. Установленную транспортную категорию грузоотправитель указывает в накладной, а на контейнер снаружи на торцовой и задней стенках и на крыше наклеивает знак опасности соответствующей транспортной категории (см. рис. П.6.1, 7 "а", 7 "б", 7 "в") с указанием в них суммы транспортных индексов.
4.4.5. Масса радиационного груза в контейнере не должна превышать грузоподъемности контейнера.
4.4.6. Погрузка контейнеров с радиационными упаковками должна производиться в вагоны, следующие, как правило, без сортировки в пути следования. Такие контейнеры устанавливаются в средней части вагона, не имеющего тормозных площадок.
Вагоны, полностью загруженные контейнерами с радиационными упаковками, должны удовлетворять требованиям п. п. 4.3.14 и 4.3.15.
4.4.7. Погрузка универсальных контейнеров с радиационными упаковками, приравненными ко II-й и III-й транспортным категориям (2-я и 3-я группы опасности), в одном вагоне с контейнерами, загруженными непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками, не допускается.
4.4.8. На контейнерных площадках в пунктах отправления, назначения или сортировки контейнеры с радиационными грузами, кроме контейнеров, приравненных к упаковкам I-й транспортной категории, должны устанавливаться на расстоянии не менее 5 м от контейнеров, загруженных непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками.
4.4.9. Радиоактивная загрязненность поверхностей радиационных упаковок, загруженных в контейнер, а также поверхностей универсальных контейнеров должна соответствовать требованиям п. 4.2.13.

4.5. Перевозка радиационных грузов пассажирскими поездами
4.5.1. Количество одновременно перевозимых в багажном вагоне радиационных упаковок I-й транспортной категории не ограничивается. Перевозка осуществляется без перегрузки в пути следования.
4.5.2. Мелкие партии радиационных упаковок II-й и III-й категорий могут приниматься к перевозке грузобагажом, если:
на наружной поверхности радиационных упаковок не имеется "снимаемого" радиоактивного загрязнения, а величина общего загрязнения находится в пределах значений, указанных в п. 4.2.13;
общее количество упаковок II-й и III-й категорий таково, что сумма транспортных индексов не превышает 10;
мощность эквивалентной дозы излучения в местах постоянного пребывания людей в багажном вагоне не превышает 0,01 мЗв/ч (1 мбэр/ч);
максимальная масса одной радиационной упаковки не более 165 кг при погрузке и выгрузке средствами отправителя и получателя механизированным способом и не более 50 кг при ручной погрузке;
минимальная масса брутто одной упаковки 10 кг, а размер не менее 0,2 x 0,2 x 0,2 м.
В исключительных случаях по просьбе отправителя с разрешения начальника станции допускается минимальная масса брутто одной упаковки 5 кг, а комплекта, содержащего соединения, "меченные" радиоактивными веществами, или радиоактивные медицинские препараты - до 5 кг; один из минимальных наружных размеров упаковочного комплекта должен быть не менее 0,1 м.
4.5.3. Отправки, имеющие отдельные места массой более 50 кг, принимаются лишь при условии, что на станции назначения поезд согласно расписанию имеет стоянку не менее 5 мин.
4.5.4. Грузополучатель обязан явиться за прибывшим в его адрес радиационным грузом к приходу пассажирского поезда.
При неявке грузополучателя радиационный груз выгружается из багажного вагона в багажную кладовую. Одновременно начальник станции принимает меры в соответствии с п. 4.3.19.
4.5.5. Перевозка радиационных упаковок I-й транспортной категории в отдельном купе пассажирского поезда разрешается за плату с сопровождающим по согласованию с начальником пассажирской службы железной дороги.
Заявки на погрузку должны быть поданы не позднее чем за 5 дней до отправления поезда. Общая масса такой ручной клади не должна превышать 200 кг.
Разрешенные к перевозке радиационные упаковки должны быть доставлены грузоотправителем на станцию в день отправления поезда за 2 ч до его отхода. Сопровождающий должен заблаговременно явиться к начальнику станции и предъявить ему командировочное удостоверение и документы, подтверждающие, что предъявителю поручена перевозка радиоактивных веществ.

4.6. Перевозка возвратной тары из-под радиоактивных веществ
4.6.1. Порожние транспортные упаковочные комплекты из-под радиоактивных веществ должны быть очищены и не иметь "снимаемого" загрязнения радиоактивными веществами на наружных поверхностях. Общее радиоактивное загрязнение должно быть при этом в пределах значений, указанных в п. 4.2.13.
Перевозка их осуществляется на общих основаниях без ограничения.
Внутри защитного контейнера не должно содержаться материалов, загрязненных радиоактивными веществами (вскрытых ампул или пеналов, ваты и т.п.), а мощность эквивалентной дозы излучения на расстоянии 0,1 м от наружной поверхности контейнера не должна превышать 1 мкЗв/ч (0,1 мбэр/ч).
Контейнер должен быть закрыт, опломбирован грузоотправителем и помещен в наружную упаковку без знаков радиационной опасности.
4.6.2. Отправитель порожней тары в накладной в графе "Наименование груза" должен указать "Тара из-под радиоактивного вещества очищена и безопасна". Кроме того, он обязан приложить к накладной сертификат по форме, установленной Правилами безопасности при транспортировании радиоактивных веществ (ПБТРВ-73).

4.7. Условия временного хранения радиационных грузов на станции
4.7.1. На станциях, постоянно принимающих и отправляющих радиационные грузы, а также осуществляющих их временное хранение, должны быть выделены и огорожены специальные места площадью не менее 10 кв. м на складах общего пользования. Ограждение выделенного места должно быть выполнено из кирпича или бетона и иметь высоту не менее 2 м. На стену наносится знак радиационной опасности (см. рис. П.6.2, 7 "а", 7 "б", 7 "в").
Доступ посторонних лиц на эту часть склада запрещается.
4.7.2. Выбор места хранения радиационных грузов производится комиссией в составе главного инженера отделения дороги (председатель комиссии), начальника отдела грузовой и коммерческой работы, начальника станции, представителей: дорожного транспортно-экспедиционного предприятия, производственного участка или механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ, пожарной охраны дороги, Дорожной санитарно-эпидемиологической станции (ДорСЭС), Государственного пожарного надзора и органов внутренних дел на транспорте.
Отведенные места должны быть оборудованы в соответствии с Нормами радиационной безопасности (НРБ-76) и Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений (ОСП-72/80).
Комиссия составляет акт приемки, в котором указываются условия хранения радиационных грузов, характер работ, которые разрешается проводить на территории склада с радиоактивными веществами.
На основании акта приемки ДорСЭС оформляет санитарный паспорт, являющийся разрешением на право хранения радиационных грузов, сроком на три года. Копия санитарного паспорта направляется для регистрации в органы внутренних дел.
4.7.3. Радиационные упаковки I-й, II-й, III-й транспортных категорий допускается временно хранить на складах совместно с другими грузами при соблюдении следующих условий:
радиационные упаковки одновременно могут храниться в таком количестве, при котором сумма транспортных индексов не превышает 50;
места для хранения радиационных упаковок должны быть расположены на расстоянии, указанном в Приложении 18, от грузов с непроявленными кино-, фото- и рентгеновскими пленками и пластинками, а также от багажа;
доза излучения на наружных поверхностях склада, где хранятся радиационные упаковки, не должна превышать 3 мкЗв/ч (0,3 мбэр/ч).
Мощность эквивалентной дозы за пределами станции не должна превышать фона данной местности более чем на 0,3 мкЗв/ч (0,03 мбэр/ч).
Мощность дозы излучения контролируют работники ДорСЭС.
4.7.4. На станциях, эпизодически принимающих и отправляющих радиационные грузы, временное хранение последних допускается на общих складах при соблюдении требований п. 4.7.3.
4.7.5. Упаковки III-й транспортной категории (4-я группа опасности), транспортируемые на условиях "исключительного использования", хранить на территории железнодорожной станции запрещается.
4.7.6. Для обеспечения контроля за продолжительностью и условиями хранения радиационных грузов должна вестись отдельная книга выгрузки (форма ГУ-44).

Приложение N 1
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВИДАМ И СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ
1.1. Опасные грузы в соответствии с их физико-химическими свойствами и видами опасности при транспортировании разделяют на классы, подклассы, приведенные в таблице П.1.1.
1.2. К опасным грузам класса 1 относятся: взрывчатые вещества и изделия со взрывчатыми веществами, пиротехнические вещества, составы и изделия.
Опасные грузы класса 1 подразделяются на шесть подклассов:
К подклассу 1.1 относят вещества и изделия, которые характеризуются опасностью взрыва массой (взрыв массой - взрыв, который практически мгновенно распространяется на весь груз).
К подклассу 1.2 относят вещества и изделия, которые характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасности взрыва массой.
К подклассу 1.3 относят вещества и изделия, которые характеризуются пожарной опасностью, а также незначительной опасностью взрыва, незначительной опасностью разбрасывания либо тем и другим, но не характеризуются опасностью взрыва массой:
а) при горении которых выделяется значительное тепловое излучение, или
б) которые, загораясь одно за другим, характеризуются незначительным взрывчатым эффектом, разбрасыванием либо тем и другим.
К подклассу 1.4 относят взрывчатые вещества и изделия, представляющие лишь незначительную опасность взрыва в случае воспламенения или инициирования при перевозке. Действие взрыва ограничивается грузовым местом, при этом не ожидается выброса осколков значительных размеров или на значительное расстояние. Внешний пожар не должен служить причиной практически мгновенного взрыва почти всего содержимого упаковки.
К подклассу 1.5 относят вещества очень низкой чувствительности, которые характеризуются опасностью взрыва массой, но обладают настолько низкой чувствительностью, что существует очень малая вероятность их инициирования или перехода от горения к детонации при нормальных условиях перевозки. Минимальное требование для этих веществ - они не должны взрываться при испытании на внешнее воздействие огня.
К подклассу 1.6 относят Изделия чрезвычайно низкой чувствительности, которые не характеризуются опасностью взрыва массой. Эти изделия содержат только крайне нечувствительные к детонации вещества и характеризуются ничтожной вероятностью случайного инициирования или распространения взрыва.
Опасные грузы класса 1 в каждом подклассе в зависимости от их свойств, назначения и возможности совместной перевозки разделяются на группы совместимости, обозначенные буквами от A до N (кроме I, M), а также S.
Для грузов данного класса классификационный шифр состоит из номера класса, подкласса и группы совместимости.
В одном вагоне, а также в одном специализированном контейнере допускается совместная перевозка:
грузов одной и той же группы совместимости и одним и тем же номером подкласса;
грузов одной группы совместимости, но разных подклассов в соответствии с требованиями к перевозке, установленными для груза, имеющего меньший номер подкласса, при этом грузы подкласса 1.5 приравниваются к грузам подкласса 1.1;
грузов групп совместимости C, D и E в соответствии с требованиями, установленными для груза подкласса с меньшим номером и отнесенного к группе совместимости E (если перевозится груз этой группы) или C;
грузов группы совместимости S совместно с грузами других групп совместимости, кроме A и L.
Грузы группы совместимости L не должны перевозиться с грузами других групп совместимости. Более того, совместная перевозка грузов группы L разрешается только в случае, если они относятся к одному и тому же виду.
Грузы группы совместимости N, как правило, не должны перевозиться с грузами других групп совместимости, кроме S. Однако если такие грузы перевозятся совместно с грузами групп совместимости C, D и E, то грузы группы совместимости N следует рассматривать как грузы, относящиеся к группе совместимости D.
При представлении предложений о дополнении Условий совместимости при перевозке ВМ вышеуказанные условия должны строго соблюдаться.
Определение группы совместимости взрывчатых материалов производится на основании описания групп совместимости, приведенного в таблице П.1.2.
1.3. К классу 2 относят вещества, отвечающие хотя бы одному из следующих условий:
- абсолютное давление паров при температуре 50 °C не менее 300 кПа (3 кгс/см2);
- при температуре 20 °C и нормальном давлении 101,3 кПа являются полностью газообразными, а также содержащие их изделия.
К подклассу 2.1 относят неядовитые газы, образующие воспламеняющиеся смеси с воздухом.
К подклассу 2.2 относят газы, являющиеся невоспламеняющимися и неядовитыми.
К подклассу 2.3 относят ядовитые газы, среднесмертельная (летальная) концентрация  которых не превышает 5 дм3/м3.
Вещества и изделия класса 2 подразделяются на группы:
1. Сжатые газы - газы с критической температурой ниже 20 °C.
2. Сжиженные газы - газы с критической температурой не менее 20 °C.
3. Охлажденные жидкие газы - газы, которые из-за своей низкой температуры при перевозке частично находятся в жидком состоянии.
4. Газы, растворенные под давлением, - газы, которые при перевозке растворены в каком-либо растворителе.
5. Аэрозольные упаковки и емкости малые, содержащие газ (газовые баллончики).
6. Другие изделия, содержащие газ под давлением.
7. Газы, не находящиеся под давлением, на которые распространяются особые правила (образцы газов).
1.4. К классу 3 относят легковоспламеняющиеся жидкости, температура вспышки которых не более 60 °C в закрытом тигле (сосуде).
1.5. К классу 4.1 относят:
- легковоспламеняющиеся твердые вещества и изделия, которые могут воспламеняться от кратковременного воздействия источника огня или возгораться при трении;
- саморазлагающиеся вещества, т.е. вещества, склонные к экзотермическому разложению без доступа воздуха;
- взрывчатые вещества, увлажненные таким количеством воды, спирта или содержащие такое количество пластификатора или флегматизатора, которые могут подавлять взрывоопасность.
1.6. К классу 4.2 относят пирофорные вещества (вещества, быстро воспламеняющиеся на воздухе); другие вещества и материалы, которые способны самопроизвольно нагреваться до возгорания.
1.7. К классу 4.3 относят вещества, которые при температуре 20 +/- 5 °C при взаимодействии с водой выделяют самовоспламеняющиеся газы или воспламеняющиеся газы в опасных количествах с интенсивностью не менее 1 дм3/(кг·ч).
1.8. К классу 5.1 относят окисляющие вещества, поддерживающие горение, вызывающие и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате экзотермической окислительно-восстановительной реакции.
1.9. К классу 5.2 относят органические вещества, имеющие в своей структуре пероксигруппу [-О-О-] и являющиеся производными водорода пероксида, в молекуле которого один или два атома водорода замещаются органическим радикалом.
Органические пероксиды - это термически нестабильные вещества, которые при нормальной или повышенной температуре способны развивать самоускоряющуюся экзотермическую реакцию. Разложение может быть вызвано теплом, контактом с примесями (например, с кислотами, соединениями тяжелых металлов, аминами), трением или ударом. Скорость разложения зависит от состава органического пероксида и увеличивается с возрастанием температуры. При разложении могут выделяться газы, вредные для здоровья или воспламеняющиеся. Многие органические пероксиды активно горят. Некоторые органические пероксиды могут разлагаться со взрывом, а особенно в закрытом пространстве. Отдельные пероксиды, даже при непродолжительном воздействии, способны вызывать серьезные повреждения роговой оболочки глаза и кожи.
1.10. К классу 6.1 относят ядовитые (токсичные) вещества, о которых на основе данных о воздействии на людей или результатов экспериментов, произведенных на животных, известно, что они могут причинить вред здоровью или привести к смерти человека при попадании через дыхательные пути (в виде паров, пыли или аэрозолей), кожу или органы пищеварения при однократном или кратковременном воздействии в относительно небольших количествах, показатели токсичности которых не превышают значений:
- среднесмертельная (летальная) доза  : при введении в желудок твердых веществ - 200 мг/кг, жидкостей - 500 мг/кг; при нанесении на кожу - 1000 мг/кг;
- среднесмертельная концентрация   при вдыхании пыли или аэровзвеси 10 мг/дм3.
1.11. К классу 6.2 относят такие вещества, которые содержат патогенные микроорганизмы (включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты и грибки) или их рекомбинанты (гибриды или мутанты), о которых известно или есть основания полагать, что они являются возбудителями инфекционных заболеваний животных или человека.
1.12. К классу 7 относят радиоактивные вещества, удельная активность которых превышает 70 кБк/кг (2 нКи/г), и изделия, содержащие такие вещества.
1.13. К классу 8 относят едкие и коррозионные вещества, которые действуют на живую кожную ткань, слизистые оболочки и глаза или в случае утечки могут вызвать повреждение других грузов или транспортных средств или вызвать их разрушение и тем самым создать другие виды опасности.
1.14. К классу 9 относят вещества и изделия, которые во время перевозки представляют опасность, не подпадающую под определение других классов. Класс 9 включает наряду с другими (см. табл. П.1.15):
- вещества, опасные для окружающей природной среды;
- вещества, перевозимые при повышенной температуре (жидкости - не ниже 100 °C и твердые вещества - не ниже 240 °C);
- генетически измененные микроорганизмы или организмы, не попадающие под критерии класса 6.2 (инфекционные вещества).
1.15. Дополнительно опасные грузы подразделяют на категории, группы совместимости и классификационные шифры, приведенные в таблицах П.1.2 - П.1.15. Прочерк в колонке грузов не означает невозможность присвоения опасному грузу классификационного шифра, не приведенного в данных таблицах.

Таблица П.1.1. Классификация опасных грузов по классам и подклассам

Номер 	Наименование подкласса 	
класса 	подкласса 		
1 	1.1 	Взрывчатые вещества и изделия с опасностью взрыва массой 	
	1.2 	Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающиеся массой, но характеризующиеся опасностью разбрасывания 	
	1.3 	Взрывчатые вещества и изделия, не взрывающиеся массой, характеризующиеся опасностью возгорания, или незначительной опасностью взрыва, или незначительной опасностью разбрасывания, или тем и другим 	
	1.4 	Взрывчатые вещества и изделия, не представляющие значительной опасности 	
	1.5 	Взрывчатые вещества очень низкой чувствительности с опасностью взрыва массой 	
	1.6 	Взрывчатые изделия чрезвычайно низкой чувствительности, не взрывающиеся массой 	
2 	2.1 	Воспламеняющиеся газы 	
	2.2 	Невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы 	
	2.3 	Ядовитые (токсичные) газы 	
3 	<*> 	Легковоспламеняющиеся жидкости 	
4.1 	<*> 	Легковоспламеняющиеся твердые вещества, саморазлагающиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества 	
4.2 	<*> 	Самовозгорающиеся вещества 	
4.3 	<*> 	Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	
5.1 	<*> 	Окисляющие вещества 	
5.2 	<*> 	Органические пероксиды 	
6.1 	<*> 	Ядовитые (токсичные) вещества 	
6.2 	<*> 	Инфекционные вещества 	
7 	<*> 	Радиоактивные материалы 	
8 	<*> 	Едкие (коррозионные) вещества 	
9 	<*> 	Прочие опасные вещества и изделия 	
--------------------
<*> Классы на подклассы не подразделяются.

Таблица П.1.2. Классификационная таблица опасных грузов класса 1

Группа совместимости 	Наименование вещества, изделия 	Классификационный шифр в подклассах 	
		1.1 	1.2 	1.3 	1.4 	1.5 	1.6 	
A 	Инициирующие взрывчатые вещества (первичные) 	1.1A 	- 	- 	- 	- 	- 	
B 	Изделия, содержащие инициирующие (первичные) взрывчатые вещества и имеющие менее двух независимых предохранительных устройств, также включаются такие изделия, как капсюли-детонаторы, сборки детонаторов и капсюли, даже если они не содержат инициирующего (первичного) взрывчатого вещества 	1.1B 	1.2B 	- 	1.4B 	- 	- 	
C 	Метательные взрывчатые вещества или другие дефлагрирующие взрывчатые вещества или изделия, их содержащие 	1.1C 	1.2C 	1.3C 	1.4C 	- 	- 	
D 	Вторичные детонирующие взрывчатые вещества; дымный порох; изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества без средств инициирования и метательных зарядов; изделия, содержащие инициирующие (первичные) взрывчатые вещества и имеющие два и более независимых предохранительных устройств 	1.1D 	1.2D 	- 	1.4D 	1.5D 	- 	
E 	Изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества без средств инициирования, но с метательным зарядом (кроме изделий, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость) 	1.1E 	1.2E 	- 	1.4E 	- 	- 	
F 	Изделия, содержащие вторичные детонирующие взрывчатые вещества, с собственными средствами инициирования и метательным зарядом (кроме изделий, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, гель или самовоспламеняющуюся жидкость) или без метательного заряда 	1.1F 	1.2F 	1.3F 	1.4F 	- 	- 	
G 	Пиротехнические вещества, изделия, содержащие пиротехнические вещества; изделия, содержащие как взрывные вещества, так и осветительные, зажигательные, слезоточивые или дымообразующие вещества (кроме водоактивируемых изделий или изделий, содержащих белый фосфор, фосфиды, пирофорное вещество, легковоспламеняющиеся жидкости или гель или самовоспламеняющиеся жидкости) 	1.1G 	1.2G 	1.3G 	1.4G 	- 	- 	
H 	Изделия, содержащие взрывчатые вещества и белый фосфор 	- 	1.2H 	1.3H 	- 	- 	- 	
J 	Изделия, содержащие взрывчатые вещества и легковоспламеняющуюся жидкость или гель 	1.1J 	1.2J 	1.3J 	- 	- 	- 	
K 	Изделия, содержащие взрывчатые вещества и ядовитые вещества (токсичный химический агент) 	- 	1.2K 	1.3K 	- 	- 	- 	
L 	Взрывчатые вещества или изделия, содержащие взрывчатые вещества и обладающие особой опасностью (например, вследствие водоактивации или присутствия самовоспламеняющейся жидкости, фосфидов или пирофорного вещества), требующие изоляции каждого вида 	1.1L 	1.2L 	1.3L 	- 	- 	- 	
N 	Изделия, содержащие только детонирующие вещества, нечувствительные в исключительной степени 	- 	- 	- 	- 	- 	1.6N 	
S 	Взрывчатые вещества или изделия, упакованные или сконструированные таким образом, что при случайном срабатывании любое опасное проявление ограничено самой упаковкой, а если тара разрушена огнем, то эффект взрыва или разбрасывания ограничен и почти не препятствует проведению аварийных мер или тушению пожара в непосредственной близости от упаковки 	- 	- 	- 	1.4S 	- 	- 	
Знак опасности 	1 	1 	1 	1.4 	1.5 	1.6 	

Таблица П.1.3. Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.1

Воспламеняющиеся газы

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности
основного
------------------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	2.1
--------	 	
 	- сжатые газы 	- 	2111 	
 	- сжиженные газы 	 	2112 	
 	- охлажденные жидкие газы 	 	2113 	
 	- газы, растворенные под давлением 	 	2114 	
 	- аэрозольные распылители и емкости малые 	 	2115 	
 	- другие изделия, содержащие газ под давлением 	 	2116 	
 	- газы не под давлением (образцы) 	 	2117 	

Таблица П.1.4. Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.2

Невоспламеняющиеся неядовитые (нетоксичные) газы

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
-------------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	2.2 	 	
 	 	-----------	 	
 	- сжатые газы 	- 	2211 	
 	- сжиженные газы 	 	2212 	
 	- охлажденные жидкие газы 	 	2213 	
 	- газы, растворенные под давлением 	 	2214 	
 	- аэрозольные распылители и емкости малые 	 	2215 	
 	- другие изделия, содержащие газ под давлением 	 	2216 	
 	- газы не под давлением (образцы) 	 	2217 	
2 	Окисляющие 	2.2 	 	
 	- сжатые газы 	-----------	2221 	
 	- сжиженные газы 	5.1 	2222 	
 	- охлажденные жидкие газы 	 	2223 	
 	- газы, растворенные под давлением 	 	2224 	
 	- аэрозольные распылители и емкости малые 	 	2225 	
 	- другие изделия, содержащие газ под давлением 	 	2226 	
 	- газы не под давлением (образцы) 	 	2227 	

Таблица П.1.5. Классификационная таблица опасных грузов подкласса 2.3

Ядовитые (токсичные) газы

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
------------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	2.3 	 	
 	 	---------	 	
 	- сжатые газы 	- 	2311 	
 	- сжиженные газы 	 	2312 	
 	- охлажденные жидкие газы 	 	2313 	
 	- газы, растворенные под давлением 	 	2314 	
 	- аэрозольные распылители и емкости малые 	 	2315 	
 	- другие изделия, содержащие газ под давлением 	 	2316 	
 	- газы не под давлением (образцы) 	 	2317 	
2 	Воспламеняющиеся 	2.3 	 	
 	- сжатые газы 	--------	2321 	
 	- сжиженные газы 	2.1 	2322 	
 	- охлажденные жидкие газы 	 	2323 	
 	- газы, растворенные под давлением 	 	2324 	
 	- аэрозольные распылители и емкости малые 	 	2325 	
 	- другие изделия, содержащие газ под давлением 	 	2326 	
 	- газы не под давлением (образцы) 	 	2327 	
3 	Окисляющие 	2.3 	 	
 	- сжатые газы 	--------	2331 	
 	- сжиженные газы 	5.1 	2332 	
 	- охлажденные жидкие газы 	 	2333 	
 	- газы, растворенные под давлением 	 	2334 	
 	- аэрозольные распылители и емкости малые 	 	2335 	
 	- другие изделия, содержащие газ под давлением 	 	2336 	
 	- газы не под давлением (образцы) 	 	2337 	
4 	Едкие (коррозионные) 	2.3 	 	
 	- сжатые газы 	-------	2341 	
 	- сжиженные газы 	8 	2342 	
 	- охлажденные жидкие газы 	 	2343 	
 	- газы, растворенные под давлением 	 	2344 	
 	- аэрозольные распылители и емкости малые 	 	2345 	
 	- другие изделия, содержащие газ под давлением 	 	2346 	
 	- газы не под давлением (образцы) 	 	2347 	
5 	Воспламеняющиеся едкие (коррозионные) 	2.3 	 	
 	 	---------	 	
 	- сжатые газы 	2.1 + 8 	2351 	
 	- сжиженные газы 	 	2352 	
 	- охлажденные жидкие газы 	 	2353 	
 	- газы, растворенные под давлением 	 	2354 	
 	- аэрозольные распылители и емкости малые 	 	2355 	
 	- другие изделия, содержащие газ под давлением 	 	2356 	
 	- газы не под давлением (образцы) 	 	2357 	
6 	Окисляющие едкие (коррозионные) 	2.3 	 	
 	- сжатые газы 	--------	2361 	
 	- сжиженные газы 	5.1 + 8 	2362 	
 	- охлажденные жидкие газы 	 	2363 	
 	- газы, растворенные под давлением 	 	2364 	
 	- аэрозольные распылители и емкости малые 	 	2365 	
 	- другие изделия, содержащие газ под давлением 	 	2366 	
 	- газы не под давлением (образцы) 	 	2367 	

Таблица П.1.6. Классификационная таблица опасных грузов класса 3

Легковоспламеняющиеся жидкости

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
---------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	3 	3011 	
 	 	------	3012 	
 	 	- 	3013 	
2 	Токсичные 	3 	3021 	
 	 	------	3022 	
 	 	6.1 	3023 	
3 	Коррозионные 	3 	3031 	
 	 	------	3032 	
 	 	8 	3033 	
4 	Токсичные и коррозионные 	3 	3041 	
 	 	---------	3042 	
 	 	6.1 + 8 	 	
5 	Десенсибилизированные 	3 	3051 	
 	 	-------	3052 	
 	 	- 	3053 	
6 	При повышенной температуре 	3 	3063 	
 	 	------	 	
 	 	- 	 	

Таблица П.1.7. Классификационная таблица опасных грузов класса 4.1

Легковоспламеняющиеся твердые вещества, саморазлагающиеся вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного --------------дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	4.1 	4111 	
 	 	----	4112 	
 	 	- 	4113 	
2 	Окисляющие 	4.1 	4121 	
 	 	----	4122 	
 	 	5.1 	4123 	
3 	Ядовитые (токсичные) 	4.1 	4131 	
 	 	----	4132 	
 	 	6.1 	4133 	
4 	Едкие (коррозионные) 	4.1 	4141 	
 	 	----	4142 	
 	 	8 	4143 	
5 	Десенсибилизированные взрывчатые 	4.1 	4151 	
 	 	----	4152 	
6 	Десенсибилизированные взрывчатые ядовитые (токсичные) 	4.1 	4161 	
 		----	 	
 	 	6.1 	 	
7 	Саморазлагающиеся (самореактивные) 	4.1 	4171 	
 	 	----	4172 	
 	 	- 	4173 	
8 	Саморазлагающиеся (самореактивные) с опасностью взрыва 	4.1 	4181 	
 		----	4182 	
 	 	1 	 	

Таблица П.1.8. Классификационная таблица опасных грузов класса 4.2

Самовозгорающиеся вещества

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
--------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	4.2 	4211 	
 	 	----	4212 	
 	 	- 	4213 	
2 	Окисляющие 	4.2 	4221 	
 	 	----	4222 	
 	 	5.1 	4223 	
3 	Ядовитые (токсичные) 	4.2 	4231 	
 	 	----	4232 	
 	 	6.1 	4233 	
4 	Едкие (коррозионные) 	4.2 	4241 	
 	 	----	4242 	
 	 	8 	4243 	
5 	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	4.2 	4251 	
 		----	4252 	
 	 	4.3 	4253 	

Таблица П.1.9. Классификационная таблица опасных грузов класса 4.3

Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
--------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	4.3 	4311 	
 	 	----	4312 	
 	 	- 	4313 	
2 	Легковоспламеняющиеся жидкие 	4.3 	4321 	
 	 	----	4322 	
 	 	3 	4323 	
3 	Легковоспламеняющиеся твердые 	4.3 	4331 	
 	 	----	4332 	
 	 	4.1 	4333 	
4 	Самонагревающиеся 	4.3 	4341 	
 	 	----	4342 	
 	 	4.2 	4343 	
5 	Окисляющие 	4.3 	4351 	
 	 	----	4352 	
 	 	5.1 	4353 	
6 	Ядовитые (токсичные) 	4.3 	4361 	
 	 	----	4362 	
 	 	6.1 	4363 	
7 	Едкие (коррозионные) 	4.3 	4371 	
 	 	----	4372 	
 	 	8 	4373 	
8 	Легковоспламеняющиеся едкие (коррозионные) 	4.3 	4381 	
 	 	------	 	
 	 	3 + 8 	 	

Таблица П.1.10. Классификационная таблица опасных грузов класса 5.1

Окисляющие вещества

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
--------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	5.1 	5111 	
 	 	----	5112 	
 	 	- 	5113 	
2 	Легковоспламеняющиеся твердые 	5.1 	5121 	
 	 	----	 	
 	 	4.1 	 	
3 	Самонагревающиеся твердые 	5.1 	5131 	
 	 	-----	5132 	
 	 	4.2 	 	
4 	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	5.1 	5141 	
 		----	5142 	
 	 	4.3 	 	
5 	Ядовитые (токсичные) 	5.1 	5151 	
 	 	----	5152 	
 	 	6.1 	5153 	
6 	Едкие (коррозионные) 	5.1 	5161 	
 	 	----	5162 	
 	 	8 	5163 	
7 	Ядовитые (токсичные) и едкие (коррозионные) 	5.1 	5171 	
 	 	--------	 	
 	 	6.1 + 8 	 	

Таблица П.1.11. Классификационная таблица опасных грузов класса 5.2

Органические пероксиды

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
--------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	5.2 	5212 	
 	 	----	 	
 	 	- 	 	
2 	Взрывчатые 	5.2 	5222 	
 	 	----	 	
 	 	1 	 	
3 	Легковоспламеняющиеся 	5.2 	5232 	
 	 	----	 	
 	 	3 	 	
4 	Едкие (коррозионные) 	5.2 	5242 	
 	 	----	 	
 	 	8 	 	

Таблица П.1.12. Классификационная таблица опасных грузов класса 6.1

Ядовитые (токсичные) вещества

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
--------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	6.1 	6111 	
 		----	6112 	
 	 	- 	6113 	
2 	Легковоспламеняющиеся жидкие 	6.1 	6121 	
 	 	----	6122 	
 	 	3 	6123 	
3 	Легковоспламеняющиеся твердые 	6.1 	6131 	
 	 	----	6132 	
 	 	4.1 	 	
4 	Самонагревающиеся 	6.1 	6141 	
 	 	----	6142 	
 	 	4.2 	 	
5 	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	6.1 	6151 	
 		----	6152 	
 	 	4.3 	 	
6 	Окисляющие 	6.1 	6161 	
 	 	----	6162 	
 	 	5.1 	 	
7 	Едкие (коррозионные) 	6.1 	6171 	
 	 	----	6172 	
 	 	8 	 	
8 	Легковоспламеняющиеся едкие (коррозионные) 	6.1 	6181 	
 	 	------	6182 	
 	 	3 + 8 	 	
9 	Легковоспламеняющиеся, выделяющие воспламеняющие газы при взаимодействии с водой 	6.1 	6191 	
 		--------	 	
 	 	3 + 4.3 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	

Таблица П.1.13. Классификационная таблица опасных грузов класса 7

Радиоактивные материалы

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
-------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Радиоактивные материалы, перевозимые по особому соглашению 	7 	7111 	
 		----	7112 	
 		- 	7113 	
2 	Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью, перевозимые на условиях исключительного использования 	7 	7121 	
 		----	7122 	
 		- 	7123 	
3 	Радиоактивные материалы с низкой удельной активностью 	7 	7131 	
 		----	7132 	
 		- 	7133 	
4 	Радиоактивные материалы пирофорные 	7 	7141 	
 		----	7142 	
 	 	4.3 	7143 	
5 	Радиоактивные материалы окисляющие 	7 	7151 	
 		----	7152 	
 	 	5.1 	7153 	
6 	Объекты с поверхностным радиоактивным загрязнением 	7 	7161 	
 		----	7162 	
 	 	- 	 	
7 	Радиоактивные источники излучения (изотопы) 	7 	7171 	
 		----	7172 	
 	 	- 	7173 	
8 	Радиоактивные материалы едкие (коррозионные) 	7 	7181 	
 		----	7182 	
 	 	8 	7183 	
9 	Радиоактивные материалы, на которые распространяются некоторые исключения из Правил перевозок 	7 	7191 	
 		----	7192 	
 		- 	7193 	

Таблица П.1.14. Классификационная таблица опасных грузов класса 8

Едкие (коррозионные) вещества

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
-------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Без дополнительного вида опасности 	8 	8011 	
 		----	8012 	
 	 	- 	8013 	
2 	Легковоспламеняющиеся 	8 	8021 	
 	 	----	8022 	
 	 	3 	8023 	
3 	Самонагревающиеся 	8 	8031 	
 	 	----	8032 	
 	 	4.2 	 	
4 	Выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой 	8 	8041 	
 		----	8042 	
 	 	4.3 	 	
5 	Окисляющие 	8 	8051 	
 	 	----	8052 	
 	 	5.1 	 	
6 	Ядовитые (токсичные) 	8 	8061 	
 	 	----	8062 	
 	 	6.1 	8063 	
7 	Легковоспламеняющиеся ядовитые (токсичные) 	8 	8071 	
 		--------	8072 	
 	 	3 + 6.1 	8073 	
8 	Окисляющие ядовитые (токсичные) 	8 	8081 	
 	 	---------	8082 	
 	 	5.1 + 6.1 	8083 	
9 	Изделия, содержащие едкие (коррозионные) вещества (аккумуляторы и др.) 	8 	8092 	
 		----	8093 	
 	 	- 	 	

Таблица П.1.15. Классификационная таблица опасных грузов класса 9

Прочие опасные вещества и изделия

Номер категории 	Категория 	Номер знака опасности основного
--------------
дополнительного 	Классификационный шифр 	
1 	Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья 	9 	9012 	
 		----	9013 	
 	 	- 	 	
2 	Вещества и изделия, которые при пожаре выделяют диоксины 	9 	9022 	
 		----	9023 	
 	 	- 	 	
3 	Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары 	9 	9032 	
 		----	9033 	
 	 	- 	 	
4 	Литиевые батареи 	9 	9042 	
 	 	----	 	
 	 	- 	 	
5 	Спасательные и транспортные средства, содержащие опасные грузы в составе оборудования 	9 	9053 	
 		----	 	
 	 	- 	 	
6 	Вещества, опасные для окружающей среды и водной среды 	9 	9063 	
 	 	----	 	
 	 	- 	 	
7 	Вещества, предъявляемые к перевозке с повышенной температурой 	9 	9073 	
 	 	----	 	
 	 	- 	 	
8 	Намагниченный материал 	9 	9083 	
 	 	----	 	
 	 	- 	 	
9 	Другие опасные вещества, материалы и изделия, которым присвоен номер ООН 	9 	9092 	
 		----	9093 	
 	 	- 	 	

Приложение N 2
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ, ДОПУЩЕННЫХ К ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011, от 18.05.2012, от 17.10.2012, от 07.05.2013, от 20.11.2013, от 07.05.2014, от 22.10.2014)

(кроме грузов 1 и 7 классов опасности)

N ООН 	Наименование груза 	Номер аварийной карточки 	Классификационный шифр 	Классификационный код 	Код опасности 	Род вагона, тип контейнера 	Вид отправки 	Номер знака опасности 	Штемпели в накладной 	Специальные трафареты на цистерне <*> 	Требования к цистерне (Зарезервировано) 	Специальные условия 	
											код 	специальные положения 		
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	
3295 	Абсорбент (компонент дизельных топлив) газоконденсатный 	см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
3082 	Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Бензин-Нефть", "СТ", трафарет 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3082 	Агидол АФ-2 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Агидол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3077 	Агидол-0 	см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый) 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3082 	Агидол-0 	см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий) 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3077 	Агидол-1 	906 	9063 	M7 	90 	КЦ, КВ, УК 	К, П, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	 	
Позиция - Исключена.	
(в ред. протокола от 18.05.2012)	
3077 	Агидол 10 	см. 2,4-Ди-трет-бутилфенол 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1993 	Агидол-12 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Агидол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3077 	Агидол-3 	906 	9063 	M7 	90 	КЦ, УК 	К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3082 	Агидол-51-52-53 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Агидол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3077 	Агидол-60 	906 	9063 	M7 	90 	КЦ, УК 	К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2205 	АДИПОНИТРИЛ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Адипонитрил", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3224 	2,2'-Азоди-(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% 	415 	4172 	SR1 	40 	КВ 	П 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	61 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3242 	АЗОДИКАРБОНАМИД 	404 	4112 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1977 	АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Азот", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1066 	АЗОТ СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Азот сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1660 	АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ 	203 	2361 	1TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	 	 	 	27 	
1070 	АЗОТА ГЕМИОКСИД 	202 	2222 	2O 	25 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Азота гемиоксид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2201 	АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	202 	2223 	3O 	225 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1067 	Азота диоксид 	см. ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) 	
1660 	Азота монооксид, сжатый 	см. АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ 	
1975 	Азота оксида и азота диоксида смесь 	см. АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) 	
1975 	АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) 	211 	2362 	2TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1-1" 	 	 	 	27, 2 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2421 	АЗОТА ТРИОКСИД 	Перевозка запрещена 	
2451 	АЗОТА ТРИФТОРИД 	202 	2222 	2O 	25 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Азота трифторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3082 	Акаризол 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Акаризол", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2927 	Акванит 	640 	6171 	TC1 	68 	СКВ, СК 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-3-1" 	 	 	 	2, 5б 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2713 	АКРИДИН 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Акридин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2074 	АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Акриламид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3426 	АКРИЛАМИДА РАСТВОР 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1093 	АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	310 	3021 	FT1 	336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Акрилонитрил", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 29, 44 	
1092 	АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	650 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Акролеин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2а, 10 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2607 	АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	316 	3013 	F1 	39 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2590 	Актинолит 	см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) 	
3140 	АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	622 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1544 	АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	620 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
-	N-Алкил-N- фенилпарафенилендиамин 	1 см. N-Алкил-(C - C )-N -фенил-n-фенилендиамин 7 9 	
1268 	Алкилат 	см. Алкилбензин 	
1268 	Алкилбензин 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "С" 	 	 	9 	
-	Алкилбензол C - C 17 20 линейный 	904 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Алкилбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 20.11.2013, от 07.05.2014) 	
2586 	Алкилбензосульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты 	803 	8013 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
1268 	Алкилбензолы, легковоспламеняющиеся 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	 	
-	Алкилдиметиламина окись 	см. Алкилдиметиламино оксид 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2586 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Алкилсульфокислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2584 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	803 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2585 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты 	803 	8013 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2583 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	803 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3145 	АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая C - 2 C -гомологи) 12 	804 	8011, 8012, 8013 	C3 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2430 	АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая C2 - C12 гомологи) 	804 	8011, 8012, 8013 	C4 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Алкилфенол", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3065 	Алкогольные напитки 	см. НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ 	
3274 	АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте 	328 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3205 	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. 	418 	4212, 4213 	S4 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3206 	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	418 	4242, 4243 	SC4 	48, 48 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1099 	Аллил бромистый 	см. АЛЛИЛБРОМИД 	
1100 	Аллил хлористый 	см. АЛЛИЛХЛОРИД 	
3265 	Аллил-1,4-бутандио кислоты ангидрид 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
2334 	АЛЛИЛАМИН 	648 	6121 	TF1 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Аллиламин", "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 	 	 	19, 2а, 48 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2333 	АЛЛИЛАЦЕТАТ 	313 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Аллилацетат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1099 	АЛЛИЛБРОМИД 	312 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Аллилбромид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1545 	АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	609 	6122 	TF1 	639 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1723 	АЛЛИЛИОДИД 	323 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Аллилиодид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1724 	АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	805 	8022 	CF1 	X839 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Аллилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2336 	АЛЛИЛФОРМИАТ 	313 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Аллилформиат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1100 	АЛЛИЛХЛОРИД 	312 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Аллилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 44 	
1722 	АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6181 	TFC 	668 	СКВ 	П 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	 	 	 	 	
2927 	Альдегид глутаровый (25 - 50% водный раствор) 	640 	6172 	TC1 	68 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	"Альдегид глутаровый", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2045 	Альдегид изобутиловый 	см. ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) 	
2396 	АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	313 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1275 	Альдегид пропионовый 	см. ПРОПИОНАЛЬДЕГИД 	
1089 	Альдегид уксусный 	см. АЦЕТАЛЬДЕГИД 	
1988 	АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	331 	3021, 3022, 3023 	FT1 	336, 36, 36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1191 	АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1989 	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. 	331 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протоколов от 07.05.2013, от 20.11.2013) 	
1989 	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1989 	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	331 	3011, 3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2839 	АЛЬДОЛЬ 	607 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Альдоль", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2303 	Альфаметилстирол 	см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 	
3082 	Альфаметрин 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Альфаметрин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1396 	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 	409 	4312, 4313 	W2 	423, 423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1309 	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ 	403 	4112, 4113 	F3 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1309 	Алюминий - пудра 	см. АЛЮМИНИЙ-ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ 	
1438 	Алюминий азотнокислый 	см. АЛЮМИНИЯ НИТРАТ 	
1726 	Алюминий хлористый, безводный 	см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1395 	АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ - ПОРОШОК 	408 	4362 	WT2 	462 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2870 	АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД 	409 	4251 	SW 	X333 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Алюминия боргидрид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2870 	АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ 	409 	4251 	SW 	X333 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 3/11*-1-1" 	 	 	 	3 	
1725 	АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2580 	АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР 	801 	8013 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2463 	АЛЮМИНИЯ ГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1394 	АЛЮМИНИЯ КАРБИД 	408 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Алюминия карбид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1438 	АЛЮМИНИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	"Алюминия нитрат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3264 	Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт жидкий) 	816 	8013 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3264 	Алюминия оксихлорид, коагулянт 	816 	8013 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Коагулянт ОХА", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3170 	АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ 	409 	4312, 4313 	W2 	423, 423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2715 	АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Алюминия резинат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1398 	АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 	409 	4313 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3264 	Алюминия сульфат, раствор 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Алюминия сульфат, раствор", "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
1397 	АЛЮМИНИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
-	Алюминия фторид 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1726 	АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 25 	
2581 	АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР 	801 	8013 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Алюмохлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1398 	Алюмосилиций 	см. АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 	
2581 	Алюмохлорид, раствор 	см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР 	
1392 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ 	421 	4311 	W1 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3402 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ 	421 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1389 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ 	421 	4311 	W1 	X323 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3401 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ 	421 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Амидолы 	см. 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид 	
1390 	АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3107 	трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 88%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 6% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1106 	АМИЛАМИН 	311 	3032, 3033 	FC 	338, 38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Амиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1106 	н-Амиламин 	см. АМИЛАМИН 	
1106 	трет-Амиламин 	см. АМИЛАМИН 	
1104 	АМИЛАЦЕТАТЫ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Амилацетат", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2620 	АМИЛБУТИРАТЫ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1108 	н-Амилен 	см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 	
1993 	Амиленит 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Амиленит", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
1111 	АМИЛМЕРКАПТАН 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Амилмеркаптан", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1110 	н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1112 	АМИЛНИТРАТ 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Амилнитрат", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1113 	АМИЛНИТРИТ 	310 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Амилнитрит", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3115 	трет-АМИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3105 	трет-АМИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3101 	трет- АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5- ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	трет- АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 38% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	трет- АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3115 	трет- АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3113 	трет- АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3272 	Амилпропионат 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Амилпропионат", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1728 	АМИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1 	"Амилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1109 	АМИЛФОРМИАТЫ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2819 	АМИЛФОСФАТ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Амилфосфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1107 	АМИЛХЛОРИД 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Амилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1107 	Амилы хлористые 	см. АМИЛХЛОРИД 	
3077 	4-Амино-2-нитрофенол 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3317 	2-АМИНО-4,6- ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2673 	2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2946 	2-АМИНО-5- ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН 	614 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	

2431 	Аминоанизолы 	см. АНИЗИДИНЫ 	
3077 	п-Аминодифениламин 	906 	9063 	М7 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"ПАДФА", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2671 	АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1277 	1-Аминопропан 	см. ПРОПИЛАМИН 	
1221 	2-Аминопропан 	см. ИЗОПРОПИЛАМИН 	
2967 	Аминосульфокислота 	см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ 	
1708 	Аминотолуолы (жидкие) 	см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	
2512 	АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Аминофенолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2815 	1-(2-Аминоэтил) пиперазин 	см. N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН 	
2815 	N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"АЭП", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3055 	2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2734 	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	821 	8021, 8022 	CF1 	883, 83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2735 	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	821 	8011, 8012, 8013 	C7 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2733 	АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	330 	3031, 3032, 3033 	FC 	338, 338, 38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2735 	Амины C - C , 10 14 первичные 	821 	8012 	C7 	88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Амины", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3259 	Амины C - C , 17 20 первичные 	820 	8012 	C8 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Амины", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3259 	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	820 	8011, 8012, 8013 	C8 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1005 	АММИАК БЕЗВОДНЫЙ 	208 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Аммиак", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	7 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3318 	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15° C, содержащий более 50% аммиака 	208 	2344 	4TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2073 	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °C, содержащие более 35%, но не более 50% аммиака 	208 	2214 	4A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2672 	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака 	809 	8013 	C5 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Аммиачная вода", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1760 	Аммиакат 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П 	8 	"Едкое" 	"Аммиакат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3218 	Аммиачно-кальциевая селитра, раствор 	см. Селитра аммиачно-кальциевая 	
1942 	Аммоний азотнокислый 	см. АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества 	
1439 	Аммоний двухромовокислый 	см. АММОНИЯ ДИХРОМАТ 	
2854 	Аммоний кремнефтористый 	см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	
1444 	Аммоний надсернокислый 	см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1727 	Аммоний фтористый кислый 	см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	
1479 	Аммоний хромовокислый 	см. Аммония хромат 	
1546 	АММОНИЯ АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Аммония арсенат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Аммония бромид 	Не подпадает под действие Правил 	
2854 	Аммония гексафторосиликат 	см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	
1727 	АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2817 	АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР 	801 	8062, 8063 	CT1 	86, 86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2506 	АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2693 	Аммония гидросульфит, растворы 	см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
1727 	Аммония гидрофторид, твердый 	см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	
1843 	АММОНИЯ ДИНИТРО-о- КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3424 	АММОНИЯ ДИНИТРО-о- КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР 	608 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1439 	АММОНИЯ ДИХРОМАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	"Аммония дихромат", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2859 	АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Аммония метаванадат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Аммония молибдат 	Не подпадает под действие Правил 	
3218 	Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор 	510 	5113 	O1 	50 	ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	18 	
2426 	АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% 	505 	5112 	O1 	59 	ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1942 	АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества 	509 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Аммония нитрат", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25, 40, 72, 73 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013) 	
3375 	АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие 	505 	5112 	O1 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	5, 25 	
3375 	АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые 	505 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	5, 25 	
1444 	Аммония пероксодисульфат 	см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1444 	АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	"Аммония персульфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1442 	АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	 , 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 41 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1310 	АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2861 	АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ 	603 	6112, 6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Аммония поливанадат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2818 	АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР 	809 	8062, 8063 	CT1 	86, 86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
-	Аммония роданид 	Не подпадает под действие Правил 	
-	Аммония сульфат 	Не подпадает под действие Правил 	
2683 	АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР 	809 	8072 	CFT 	836 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3, 6.1 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Аммония сульфид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Аммония тиоцианат 	Не подпадает под действие Правил 	
3264 	Аммония фосфат, жидкий 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"ЖАФ", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2505 	АММОНИЯ ФТОРИД 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Аммония фторид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2854 	АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Аммония фторосиликат", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
-	Аммония хлорид 	Не подпадает под действие Правил 	
1479 	Аммония хромат 	501 	5112 	O2 	50 	КВ 	П, М 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	1 	
2212 	Амозит 	см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) 	
3140 	Анабазина сульфат, раствор 	622 	6112 	T1 	60 	СКВ, СК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	60 	
1544 	Анабазина сульфат, твердый 	620 	6111 	T2 	66 	СКВ, СК 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2924 	Ангидрид изомасляный 	328 	3033 	FC 	38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ангидрид изомасляный", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
-	Ангидрид изометилтетрагидрофталевый 	904 	 	M6 	90 	КВ 	П, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2215 	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Малеиновый ангидрид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2215 	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2739 	АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1561 	Ангидрид мышьяковистый 	см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД 	
2496 	АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1079 	Ангидрид сернистый 	см. СЕРЫ ДИОКСИД 	
1829 	Ангидрид серный, стабилизированный 	см. СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3265 	Ангидрид трифторметансульфокислоты 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
1715 	АНГИДРИД УКСУСНЫЙ 	803 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Уксусная кислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 21 	
1807 	Ангидрид фосфорный 	см. ФОСФОРА (V) ОКСИД 	
2214 	Ангидрид фталевый технический коксохимического производства 	см. АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида 	
2214 	АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида 	804 	8013 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Ангидрид фталевый", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 15 	
1463 	Ангидрид хромовый 	см. ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ 	
2698 	АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида 	804 	8013 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2431 	АНИЗИДИНЫ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1729 	Анизоил хлористый 	см. АНИЗОИЛХЛОРИД 	
1729 	АНИЗОИЛХЛОРИД 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Анизоилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2222 	АНИЗОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1547 	АНИЛИН 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Анилин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 10 	
1548 	Анилин солянокислый 	см. АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД 	
1548 	АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1442 	Анозит 	см. АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
-	Антиоксидант ВС-1 	904 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Антиоксидант", "Х", трафарет приписки 	 	 	15, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
 	Антифризы этиленгликолевые (50 - 60%-ный водный раствор) 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2590 	Антофиллит 	см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) 	
3077 	Антрацен 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	47 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1951 	АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Аргон", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1955 	Аргон с примесью ядовитых газов 	см. Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая 	
1006 	АРГОН СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Аргон сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
-	Арзамит 	902 	 	M7 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	1, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
2188 	Арсеноводород 	см. АРСИН 	
2188 	АРСИН 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	27 	
2590 	АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) 	904 	9013 	M1 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2212 	АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) 	904 	9012 	M1 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1088 	АЦЕТАЛЬ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1089 	АЦЕТАЛЬДЕГИД 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Ацетальдегид", "Х", трафарет приписки, "С горки не спускать" 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1841 	АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК 	905 	9093 	M11 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Ацетальдегидаммиак", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2332 	АЦЕТАЛЬДОКСИМ 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3115 	Ацетила пероксид не более 27% в растворе 	Перевозка запрещена 	
2310 	Ацетилацетон 	см. ПЕНТАДИОН-2,4 	
3106 	АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% со свободным кислородом концентрацией не более 4,7% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1716 	АЦЕТИЛБРОМИД 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3374 	АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ 	204 	2112 	2F 	239 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	 	 	 	 	
1001 	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ 	204 	2114 	4F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2504 	Ацетилен тетрабромид 	см. ТЕТРАБРОМЭТАН 	
1702 	Ацетилентетрахлорид 	см. ТЕТРАХЛОРЭТАН 	
1898 	АЦЕТИЛЙОДИД 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2621 	АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1717 	АЦЕТИЛХЛОРИД 	323 	3032 	FC 	X338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ацетилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3115 	АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНСУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% 	Перевозка запрещена 	
3112 	АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНСУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 82% 	Перевозка запрещена 	
1090 	АЦЕТОН 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ацетон", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3077 	Ацетонанил 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3077 	Ацетонанил Н 	см. 2,4-Диаминофеноладигидрохлорид 	
1648 	АЦЕТОНИТРИЛ 	310 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ацетонитрил", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1541 	АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	602 	6111 	T1 	669 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	"Ацетонциангидрин", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 48 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, коррозионные 	220 	2345 	5C 	28 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 8 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Едкое" 	 	 	 	1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие 	220 	2365 	5CO 	285 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 5.1, 8 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Едкое", "Окислитель" 	 	 	 	1, 27 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся 	220 	2115 	5F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 	 	 	 	1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные 	220 	2355 	5FC 	238 	КВ, УК 	П, К 	2.1, 8 	"Воспламеняющийся газ", "Едкое" 	 	 	 	1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, окисляющие 	220 	2225 	5O 	25 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель" 	 	 	 	1, 27 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные 	220 	2315 	5T 	26 	КВ, УК 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ" 	 	 	 	1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные 	220 	2345 	5TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое" 	 	 	 	1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся 	220 	2325 	5TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется" 	 	 	 	1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные 	220 	2355 	5TFC 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое" 	 	 	 	1 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие 	220 	2335 	5TO 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель" 	 	 	 	1, 27 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные 	220 	2365 	5TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое" 	 	 	 	1, 27 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, удушающие 	220 	2215 	5A 	20 	КВ, УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ" 	 	 	 	1 	
2810 	Аэрофлоты токсичные жидкие 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Аэрофлоты", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
-	Бакелит 	901 	 	M6 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	1, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
1760 	Бактерицид СНПХ-ЛПЭ 	см. Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие 	
1993 	Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся жидкие 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2924 	Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся коррозионные жидкие 	328 	3031, 3032, 3033 	FC 	338, 338, 38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1760 	Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие 	823 	8011, 8012, 8013 	C9 	88, 80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	"Бактерицид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1400 	БАРИЙ 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1446 	Барий азотнокислый 	см. БАРИЯ НИТРАТ 	
1564 	Барий бромистый 	см. Бария бромид 	
2719 	Барий бромноватокислый 	см. БАРИЯ БРОМАТ 	
3087 	Барий двухромовокислый 	см. Бария дихромат 	
1448 	Барий марганцевокислый 	см. БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1564 	Барий сернистый 	см. Бария сульфид 	
1564 	Барий углекислый 	см. Бария карбонат 	
1564 	Барий хлористый 	см. Бария хлорид 	
1571 	БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% 	404 	4161 	DT 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2719 	БАРИЯ БРОМАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	

2719 	Бария бромата моногидрат 	см. БАРИЯ БРОМАТ 	
1564 	Бария бромид 	630 	6113 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	 	 	 	1 	
2923 	Бария гидрат окиси 	см. Бария гидроксид 	
3134 	Бария гидрид 	429 	4362 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	 	 	 	3 	
2923 	Бария гидроксид 	832 	8062 	CT2 	86 	КВ, УК 	П, М, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2741 	БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3 	
3087 	Бария дихромат 	503 	5151 	OT2 	56 	КВ, УК 	П, М, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито" 	 	 	 	 	
1564 	Бария карбонат 	630 	6112 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	 	 	 	 	
1446 	БАРИЯ НИТРАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1884 	БАРИЯ ОКСИД 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1448 	БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1449 	БАРИЯ ПЕРОКСИД 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1447 	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3406 	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР 	512 	5152, 5153 	OT1 	56, 56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1564 	БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6112, 6113 	T5 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1854 	БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ 	405 	4211 	S4 	43 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	 	
3134 	Бария сплавы, непирофорные, опасно реагирующие с водой, твердые, токсичные 	429 	4362 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	 	 	 	3 	
1564 	Бария сульфид 	630 	6113 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	 	 	 	1 	
1445 	БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3405 	БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР 	512 	5152, 5153 	OT1 	56, 56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1564 	Бария хлорид 	630 	6112 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	 	 	 	1 	
3287 	Бария хлорид, раствор 	630 	6113 	T4 	60 	ВЦ, КЦ 	П 	6.1 	"Ядовито" 	"Бария хлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1564 	Бария хромат 	630 	6112 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	 	 	 	1 	
1565 	БАРИЯ ЦИАНИД 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Бария цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
2794 	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные 	834 	8093 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	 	
2800 	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические, аккумуляторные 	836 	8093 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	 	
2795 	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные 	835 	8093 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	 	
3090 	БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ 	905 	9042 	M4 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3091 	БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 	905 	9042 	M4 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3480 	батареи литий-ионные (включая батареи литий-ионные полимерные) 	905 	9042 	M4 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3481 	батареи литий-ионные, содержащиеся в оборудовании, или батареи литий-ионные, упакованные с оборудованием (включая батареи литий-ионные полимерные) 	905 	9042 	M4 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3292 	БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ 	430 	4312 	W3 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-01-0" 	 	 	 	 	
3496 	Батареи никельметаллогидридные 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3028 	БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные 	835 	8093 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	 	
1992 	Беззольная высокооктановая добавка (на основе N-метиланилина) 	см. Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) 	
1990 	БЕНЗАЛЬДЕГИД 	901 	9033 	M11 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Бензальдегид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1885 	БЕНЗИДИН 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1738 	Бензил хлористый 	см. БЕНЗИЛХЛОРИД 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	 	 	 	
1737 	БЕНЗИЛБРОМИД 	647 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1886 	БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2653 	БЕНЗИЛИОДИД 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1738 	БЕНЗИЛХЛОРИД 	647 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	"Бензилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1739 	БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ 	814 	8011 	C9 	88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2470 	Бензилцианид, жидкий 	см. ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ 	
1965 	Бензин газовый, нестабильный 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1203 	Бензин газовый, стабильный 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "С" или "СТ" 	 	 	8 	
3295 	Бензин для промышленных целей 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "С" или "СТ" 	 	 	8, 14 	
1203 	БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "С" или "СТ" 	 	 	8 	
1263 	Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "БензинНефть", "СТ" трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1736 	БЕНЗОИЛХЛОРИД 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Бензоилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1114 	БЕНЗОЛ 	314 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2583 	Бензолсульфокислота, содержащая более 5% свободной серной кислоты 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Бензолсульфокислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 15 	
2586 	Бензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты 	803 	8013 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 15 	
2225 	БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 	804 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Бензолсульфонилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 15 	
2225 	Бензолсульфохлорид 	см. БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 	
1114 	Бензольная головка 	см. БЕНЗОЛ 	
2224 	БЕНЗОНИТРИЛ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2338 	БЕНЗОТРИФТОРИД 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензотрифторид", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2226 	БЕНЗОТРИХЛОРИД 	804 	8012 	C9 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Бензотрихлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2587 	БЕНЗОХИНОН 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1993 	Бентол 	см. Фракция бензол-толуольная 	
1567 	БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК 	617 	6132 	TF3 	64 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.1 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2464 	БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1566 	БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6112, 6113 	T5 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2837 	БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР 	801 	8012, 8013 	C1 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2693 	БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	816 	8013 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2251 	БИЦИКЛО-[2,2,1] ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) 	305 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1953 	Блаугаз 	см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	
2969 	БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ 	902 	9092 	M11 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2016 	БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя 	634 	6112 	T2 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	3 	
2017 	БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя 	639 	6172 	TC2 	68 	КВ, УК 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	 	 	 	3 	
2028 	БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости 	836 	8092 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	 	
1008 	Бор фтористый 	см. БОРА ТРИФТОРИД 	
1741 	Бор хлористый 	см. БОРА ТРИХЛОРИД 	
2692 	БОРА ТРИБРОМИД 	801 	8011 	C1 	X88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1008 	БОРА ТРИФТОРИД 	203 	2341 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Бора трифторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1743 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3420 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1742 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3419 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2851 	БОРА ТРИФТОРИДАДИГИДРАТ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1741 	БОРА ТРИХЛОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	 	 	 	 	
1312 	БОРНЕОЛ 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1744 	БРОМ или БРОМА РАСТВОР 	802 	8061 	CT1 	886 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1745 	Бром пятифтористый 	см. БРОМА ПЕНТАФТОРИД 	
1746 	Бром трехфтористый 	см. БРОМА ТРИФТОРИД 	
3241 	2-БРОМ-2- НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3 	404 	4113 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2341 	1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН 	324 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2688 	1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1745 	БРОМА ПЕНТАФТОРИД 	504 	5171 	OTC 	568 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1, 8 	"Окислитель", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1746 	БРОМА ТРИФТОРИД 	504 	5171 	OTC 	568 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1, 8 	"Окислитель", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2901 	БРОМА ХЛОРИД 	211 	2362 	2TOC 	265 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3-1" 	"Брома хлорид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3213 	БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112, 5113 	O1 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1450 	БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2513 	БРОМАЦЕТИЛБРОМИД 	803 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1569 	БРОМАЦЕТОН 	647 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бромацетон", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3 10, 25 	
2645 	Бромацетофенон 	см. ФЕНАЦИЛБРОМИД 	
1694 	БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ 	616 	6111 	T1 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3449 	БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6111 	T2 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2514 	БРОМБЕНЗОЛ 	318 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бромбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2339 	2-БРОМБУТАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1126 	1-БРОМБУТАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1891 	Бромистый этил 	см. ЭТИЛБРОМИД 	
2342 	БРОММЕТИЛПРОПАНЫ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2515 	БРОМОФОРМ 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2343 	2-БРОМПЕНТАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2344 	2-Бромпропан 	см. БРОМПРОПАНЫ 	
2344 	БРОМПРОПАНЫ 	312 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2345 	3-БРОМПРОПИН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1009 	БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2419 	БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бромтрифторэтилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1887 	БРОМХЛОРМЕТАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1570 	БРУЦИН 	620 	6111 	T2 	66 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1379 	БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1993 	Бустиран 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бустиран", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1010 	Бутадиен-1,2, стабилизированный 	см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °C давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °C плотность не менее 0,525 кг/л 	
1010 	Бутадиен-1,3, стабилизированный 	см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °C давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °C плотность не менее 0,525 кг/л 	
1010 	БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °C давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °C плотность не менее 0,525 кг/л 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутадиен", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1011 	БУТАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
-	Бутандиол-1,2 	901 	 	M6 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2346 	БУТАНДИОН 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1120 	БУТАНОЛЫ 	306 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1012 	Бутен-1 	см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН 	
1012 	транс-Бутен-2 	см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН 	
1012 	цис-Бутен-2 	см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН 	
2956 	5-трет-БУТИЛ-2,4,6- ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) 	404 	4113 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3103 	н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)- ВАЛЕРАТ с концентрацией более 52 - 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3108 	н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 79%, но менее 90% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией менее 82% и Ди-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 9%, смеси 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% 	506 	5242 	P1 	539 	РЕФ, РК ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3107 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 79%, с содержанием пероксида ди-третбутила концентрацией не более 6% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 80%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 20% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	 	
3117 	трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	

3272 	трет-Бутилакрилат, стабилизированный 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2348 	БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	316 	3013 	F1 	39 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутилакрилат", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1125 	н-БУТИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3267 	2,2'-(Бутиламино)диэтанол 	818 	8012 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2738 	N-БУТИЛАНИЛИН 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1123 	БУТИЛАЦЕТАТЫ 	306 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутилацетат", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3082 	Бутилбензилфталат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Бутилбензилфталат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2709 	БУТИЛБЕНЗОЛЫ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутилбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1126 	н-Бутилбромид 	см. 1-БРОМБУТАН 	
3272 	н-Бутилбутират 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3255 	трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ 	Перевозка запрещена 	
1718 	Бутилдигидрофосфат 	см. КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ 	
1012 	Бутилен-1 	см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН 	
1012 	транс-Бутилен-2 	см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН 	
1012 	цис-Бутилен-2 	см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН 	
1012 	БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
3022 	1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2485 	н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2484 	трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2690 	N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Бутилкарбитол 	Не подпадает под действие Правил 	
3107 	трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 42 - 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3108 	трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	 	 	 	 	
2347 	БУТИЛМЕРКАПТАН 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутилмеркаптан", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2227 	н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	316 	3013 	F1 	39 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3102 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией более 52 - 100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3108 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, паста 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3108 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2351 	БУТИЛНИТРИТЫ 	310 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- МЕТИЛБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3117 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3113 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 52 - 100% 	Перевозка запрещена 	
3106 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 12% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 14%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 14%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 60%, смеси 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 31% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 36%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33%, смеси 	Перевозка запрещена 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% 	Перевозка запрещена 	
3118 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2- ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5- ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32 - 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5- ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3101 	трет-Бутилпероксиацетат не менее 32%, но не более 77% в растворителе типа A не менее 23% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3101 	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 77 - 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	трет- БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3113 	трет- БУТИЛПЕРОКСИДИЭТИЛАЦЕТАТ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3111 	трет- БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3115 	трет- БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3108 	1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ) -3-трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ) -3-трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией более 77 - 100% 	Перевозка запрещена 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 68% 	Перевозка запрещена 	
3118 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде (замороженная) 	Перевозка запрещена 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 27%, но не более 67%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33% 	Перевозка запрещена 	
3113 	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 67%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% 	Перевозка запрещена 	
3106 	трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕАРИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1914 	н-Бутилпропионат 	см. БУТИЛПРОПИОНАТЫ 	
1914 	БУТИЛПРОПИОНАТЫ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2667 	БУТИЛТОЛУОЛЫ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1747 	БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8022 	CF1 	X83 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Бутилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1128 	н-БУТИЛФОРМИАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3265 	Бутилфосфат 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Бутилфосфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1127 	Бутилхлориды 	см. ХЛОРБУТАНЫ 	
2743 	н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6182 	TFC 	638 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутилхлорформиат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2810 	Бутилцеллозольв 	615 	6113 	Т1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Бутилцеллозольв", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 18.05.2012) 	
2747 	трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1127 	Бутилы хлористые 	см. ХЛОРБУТАНЫ 	
1144 	2-Бутин 	см. КРОТОНИЛЕН 	
2716 	Бутин-1,4-диол 	см. БУТИНДИОЛ-1,4 	
2716 	БУТИНДИОЛ-1,4 	607 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1129 	БУТИРАЛЬДЕГИД 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутиральдегид", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2840 	БУТИРАЛЬДОКСИМ 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутиральдоксим", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2353 	БУТИРИЛХЛОРИД 	323 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутирилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
-	Бутиролактон 	Не подпадает под действие Правил 	
2411 	БУТИРОНИТРИЛ 	310 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутиронитрил", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2058 	ВАЛЕРАЛЬДЕГИД 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Валеральдегид", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2502 	ВАЛЕРИЛХЛОРИД 	803 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Валерилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3285 	Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства 	630 	6113 	T5 	60 	КВ 	П 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	 	
2931 	ВАНАДИЛСУЛЬФАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2443 	ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2862 	ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2862 	Ванадия пятиокись 	см. ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный 	
3285 	ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2444 	ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	801 	8011 	C1 	X88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2475 	ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Ванадия трихлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3360 	Вата хлопковая 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1070 	Веселящий газ 	см. АЗОТА ГЕМИОКСИД 	
1856 	ВЕТОШЬ ПРОМАСЛЕННАЯ 	Не подпадает под действие Правил 	
3363 	ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ ИЛИ В ПРИБОРАХ 	Не подпадает под действие Правил 	
3175 	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60 °C 	410 	4112 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3244 	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 	822 	8092 	C10 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3175 	Вещества твердые, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, н.у.к. 	см. ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60 °C 	
3243 	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 	630 	6112 	T9 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Вещество вспомогательное ОП-10 	901 	 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"ОП-10", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
3082 	ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 71 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2814 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 	623 	6211 	I1 	606 	СКВ, СК 	П, К 	6.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 	 	 	 	56 	
2814 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши животных) 	623 	6211 	I1 	606 	СКВ, СК 	П, К 	6.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 	 	 	 	56 	
2814 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте 	623 	6211 	I1 	606 	СКВ, СК 	П, К 	6.2, 2.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 	 	 	 	56 	
2900 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 	623 	6211 	I2 	606 	СКВ, СК 	П, К 	6.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 	 	 	 	56 	
2900 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только туши животных и отходы) 	623 	6211 	I2 	606 	СКВ, СК 	П, К 	6.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 	 	 	 	56 	
2900 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте 	623 	6211 	I2 	606 	СКВ, СК 	П, К 	6.2, 2.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 	 	 	 	56 	
3208 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	421 	4311, 4312, 4313 	W2 	X423, 423, 423 	КВ, УК, для к.ш. 4312, 4313 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3209 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	427 	4341, 4342, 4343 	WS 	X423, 423, 423 	КВ, УК, для к.ш. 4312, 4313 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.2 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3392 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ 	424 	4211 	S5 	333 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3394 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ 	419 	4251 	SW 	X333 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3393 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ 	419 	4251 	SW 	X432 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3391 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ 	415 	4211 	S5 	333 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3398 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ 	409 	4311, 4312, 4313 	W1 	X323, 323, 323 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3399 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ 	407 	4321, 4322, 4323 	WF1 	X323, 323, 323 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3396 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	409 	4331, 4332, 4333 	WF2 	X423, 423, 423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3397 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	419 	4341, 4342, 4343 	WS 	X423, 423, 423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.2 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3395 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ 	421 	4311, 4312, 4313 	W2 	X423, 423, 423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3400 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	415 	4212, 4213 	S5 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1693 	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	615 	6111, 6112 	T1 	66, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3448 	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	634 	6111, 6112 	T2 	66, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3260 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	815 	8011, 8012, 8013 	C2 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3261 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	803 	8011, 8012, 8013 	C4 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2921 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	824 	8031, 8032 	CF2 	884, 84 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 4.1 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3084 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	830 	8051, 8052 	CO2 	885, 85 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	

3262 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	819 	8011, 8012, 8013 	C6 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3263 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	819 	8011, 8012, 8013 	C8 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2923 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	832 	8061, 8062, 8063 	CT2 	886, 86, 86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
1759 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	822 	8011, 8012, 8013 	C10 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3096 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	828 	8041, 8042 	CW2 	842, 842 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 4.3 	"Едкое", "При взаимодействии с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3095 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	826 	8031, 8032 	CS2 	884, 84 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 4.2 	"Едкое", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3180 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	414 	4142, 4143 	FC2 	48, 48 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2925 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	414 	4142, 4143 	FC1 	48, 48 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3178 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	401 	4112, 4113 	F3 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3097 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
1325 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	401 	4112, 4113 	F1 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3176 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. 	411 	4112, 4113 	F2 	44, 44 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3179 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	413 	4132, 4133 	FT2 	46, 46 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2926 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	413 	4132, 4133 	FT1 	46, 46 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3085 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	515 	5161, 5162, 5163 	OC2 	558, 58, 58 	КВ, УК, для к.ш. 5162, 5163 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3100 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
3087 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	503 	5151, 5152, 5153 	OT2 	556, 56, 56 	КВ, УК, для к.ш. 5152, 5153 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3137 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
1479 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	501 	5111, 5112, 5113 	O2 	55, 50, 50 	КВ, УК, для к.ш. 5112, 5113 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3121 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
3200 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	415 	4211 	S4 	43 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	 	
2846 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	415 	4211 	S2 	43 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	3 	
3258 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °C 	908 	9073 	M10 	99 	КВ 	П 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3192 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	417 	4242, 4243 	SC4 	48, 48 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3126 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	417 	4242, 4243 	SC2 	48, 48 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3190 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	415 	4212, 4213 	S4 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3127 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
3088 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	415 	4212, 4213 	S2 	40, 40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3191 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	416 	4232, 4233 	ST4 	46, 46 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3128 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	416 	4232, 4233 	ST2 	46, 46 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3222 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B 	415 	4182 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1, 1 	"Легко воспламеняется", "Взрывоопасно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3232 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3224 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C 	415 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	61 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3234 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3226 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D 	415 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3236 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3228 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E 	415 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3238 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3230 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F 	415 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3240 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3290 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	640 	6171, 6172 	TC4 	668, 68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1*1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2928 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	640 	6171, 6172 	TC2 	668, 68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2930 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	644 	6131, 6132 	TF3 	664, 64 	КВ, УК, для к.ш. 6132, еще ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.1 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3288 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3086 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	657 	6161, 6162 	TO2 	665, 65 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2811 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	634 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3125 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	651 	6151, 6152 	TW2 	642, 642 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.3 	"Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3124 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	653 	6141, 6142 	TS 	664, 64 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.2 	"Ядовито", "Самовозгорается", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3335 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОГО ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, Н.У.К. 	Не подпадает под действие Правил 	
3131 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	423 	4371, 4372, 4373 	WC2 	X482, 482, 482 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3132 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	 	4331, 4332, 4333 	WF2 	X423, 423, 423 	КВ, УК, 	П, К 	4.3, 4.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2813 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	421 	4311, 4312, 4313 	W2 	X423, 423, 423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3133 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	Перевозка запрещена 	
3135 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	 	4341, 4342, 4343 	WS 	X423, 423, 423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.2 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3134 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	429 	4361, 4362, 4363 	WT2 	X462, 462, 462 	КВ, УК, для к.ш. 4362, 4363 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3379 	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	328 	3011 	D 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-0" 	 	 	 	3 	
3380 	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-0" 	 	 	 	3 	
3161 	Винил 	218 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 33-3-1" 	"Винил", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	2а, 4, 5 	
1301 	ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Винилацетат", "Х", трафарет приписки 	 	 	21 	
1301 	Винилацетат-ректификат 	см. ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3161 	Винилацетилен, стабилизированный 	218 	2112 	2F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2055 	Винилбензол, мономер, ингибированный 	см. СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1085 	ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	205 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2838 	ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1303 	Винилиден хлористый, стабилизированный 	см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1959 	Винилиденфторид 	см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) 	
1303 	ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	312 	3011 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Винилиденхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
3073 	ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	609 	6182 	TFC 	638 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3272 	Винилпропионат, стабилизированный 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2618 	ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	317 	3013 	F1 	39 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1305 	ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	321 	3031 	FC 	X338 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-11" 	"Винилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1860 	ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	205 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2589 	ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ 	647 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1086 	ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	205 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Винил хлористый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1477 	Висмута (III) нитрат 	501 	5112 	O2 	50 	КВ 	П, М 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	 	
2672 	Вода аммиачная 	см. АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака 	
1760 	Водамин-115 	см. Смола полиамидная, жидкая 	
3265 	Водный слой дикарбоновых кислот 	см. Дикарбоновых кислот водный слой 	
1993 	Водоизолирующий состав АКОР-МГ, АКОР-МА 	см. Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся 	
3468 	ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ 	204 	2111 	1F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1966 	ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	204 	2113 	3F 	223 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1953 	Водород с примесью ядовитых газов 	см. ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
1049 	ВОДОРОД СЖАТЫЙ 	204 	2111 	1F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Водород сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1048 	ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2034 	ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ 	204 	2111 	1F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2197 	ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2015 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида 	505 	5161 	OC1 	559 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5а, 17, 41, 63 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2015 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида 	505 	5161 	OC1 	559 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	"Водорода пероксид", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5а, 17, 41, 63 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2014 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) 	505 	5162 	OC1 	58 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	"Пергидроль", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 17, 53 	
2984 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) 	505 	5113 	O1 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3149 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты 	505 	5162 	OC1 	58 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2202 	ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	27 	
1052 	ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	837 	8061 	CT1 	886 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Едкое", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Водорода фторид безводный", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	3, 10 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1050 	ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2186 	ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	Перевозка запрещена 	
1051 	ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды 	602 	6121 	TF1 	663 	СКВ 	П 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	 	 	 	3, 2, 5б 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1614 	ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом 	602 	6121 	TF1 	663 	СКВ 	П 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	 	 	 	2, 5б 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 29.10.2011) 	
3294 	ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода 	602 	6121 	TF1 	663 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1953 	Водяной газ 	см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	
1003 	ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	202 	2223 	3O 	225 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Воздух", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1002 	ВОЗДУХ СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Воздух сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1372 	ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ или ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЖЖЕННЫЕ, ВЛАЖНЫЕ или СЫРЫЕ 	Не подпадает под действие Правил 	
1373 	ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом 	415 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	 	
1353 	ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3360 	ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
3360 	Волокно хлопковое 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
2196 	ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	 	 	 	 	
1993 	Высокооктановая добавка 	см. Добавка высокооктановая 	
3354 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	218 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3355 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	219 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1967 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	220 	2312 	2T 	26 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1968 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. 	215 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1023 	ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ 	207 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1071 	ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ 	207 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3312 	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	218 	2113 	3F 	223 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3311 	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 	2223 	3O 	225 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3158 	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	215 	2213 	3A 	22 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	

1959 	Газ рефрижераторный R 1132a 	см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) 	
1958 	Газ рефрижераторный R 114 	см. 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) 	
1020 	Газ рефрижераторный R 115 	см. ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) 	
2193 	Газ рефрижераторный R 116 	см. ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) 	
1028 	Газ рефрижераторный R 12 	см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 	
1858 	Газ рефрижераторный R 1216 	см. ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) 	
1021 	Газ рефрижераторный R 124 	см. 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) 	
3220 	Газ рефрижераторный R 125 	см. ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) 	
1974 	Газ рефрижераторный R 12B1 	см. ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) 	
1022 	Газ рефрижераторный R 13 	см. ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) 	
2422 	Газ рефрижераторный R 1318 	см. ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) 	
1983 	Газ рефрижераторный R 133a 	см. 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) 	
3159 	Газ рефрижераторный R 134a 	см. 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) 	
1009 	Газ рефрижераторный R 13B1 	см. БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) 	
1982 	Газ рефрижераторный R 14 	см. ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) 	
2517 	Газ рефрижераторный R 142b 	см. 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) 	
2035 	Газ рефрижераторный R 143a 	см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) 	
1030 	Газ рефрижераторный R 152a 	см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) 	
2453 	Газ рефрижераторный R 161 	см. ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) 	
1029 	Газ рефрижераторный R 21 	см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) 	
2424 	Газ рефрижераторный R 218 	см. ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) 	
1018 	Газ рефрижераторный R 22 	см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) 	
3296 	Газ рефрижераторный R 227 	см. ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) 	
1984 	Газ рефрижераторный R 23 	см. ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) 	
3252 	Газ рефрижераторный R 32 	см. ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) 	
1063 	Газ рефрижераторный R 40 	см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) 	
3337 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1-трифторэтана) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3338 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3339 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3340 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2454 	Газ рефрижераторный R 41 	см. МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) 	
2602 	Газ рефрижераторный R 500 	см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) 	
1973 	Газ рефрижераторный R 502 	см. ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) 	
2599 	Газ рефрижераторный R 503 	см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) 	
1976 	Газ рефрижераторный RC 318 	см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) 	
1078 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 	215 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1954 	ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	218 	2111 	1F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	3, 4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3156 	ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 	2221 	1O 	25 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3305 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	219 	2352 	1TFC 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-11". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1953 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	219 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3304 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 	2341 	1TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3306 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 	2361 	1TOC 	265 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 25, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3303 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 	2331 	1TO 	265 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1955 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	220 	2311 	1T 	26 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1956 	ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. 	215 	2211 	1A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3161 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	218 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3157 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 	2222 	2O 	25 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3309 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	219 	2352 	2TFC 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3160 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	219 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3308 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3310 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	220 	2362 	2TOC 	265 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3307 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	220 	2332 	2TO 	265 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3162 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	220 	2312 	2T 	26 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 00-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3163 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. 	215 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1953 	Газ Фишера-Тропша 	см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	
3167 	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	218 	2117 	7F 	23 	КВ, УК 	П, М, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 	 	 	 	 	
3168 	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	219 	2327 	7TF 	263 	КВ, УК 	П, М, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется" 	 	 	 	27 	
3169 	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	220 	2317 	7T 	26 	КВ, УК 	П, М, К 	2.3 	"Ядовитый газ" 	 	 	 	 	
1964 	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. 	206 	2111 	1F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1965 	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1202 	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "C", "БензинНефть", "СТ" 	 	 	8, 74 	
(в ред. протоколов от 18.05.2012, от 20.11.2013) 	
1202 	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60 °C) 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "C" 	 	 	8 	
3295 	Газоконденсат углеводородный 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "C" 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1075 	ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1058 	ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2803 	ГАЛЛИЙ 	813 	8013 	C10 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Галлий", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2545 	ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ 	405 	4211, 4212, 4213 	S4 	43, 40, 40 	КВ, УК, для к.ш. 4212, 4213 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1326 	ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 	403 	4112 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1781 	ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Гексадецилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2458 	ГЕКСАДИЕНЫ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Гексадиены", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1207 	ГЕКСАЛЬДЕГИД 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2280 	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ 	807 	8013 	C8 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1783 	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 	807 	8012, 8013 	C7 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Гексаметилендиамин", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 18 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2281 	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	609 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2281 	1,6-Гексаметилендиизоцианат 	см. ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	
2493 	ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Гексаметиленимин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1328 	ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2282 	ГЕКСАНОЛЫ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1208 	ГЕКСАНЫ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Гексаны", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2810 	Гексаран 	см. Ди-(2-этил)-гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты 	
2420 	ГЕКСАФТОРАЦЕТОН 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-3-1" 	"Гексафторацетон", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2552 	ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ 	625 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3436 	ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ТВЕРДЫЙ 	625 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1858 	ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Гексафторпропилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2193 	ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) 	201 	2211 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2661 	ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН 	625 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2729 	ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2279 	ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН 	606 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2279 	Гексахлорбутадиен-1,3 	см. ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН 	
1479 	Гексахлормеламин, флегматизированный 	501 	5112 	O2 	50 	КВ 	П 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	1 	
2875 	ГЕКСАХЛОРОФЕН 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2646 	ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН 	605 	6111 	T1 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Гексахлорэтан 	906 	9063 	M7 	90 	КВ 	П 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
1611 	ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ 	614 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1612 	ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ 	209 	2311 	1T 	26 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2370 	ГЕКСЕН-1 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Гексен", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3115 	трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 71%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 29% 	Перевозка запрещена 	
3115 	трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 28% 	Перевозка запрещена 	
1784 	ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Гексилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1963 	ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1046 	ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ, СКВ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Гелий сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3356 	ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ 	514 	5112 	O3 	50 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	 	
1325 	Генераторы огнетушащего аэрозоля типа ПАГ 	401 	4112 	F1 	40 	КВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3056 	н-ГЕПТАЛЬДЕГИД 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1206 	ГЕПТАНЫ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Гептаны", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3296 	ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2278 	н-ГЕПТЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3295 	Гептен-2, гептен-3 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3286 	Гептил 	328 	3041 	FTC 	368 	СКВ, ВЦ 	П, К 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Гептил", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5, 5б, 25, 32, 44 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
2192 	ГЕРМАН 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	27 	

3264 	Германия (IV) хлорид 	816 	8012 	C1 	88 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	 	
2029 	ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ 	807 	8071 	CFT 	886 	СКВ, СК 	П, К 	8, 3, 6.1 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3293 	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% 	622 	6113 	T4 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2030 	ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% 	807 	8061 	CT1 	886 	СКВ СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Едкое", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5, 5б, 10, 25 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2030 	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% 	807 	8062, 8063 	CT1 	86, 86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2030 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3484 	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой долей гидразина более 37% 	807 	8071 	CFT 	886 	СКВ СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3, 6.1 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Едкое", "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5, 5б 25 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2923 	Гидразин-сульфат 	832 	8062 	CT2 	86 	КВ, УК 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3182 	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	401 	4112, 4113 	F3 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1409 	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	421 	4311, 4312 	W2 	X423, 423 	КВ, УК, для к.ш. 4312 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
3471 	ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. 	801 	8062, 8063 	CT1 	86, 86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1740 	ГИДРОДИФТОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	815 	8012, 8013 	C2 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3474 	1-гидроксибензотриазола моногидрат 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	80 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2865 	ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3264 	Гидроксиламина сульфат, 25% водный раствор, коррозионный 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3082 	Гидроксиламина сульфат, водный раствор 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Гидроксиламинсульфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Гидролизат диметилдихлорсилана 	328 	3011, 3013 	F1 	33, 30 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Гидролизат ДМДХС", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3109 	Гидроперекись кумила 	см. Кумила гидропероксид 	
1993 	Гидрофобизатор ГФК-1 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"ГФК", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3109 	Гипериз 	см. Кумила гидропероксид 	
1791 	ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР 	816 	8012, 8013 	C9 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3212 	ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2810 	Глицедол 	615 	6112 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Глицедол", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
2689 	ГЛИЦЕРИНА альфаХЛОРГИДРИН 	625 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2750 	Глицерина дихлоргидрин 	см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 	
2622 	ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД 	313 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Глицидальдегид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
-	Гомосерин А 	904 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Гомосерин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1353 	Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, М, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1467 	Гуанидин азотнокислый 	см. ГУАНИДИНА НИТРАТ 	
1467 	ГУАНИДИНА НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Нефть", "Т"; "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	11, 24 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Нефть", "Т"; "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	11, 24 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Нефть", "Т"; "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	11, 24 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (невязкие) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Нефть", "Т"; "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	11, 24 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	 	
3166 	Двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на воспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1872 	Двуокись свинца 	см. СВИНЦА ДИОКСИД 	
3082 	Деготь каменноугольный 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Деготь", "Х", трафарет приписки 	 	 	13, 55 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1957 	ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ 	204 	2111 	1F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1868 	ДЕКАБОРАН 	404 	4132 	FT2 	46 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1147 	ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1147 	Декалин 	см. ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН 	
2247 	н-ДЕКАН 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протоколов от 20.11.2013, от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3295 	Деканы 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протоколов от 20.11.2013, от 07.05.2014) 	
3082 	Децилакрилат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Децилакрилат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1992 	Деэмульгатор "Десеканафт-20" (ДСН20) 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Деэмульгатор "Десеканафт -20", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1992 	Деэмульгатор "Рекод 752" 	см. Деэмульгаторы типа РЕКОД 	
1993 	Деэмульгатор-ингибитор АМ-7 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Деэмульгаторингибитор АМ-7", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1993 	Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 30 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
1992 	Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3021 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1992 	Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Деэмульгатор", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1993 	Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1992 	Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3022, 3023 	FT1 	336, 36 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Наименование груза", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1993 	Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3360 	Джут-волокно 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
-	ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 68% 	Не подпадает под действие Правил 	
3106 	ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3102 	ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	ДИ-(1ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3112 	ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА)-ПЕРОКСИД с концентрацией не более 87% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)- БЕНЗОЛ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3106 	ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)- БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией более 42 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
-	ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)- БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% 	Не подпадает под действие Правил 	
3102 	ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 85 - 100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 85% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2810 	Ди-(2-этил)г-ексиловый эфир метилфосфоновой кислоты 	615 	6112 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Гексаран", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3113 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 77 - 100% 	Перевозка запрещена 	
3120 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3119 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3117 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 62%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА)- ПЕРОКСИД с концентрацией более 38%, но не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18% 	Перевозка запрещена 	
3119 	ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА)- ПЕРОКСИД с концентрацией не более 38%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 62% 	Перевозка запрещена 	
3119 	ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА)- ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА)- ПЕРОКСИД с концентрацией не более 20% и БЕНЗОИЛА-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА)- ПЕРОКСИД с концентрацией не более 18% и ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 4%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 58%, смеси 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3107 	2,2-ДИ-(4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 22%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 78% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	2,2-ДИ-(4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3119 	ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3114 	ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)- ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 100% 	Перевозка запрещена 	
3113 	ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)- ДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52 - 100% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)- ДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
2372 	1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)ЭТАН 	310 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3103 	1,1-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- БУТАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3110 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 43% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3107 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 43% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3107 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 26%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 42% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, но не более 90%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3101 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 90 - 100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ПРОПАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ФТАЛАТ с концентрацией более 42%, но не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3107 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ФТАЛАТ с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ФТАЛАТ с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 42%, но менее 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 52%, но менее 80%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 20% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3101 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 80 - 100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 13%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 74% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3107 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 25% и этилбензола 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3106 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	1,6-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИКАРБОНИЛОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста с силикогелевым маслом 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3102 	ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3224 	Диазодиметиланилин 	415 	4172 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	1, 61 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3224 	Диазодиэтиланилин 	415 	4172 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	1, 61 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1067 	ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) 	211 	2362 	2TOC 	265 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27, 2, 2а, 65 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2359 	ДИАЛЛИЛАМИН 	311 	3042 	FTC 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	"Диаллиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	

2651 	4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	2,4-Диаминофеноладигидрохлорид 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	49 	
2346 	Диацетил 	см. БУТАНДИОН 	
3115 	ДИАЦЕТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% 	Перевозка запрещена 	
3115 	Диацетилпероксид, не более 27% в растворе 	Перевозка запрещена 	
2434 	ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Дибензилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3102 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 77%, но не более 94% с водой концентрации не менее 6% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 18.05.2012) 	
3106 	Дибензоила пероксид не более 62% - паста 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	Дибензоила пероксид не менее 35%, но не более 52% с инертным твердым веществом 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 35%, но не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3107 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 36%, но не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3102 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 51 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 48% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52%, но не более 62%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3102 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
-	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 35%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 65% 	Не подпадает под действие Правил 	
3109 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3108 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3108 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 56,5%, паста 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 62%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 28% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3104 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3104 	Дибензоила пероксид, не более 77% с водой 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1911 	ДИБОРАН 	212 	2321 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	27 	
2872 	1,2-Дибром-3-хлорпропан 	см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ 	
2648 	1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 	606 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1941 	ДИБРОМДИФТОРМЕТАН 	904 	9093 	M11 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дибромдифторметан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2664 	ДИБРОММЕТАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1993 	1,2-Дибромпропан 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Дибромпропан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2927 	2,3-Дибромпропанол-1 	640 	6171 	TC1 	68 	КВ, УК 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	 	 	 	 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2872 	ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ 	605 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2873 	ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ 	614 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3082 	Дивинилбензол, стабилизированный 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК 	П, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
2734 	Ди-втор-бутиламин 	821 	8021 	CF1 	883 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3102 	2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИПРОПАН с концентрацией не более 27%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 73% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2376 	2,3-ДИГИДРОПИРАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3114 	ДИДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
1465 	ДИДИМА НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2361 	ДИИЗОБУТИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диизобутиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2050 	Диизобутилен 	см. ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ 	
2050 	ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диизобутилен", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1157 	ДИИЗОБУТИЛКЕТОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3082 	Диизобутилфталат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Диизобутилфталат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3111 	ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% 	Перевозка запрещена 	
1158 	ДИИЗОПРОПИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диизопропиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 44 	
3106 	ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 5%, с содержанием 1-изопропилгидроперокси-4- изопропилгидроксибензола с концентрацией не более 8% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 5% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Диизопропилбензолы 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Диизопропилбензолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3112 	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52 - 100% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 28%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 72% 	Перевозка запрещена 	
3115 	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3265 	Дикарбоновых кислот водный слой 	803 	8013 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Дикарбоновых кислот водный раствор", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
2521 	ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	650 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3110 	Дикумила пероксид 	см. ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% 	
3110 	Дикумила пероксид с концентрацией более 52 - 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3110 	ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
-	ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	Не подпадает под действие Правил 	
3106 	ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3113 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2- ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3105 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5- ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3102 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ- (БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 82 - 100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ- (БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 18% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3104 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ- (БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ- (трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 52 - 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ- (трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3108 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 47%, паста 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3108 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 52%, но не более 86%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 14%, с содержанием гидропероксидов концентрацией менее 0,5% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3101 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет- БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 86 - 100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3104 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРО- ПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией не более 82% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1224 	3,3-Диметил-2-бутанон 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3117 	1,1-ДИМЕТИЛ-3- ГИДРОКСИБУТИЛПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
2266 	ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1032 	ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	208 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Диметиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1160 	ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диметиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 44 	
2378 	2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ 	310 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диметиламиноацетонитрил", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2051 	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ 	807 	8022 	CF1 	883 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2522 	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ 	614 	6112 	T1 	69 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3302 	2-ДИМЕТИЛАМИНЭТИЛАКРИЛАТ 	614 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2253 	N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Диметиланилин", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 10 	
2253 	Диметиланилин 	см. N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН 	
-	N,N-Диметилацетамид 	Не подпадает под действие Правил 	
1144 	Диметилацетилен 	см. КРОТОНИЛЕН 	
2619 	ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диметилбензиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1307 	Диметилбензолы 	см. КСИЛОЛЫ 	
2457 	2,3-ДИМЕТИЛБУТАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2379 	1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1993 	Диметилвинилкарбинол, стабилизированный 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"ДМВК", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1163 	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ 	648 	6181 	TFC 	663 	СКВ СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5, 5б, 25 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2382 	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ 	648 	6121 	TF1 	663 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 29.10.2011) 	
2707 	ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ 	316 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2381 	ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД 	304 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0", "Ядовито" 	"Диметилдисульфид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3082 	Диметилдитиокарбамат натрия, водный раствор 	см. Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор 	
1162 	ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 	321 	3032 	FC 	X338 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Диметилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 44 	
2380 	ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН 	306 	3012 	F1 	33 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2262 	ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Диметилкарбамилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2262 	N,N-Диметилкарбамилхлорид 	см. ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД 	
1161 	ДИМЕТИЛКАРБОНАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1090 	Диметилкетон 	см. АЦЕТОН 	
1992 	2,6-Диметилморфолин цис	319 	3023 	FT1 	36 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2044 	2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2266 	Диметилпропиламин 	см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН 	
2266 	N,N-Диметилпропиламин 	см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН 	
1595 	ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ 	611 	6171 	TC1 	668 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	"Диметилсульфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1164 	ДИМЕТИЛСУЛЬФИД 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диметилсульфид", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
1164 	Диметилсульфид, технический улучшенный 	см. ДИМЕТИЛСУЛЬФИД 	
1993 	Диметилсульфит 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диметилсульфит", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2267 	ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2265 	N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД 	311 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диметилформамид", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	 	
-	Диметилфосфит 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
2985 	Диметилхлорметилхлорсилан 	321 	3032 	FC 	X338 	 , 	П 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	44 	
2924 	Диметилхлорсилан 	328 	3031 	FC 	338 	 , 	П 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	39 	
2263 	ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диметилциклогексаны", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2264 	N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2051 	Диметилэтаноламин 	см. 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ 	
2783 	Диметоат 	613 	6113 	T7 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Диметоат", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1234 	Диметоксиметан 	см. МЕТИЛАЛЬ 	
2377 	1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2252 	1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3116 	ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3119 	ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
2841 	ДИ-н-АМИЛАМИН 	325 	3023 	FT1 	36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
-	Динатрийфосфат 	Не подпадает под действие Правил 	
2248 	ДИ-н-БУТИЛАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	

3115 	ДИ-н- БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 27%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	Перевозка запрещена 	
3117 	ДИ-н- БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% 	Перевозка запрещена 	
3118 	ДИ-н- БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3082 	Ди-н-бутилфталат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Бутилфталат", "Х", трафарет приписки 	 	 	 	
1596 	ДИНИТРОАНИЛИНЫ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1597 	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ 	608 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3443 	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1665 	Динитроксилолы 	см. НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ 	
3143 	Динитронафталин 	634 	6112 	T2 	60 	КВ 	П 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	 	
1598 	ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1322 	ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1600 	Динитротолуолы 80/20 	см. ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ 	
2038 	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1600 	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Динитротолуолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 15 	
3454 	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 15 	
1320 	ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	404 	4161 	DT 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1599 	ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР 	608 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1320 	2,4-Динитрофенолы, увлажненные, содержащие не менее 15% воды 	см. ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	
1321 	ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% 	404 	4161 	DT 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1577 	2,4-Динитрохлорбензол 	см. ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
3116 	ДИ-н-НОНАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3114 	ДИ-н- ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3113 	ДИ-н- ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3113 	ДИ-н- ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
1165 	ДИОКСАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1993 	Диоксанол-растворитель 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диоксанол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1166 	ДИОКСОЛАН 	320 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диоксолан", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1166 	1,3-Диоксолан 	см. ДИОКСОЛАН 	
1166 	Диоксолан-1,3 	см. ДИОКСОЛАН 	
2052 	ДИПЕНТЕН 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Дипентен", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2852 	ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1992 	Дипроксамин, раствор в метаноле 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Дипорксамин, раствор", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
2383 	ДИПРОПИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Дипропиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
-	Дипропиленгликоль 	Не подпадает под действие Правил 	
2269 	Дипропилентриамин 	см. 3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН 	
2710 	ДИПРОПИЛКЕТОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3117 	ДИПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% 	Перевозка запрещена 	
1992 	Диран-А 	319 	3021 	FT1 	336 	СКВ, СК 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 32, 44 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1760 	Диспергаторы коррозионные жидкие 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Диспергатор", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1391 	Дисперсии щелочных металлов 	см. МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой вспышки более 60 °C 	
3295 	Дистиллят газового конденсата легкий 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "С" 	 	 	11 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3295 	Дистиллят газового конденсата средний (сернистый) 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "Бензиннефть", 	 	 	11 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1136 	ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 	305 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2810 	Дитолилметан 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Дитолилметан", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
3107 	ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3077 	2,6-Ди-трет-бутил-4- диметиламинометилфенол (основание Манниха) 	906 	9063 	M7 	90 	ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3077 	2,6-Ди-трет-бутил-4- метилфенол 	906 	9063 	M7 	90 	ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3107 	Дитретбутила пероксид 	см. Ди-трет-бутила пероксид 	
3107 	Ди-трет-бутила пероксид 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3107 	Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52 - 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% и температурой кипения более 110 °C 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3107 	Ди-трет-бутила пероксид технически чистый 	см. Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52 - 100% 	
3105 	ДИ-трет- БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3145 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3077 	2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый) 	906 	9063 	М7 	90 	КВ, УК, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"2,6-Дитретбутилфенол (твердый)", "X", трафарет приписки 	 	 	 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3082 	2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкий) 	906 	9063 	М6 	90 	КВ, УК, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"2,6-Дитретбутилфенол (жидкий)", "X", трафарет приписки 	 	 	 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3077 	2,4-Ди-трет-бутилфенол 	906 	9063 	М7 	90 	КВ, УК, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1760 	Дифалон 	см. Ингибитор солеотложений "Дифалон" 	
3077 	Дифенил 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3077 	Дифениламин 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дифениламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1698 	ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН 	626 	6111 	T3 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1770 	Дифенилбромметан 	см. ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД 	
3077 	1,3-Дифенилгуанидин 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3077 	Дифенилгуанидин технический 	см. 1,3-Дифенилгуанидин 	
1769 	ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Дифенилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3082 	Дифенилметан-4,4-диизоцианат 	см. Дифенилметандиизоцианат 	
3082 	Дифенилметандиизоцианат 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дифенилметандиизоцианат", "Х", трафарет приписки 	 	 	18 	
1770 	ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД 	813 	8012 	C10 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Дифенилметилбромид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3077 	Дифенилоксид 	906 	9063 	M7 	90 	ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дифенилоксид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
-	Дифенилолпропан 	Не подпадает под действие Правил 	
1699 	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ 	617 	6111 	T3 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3450 	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ 	617 	6111 	T3 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3151 	ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ 	904 	9022 	M2 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3152 	ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ 	904 	9022 	M2 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3082 	Дифонат 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дифонат", "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
3082 	1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1941 	Дифтордибромметан 	см. ДИБРОМДИФТОРМЕТАН 	
1028 	Дифтордихлорметан 	см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 	
3252 	ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1018 	Дифторхлорметан 	см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) 	
1030 	1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1959 	1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) 	205 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"ДФЭ", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1958 	1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2650 	1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН 	624 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1479 	Дихлорамины 	501 	5112 	O2 	50 	КВ 	П 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	1, 3 	
1590 	ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3442 	ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1765 	ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2649 	1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН 	625 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	п-Дихлорбензол 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дихлорбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3077 	1,4-Дихлорбензол 	см. п-Дихлорбензол 	
1591 	о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Дихлорбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1591 	1,2-Дихлорбензол 	см. о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ 	
3082 	1,6-Дихлоргексан 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Дихлоргексан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2750 	альфа-Дихлоргидрин 	см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 	
2750 	Дихлоргидрин глицерина 	см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 	
1769 	Дихлордифенилсилан 	см. ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1028 	ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Хладан" "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2602 	ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1916 	2,2'-Дихлордиэтиловый эфир 	см. ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ 	
1593 	ДИХЛОРМЕТАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Дихлорметан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 10 	
3077 	2,5-Дихлорнитробензол 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 15 	
1152 	ДИХЛОРПЕНТАНЫ 	324 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1279 	1,2-ДИХЛОРПРОПАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2750 	1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 	606 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Дихлоргидрин глицерина", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2047 	ДИХЛОРПРОПЕНЫ 	312 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2189 	ДИХЛОРСИЛАН 	210 	2352 	2TFC 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	"Дихлорсилан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	2а, 4 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2250 	ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ 	609 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1766 	ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Дихлорфенилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1029 	ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2362 	1,1-ДИХЛОРЭТАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Дихлорэтан", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1184 	Дихлорэтан 	см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 	
1184 	1,2-Дихлорэтан 	см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 	
1303 	1,1-Дихлорэтилен 	см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗАТОРРОВАННЫЙ 	
1150 	1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3116 	ДИЦЕТИЛПЕРОКСИ- ДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3119 	ДИЦЕТИЛПЕРОКСИ- ДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
-	Дициандиамид 	Не подпадает под действие Правил 	
2565 	ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Дициклогексиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2687 	ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3119 	ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИ- КАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
2048 	ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН 	320 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Дициклопентадиен", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2491 	Диэтаноламин 	см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР 	
1154 	ДИЭТИЛАМИН 	303 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диэтиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2684 	3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2432 	N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Диэтиланилин", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2049 	ДИЭТИЛБЕНЗОЛ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диэтилбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1993 	Диэтилгидроксиламин (марок А, Б) 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диэтилгидроксиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1767 	ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН 	805 	8022 	CF1 	X83 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Диэтилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
-	Диэтиленгликоль 	Не подпадает под действие Правил 	
2579 	Диэтилендиамин 	см. ПИПЕРАЗИН 	
1165 	1,4-Диэтилендиоксид 	см. ДИОКСАН 	
2079 	ДИЭТИЛЕНТРИАМИН 	807 	8012 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Диэтилентриамин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2366 	ДИЭТИЛКАРБОНАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1156 	ДИЭТИЛКЕТОН 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1594 	ДИЭТИЛСУЛЬФАТ 	611 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2375 	ДИЭТИЛСУЛЬФИД 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диэтилсульфид", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2751 	ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2686 	2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диэтилэтаноламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2686 	Диэтилэтаноламин 	см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН 	
2686 	N,N-Диэтилэтаноламин 	см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН 	
2685 	N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Диэтилэтилендиамин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2373 	ДИЭТОКСИМЕТАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2374 	3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	

1153 	1,2-Диэтоксиэтан 	см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1088 	1,1-Диэтоксиэтан 	см. АЦЕТАЛЬ 	
1993 	Добавка высокооктановая 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1992 	Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) 	319 	3021 	FT1 	336 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Добавка БВД", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 44 	
1993 	Добавка смазочная ЭКОС-Б 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"ЭКОС-Б", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2810 	Добавка СПД поверхностно-активная 	см. Поверхностно-активная добавка СПД 	
3082 	Добавки адгезионные "Амдор" 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	трет-Додецилмеркаптан 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Додецилмеркаптан", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 25 	
1771 	ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Додецилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3359 	ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ грузовая транспортная 	909 	9092 	M11 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные грузы" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1813 	Едкое кали 	см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2115 	5F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 	 	 	 	 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2215 	5A 	20 	КВ, УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ" 	 	 	 	1 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2225 	5O 	25 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель" 	 	 	 	1, 27 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2315 	5T 	26 	КВ, УК 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ" 	 	 	 	1 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2325 	5TF 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется" 	 	 	 	1, 27 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2335 	5TO 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель" 	 	 	 	1, 27 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2345 	5TC 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое" 	 	 	 	1 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2355 	5TFC 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое" 	 	 	 	1 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	220 	2365 	5TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое" 	 	 	 	1, 27 	
1608 	ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Железа (II) сульфат 	Не подпадает под действие Правил 	
1606 	ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1607 	ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1773 	ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2582 	ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР 	801 	8013 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Железо хлорное", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1466 	ЖЕЛЕЗА НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 25 	
1376 	ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа 	405 	4213 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1994 	ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ 	647 	6121 	TF1 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1466 	Железо азотнокислое 	см. ЖЕЛЕЗА НИТРАТ 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3089 	Железо карбонильное 	401 	4112 	F3 	40 	КВ, УК 	П, М, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1773 	Железо хлорное 	см. ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1323 	Железо-церий 	см. ФЕРРОЦЕРИЙ 	
1992 	Жидкие продукты пиролиза 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Продукты пиролиза", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Жидкости гидротормозные, легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование вещества, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1760 	Жидкости кремнийорганические ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11) 	см. Натрия силиконата водный раствор 	
1993 	Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, УК, ВЦ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование вещества, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
-	Жидкость "Арктика" 	Не подпадает под действие Правил 	
1992 	Жидкость "ИМ" 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"ИМ", "Х", трафарет приписки 	 	 	12 	
1992 	Жидкость "НИИСС-4" 	319 	3023 	FT1 	36 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"НИИСС", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1986 	Жидкость "ТГФ-М" 	331 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"ТГФ-М", "Х", трафарет приписки 	 	 	12 	
1992 	Жидкость "Холод-40" 	319 	3023 	FT1 	36 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Холод-40", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2797 	ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ 	809 	8012 	C5 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
-	Жидкость гидравлическая ГЖ-ФК, БСК, ЖСК 	Не подпадает под действие Правил 	
2920 	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ11Н 	825 	8022 	CF1 	883 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"ГКЖ-Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1903 	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К 	823 	8011, 8012, 8013 	C9 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3142 	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	615 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1774 	Заряд для огнетушителей, содержащий коррозионную жидкость 	823 	8012 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1993 	Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3264 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	816 	8011, 8012, 8013 	C1 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3265 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	803 	8011, 8012, 8013 	C3 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2920 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	825 	8021, 8022 	CF1 	883, 83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3093 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 	831 	8051, 8052 	CO1 	885, 85 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3301 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	827 	8031, 8032 	CS1 	884, 84 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 4.2 	"Едкое", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3266 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	818 	8011, 8012, 8013 	C5 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3267 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	818 	8011, 8012, 8013 	C7 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2922 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	833 	8061, 8062, 8063 	CT1 	886, 86, 86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
1760 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	823 	8011, 8012, 8013 	C9 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3094 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	829 	8041, 8042 	CW1 	823, 823 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 4.3 	"Едкое", "При взаимодействии с водой выделяются легковоспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2924 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	328 	3031, 3032, 3033 	FC1 	338, 338, 38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3286 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	328 	3041, 3042 	FTC 	368, 368 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1992 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	319 	3021, 3022, 3023 	FT1 	336, 336, 36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (температура кипения не более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Жидкость огнестойкая ГЖ-ФК 	Не подпадает под действие Правил 	
3098 	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	513 	5161, 5162, 5163 	OC1 	558, 58, 58 	КВ, УК 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО" 	 	 	 	3 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3099 	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	512 	5151, 5152, 5153 	OT1 	556, 56, 56 	КВ, УК 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3139 	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 	510 	5111, 5112, 5113 	O1 	55, 50, 50 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	3 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1266 	Жидкость парфюмерная "Канская" 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этанол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3194 	ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	424 	4211 	S3 	333 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/11*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2845 	ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	424 	4211 	S1 	333 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/11*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3256 	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °C 	334 	3063 	F2 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3256 	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °C 	334 	3063 	F2 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от от 07.05.2013) 	
3257 	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °C, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) 	908 	9073 	M9 	99 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3188 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	425 	4242, 4243 	SC3 	38, 38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3185 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	425 	4242, 4243 	SC1 	38, 38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3186 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	424 	4212, 4213 	S3 	30, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3183 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	424 	4212, 4213 	S1 	30, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3187 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	426 	4232, 4233 	ST3 	36, 36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3184 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	426 	4232, 4233 	ST1 	36, 36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3233 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3221 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B 	424 	4182 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1, 1 	"Легко воспламеняется", "Взрывоопасно", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3223 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C 	424 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3231 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3225 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D 	424 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3235 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3227 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E 	424 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3237 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3229 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F 	424 	4172 	SR1 	40 	СКВ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3239 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1993 	Жидкость универсальная для автомобилей "Гамаюн" 	см. ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
1719 	ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. 	818 	8012, 8013 	C5 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1649 	Жидкость этиловая 	601 	6111 	T3 	66 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	"Жидкость этиловая", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 19, 48 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3289 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	640 	6171, 6172 	TC3 	668, 68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1*1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2927 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	640 	6171, 6172 	TC1 	668, 68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2929 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	636 	6121, 6122 	TF1 	663, 63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3287 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3122 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К 	655 	6161, 6162 	TO1 	665, 65 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2810 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	615 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3488 	жидкость, ядовитая при вдыхании, легковоспламеняющаяся коррозионная, н.у.к., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	640 	6181 	TFC 	663 	СКВ, СК 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", Спускать с горки осторожно "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3489 	жидкость, ядовитая при вдыхании, легковоспламеняющаяся коррозионная, н.у.к., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	640 	6181 	TFC 	663 	СКВ, СК 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3381 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 	623 	6111 	T1, T4 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2а 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2013) 	
3387 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 	655 	6161 	TO1 	665 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2013) 	
3490 	жидкость, ядовитая при вдыхании, реагирующая с водой, легковоспламеняющаяся, н.у.к., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	651 	6191 	TFW 	623 	СКВ, СК 	П, К 	6.1, 3, 4.3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3491 	жидкость, ядовитая при вдыхании, реагирующая с водой, легковоспламеняющаяся, н.у.к., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	651 	6191 	TFW 	623 	СКВ, СК 	П, К 	6.1, 3, 4.3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3390 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 	640 	6171 	TC1, TC3 	668 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2013) 	
3389 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 	640 	6171 	TC1, TC3 	668 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2013) 	
3384 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 	636 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2013) 	
3383 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 	636 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2013) 	
3382 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 	623 	6111 	T1, T4 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2013) 	
3388 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 	655 	6161 	TO1 	665 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2013) 	
3386 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 	651 	6151 	TW1 	623 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.3 	"Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2013) 	
3385 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 	651 	6151 	TW1 	623 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.3 	"Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2013) 	
3123 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	651 	6151, 6152 	TW1 	623, 623 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 4.3 	"Ядовито", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	

3334 	ЖИДКОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОЙ ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ, Н.У.К. 	Не подпадает под действие Правил 	
3129 	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	428 	4371, 4372, 4373 	WC1 	X382, 382, 382 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3148 	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	421 	4311, 4312, 4313 	W1 	X323, 323, 323 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3130 	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	422 	4361, 4362, 4363 	WT1 	X362, 362, 362 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/11*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1386 	ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	36, 70 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2217 	ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	36, 70 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
-	Загуститель акриловый водорастворимый 	904 	 	M7 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
1057 	ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ 	214 	2116 	6F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 	 	 	 	 	
1070 	Закись азота 	см. АЗОТА ГЕМИОКСИД 	
1760 	Закрепители коррозионные жидкие 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	"Закрепитель", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1300 	Заменитель скипидара 	см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ 	
3244 	Заряды к огнетушителям ОХП-10 (кислотная часть) 	822 	8092 	C10 	80 	КВ, УК 	П, М, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	3 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1306 	Защитные средства для древесины, легковоспламеняющиеся, жидкие 	см. АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1907 	ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида 	808 	8013 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1910 	Известь негашеная 	см. Кальция оксид 	
2208 	Известь хлорная 	501 	5113 	O2 	50 	КВ 	П 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	 	
2000 	Изделия из целлулоида 	см. ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д., исключая отходы 	
3164 	ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) 	213 	2216 	6A 	20 	КВ, УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ" 	 	 	 	 	
3506 	изделия промышленные, содержащие ртуть 	811 	8093 	CT3 	86 	КВ, УК 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 	 	 	 	3 	
(в ред. протоколов от 20.11.2013, от 07.05.2014) 	
2561 	2-Изоамилен 	см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1 	
2371 	Изоамилены 	см. ИЗОПЕНТЕНЫ 	
1109 	Изоамилформиат 	см. АМИЛФОРМИАТЫ 	
1969 	ИЗОБУТАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
1212 	ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2527 	ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	316 	3013 	F1 	39 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1214 	ИЗОБУТИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изобутиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1213 	ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изобутилацетат", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1055 	ИЗОБУТИЛЕН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2324 	Изобутилентример 	см. ТРИИЗОБУТИЛЕН 	
2528 	ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3272 	Изобутилизовалерат 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2486 	ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изобутилизоцианат", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 44 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2283 	ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	316 	3013 	F1 	39 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2394 	ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ 	306 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2393 	ИЗОБУТИЛФОРМИАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2045 	ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2395 	ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД 	323 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изобутирилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2284 	ИЗОБУТИРОНИТРИЛ 	310 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изобутиронитрил", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2288 	ИЗОГЕКСЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изогексен", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2287 	ИЗОГЕПТЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изогептен", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3082 	Изодецилакрилат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Изодецилакрилат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3082 	Изодецилдифенилфосфат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Изодецилдифенилфосфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2286 	Изододекан 	см. ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1262 	Изооктан 	см. ОКТАНЫ 	
1216 	ИЗООКТЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изооктен", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1265 	Изопентан 	см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ 	
2371 	ИЗОПЕНТЕНЫ 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изопентены", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1218 	ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	304 	3011 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изопрен", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
1219 	ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2403 	ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2303 	ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 	314 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилстирол" или "Изопропенилбензол", Х, трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2934 	ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1221 	ИЗОПРОПИЛАМИН 	303 	3031 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изопропиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	4, 44 	
1220 	ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1918 	ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изопропилбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2405 	ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3115 	ИЗОПРОПИЛ-втор- БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 32% и ДИ-втор- БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 15%, но не более 18% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 12%, но не более 15%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 38% 	Перевозка запрещена 	
3111 	ИЗОПРОПИЛ-втор- БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 52% и ДИ-втор- БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 28% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 22%, смеси 	Перевозка запрещена 	
1793 	Изопропилдигидрофосфат 	см. КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ 	
2406 	ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2483 	ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Изопропилизоцианат", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 44 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3109 	ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% 	506 	5242 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1222 	ИЗОПРОПИЛНИТРАТ 	310 	3012 	F1 	33 	 , 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5, 5б, 29 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2409 	ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2947 	ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2356 	Изопропилхлорид 	см. 2-ХЛОРПРОПАН 	
2407 	ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6181 	TFC 	663 	 , 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2561 	Изопропилэтилен 	см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1 	
3251 	ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ 	404 	4113 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2907 	ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция 	404 	4152 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2289 	ИЗОФОРОНДИАМИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Изофорондиамин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2290 	ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ 	609 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2206 	Изоцианатные композиции 	см. Композиции изоцианатные 	
2285 	ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 	609 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2290 	3-Изоцианатометил- 3,5,5-триметилциклогексилизоцианат 	см. ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ 	
2478 	ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	333 	3022, 3023 	FT1 	336, 36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3080 	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	649 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2206 	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	632 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2269 	3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1993 	Ингибитор коррозии "Альпан" 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ингибитор коррозии "Альпан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1993 	Ингибитор коррозии "Амфикор" 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Амфикор", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1992 	Ингибитор коррозии "Антик-1" 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Антик-1", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1992 	Ингибитор коррозии "Викор" 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Викор", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1992 	Ингибитор коррозии "Нефтегаз-1" 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ингибитор "Нефтегаз1", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Ингибитор коррозии "Олазол" 	328 	3011, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Олазол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2810 	Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ингибитор ГИПХ-3-А", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1992 	Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ингибитор ГИПХ-4" или "Ингибитор ГИПХ-3-Б" или "Ингибитор ГИПХ-6", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1993 	Ингибитор коррозии Д4-3, Д-4-3К 	328 	3011, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
-	Ингибитор коррозии и солеотложений ВФИКС 	904 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Ингибитор ВФИКС", "Х", трафарет приписки 	 	 	15, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
-	Ингибитор коррозии ИКТ-1, ИКТ-1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К, Д-6-1К 	904 	 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
2810 	Ингибитор коррозии КХО-1 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ингибитор КХО-1", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1992 	Ингибитор коррозии марки "Корексит" 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Корексит", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2810 	Ингибитор ПБ-5 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	1, 3 	
1760 	Ингибитор солеотложений "Дифалон" 	823 	8011 	C1 	88 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Дифалон", "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3286 	Ингибиторы коррозии "Дизгафен-1", "Донбасс-1", "Донбасс2" 	328 	3042 	FTC 	368 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Дизгафен1" или "Донбасс-1" или "Донбасс2", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Ингибиторы коррозии Амдор ИК-1, Амдор ИК2, Амдор ИК-3 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Амдор ИК", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 44 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1993 	Ингибиторы коррозии типа РЕКОД 	328 	3011, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ингибитор коррозии "РЕКОД", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1993 	Ингибиторы коррозии типа СНПХ 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1993 	Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000, СНПХ6002, СНПХ-6004, СНПХ6011, СНПХ-6013 	см. Ингибиторы коррозии типа СНПХ 	
2810 	Ингибиторы коррозии ядовитые, жидкие 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	3 	
2811 	Ингибиторы коррозии ядовитые, твердые 	634 	6112 	T2 	60 	КВ 	П 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	 	
1993 	Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1992 	Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44, 3 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1993 	Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401, СНПХ7214, СНПХ-7215, СНПХ7410 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ингибиторы парафиноотложений", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
1993 	Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ, КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1993 	Ингибиторы парафиноотложений, легковоспламеняющиеся 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ, КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ингибиторы парафиноотложений", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
-	Ингибиторы солеотложений типа СНПХ 	905 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Ингибитор СНПХ", "Х", трафарет приписки 	 	 	13, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 07.05.2014) 	
1993 	Ингибиторы солеотложений типа СНПХ, легковоспламеняющиеся 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ, КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ингибиторы солеотложений", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
(в ред. протокола от 17.10.2012) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3163 	Инерген 	215 	2212 	2A 	20 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Инерген", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
1760 	Инкредол 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Инкредол", "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
2495 	ИОДА ПЕНТАФТОРИД 	504 	5171 	OTC 	568 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1, 8 	"Окислитель", "Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3495 	Йод 	832 	8063 	СТ2 	86 	КВ, УК 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО" 	 	 	 	1 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3498 	ЙОДА МОНОХЛОРИД, ЖИДКИЙ 	802 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Наименование груза", X, "трафарет приписки" 	 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1792 	ЙОДА МОНОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ 	802 	8032 	C2 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	 	 	 	1, 3 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1792 	Йода хлорид 	см. ЙОДА МОНОХЛОРИД 	
2390 	2-ЙОДБУТАН 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2391 	ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2392 	ЙОДПРОПАНЫ 	324 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2570 	КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1588 	Кадмия цианид 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ, СК 	П 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	2, 5б 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1572 	Какодиловая кислота 	см. КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ 	
3082 	Калиевые соли ди(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
2257 	КАЛИЙ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1488 	Калий азотистокислый 	см. КАЛИЯ НИТРИТ 	
1486 	Калий азотнокислый 	см. КАЛИЯ НИТРАТ 	
1759 	Калий борфтористоводородный 	см. Калия борфторид 	
1484 	Калий бромноватокислый 	см. КАЛИЯ БРОМАТ 	
3087 	Калий двухромовокислый 	см. Калия дихромат 	
1490 	Калий марганцевокислый 	см. КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1492 	Калий надсернокислый 	см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
2012 	Калий фосфористый 	см. КАЛИЯ ФОСФИД 	
1811 	Калий фтористый, кислый 	см. КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1489 	Калий хлорнокислый 	см. КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1422 	КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ 	409 	4311 	W1 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1390 	Калия амид 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1677 	КАЛИЯ АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1678 	КАЛИЯ АРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Калия ацетат 	Не подпадает под действие Правил 	
1870 	КАЛИЯ БОРГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1759 	Калия борфторид 	822 	8012 	C4 	80 	КВ, УК 	П, М, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	 	
1484 	КАЛИЯ БРОМАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Калия гексациано-(2)-феррат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
1813 	Калия гидрат окиси 	см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	
1409 	Калия гидрид 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	 	
1811 	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	806 	8062 	CT2 	86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3421 	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР 	801 	8062, 8063 	CT1 	86, 86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1813 	КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1814 	КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Щелочь", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2509 	КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Гидросульфат калия", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1929 	Калия гидросульфит 	см. КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1929 	КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3087 	Калия дихромат 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК 	П, М, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито" 	 	 	 	 	

-	Калия карбонат 	Не подпадает под действие Правил 	
2864 	КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Калия метаванадат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1420 	КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ 	409 	4311 	W1 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3403 	КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2033 	КАЛИЯ МОНООКСИД 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Калия монооксид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1486 	КАЛИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1487 	КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1488 	КАЛИЯ НИТРИТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2033 	Калия окись 	см. КАЛИЯ МОНООКСИД 	
2033 	Калия оксид 	см. КАЛИЯ МОНООКСИД 	
1490 	КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель","СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1491 	КАЛИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5111 	O2 	55 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	3 	
1492 	Калия пероксодисульфат 	см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1492 	КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель","СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1489 	КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1382 	КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% 	409 	4212 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1847 	КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2466 	КАЛИЯ СУПЕРОКСИД 	509 	5111 	O2 	55 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	3 	
1679 	КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ 	619 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2012 	КАЛИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2628 	КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ 	620 	6111 	T2 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	"Калия фторацетат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1812 	КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3422 	КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР 	630 	6113 	T4 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2655 	КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1485 	КАЛИЯ ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2427 	КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	505 	5112, 5113 	O1 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1680 	КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Калия цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3413 	КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 60, 60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5б, 9 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3404 	КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1551 	Калия-сурьмы тартрат 	см. СУРЬМЫ - КАЛИЯ ТАРТРАТ 	
1401 	КАЛЬЦИЙ 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1454 	Кальций азотнокислый 	см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ 	
2856 	Кальций кремнефтористый 	см. Кальция фторосиликат 	
1405 	Кальций кремнистый 	см. КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД 	
1456 	Кальций марганцевокислый 	см. КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1557 	Кальций мышьяковистокислый 	см. Кальция арсенит 	
1573 	Кальций мышьяковокислый 	см. КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ 	
1855 	КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ 	405 	4211 	S4 	43 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	 	
1360 	Кальций фосфористый 	см. КАЛЬЦИЯ ФОСФИД 	
1573 	КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Кальция арсенат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1574 	КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1557 	Кальция арсенит 	630 	6112 	T5 	66 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	 	
Позиция - Исключена. 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1404 	КАЛЬЦИЯ ГИДРИД 	408 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1923 	Кальция гидросульфит 	см. КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
2880 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% 	501 	5112, 5113 	O2 	50, 50 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3487 	кальция гипохлорит гидратированный коррозионный или кальция гипохлорита гидратированная смесь коррозионная с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% 	501 	5162 	OC2 	58 	КВ, УК 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель, "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3487 	кальция гипохлорит гидратированный коррозионный или кальция гипохлорита гидратированная смесь коррозионная с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% 	501 	5163 	OC2 	58 	КВ, УК 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1748 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) 	501 	5112, 5113 	O2 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3485 	кальция гипохлорит сухой коррозионный или кальция гипохлорита смесь сухая коррозионная, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) 	501 	5162 	OC2 	58 	КВ, УК 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3486 	кальция гипохлорита смесь сухая коррозионная, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора 	501 	5163 	OC2 	58 	КВ, УК 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2208 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1923 	КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1402 	КАЛЬЦИЯ КАРБИД 	408 	4311, 4312 	W2 	X423, 423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Кальция карбид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2844 	Кальция марганца силикат 	см. КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД 	
1454 	КАЛЬЦИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 77 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3264 	Кальция нитрат, водный раствор 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Кальция нитрат", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
1910 	Кальция оксид 	808 	8013 	C6 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	77, 82 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013, от 22.10.2014) 	
1456 	КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель","СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1457 	КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1455 	КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1313 	КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1314 	КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1405 	КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД 	408 	4312, 4313 	W2 	423, 423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1393 	Кальция сплавы 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	 	
1360 	КАЛЬЦИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
-	Кальция фторид 	Не подпадает под действие Правил 	
2856 	Кальция фторосиликат 	630 	6113 	T5 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	3 	
1452 	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2429 	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	505 	5112, 5113 	O1 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
-	Кальция хлорат-хлорид, незамерзающий раствор 	903 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Хлоратхлорид кальция", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1453 	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1403 	КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% 	408 	4313 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1575 	КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Кальция цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
2844 	КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД 	408 	4313 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2717 	КАМФАРА синтетическая 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1325 	Камфен, технический 	401 	4113 	F1 	40 	ВЦ, КЦ, КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Камфен", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	 	
-	Канифоль 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	 	
-	Канифоль сосновая 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1293 	Капли гофманские 	328 	3012 	F1 	33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	1 	
1325 	Капролактам 	401 	4112 	F1 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Капролактам", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Карбамат Е 	см. Натрия диэтилдитиокарбамат 	
3077 	Карбамат МН 	см. Натрия N,N-диметилдитиокарбамат. 	
1511 	КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС 	507 	5163 	OC2 	58 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1357 	КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1357 	Карбамида нитрат, увлажненный не менее 20% воды по массе 	см. КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
1760 	Карбамол ЦЭМ 	823 	8013 	C9 	80 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое" 	"Карбамол ЦЭМ", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2821 	Карболка черная 	см. ФЕНОЛА РАСТВОР 	
2204 	КАРБОНИЛСУЛЬФИД 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	"Карбонилсульфид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2417 	КАРБОНИЛФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Карбонилфторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3281 	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3466 	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1993 	Карпатол-3П 	328 	3011, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Карпатол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3476 	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие вещества, реагирующие с водой 	430 	 	W3 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы" "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3479 	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие водород в металлгидриде 	204 	 	6F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3477 	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие коррозионные вещества 	835 	 	C11 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3473 	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости 	335 	3013 	F3 	30 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3478 	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие сжиженный воспламеняющий газ 	220 	 	6F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	 	
3285 	Катализатор ванадиевый 	см. Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2881 	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ 	405 	4211, 4212, 4213 	S4 	43, 40, 40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1378 	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2813 	Катализатор ЦН 	421 	4312 	W2 	X423 	РЕФ 	П 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-01-0" 	 	 	 	2, 5б 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1760 	Катализаторы коррозионные жидкие 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1719 	Каустик отработанный 	818 	8013 	C5 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Каустик отработанный", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
-	Каучук 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1345 	КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы 	402 	4112 	F1 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Каучук синтетический пипериленовый (СКОП) 	328 	3011, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"СКОП", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1287 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий) 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1223 	КЕРОСИН 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "Бензиннефть", "С" или "СТ" 	 	 	11 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1224 	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	331 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1224 	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1224 	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1324 	КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2025 	Киноварь натуральная 	см. Ртути (II) сульфид 	
1073 	КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	202 	2223 	3O 	225 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Кислород", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1072 	КИСЛОРОД СЖАТЫЙ 	202 	2221 	1O 	25 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Кислород сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2190 	КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ 	211 	2361 	1TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовито", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1-1" 	 	 	 	27 	
3082 	Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ1), раствор некоррозионный 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"ОЭДФ-1", "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
2511 	КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ 	803 	8013 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3102 	КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией более 57%, но не более 86%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 14% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	КИСЛОТА 3ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 3% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	КИСЛОТА 3ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 6% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	 	
-	Кислота адипиновая 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2032 	КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	802 	8081 	COT 	856 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ, ПЛ 	П, К 	8, 5.1, 6.1 	"Едкое", "Окислитель", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5а, 5б, 25, 50, 51 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
2031 	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не более 70% 	802 	8012 	CO1 	85 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Азотная кислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 50 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	

2031 	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% 	802 	8051 	CO1 	885 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	"Азотная кислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 50 	
2218 	КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	803 	8022 	CF1 	839 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1775 	КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1788 	КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ 	801 	8012, 8013 	C1 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 23 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3425 	КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1718 	КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3265 	Кислота валериановая 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
1782 	КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1902 	КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	КИСЛОТА ДИПЕРОКСИДОДЕКАИНОВАЯ с концентрацией не более 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 87% 	Не подпадает под действие Правил 	
3265 	Кислота дитиогликолевая 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
1768 	КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ 	806 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2465 	КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1764 	КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3265 	Кислота изовалериановая 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
2529 	КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ 	320 	3033 	FC 	38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Кислота изомасляная", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1793 	КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Кислота изофталевая 	902 	 	M7 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1787 	КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ 	801 	8012, 8013 	C1 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 23 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1572 	КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2829 	КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2312 	Кислота карболовая 	см. ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
2022 	КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ 	640 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1778 	КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Кислота КФВ", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 23 	
3472 	КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2823 	КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ 	803 	8013 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2820 	КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2531 	КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	803 	8012 	C3 	89 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
3265 	Кислота метоксиуксусная 	803 	8012 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	"Кислота метоксиуксусная", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1776 	КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ 	806 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1779 	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% 	803 	8012 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0", "Легко воспламеняется" 	"Кислота муравьиная", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3412 	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3412 	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1553 	КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ 	622 	6111 	T4 	66 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1554 	КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3118 	КИСЛОТА НАДЛАУРИНОВАЯ с концентрацией менее 100% 	Перевозка запрещена 	
3105 	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой(-ами) 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой(-ами) 	506 	5242 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3107 	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА E стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой(-ами) 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3261 	Кислота нитрилотриметилфосфоновая 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК 	П, М, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	 	
2305 	КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ 	804 	8012 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2308 	КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ 	801 	8012 	C1 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3456 	КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ 	806 	8012 	C2 	X80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1760 	Кислота о,о-диизопропилдитиофосфорная 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1760 	Кислота о,о-ди-н-пропилдитиофосфорная 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1760 	Кислота о,о-диэтилдитиофосфорная 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Кислота олеиновая 	Не подпадает под действие Правил 	
1805 	Кислота ортофосфорная 	см. КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР 	
3265 	Кислота пеларгоновая 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
2811 	Кислота пикраминовая, паста, с содержанием воды не менее 43% 	634 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1344 	Кислота пикриновая 	см. ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	
3265 	Кислота пировиноградная 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
1848 	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% 	803 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3463 	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% 	803 	8012 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
-	Кислота салициловая 	Не подпадает под действие Правил 	
1905 	КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ 	806 	8011 	C2 	88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Кислота селеновая", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1831 	КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	802 	8061 	CT1 	X886 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 22 	
1832 	КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1906 	КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1830 	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Серная кислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 20 	
2796 	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1833 	КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ 	801 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1613 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1789 	Кислота соляная, раствор 	см. КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	
-	Кислота стеариновая 	Не подпадает под действие Правил 	
2967 	КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Кислота сульфаминовая", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1940 	КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2936 	КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ 	612 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2436 	КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Кислота тиоуксусная", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1355 	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3368 	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2699 	КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ 	803 	8011 	C3 	88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2468 	КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1839 	КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2789 	КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% 	803 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Уксусная кислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 21 	
2790 	Кислота уксусная синтетическая пищевая 	см. КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% 	
1803 	Кислота фенолсульфоновая 	см. ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ 	
2834 	КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Кислота фосфористая", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 54 	
3264 	Кислота фосфористая, водный раствор 	816 	8013 	C1 	80 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3453 	КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К, М 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1777 	КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ 	801 	8011 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2642 	КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ 	625 	6111 	T2 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1789 	КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	801 	8012, 8013 	C1 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 23 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1873 	КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% 	505 	5161 	OC1 	558 	КВ, УК, ВЦ, КЦ, 	П, К 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	"Хлорная кислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1802 	КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% 	802 	8052 	CO1 	85 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	"Кислота хлорная", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 50 	
2507 	КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Кислота хлорплатиновая", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1754 	КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) 	801 	8011 	C1 	X88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Хлорсульфоновая кислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3250 	КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1751 	КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ 	611 	6172 	TC2 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1463 	Кислота хромовая твердая 	см. ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ 	
2240 	КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ 	802 	8011 	C1 	88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2571 	Кислота этилсерная 	803 	8012 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	"Этилсерная кислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	20 	
1798 	КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ 	Перевозка запрещена 	
2571 	КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1938 	КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР 	803 	8012, 8013 	C3 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3265 	Кислоты дихлоркарбоновые 	803 	8012 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	"Кислоты дихлоркарбоновые", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
-	Кислоты жирные, синтетические, фракции C5 - C6, C7 - C9 	904 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Кислота жирная", "Х", трафарет приписки 	 	 	15, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
-	Кислоты жирные, синтетические, фракции, C10 - C16, C17 - C20 	904 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Кислота жирная", "Х", трафарет приписки 	 	 	15, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	 	
-	Кислоты жирные, талловые 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
3265 	Кислоты разветвленные монокарбоновые 	803 	8012 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	"Кислота ВИК", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
2564 	КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР 	803 	8012, 8013 	C3 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2790 	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% 	801 	8013 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 21 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2790 	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% 	801 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 21 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1805 	КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР 	802 	8013 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1786 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ 	801 	8061 	CT1 	886 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1790 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% 	801 	8061 	CT1 	886 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1790 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% 	801 	8061 	CT1 	886 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1790 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60% 	801 	8062 	CT1 	86 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2626 	КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты 	505 	5112 	O1 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1750 	КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1755 	КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР 	801 	8012, 8013 	C1 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1613 	КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода 	602 	6121 	TF1 	663 	СКВ 	П 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	 	 	 	2, 5б 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3102 	КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией более 72 - 100% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3116 	КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% 	Перевозка запрещена 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость 	305 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 1 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013) 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 1 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013) 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (невязкие) 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 1 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3264 	Коагулянт оксихлорида алюминия 	см. Алюминия оксихлорид, коагулянт 	
2001 	КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1318 	КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2059 	Коллодий 	328 	3012 	D 	33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	1 	
2557 	Коллоксилин 	см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА 	
2556 	Коллоксилин 	см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) 	
2555 	Коллоксилин 	см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) 	
1993 	Компаунды, жидкие 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3316 	КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 	906 	9092, 9093 	M11 	90, 90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1263 	Композиции антикоррозионные "Цинопол" 	см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	
1169 	Композиции ароматические пищевые 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Спирт", "П", трафарет приписки 	 	 	12 	
2206 	Композиции изоцианатные 	632 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Суризоны", "Х", трафарет приписки 	 	 	18 	
3082 	Композиция бромид кальция - бромид цинка (раствор) 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3264 	Композиция ГЛИМС 	816 	8012 	C1 	80 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое" 	"Композиция ГЛИМС", "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
3264 	Композиция ГПР (грунт - преобразователь ржавчины) 	816 	8012 	C1 	80 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Композиция ГПР", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2922 	Композиция ДН-9010 	833 	8062 	CT1 	86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Композиция ДН-9010", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3264 	Композиция ДПФ-1 ингибированная 	816 	8011 	C1 	88 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	"Композиция ДПФ-1", "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1993 	Композиция этоксисиланов "Продукт 119-296Т" 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	 ,  , ВЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Кремнийорганическая жидкость", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3295 	Компонент дизельного топлива 	см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
3295 	Компонент моторных топлив ароматический 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КВ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2810 	Компонент пластифицирующих материалов 	615 	6112 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Компонент ПМ", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2206 	Компоненты изоцианатные для производства пенопластов 	632 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Компонент изоцианатный", "Х", трафарет приписки 	 	 	18 	
3295 	Конденсат из природных газов 	см. Газоконденсат углеводородный 	
1268 	Конденсат пиролизный 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пироконденсат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3499 	конденсатор с двойным электрическим слоем (с энергоемкостью более 0,3 Вт-ч) 	910 	 	МП 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	Прочие опасные вещества 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	 	
-	Концентрат карбамидоформальдегидный (КФК) 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 18.05.2012) 	
3265 	Концентрат низкомолекулярных кислот НМК 	803 	8013 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	"Концентрат НМК", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Концентрат цикленов 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Концентрат цикленов", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	

3264 	Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК1К, КФЭ-2 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Концентрат ...", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3360 	Копра 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1363 	КОПРА 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0/01-0" 	 	 	 	36 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2801 	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	823 	8011, 8012, 8013 	C9 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1602 	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	615 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3147 	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	822 	8011, 8012, 8013 	C10 	88, 80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3143 	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	634 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3066 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) 	823 	8012, 8013 	C9 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	305 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 1 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (невязкие) 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 1 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 1 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	305 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3470 	КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ (включая растворитель и разбавитель краски) 	825 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3469 	КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски) 	328 	3031, 3032, 3033 	FC 	338, 338, 38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (невязкие) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1263 	Краски и материалы лакокрасочные, легковоспламеняющиеся 	см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	
3082 	Крезилдифенилфосфат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Крезилдифенилфосфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2022 	Крезол, технический 	см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ 	
2076 	КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	"Крезолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
3455 	КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6172 	TC2 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2203 	Кремневодород, сжатый 	см. СИЛАН 	
1263 	Кремнеорганические смолы в растворе органических растворителей 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1295 	Кремнехлороформ 	см. ТРИХЛОРСИЛАН 	
1346 	КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ 	403 	4113 	F3 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1818 	Кремний четыреххлористый 	см. КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	
1993 	Кремнийорганический реагент ВТОКС 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Кремний - органическая жидкость" 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1859 	КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Кремния тетрафторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1818 	КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	801 	8012 	C1 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Хлорид кремния", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 26 	
3082 	Креозот (из смолы каменноугольной или древесной) 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1263 	Крепители для лаков (и краски) 	305 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Крепитель", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Крепители стержневые КО, УСК-1 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"СТ" или "Т" 	 	 	11 	
3077 	Криолит 	см. Натрия гексафторалюминат 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
1970 	КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1056 	КРИПТОН СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Криптон сжатый", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1143 	КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	650 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1144 	КРОТОНИЛЕН 	301 	3011 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Кротонилен", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1143 	Кротоновый альдегид 	см. КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2212 	Кроцидолит 	см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) 	
3342 	КСАНТОГЕНАТЫ 	405 	4212, 4213 	S2 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2036 	КСЕНОН 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Ксенон", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2591 	КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2261 	Ксиленол, технический 	см. КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3430 	КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 13 	
2261 	КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ксиленол", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 13 	
1711 	КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Ксилидин", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
3452 	КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1701 	КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3417 	КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ 	605 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1307 	м-Ксилол 	см. КСИЛОЛЫ 	
1307 	о-Ксилол 	см. КСИЛОЛЫ 	
1307 	п-Ксилол 	см. КСИЛОЛЫ 	
1307 	КСИЛОЛЫ 	309 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ксилол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2810 	Кубовые остатки производства трихлорэтилена 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Кубовые остатки производства трихлорэтилена", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2810 	Кубовый остаток системы ректификации этиленгликоля 	615 	6112 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3115 	КУМИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3109 	Кумила гидропероксид 	506 	5242 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3107 	КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 90%, но не более 98%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 90%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10% 	506 	5242 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3119 	КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3115 	КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
1918 	Кумол 	см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ 	
3190 	Лазурь железная 	415 	4212 	S4 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1263 	Лак КО-0208 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Лак", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1263 	Лаки бакелитовые 	305 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Лак", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1263 	Лаки и лаковые краски (с температурой вспышки от 23 °C до 61 °C) 	см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	
2810 	Лаки каменноугольные 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Лак каменноугольный", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1263 	Лаки кремнеорганические (КО) 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Лак", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1268 	Лакойль 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Нефть", "Т", трафарет приписки 	 	 	11 	
-	Лантана оксид 	Не подпадает под действие Правил 	
-	Лапролы 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
-	Латекс 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2810 	Латекс-наирит 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	3 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3106 	Лауроила пероксид 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый 	См. ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3360 	Лен чесаный 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1268 	Лигроин 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "Бензиннефть", "С" или "СТ" 	 	 	9 	
3142 	Лизол 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Лизол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2922 	Лизол санитарный "Алкилин" 	833 	8063 	CT1 	86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 	"Лизол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2052 	Лимонен 	см. ДИПЕНТЕН 	
1325 	Линт хлопковый 	401 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легковоспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	36 	
1415 	ЛИТИЙ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ, СК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Литий", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2722 	Литий азотнокислый 	см. ЛИТИЯ НИТРАТ 	
2680 	Литий едкий 	см. ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 	
1417 	Литий кремнистый 	см. ЛИТИЯ СИЛИЦИД 	
2830 	ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1410 	ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1411 	ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ 	407 	4321 	WF1 	X323 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1390 	Лития амид 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1413 	ЛИТИЯ БОРГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1414 	ЛИТИЯ ГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2805 	ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2680 	ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ, СК 	П, К, М 	8 	"Едкое", "СО" 	"Лития гидроксид", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2679 	ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1471 	ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ 	501 	5112, 5113 	O2 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
-	Лития карбонат 	Не подпадает под действие Правил 	
2722 	ЛИТИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2806 	ЛИТИЯ НИТРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	 	
1472 	ЛИТИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1417 	ЛИТИЯ СИЛИЦИД 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Лития хлорид 	Не подпадает под действие Правил 	
3360 	Луб сухой 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
3286 	Люминал A 	328 	3042 	FTC 	368 	СКВ 	П 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	2, 5б, 32, 44 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1418 	МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК 	409 	4341, 4342, 4343 	WS 	X423, 423, 423 	КВ, УК, для к.щ 4342, 4343 еше ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.2 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1474 	Магний азотнокислый 	см. МАГНИЯ НИТРАТ 	
2950 	МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон 	409 	4313 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1869 	МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) 	403 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2853 	Магний кремнефтористый 	см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	
2011 	Магний фосфористый 	см. МАГНИЯ ФОСФИД 	
1622 	МАГНИЯ АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1473 	МАГНИЯ БРОМАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2010 	МАГНИЯ ГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2004 	МАГНИЯ ДИАМИД 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2853 	Магния кремнефторид 	см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	
1928 	МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ 	407 	4321 	WF1 	X323 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1928 	Магния метилбромид в эфире диэтиловом 	см. МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ 	
1474 	МАГНИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1476 	МАГНИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1475 	МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2624 	МАГНИЯ СИЛИЦИД 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2011 	МАГНИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	Х462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2853 	МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2723 	МАГНИЯ ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Магния хлорид, раствор 	Не подпадает под действие Правил 	
1419 	МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	

1202 	Мазут с температурой вспышки не более 100 °C 	см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Мазут с температурой вспышки более 100 °C 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Малатион 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Малатион", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2647 	МАЛОНОНИТРИЛ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2210 	МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба 	405 	4253 	SW 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2968 	МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания 	409 	4313 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2724 	МАРГАНЦА (II) НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1479 	Марганца (IV) оксид 	501 	5112 	O2 	50 	КВ 	П, М 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	1 	
1330 	МАРГАНЦА РЕЗИНАТ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3082 	Марганца сульфат, кристаллический 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3260 	Марганца фосфат 	815 	8013 	C2 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	1, 3 	
2210 	Марганца этилен-1,2бисдитиокарбамат 	см. МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба 	
2968 	Марганца этилен-1,2бисдитиокарбамат, стабилизированный против самонагревания 	см. МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания 	
1091 	МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Масло ацетоновое" "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
-	Масло антраценовое, технологическое 	905 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Масло антраценовое", "Х", трафарет приписки 	 	 	13, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1091 	Масло ацетоновое 	см. МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ 	
1286 	Масло древесно-смоляное 	см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3082 	Масло каменноугольное для пропитки древесины 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки 	 	 	13, 55 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3082 	Масло каменноугольное для энергетических целей и обмасливания угольной шихты 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
3082 	Масло каменноугольное креозотовое для пропитки древесины 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
3082 	Масло каменноугольное поглотительное 	906 	9063 	М6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	Прочие опасные вещества 	"Масло каменноугольное", "X" трафарет приписки" 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 17.10.2012) 	
-	Масло каменноугольное, легкое 	901 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки 	 	 	13, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 07.05.2014) 	
1136 	Масло каменноугольное, легкое, легковоспламеняющееся 	305 	3012, 3013 	F1 	30, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 18.05.2102, от 17.10.2012) 	
3082 	Масло каменноугольное, среднее 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Масло каменноугольное", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 18.05.2012) 	
1130 	МАСЛО КАМФОРНОЕ 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2927 	Масло креозотное 	640 	6172 	TC1 	68 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	"Масло креозотное", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1272 	Масло пихтовое 	315 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Масло пихтовое", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
-	Масло ПОД (отходы производства капролактама) 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1201 	МАСЛО СИВУШНОЕ 	307 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Масло сивушное", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1288 	МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ 	307 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"СТ" или "Т" 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1286 - Исключен. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (температура кипения не более 35 °C) 	307 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	307 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	307 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Масло древесносмоляное", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое) 	307 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
-	Масло сосновое, флотационное 	901 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Масло сосновое", "Х", трафарет приписки 	 	 	13, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2014) 	
2810 	Масло тунговое 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Масло тунговое", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 13 	
1272 	МАСЛО ХВОЙНОЕ 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1993 	Мастика битумная противошумная БПМ-1 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Мастика БПМ", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
2807 	МАТЕРИАЛ НАМАГНИЧЕННЫЙ 	Не подпадает под действие Правил 	
1993 	Материалы полимерные АКОР Б-100 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"АКОР Б100", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1759 	Меди (II) бромид 	822 	8013 	C2 	80 	КВ, УК 	П, М, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	1 	
3082 	Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Нитрат меди", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2775 	Меди (II) оксихлорид 	613 	6113 	T1 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	1 	
3077 	Меди (II) сульфат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	1 	
3082 	Меди (II) хлорид, водный раствор 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Хлорид меди", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3264 	Меди (II) хлорид, водный раствор, коррозионный 	816 	8013 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
2721 	МЕДИ (III) ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1586 	МЕДИ АРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1585 	МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Меди гемиоксид 	Не подпадает под действие Правил 	
3087 	Меди дихромат 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК 	П, М, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито" 	 	 	 	1 	
-	Меди оксид 	Не подпадает под действие Правил 	
2802 	МЕДИ ХЛОРИД 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Меди хлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1587 	МЕДИ ЦИАНИД 	619 	6112 	T5 	60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1761 	МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 	807 	8062, 8063 	CT1 	86, 86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3087 	Медь двухромовокислая 	см. Меди дихромат 	
2802 	Медь хлористая 	см. МЕДИ ХЛОРИД 	
2325 	Мезитилен 	см. 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 	
1229 	МЕЗИТИЛОКСИД 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2032 	Меланж 	см. КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	
1796 	Меланж кислотный 	см. СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% 	
3105 	п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 72 - 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1228 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	332 	3022, 3023 	FT1 	336, 36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3336 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	332 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3336 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	332 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3336 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	332 	3011, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3071 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	643 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3079 	МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метакрилонитрил", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 44 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
1383 	МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. 	415 	4211 	S4 	43 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	 	
1391 	МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ 	409 	4321 	W1 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3482 	металл щелочной диспергированный легковоспламеняющийся или металл щелочноземельный диспергированный легковоспламеняющийся 	409 	4321 	WF1 	X322 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1391 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2554 	Металлилхлорид 	см. МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД 	
1332 	МЕТАЛЬДЕГИД 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1972 	МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана 	204 	2113 	3F 	223 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1971 	МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана 	204 	2111 	1F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1230 	МЕТАНОЛ 	319 	3022 	FT1 	336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метанол", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	5а, 10, 30, 44, 62, 66 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2586 	Метансульфокислота 	803 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Метансульфокислота", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
3246 	МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 	624 	6171 	TC1 	668 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1062 	Метил бромистый 	см. МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина 	
1063 	Метил хлористый 	см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) 	
1648 	Метил цианистый 	см. АЦЕТОНИТРИЛ 	
2987 	Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан 	805 	8012 	C1 	X80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	 	 	 	3 	
2460 	2-Метил-2-бутен 	см. 2-МЕТИЛБУТЕН-2 	
3023 	2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ 	609 	6122 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2933 	МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2300 	2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1919 	МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилакрилат", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2554 	МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилаллилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1234 	МЕТИЛАЛЬ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилаль", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1233 	МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1061 	МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	208 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Метиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1235 	МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	303 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2294 	N-МЕТИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Метиланилин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1231 	МЕТИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилацетат", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1060 	МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая, как смесь P1 или смесь P2 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3272 	Метилацетоацетат 	306 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"МЭАУК", "Х" 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
-	Метилбензоат 	Не подпадает под действие Правил 	
3265 	Метилбензосульфат 	803 	8013 	C3 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	"Метилбензосульфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2643 	МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ 	606 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1062 	МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина 	209 	2312 	2T 	26 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1647 	МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ 	605 	6111 	T1 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3371 	2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилбутаналь", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2397 	3-МЕТИЛБУТАНОН-2 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2561 	3-МЕТИЛБУТЕН-1 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2459 	2-МЕТИЛБУТЕН-1 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2460 	2-МЕТИЛБУТЕН-2 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2945 	N-МЕТИЛБУТИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1237 	МЕТИЛБУТИРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2367 	альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3272 	Метилвалерат 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2985 	Метилвинилдихлорсилан 	321 	3031 	FC 	38 	 , 	П 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	 	 	 	 	
1251 	МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	650 	6181 	TFC 	639 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2302 	5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1244 	МЕТИЛГИДРАЗИН 	648 	6181 	TFC 	663 	СКВ СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1", при перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5, 5б, 25 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
1189 	Метилгликольацетат 	см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
2987 	Метилдифенилхлорсилан 	817 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	 	 	 	3 	
2299 	МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ 	606 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1242 	МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 	431 	4381 	WFC 	X338 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Метилдихлорсилан", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	10, 39 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
-	Метилдиэтаноламин 	904 	 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Метилдиэтаноламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
1593 	Метиленхлорид 	см. ДИХЛОРМЕТАН 	
2053 	МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилизобутилкарбинол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1245 	МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилизобутилкетон", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3105 	МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 19%, с содержанием метилизобутилкетона 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2400 	МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1246 	МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	307 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2046 	Метилизопропилбензолы 	см. ЦИМОЛЫ 	
2477 	МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2480 	МЕТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2а, 3 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2644 	МЕТИЛИОДИД 	605 	6111 	T1 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	"Метилиодид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3272 	Метиллактат 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1064 	МЕТИЛМЕРКАПТАН 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	"Метилмеркаптан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2785 	3-Метилмеркаптопропиональдегид 	см. 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ 	
1247 	МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилметакрилат", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2535 	4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3082 	Метилнафталины, изомерная смесь жидкая 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Метилнафталин", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
2455 	МЕТИЛНИТРИТ 	Перевозка запрещена 	
2606 	МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ 	607 	6121 	TF1 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	

2705 	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол 	см. ПЕНТОЛ-1 	
2461 	МЕТИЛПЕНТАДИЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2560 	2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилпентанол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2053 	4-Метилпентанол-2 	см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ 	
2399 	1-МЕТИЛПИПЕРИДИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2313 	Метилпиридины 	см. ПИКОЛИНЫ 	
-	N-Метилпирролидон 	901 	 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Метилпирролидон", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 55, 75, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2014) 	
1249 	МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1248 	МЕТИЛПРОПИОНАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
-	Метилсалицилат 	Не подпадает под действие Правил 	
2303 	Метилстирол-альфа 	см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 	
2536 	МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2533 	МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ 	606 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1250 	МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	321 	3031 	FC 	X338 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2437 	МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилфенилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1243 	МЕТИЛФОРМИАТ 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилформиат", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2454 	МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2301 	2-МЕТИЛФУРАН 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2295 	МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 	647 	6121 	TF1 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1063 	МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) 	209 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Метил хлористый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1912 	МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ 	209 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-11". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2985 	Метилхлорметилдихлорсилан 	321 	3032 	FC 	X338 	 ,  , 	П 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	44 	
2831 	Метилхлороформ 	см. 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН 	
2534 	МЕТИЛХЛОРСИЛАН 	210 	2352 	2TFC 	263 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1, 8 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1238 	МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6181 	TFC 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1188 	Метилцеллозольв 	см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1648 	Метилцианид 	см. АЦЕТОНИТРИЛ 	
2296 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2617 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2297 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3115 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33% 	Перевозка запрещена 	
-	Метилциклогексилацетат 	901 	 	M6 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	1, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2298 	МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1263 	Метильный лак 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метильный лак", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1193 	Метилэтилкетон 	см. ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) 	
3105 	Метилэтилкетона пероксид концентрации не более 45% в растворе, содержащем не более 10% активного кислорода 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3101 	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода более 10%, но менее 10,7%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1, 8 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3107 	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 8,2%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 60% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 10%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 55% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1325 	Метионин кормовой 	401 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3092 	1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3272 	1-Метокси-2-пропилацетат 	306 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2293 	4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2605 	МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метоксиметилизоцианат", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 44 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
1188 	Метоксиэтанол 	см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1188 	2-Метоксиэтанол 	см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
2212 	Мизорит 	см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) 	
3245 	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ 	906 	9092 	M8 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3245 	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте 	906 	9092 	M8 	90 	КВ, УК 	П, К 	9, 2.2 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
1992 	Многофункциональная добавка на основе N-метиланилина 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Многофункциональная добавка на основе ксилола или толуола 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1170 	Многофункциональная добавка на основе этанола 	308 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этанол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1992 	Многофункциональная добавка на основе эфира метил-третбутиловаго и N-метиланилина 	319 	3022 	FТ1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1992 	Модификатор ЖКС 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Модификатор ЖКС", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1325 	Модификаторы легковоспламеняющиеся твердые 	401 	4112 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2508 	МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3082 	Моноалкилфенолы 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Моноалкилфенол", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012, от 07.05.2013) 	
1221 	Моноизопропиламин 	см. ИЗОПРОПИЛАМИН 	
2810 	Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Мономер...", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
1061 	Монометиламин, безводный 	см. МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	
1235 	Монометиламин, водные растворы 	см. МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
Позиция исключена. - Протокол от 07.05.2014 	
2668 	Монохлорацетонитрил 	см. ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ 	
2491 	Моноэтаноламин 	см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР 	
2270 	Моноэтиламин 	см. ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% 	
1036 	Моноэтиламин, безводный 	см. ЭТИЛАМИН 	
2272 	Моноэтиланилин 	см. N-ЭТИЛАНИЛИН 	
2054 	МОРФОЛИН 	807 	8021 	CF1 	883 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Морфолин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3370 	МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3497 	МУКА КРИЛЕВАЯ 	405 	4212 4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1374 	МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	405 	4212 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2216 	МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	Не подпадает под действие Правил 	
1558 	МЫШЬЯК 	617 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1561 	Мышьяка (III) оксид 	см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД 	
1555 	МЫШЬЯКА БРОМИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1559 	МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1556 	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1557 	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1561 	МЫШЬЯКА ТРИОКСИД 	603 	6112 	T5 	60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 25, 48 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
1560 	МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД 	622 	6111 	T4 	66 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	"Мышьяка трихлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1562 	МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ 	617 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1556 	Мышьяково-содовый раствор 	630 	6112 	T4 	66 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	"Мышьяково-содовый раствор", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3065 	НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему 	308 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3065 	НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему 	308 	3012 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "П", трафарет приписки 	 	 	25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1293 	НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 25 	
1823 	Натр едкий 	см. НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	
1428 	НАТРИЙ 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1500 	Натрий азотистокислый 	см. НАТРИЯ НИТРИТ 	
1498 	Натрий азотнокислый 	см. НАТРИЯ НИТРАТ 	
1494 	Натрий бромноватокислый 	см. НАТРИЯ БРОМАТ 	
3288 	Натрий двухромовокислый 	см. Натрия дихромат 	
2674 	Натрий кремнефтористый 	см. НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	
1503 	Натрий марганцевокислый 	см. НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
2659 	Натрий монохлоруксусный 	см. НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ 	
2027 	Натрий мышьяковистокислый 	см. НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ 	
1685 	Натрий мышьяковокислый 	см. НАТРИЯ АРСЕНАТ 	
1505 	Натрий надсернокислый 	см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1432 	Натрий фосфористый 	см. НАТРИЯ ФОСФИД 	
1690 	Натрий фтористый 	см. НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1496 	Натрий хлористокислый 	см. НАТРИЯ ХЛОРИТ 	
1495 	Натрий хлорноватокислый 	см. НАТРИЯ ХЛОРАТ 	
3077 	Натрий хромовокислый 	см. Натрия хромат 	
3077 	Натрия N,N-диметилдитиокарбамат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3082 	Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1687 	НАТРИЯ АЗИД 	619 	6112 	T5 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	3 	
2812 	НАТРИЯ АЛЮМИНАТ ТВЕРДЫЙ 	Не подпадает под действие Правил 	
1819 	НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2835 	НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1390 	Натрия амид 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2473 	НАТРИЯ АРСАНИЛАТ 	626 	6113 	T3 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1685 	НАТРИЯ АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2027 	НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1686 	НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	622 	6112, 6113 	T4 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
-	Натрия ацетат 	Не подпадает под действие Правил 	
2693 	Натрия бисульфит, раствор 	см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
1426 	НАТРИЯ БОРГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3320 	НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% 	809 	8012, 8013 	C5 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1494 	НАТРИЯ БРОМАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Натрия гексафторалюминат 	906 	9063 	М7 	90 	КВ, УК, ВБТ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013, от 07.05.2014) 	
1427 	НАТРИЯ ГИДРИД 	409 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2439 	НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Натрия гидродифторид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1823 	НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1824 	НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Натрия гидроксид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2949 	НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3266 	Натрия гидросульфид, водный раствор 	818 	8013 	C5 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2318 	НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1384 	Натрия гидросульфит 	см. НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1791 	Натрия гипохлорит, раствор 	816 	8013 	C5 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Натрия гипохлорит", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Натрия дикарбонат 	Не подпадает под действие Правил 	
3369 	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4131 	DT 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1348 	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	404 	4161 	DT 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.1, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1384 	НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	405 	4212 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3288 	Натрия дихромат 	630 	6112 	T5 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
-	Натрия йодид 	Не подпадает под действие Правил 	
1688 	НАТРИЯ КАКОДИЛАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Натрия карбонат (сода кальцинированная) 	Не подпадает под действие Правил 	
-	Натрия карбонат, водный раствор 	Не подпадает под действие Правил 	
3378 	НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ 	501 	5112, 5113 	O2 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2316 	НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2317 	НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР 	622 	6111 	T4 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1431 	НАТРИЯ МЕТИЛАТ 	406 	4242 	SC4 	48 	КВ, УК 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1289 	НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте 	319 	3032, 3033 	FC 	338, 38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1760 	Натрия метилсиликоната водный раствор 	823 	8012 	CF1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1498 	НАТРИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3287 	Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) 	630 	6113 	T4 	50 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Окислитель", "Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1499 	НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1500 	НАТРИЯ НИТРИТ 	503 	5153 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3287 	Натрия нитрит, водный раствор, с концентрацией 40% (по массе) 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Натрия нитрит", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1825 	Натрия окись 	см. НАТРИЯ ОКСИД 	
1825 	НАТРИЯ ОКСИД 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Натрия оксид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2567 	НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ 	620 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
3377 	НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1503 	НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1504 	НАТРИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5111 	O2 	55 	 , 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3247 	НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1505 	Натрия пероксодисульфат 	см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1505 	НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1502 	НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1349 	НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
-	Натрия роданид, водный раствор 	Не подпадает под действие Правил 	
-	Натрия роданид, твердый 	Не подпадает под действие Правил 	
-	Натрия силикат 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	

2813 	Натрия сплавы 	421 	4311 	W2 	X423 	КВ, УК 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 0-01-0" 	 	 	 	 	
3266 	Натрия сульфгидрат, раствор 	см. Натрия сульфид, водный раствор 	
1385 	НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% 	409 	4212 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3266 	Натрия сульфид, водный раствор 	818 	8013 	C5 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	"Натрия сульфид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1849 	НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
-	Натрия сульфит 	Не подпадает под действие Правил 	
2547 	НАТРИЯ СУПЕРОКСИД 	509 	5111 	O2 	55 	КВ, УК 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	 	 	 	3 	
-	Натрия тиосульфат 	Не подпадает под действие Правил 	
3253 	НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ 	808 	8013 	C6 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	 	 	 	3 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1432 	НАТРИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2629 	НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ 	620 	6111 	T2 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	"Натрия фторацетат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1690 	НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	603 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3415 	НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР 	630 	6113 	T4 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2674 	НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	619 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1495 	НАТРИЯ ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2428 	НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	505 	5112, 5113 	O1 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Натрий хлорноватокислый", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 4, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2659 	НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ 	620 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1496 	НАТРИЯ ХЛОРИТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Натрия хромат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
1689 	НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Натрия цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25,81 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011, от 07.05.2014) 	
3414 	НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 60, 60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
2863 	НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Натрияаммония ванадат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1268 	Нафта 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Нефть", "Т" 	 	 	11 	
2304 	НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	402 	4113 	F2 	44 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется" 	"Нафталин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1334 	НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1863 	Нафтил 	см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 	
2077 	альфа-НАФТИЛАМИН 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1650 	бета-НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3411 	бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР 	608 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1652 	Нафтилкарбамид 	см. НАФТИЛМОЧЕВИНА 	
1652 	НАФТИЛМОЧЕВИНА 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1651 	НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА 	612 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1760 	Нафтоксол-7С 	823 	8012 	C9 	80 	КВ 	П 	8 	"Едкое" 	 	 	 	 	
3077 	2-Нафтол, технический 	906 	9063 	M7 	90 	ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Нафтол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2872 	Немагон 	см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ 	
1913 	НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1065 	НЕОН СЖАТЫЙ 	201 	2211 	1A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Неон сжатый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1268 	Нефрас С-150/200 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "Бензиннефть", "С" или "СТ" 	 	 	11 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1993 	Нефтенол НЗ 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Нефтенол НЗ", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1268 	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
1268 	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1268 	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1267 	НЕФТЬ СЫРАЯ 	315 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Нефть", "Бензиннефть", "Т" или "СТ" 	 	 	11 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1267 	НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	315 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Нефть", "Бензиннефть", "Т" или "СТ" 	 	 	11 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3494 	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ 	337 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6,1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименован ие груза, "X", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3494 	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ 	337 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименован ие груза, "X", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3494 	НЕФТЬ СЫРАЯ СЕРНИСТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ 	337 	3023 	FT1 	36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименован ие груза, "X", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1267 	НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	315 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Нефть", "Бензиннефть", "Т" или "СТ" 	 	 	11 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2726 	Никель азотистокислый 	см. НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ 	
2725 	Никель азотнокислый 	см. НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ 	
2725 	НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2726 	НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1259 	НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ 	647 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1653 	НИКЕЛЯ ЦИАНИД 	619 	6112 	T5 	60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1654 	НИКОТИН 	620 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3444 	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ 	620 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1656 	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР 	622 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1657 	НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ 	620 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3144 	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	622 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1655 	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. 	620 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3445 	НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ 	620 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1658 	НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР 	622 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1659 	НИКОТИНА ТАРТРАТ 	620 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3089 	Ниобий 	401 	4112 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ниобий", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Ниогрин 	901 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Нефть", "Бензиннефть", "Т" или "СТ" 	 	 	11, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3218 	НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112, 5113 	O1 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1477 	НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112, 5113 	O2 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1093 	Нитрил акриловой кислоты 	см. АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3273 	НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	333 	3021, 3022 	FT1 	336, 336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3275 	НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	649 	6121, 6122 	TF1 	663, 63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3276 	НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	632 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 07.05.2013) 	
3439 	НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	632 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 07.05.2013) 	
3219 	НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112, 5113 	O1 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2627 	НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2307 	3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Нитроаминофенол 	см. 4-Амино-2-нитрофенол 	
2730 	НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Нитроанизол", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
3458 	НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1661 	НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1662 	НИТРОБЕНЗОЛ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Нитробензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 10 	
2306 	НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3431 	НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2732 	НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3459 	НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3343 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% 	311 	3052 	D 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
3357 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% 	311 	3052 	D 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
3319 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% 	404 	4152 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1204 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1% 	308 	3012 	D 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3064 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина 	308 	3012 	D 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1336 	НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1069 	НИТРОЗИЛХЛОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1-1" 	 	 	 	 	
1369 	п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН 	405 	4212 	S2 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1263 	Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали 	305 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1337 	НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3434 	НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2446 	НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1665 	НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Нитроксилолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3447 	НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1261 	НИТРОМЕТАН 	310 	3012 	F1 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2538 	НИТРОНАФТАЛИН 	404 	4113 	F1 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2608 	НИТРОПРОПАНЫ 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2660 	НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1664 	НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Нитротолуолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3446 	НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3376 	4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1663 	НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2237 	Нитрохлоранилин 	см. ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ 	
1578 	Нитрохлорбензолы 	см. ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	
2557 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА 	402 	4152 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2555 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) 	402 	4152 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2557 	Нитроцеллюлоза, содержащая не менее 18% пластификатора по массе и не более 12,6% азота на сухую массу (с пигментом или без) 	см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА 	
2556 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) 	402 	4152 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2059 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	D 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2059 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	D 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2059 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы 	328 	3011, 3012, 3013 	D 	33, 33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
2842 	НИТРОЭТАН 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1920 	НОНАНЫ 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протоколов от 20.11.2013, от 07.05.2014) 	
1799 	НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Нонилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2251 	2,5-Норборнадиен, стабилизированный 	см. БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) 	
3315 	ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	616 	6111 	T8 	66 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1-1" 	 	 	 	2 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1044 	Огнетушители углекислотные 	213 	2216 	6A 	20 	КВ, УК 	П, М, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1044 	ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ 	213 	2216 	6A 	20 	КВ, УК 	П, М, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3336 	Одорант СПМ 	332 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 29 	
1229 	Окись мезитила 	см. МЕЗИТИЛОКСИД 	
1280 	Окись пропилена, ингибированная 	см. ПРОПИЛЕНОКСИД 	
1040 	Окись этилена 	см. ЭТИЛЕНА ОКСИД 	
3082 	Оксанолы 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 18.05.2012) 	
3157 	Оксид 	220 	2223 	2O 	25 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Оксид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3082 	Оксифос Б 	см. Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты 	
2922 	Оксихлор 	833 	8061 	CT1 	86 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Оксихлор", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1800 	ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Октадецилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2309 	ОКТАДИЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1987 	Октанол-2 	331 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Октанол", "Х", трафарет" приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1262 	ОКТАНЫ 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "С" 	 	 	78 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 07.05.2014) 	
2422 	ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2424 	ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1976 	ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3023 	трет-Октилмеркаптан 	см. 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ 	
1801 	ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Октилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Олеин 	Не подпадает под действие Правил 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1831 	Олеум 	см. КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1292 	Олигоэтоксисиланов смесь гомогенная 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1263 	Олифа 	305 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Олифа", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
-	Олова (II) сульфат 	Не подпадает под действие Правил 	
3260 	Олова (II) хлорид 	815 	8012 	C2 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	1, 3 	
1557 	Олова арсенид 	630 	6112 	T5 	60 	КВ 	П 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	 	 	 	 	
3260 	Олова дихлорид 	см. Олова (II) хлорид 	

1827 	ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	801 	8012 	C1 	X80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2440 	ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1433 	ОЛОВА ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	X462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1557 	Олово мышьяковистое 	см. Олова арсенид 	
3260 	Олово хлористое 	см. Олова (II) хлорид 	
1827 	Олово четыреххлористое 	см. ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
3103 	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3113 	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3104 	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3114 	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
Позиция - Исключена. 	 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1708 	Ортотолуидины 	см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	
2238 	Ортохлортолуол 	см. ХЛОРТОЛУОЛЫ 	
2471 	ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД 	603 	6111 	T5 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2922 	Основания пиридиновые тяжелые каменноугольные 	833 	8062 	CT1 	86 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 	"Пиридины тяжелые" "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2810 	Остатки кубовые концентрата винипола 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2810 	Остатки кубовые производства трихлорэтилена 	см. Кубовые остатки производства трихлорэтилена 	
1992 	Остатки кубовые ректификации бензола 	319 	3023 	FT1 	36 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3082 	Остатки кубовые СЖК 	906 	9062 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
1993 	Остатки нефтяные типа К-1 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"С" 	 	 	11 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2810 	Остаток кубовый системы рефлектации этиленгликоля 	см. Кубовый остаток системы рефлектации этиленгликоля 	
-	Осушитель-сырец (на основе полигликолей) 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
-	Отвердитель АЦЭГ 	904 	 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
2810 	Отвердитель полиоксипропиленаминный 	615 	6111 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	3 	
3291 	ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. 	623 	6212 	I3 	606 	КВ, УК 	П, К 	6.2 	"Неспецифический отход больниц" 	 	 	 	3, 56 	
3291 	ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте 	623 	6212 	I3 	606 	КВ, УК 	П, К 	6.2, 2.2 	"Неспецифический отход больниц" 	 	 	 	3, 56 	
1364 	Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/3-1-1-1" 	 	 	 	36 	
1992 	Отходы легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1992 	Отходы производства хлоропрена 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1364 	Отходы текстильные, промасленные 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/3-1-1-1" 	 	 	 	36 	
3360 	Очесы хлопчатобумажные 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
3360 	Пакля 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
3077 	Парааминодифенил 	см. п-Аминодифениламин 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1264 	ПАРАЛЬДЕГИД 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Паральдегид", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3082 	Парафин (C10 - C13) хлорированный (жидкий) 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3077 	Парафин (C10 - C13) хлорированный 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
1268 	Парафин нефтяной жидкий, фракция C10 - C13 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Парафин жидкий", "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3082 	Парафин нефтяной жидкий, фракция C13 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, КЦ, ВЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Парафин жидкий", "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3082 	Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, КЦ, ВЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Парафин жидкий", "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2213 	ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2234 	Парахлорбензотрифторид 	см. ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2557 	Паста суховальцованная для нитроэмали 	402 	4112 	D 	40 	КВ, УК 	П, М, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1993 	Пат жемчужный 	328 	3013 	F1 	30 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2810 	Пек жидкий 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Т" 	 	 	15 	
3077 	Пек каменноугольный электродной марки B1 (V или V1) 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, ПЛ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3257 	Пек каменноугольный электродный жидкий 	908 	9073 	M9 	99 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2811 	Пек каменноугольный, ядовитый 	634 	6113 	T2 	60 	КВ, ПЛ 	П, М 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	47, 77 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2811 	Пек нефтяной, ядовитый 	634 	6113 	T2 	60 	КВ, ПЛ 	П, М 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	47, 77 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
-	Пек талловый 	904 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Пек-талловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	8, 55, 75 	
(в ред. протокола от 17.10.2012) 	
-	Пенообразователи ПО3НП, ПО-6НП 	905 	 	M6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Пенообразователь", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	 	
-	Пенообразователи ТЭАС, ПО-1, ПО-1Д, ПО-6К 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1993 	Пенореагент 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пенореагент", "Х", трафарет приписки 	 	 	11 	
1380 	ПЕНТАБОРАН 	407 	4231 	ST3 	333 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Пентаборан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3295 	1,3-Пентадиен 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пиперилен", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2286 	ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1265 	Пентан 	см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ 	
1265 	н-Пентан 	см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ 	
2310 	ПЕНТАНДИОН-2,4 	320 	3023 	FT1 	36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1105 	ПЕНТАНОЛЫ 	306 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1249 	Пентанон-2 	см. МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН 	
1265 	ПЕНТАНЫ жидкие 	301 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пентаны жидкие", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3220 	ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3155 	ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1669 	ПЕНТАХЛОРЭТАН 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Пентаэритрит 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3344 	ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
1108 	1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1108 	Пентен-1 	см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 	
1993 	4-Пентенол 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пентенол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2705 	ПЕНТОЛ-1 	803 	8012 	C9 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Пентол", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1325 	Пенька чесаная 	401 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3214 	ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112 	O1 	50 	КВ, УК, ВЦ КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1482 	ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112, 5113 	O2 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3101 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3111 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3102 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Взрывоопасно", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3112 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3103 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3113 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3104 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3114 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3105 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3115 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3106 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3116 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3117 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3118 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3109 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3119 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3110 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
3120 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	Перевозка запрещена 	
3107 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3108 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1483 	ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	509 	5112, 5113 	O2 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3216 	ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5113 	O1 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3215 	ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3211 	ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112, 5113 	O1 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1481 	ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112, 5113 	O2 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3083 	ПЕРХЛОРИЛФТОРИД 	203 	2332 	2TO 	265 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Перхлорилфторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1670 	ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН 	612 	6111 	T1 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1897 	Перхлорэтилен 	см. ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН 	
2782 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3016 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3015 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2781 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3024 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	F2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3026 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3025 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3027 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2780 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3014 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3013 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2779 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3346 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3348 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3347 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3345 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3021 	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2903 	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2902 	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/1-1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2776 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3010 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3009 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2775 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2760 	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2994 	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2993 	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2759 	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2758 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2992 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2991 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2757 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3350 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3352 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3351 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3349 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2772 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	

3006 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3005 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2771 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2764 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2998 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2997 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6122, 6121, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2763 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3048 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ 	613 	6111 	T7 	642 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2787 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3020 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3019 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2786 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2778 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3012 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3011 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2777 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2588 	ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2784 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3018 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
3017 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2783 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2762 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	336 	3021, 3022 	FT2 	336, 336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2996 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	604 	6111, 6112, 6113 	T6 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2995 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	610 	6121, 6122, 6123 	TF2 	663, 63, 63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2761 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	613 	6111, 6112, 6113 	T7 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2438 	Пивалоилхлорид 	см. ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 	
3313 	ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ 	405 	4212, 4213 	S2 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2313 	ПИКОЛИНЫ 	311 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пиколины", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1354 	Пикрилхлорид, увлажненный 	см. Тринитрохлорбензол, увлажненный не менее 30% воды по массе 	
1336 	Пикрит 	см. НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
3105 	ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 56 - 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3109 	ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 56%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 44% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК ВЦ, КЦ 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
2368 	альфа-ПИНЕН 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2579 	ПИПЕРАЗИН 	807 	8013 	C8 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"АЭП", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2401 	ПИПЕРИДИН 	807 	8021 	CF1 	883 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пиперидин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3295 	Пиперилен 	см. 1,3-Пентадиен 	
1282 	ПИРИДИН 	311 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пиридин", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2924 	Пиридиновые основания, легкие 	328 	3033 	FT1 	38 	КВ, КЦ, ВЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пиридины", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2922 	Пиридиновые основания, тяжелые 	833 	8062 	CT1 	86 	КВ, УК 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1268 	Пиробензол 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пиробензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протоколов от 18.05.2012, от 20.11.2013) 	
1268 	Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"С" 	 	 	11 	
1817 	ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C1 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Пиросульфурилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1922 	ПИРРОЛИДИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пирролидин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2810 	Пластификатор Диалкилфталат-789 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Диалкилфталат-789", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2810 	Пластификатор Дикаприлфталат 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Дикаприлфталат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2810 	Пластификаторы фосфатные 	615 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Пластификаторы фосфатные", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2006 	ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	 	
2810 	Поверхностно-активная добавка СПД 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"СПД", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Полигликоли 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
-	Полидиметилдиаллиламмоний- хлорид 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2206 	Полиизоцианаты 	632 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Полиизоцианаты", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
2211 	ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары 	902 	9093 	M3 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1268 	Полимердистиллят 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Полимердистиллят", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Полимерные тампонажные материалы АКОР Б-100 	см. Материалы полимерные АКОР Б-100 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
-	Политерпены 	904 	 	M7 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Политерпены", "Х", трафарет приписки 	 	 	15, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3107 	ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2810 	Полиур БТ 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Полиур БТ", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
-	Полифурит 	904 	 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Полифурит", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
2761 	Полихлорбутан-80 	613 	6112 	T7 	66 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Полихлорбутан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2315 	ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ 	904 	9022 	M2 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3432 	ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ 	904 	9022 	M2 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2810 	Полихлориды бензола 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Полихлорид бензола", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Полиэтиленгликоль, водный раствор 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2735 	Полиэтиленполиамины 	821 	8011 	C7 	88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Полиэтиленполиамины", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Полиэфиры 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1327 	ПОЛОВА 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
3242 	Порофор ЧХЗ-21 	см. АЗОДИКАРБОНАМИД 	
3224 	Порофор ЧХЗ-5 	415 	4172 	SR1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	61 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3224 	Порофор ЧХЗ-57 	см. 2,2'-Азоди-(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% 	
3089 	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	401 	4112, 4113 	F3 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3189 	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	415 	4212, 4213 	S4 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3373 	ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ B 	623 	6212 	I4 	606 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.2 	"Инфекционное вещество высокого риска" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2810 	Препарат КЭАМ 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"КЭАМ", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3248 	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	328 	3022, 3023 	FT1 	336, 36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1851 	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	622 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3249 	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	620 	6112, 6113 	T2 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	 	
-	Препарат ОС-20 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1293 	Препараты галеновые 	328 	3012 	F1 	33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	1 	
3082 	Присадка адгезионная дорожная "Амдор" 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1649 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1649 	ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ 	601 	6111 	T3 	66 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 19, 48 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
3483 	присадка антидетонационная к моторному топливу легковоспламеняющаяся 	601 	6121 	TF1 	663 	СКВа, СКа, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Не спускать с горки", X", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 19, 48 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1993 	Присадка депрессорная реологическая ВЭС-503М, ДМН-2005 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2810 	Присадки к котельному топливу "ВНИИНП-106", "Полифен" 	615 	6112 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"ВНИИНП106" или "Полифен", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
2623 	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость 	410 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
Позиция - Исключена. 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1993 	Продукт Т-185 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	СКВ, СК, ВЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5а, 5б, 25, 32 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3503 	продукт химический под давлением, коррозионный, н.у.к. 	 	 	8C 	28 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 8 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
(в ред. протоколов от 20.11.2013, от 07.05.2014) 	
3505 	продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, коррозионный, н.у.к. 	 	 	8FC 	238 	КВ, УК 	П, К 	2.1, 8 	"Воспламеняющийся газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
(в ред. протоколов от 20.11.2013, от 07.05.2014) 	
3501 	продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, н.у.к. 	 	 	8F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3504 	продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, токсичный, н.у.к. 	 	 	8TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.1, 6.1 	"Воспламеняющийся газ", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
(в ред. протоколов от 20.11.2013, от 07.05.2014) 	
3500 	продукт химический под давлением, н.у.к. 	 	 	8A 	20 	КВ, УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3502 	продукт химический под давлением, токсичный, н.у.к. 	 	 	8T 	26 	КВ, УК 	П, К 	2.2, 6.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Ядовито", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
(введено протоколом от 20.11.2013, в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1266 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	308 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	308 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	308 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие) 	308 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1992 	Проксамин, воднометанольный раствор 	см. Проксамин, раствор в воде и метаноле 	
1992 	Проксамин, раствор в воде и метаноле 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Проксамин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1992 	Проксанол, воднометанольный раствор 	см. Проксанол, раствор в воде и метаноле 	
1992 	Проксанол, раствор в воде и метаноле 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Проксанол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2810 	Пронит 	615 	6111 	T1 	60 	СКВ, СК, ПЛ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	2, 5б, 67 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
2200 	ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1978 	ПРОПАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1274 	н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) 	307 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1219 	Пропанол-2 	см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) 	
2402 	ПРОПАНТИОЛЫ 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1078 	Пропеллент УФ-1 	215 	2212 	2A 	20 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Хладон", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1278 	Пропил хлористый 	см. 1-Хлорпропан 	
1277 	ПРОПИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пропиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1277 	н-Пропиламин 	см. ПРОПИЛАМИН 	
1276 	н-ПРОПИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2364 	н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пропилбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2364 	Пропилбензол 	см. н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ 	
1077 	ПРОПИЛЕН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Пропилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2850 	ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "Бензиннефть", "С" или "СТ" 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	 	
-	1,2-Пропиленгликоль 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2258 	1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пропилендиамин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1279 	Пропилендихлорид 	см. 1,2-ДИХЛОРПРОПАН 	
1921 	ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	311 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пропиленимин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1280 	ПРОПИЛЕНОКСИД 	302 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Пропиленоксид", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
2057 	Пропилен-тример 	см. ТРИПРОПИЛЕН 	
2611 	ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН 	647 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2482 	н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2402 	Пропилмеркаптаны 	см. ПРОПАНТИОЛЫ 	
1865 	н-ПРОПИЛНИТРАТ 	310 	3012 	F1 	33 	КВ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1816 	ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8022 	CF1 	X83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Пропилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1281 	ПРОПИЛФОРМИАТЫ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1278 	ПРОПИЛХЛОРИД 	см. 1-Хлорпропан 	
2740 	н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6181 	TFC 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1108 	Пропилэтилен 	см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 	
1275 	ПРОПИОНАЛЬДЕГИД 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1815 	ПРОПИОНИЛХЛОРИД 	323 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пропионилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2404 	ПРОПИОНИТРИЛ 	310 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Пропионитрил", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3267 	Проскан 	819 	8013 	C7 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Проскан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	

3077 	Противостаритель "Крафанил-У" 	см. Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У" 	
1012 	Псевдобутилен 	см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН 	
1918 	Псевдокумол 	см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ 	
1309 	Пудра алюминиевая 	см. АЛЮМИНИЙ-ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ 	
1791 	Пульпа гипохлорита кальция 	см. ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР 	
1621 	ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2810 	Пылеподавитель 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Пылеподавитель", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
-	Пыль эбонитовая 	Не подпадает под действие Правил 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1263 	Разбавители 	см. КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 1 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 1 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 1 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (невязкий) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 1 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 20.11.2013) 	
1993 	Растворители легковоспламеняющиеся на основе спирта этилового 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Растворитель", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1992 	Растворители легковоспламеняющиеся, ядовитые 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1992 	Растворители ядовитые 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Растворители, легковоспламеняющиеся 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 30 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 07.05.2014) 	
1992 	Растворитель "Децилин" 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Децилин", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5, 25 	
1993 	Растворитель "Пральт" 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Растворитель", "Х", трафарет приписки 	 	 	11 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2810 	Растворитель ЛТИ 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Растворитель ЛТИ", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1170 	Растворитель спиртосодержащий "Лакол" 	308 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Лакол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1993 	Растворитель СФПК 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"СФПК", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Растворитель технический "Органол" 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Растворитель "Органол", Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1993 	Растворитель технический ДЭГИ 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"ДЭГИ", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1198 	Растворы формальдегида, легковоспламеняющиеся 	см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1993 	Реагент для флотации углей 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Флотационный реагент", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Реагент кремнеорганический ВТОКС 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1760 	Реагент ПАФ-13А 	823 	8012 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"ПАФ-13А", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3190 	Реагент углещелочной, порошкообразный 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1992 	Реапон 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Реапон", "Х", трафарет приписки 	 	 	12 	
2876 	РЕЗОРЦИН 	620 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3082 	Ресметрин 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Ресметрин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Рефлюкс 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Рефлюкс", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1993 	Рецептура РД-2 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Рецептура РД-2", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1627 	РТУТИ (I) НИТРАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути нитрат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Ртути (I) хлорид 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
1623 	РТУТИ (II) АРСЕНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1631 	РТУТИ (II) БЕНЗОАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути бензоат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1637 	РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути глюконат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1638 	РТУТИ (II) ИОДИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути иодид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1625 	РТУТИ (II) НИТРАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути нитрат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1642 	Ртути (II) оксицианид 	см. РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1642 	РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	619 	6112 	T5 	60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1640 	РТУТИ (II) ОЛЕАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути олеат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1645 	РТУТИ (II) СУЛЬФАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути сульфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2025 	Ртути (II) сульфид 	630 	6112 	T5 	66 	СКВ 	П 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	2, 49 	
1646 	РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути тиоцианат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1624 	РТУТИ (II) ХЛОРИД 	см. РТУТИ ДИХЛОРИД 	
1636 	РТУТИ (II) ЦИАНИД 	619 	6112 	T5 	60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 3, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1630 	РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртутиаммония хлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1643 	РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртутикалия иодид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1629 	РТУТИ АЦЕТАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути ацетат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1634 	РТУТИ БРОМИДЫ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути бромиды", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1624 	РТУТИ ДИХЛОРИД 	603 	6112 	T5 	60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Ртути дихлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 29.10.2011) 	
1639 	РТУТИ НУКЛЕАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути нуклеат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1641 	РТУТИ ОКСИД 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути оксид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1644 	РТУТИ САЛИЦИЛАТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Ртути салициат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2024 	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2025 	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1636 	Ртути цианид 	см. РТУТИ (II) ЦИАНИД 	
2809 	РТУТЬ 	811 	8063 	CT1 	86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО" 	"Ртуть", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 52 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1423 	РУБИДИЙ 	409 	4311 	W2 	Х423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Рубидий", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2678 	РУБИДИЯ ГИДРОКСИД 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Рубидия гидроксид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2677 	РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1992 	Самин 	319 	3022 	FT1 	336 	 ,  , ВЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Самин", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5а, 5б, 29, 44 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Сантохин 	см. 2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин 	
1700 	СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ 	639 	6132 	TF3 	64 	КВ, УК 	П, К 	6.1, 4.1 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	3, 25 	
1469 	Свинец азотнокислый 	см. СВИНЦА НИТРАТ 	
1617 	СВИНЦА АРСЕНАТЫ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1618 	СВИНЦА АРСЕНИТЫ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1616 	СВИНЦА АЦЕТАТ 	620 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1872 	СВИНЦА ДИОКСИД 	501 	5113 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1469 	СВИНЦА НИТРАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1470 	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3408 	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР 	512 	5152, 5153 	OT1 	56, 56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2291 	СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. 	630 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2291 	Свинца стеарат 	630 	6112 	T5 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	 	
1794 	СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты 	801 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2989 	СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ 	404 	4112, 4113 	F3 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1620 	СВИНЦА ЦИАНИД 	603 	6112 	T5 	60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Свинца цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1993 	Связующее ГС 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Связующее ГС", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2194 	СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1-1" 	 	 	 	 	
2657 	СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД 	617 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3283 	СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2630 	СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ 	630 	6111 	T5 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2879 	СЕЛЕНОКСИХЛОРИД 	801 	8061 	CT1 	Х886 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	"Селеноксихлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1942 	Селитра аммиачная 	см. АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества 	
3218 	Селитра аммиачная, высококонцентрированный водный раствор 	см. Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор 	
3218 	Селитра аммиачнокальциевая 	510 	5113 	O1 	50 	ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель" 	"АКЦС", "Х", трафарет приписки 	 	 	16 	
1486 	Селитра калиевая 	см. КАЛИЯ НИТРАТ 	
1454 	Селитра кальциевая 	см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ 	
1498 	Селитра натриевая 	см. НАТРИЯ НИТРАТ 	
3218 	Селитра натриевая, раствор, концентрации менее 50% 	см. Натрия нитрат, водный раствор концентрации менее 50% 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1327 	СЕНО 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1327 	Сено прессованное 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1350 	СЕРА 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Сера", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 34, 77 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2448 	СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ 	404 	4113 	F3 	44 	ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Сера расплавленная", "Х", трафарет приписки 	 	 	16 	
1828 	Сера хлористая 	см. СЕРЫ ХЛОРИДЫ 	
1080 	Сера шестифтористая 	см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 	
1683 	СЕРЕБРА АРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1493 	СЕРЕБРА НИТРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1347 	СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1684 	СЕРЕБРА ЦИАНИД 	603 	6112 	T5 	60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Серебра цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1493 	Серебро азотнокислое 	см. СЕРЕБРА НИТРАТ 	
1053 	СЕРОВОДОРОД 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Сероводород", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1131 	СЕРОУГЛЕРОД 	304 	3021 	FT1 	336 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-11". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	"Сероуглерод", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	10, 29, 44 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
1080 	СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1079 	СЕРЫ ДИОКСИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Серы диоксид", трафарет приписки, "С горки не спускать", 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1828 	Серы дихлорид 	803 	8011 	C1 	88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Серы дихлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2418 	СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	 	 	 	 	
1829 	СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	801 	8011 	C1 	X88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1828 	СЕРЫ ХЛОРИДЫ 	803 	8011 	C1 	88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Серы хлориды", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 10 	
1263 	Сиккативы, жидкие, легковоспламеняющиеся 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Сиккативы", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2203 	СИЛАН 	206 	2111 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Силан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3082 	Синтанолы 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Синтанол", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012, от 07.05.2013) 	
1953 	Синтез-газ 	см. Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	
1992 	Синтин 	319 	3023 	FT1 	36 	 ,  , ВЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Синтин", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 4, 5а, 5б 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1299 	СКИПИДАР 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Скипидар", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1300 	СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ 	305 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "Бензиннефть", "С" или "СТ" 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2922 	Славсилан 	833 	8062 	CT1 	86 	 ,  , 	П 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3272 	Сложные эфиры, н.у.к. 	см. ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. 	
1953 	Смеси газовые моносилана с аргоном 	219 	2321 	1TF 	263 	СКВ 	П 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	27 	
1953 	Смеси газовые моносилана с водородом 	219 	2321 	1TF 	263 	СКВ 	П 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	27 	
1993 	Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Т" 	 	 	11 	
1564 	Смеси солей бария для термообработки (НТ-495, НТ-660, БМФ) 	630 	6113 	T5 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	 	 	 	 	
-	Смесь А-6 ТН, А-6 ТЗ 	904 	 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"А-6 ТН" или "А-6 ТЗ", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3156 	Смесь аргона и кислорода сжатая 	220 	2221 	1O 	25 	КВ, УК 	П, М, К 	2.2, 5.1 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Окислитель", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	27 	
3077 	Смесь ди-тритретбутилфенолов 	906 	9063 	M7 	90 	ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1993 	Смесь жидкая многокомпонентная, техническая 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1796 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% 	802 	8051 	CO1 	885 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1796 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% 	802 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1826 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% 	802 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1826 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% 	802 	8051 	CO1 	885 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 5.1 	"Едкое", "Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2922 	Смесь соляной и плавиковой кислот 	см. Кислот фтористоводородной (плавиковой) и соляной, смеси 	
3082 	Смесь фенольных оснований Манниха 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К, М 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2922 	Смесь фтористоводородных и хлористоводородных кислот 	833 	8062 	CT1 	86 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	23 	
1955 	Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая 	220 	2311 	1T 	26 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 00-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1953 	Смесь ядовитых газов и водорода, сжатая 	219 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	27 	
3269 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ 	328 	3012 	F3 	33 	КВ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3269 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая) 	328 	3012 	F3 	33 	КВ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3269 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая) 	328 	3013 	F3 	30 	КВ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1286 	Смола древесная 	см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ 	
3082 	Смола каменноугольная 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
-	Смола каменноугольная поглотительная 	901 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 07.05.2014) 	
1866 	Смола кремнийорганическая 134-276, раствор в толуоле или ксилоле или сольвент-нафте 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	 	
1263 	Смола кремнийорганическая 139-297, раствор в толуоле или ксилоле 	см. Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле 	
1202 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3082 	Смола пиролизная тяжелая 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 18.05.2012) 	
3082 	Смола полиалкилбензольная 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
1760 	Смола полиамидная 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Смола полиамидная", "Х", трафарет приписки 	 	 	16 	
1263 	Смола полиметилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле 	см. Метильный лак 	
1866 	Смола полиметилфенилсилоксановая, раствор в о-ксилоле 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1263 	Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле 	305 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3082 	Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная "Камфэст-04" 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3082 	Смола углеводородформальдегидная 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1866 	Смола фенолформальдегидная, жидкая, легковоспламеняющаяся 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1866 	Смола фенолформальдегидная, растворы в ксилоле 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Смола фенолформальдегидная", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2927 	Смола фенольная 	640 	6172 	TC1 	68 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
1866 	Смолы акриловые, раствор в смеси изопропилового спирта и ацетона 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1866 	Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	 	
1999 	Смолы жидкие, включая дорожный битум и разбавленные нефтепродукты 	см. ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ 	
-	Смолы карбамидоформальдегидные 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
-	Смолы карбамидофурановые 	904 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смола", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
1866 	Смолы меламиноформальдегидные, раствор в бутаноле 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Смола меламиноформальдегидная", "Х", трафарет приписки 	 	 	 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
1866 	Смолы мочевиноформальдегидные, раствор в бутаноле 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Смола мочевиноформальдегидная", "Х", трафарет приписки 	 	 	 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	 	
1202 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3082 	Смолы нефтяные тяжелые 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К 	
(введено протоколом от 29.10.2011, в ред. протокола от 18.05.2012) 	
1866 	Смолы полиэфирные, ненасыщенные, стирольные "Камфэст" 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2810 	Смолы сланцевые 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Смолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2810 	Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Смолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Смолы фенолформальдегидные, водные растворы 	904 	 	M6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
-	Смолы фенолформальдегидные, жидкие (с температурой вспышки более 61 °C, но не более 91 °C) 	901 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Смолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 07.05.2014) 	
-	Смолы эпоксидноалифатические типов ДЭГ, ТЭГ 	904 	 	M6 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1866 	Смолы эпоксидные, раствор в толуоле 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Смола эпоксидная", "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2810 	Совтол-10 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Совтол10", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
-	Сода кальцинированная 	см. Натрия карбонат 	
3282 	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 07.05.2013) 	
3467 	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 07.05.2013) 	
3280 	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3465 	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2788 	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3146 	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3314 	СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары 	902 	9093 	M3 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3440 	СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3279 	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	644 	6121, 6122 	TF1 	663, 63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3278 	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 07.05.2013) 	
3464 	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 07.05.2013) 	
1760 	Соли аммонийные, раствор 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Соли аммонийные", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3181 	СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	401 	4112, 4113 	F3 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1327 	СОЛОМА 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1327 	Солома прессованная 	Не подпадает под действие Правил, за исключением пункта 2.2.24 	
1485 	Соль бертолетова 	см. КАЛИЯ ХЛОРАТ 	
1579 	Соль ортотолуидиновая 	см. 4-ХЛОР-О-ТОЛУИДИНАГИДРОХЛОРИД 	
1564 	Сольбар 	630 	6113 	T5 	60 	КВ 	П, М 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	1 	
1263 	Сольвент-нафта 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Сольвентнафта", "Х", трафарет 	 	 	11 	
1993 	Сополимер БМС-86, раствор в смеси растворителей 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Сополимер БМС-86", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Сополимер ВБМ, раствор в толуоле 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, КЦ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	15 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1866 	Сополимер-5Б 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Сополимер5Б", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
-	Сополимеры на основе винилхлорида (водные) 	904 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Сополимер", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2810 	Состав огнегасительный ОГС N 7 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
3082 	Спирт C12-C15 поли (13) этоксилат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3082 	Спирт C12-C15 поли (16) этоксилат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3082 	Спирт C6-C17 (вторичный) поли (3-6) этоксилат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1098 	СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ 	607 	6121 	TF1 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2937 	СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ 	607 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3438 	СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Спирт бензиловый 	901 	 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Спирт бензиловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 25, 55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1120 	Спирт бутиловый 	см. БУТАНОЛЫ 	
1120 	Спирт бутиловый третичный 	см. БУТАНОЛЫ 	
1987 	Спирт втор-октиловый 	см. Октанол-2 	
2282 	Спирт гексиловый 	см. ГЕКСАНОЛЫ 	
2810 	Спирт гептиловый 	615 	6113 	T2 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	3 	
1986 	Спирт денатурированный 	331 	3022 	FT1 	36 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Денатурат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1148 	СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ 	316 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Спирт диацетоновый", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	 	
1105 	Спирт изоамиловый 	см. ПЕНТАНОЛЫ 	
1212 	Спирт изобутиловый 	см. ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) 	
-	Спирт изооктиловый 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1219 	Спирт изопропиловый 	см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) 	
2614 	СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2053 	Спирт метиламиловый 	см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ 	
1230 	Спирт метиловый 	см. МЕТАНОЛ 	
2672 	Спирт нашатырный 	см. АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1274 	Спирт н-пропиловый 	см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) 	
-	Спирт октиловый нормальный 	см. Спирт н-октиловый 	
1274 	Спирт пропиловый 	см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) 	
2810 	Спирт тетрагидрофурфуриловый 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Спирт тетрагидрофурфуриловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1120 	Спирт третбутиловый 	см. БУТАНОЛЫ 	
2874 	СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ 	607 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Фурфурол", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1987 	Спирт циклогексиловый 	331 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Спирт циклогексиловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1170 	Спирт этиловый ректификованный 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Спирт", "П", трафарет приписки 	 	 	12 	
(в ред. протоколов от 18.05.2012, от 20.11.2013) 	
1170 	Спирт этиловый, технический 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, ВЦ, КЦ, УК 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этанол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3115 	СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 26% 	Перевозка запрещена 	
1993 	Спиртовая фракция производства капролактама 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется" "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1986 	СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	331 	3021, 3022, 3023 	FT1 	336, 336, 36 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1987 	СПИРТЫ, Н.У.К. 	331 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1987 	СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1987 	СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	331 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1944 	СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	33 	
1945 	СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1945 	Спички парафиновые 	см. СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" 	
2254 	СПИЧКИ САПЕРНЫЕ 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3098 	Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой жидкие 	513 	5162 	OC1 	58 	КВ 	П 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое" 	 	 	 	 	
3085 	Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой твердые 	515 	5162 	OC2 	58 	КВ 	П 	5.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "СО" 	 	 	 	 	
-	Средства моющие, жидкие 	905 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ, КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Средства моющие", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
3072 	СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы 	907 	9050 	M5 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
2990 	СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ 	907 	9050 	M5 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
1993 	Средства чистящие универсальные на основе спирта этилового технического ("Универсал", "Чистый" и др.) 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Средства чистящие", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1601 	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	634 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2967 	Средство моющее, техническое КСЩ-1 	см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ 	
3171 	СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ, или ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ 	Не подпадает под действие Правил 	
-	Стабилизатор ацетальноспиртовой 	905 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	15, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
-	Стабилизатор ВТС-60 	901 	 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Стабилизатор ВТС-60", "Х", трафарет приписки 	 	 	15, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
3077 	Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У" 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
-	Стеарин 	Не подпадает под действие Правил 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
-	Стекло натриевое жидкое 	см. Натрия силикат 	
2676 	СТИБИН 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1-1-1" 	 	 	 	27 	
2055 	СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	317 	3013 	F1 	39 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2055 	Стирол возвратный 	см. СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1993 	Стиромаль, раствор в бутаноле 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Стиромаль", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1692 	СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ 	620 	6111 	T2 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 29.10.2011) 	
1507 	Стронций азотнокислый 	см. СТРОНЦИЯ НИТРАТ 	
1691 	СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Стронция карбонат 	Не подпадает под действие Правил 	
1507 	СТРОНЦИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1509 	СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД 	509 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1508 	СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2013 	СТРОНЦИЯ ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	Х462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1506 	СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2793 	СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию 	405 	4213 	S4 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1624 	Сулема 	см. РТУТИ ДИХЛОРИД 	
-	Сульфанол, паста 	905 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Сульфанол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 07.05.2014) 	
1993 	Сульфенамид БТ 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1362 	Сульфоуголь 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, М, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	3 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1828 	Сульфохлорид 	803 	8011 	C1 	88 	КВ 	П, М 	8 	"Едкое", "Прикрытие 00-1-0" 	 	 	 	1 	
2191 	СУЛЬФУРИЛФТОРИД 	209 	2312 	2T 	26 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 00-3-0" 	"Сульфурилфторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1834 	СУЛЬФУРИЛХЛОРИД 	656 	6171 	ТСЗ 	Х668 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Сульфурилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 10 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2206 	Суризоны 	см. Композиции изоцианатные 	
2871 	СУРЬМА - ПОРОШОК 	617 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1732 	Сурьма пятифтористая 	см. СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД 	
1550 	СУРЬМЫ ЛАКТАТ 	620 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1732 	СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД 	801 	8062 	CT1 	86 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	"Сурьмы пентафторид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1730 	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ 	801 	8012 	C1 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1731 	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР 	801 	8012, 8013 	C1 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	

3141 	СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	630 	6113 	T4 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1549 	СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	630 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1733 	СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Сурьмы трихлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1551 	СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ 	620 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2810 	Сырье коксохимическое для производства технического углерода, ядовитое жидкое 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Сырье коксохимическое", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2810 	Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жидкое 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"СТ" или "Т" 	 	 	9 	
1266 	Сырье парфюмерно-косметическое "Дэфанол" 	308 	3012 	F1 	33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3295 	Сырье углеводородное 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "Бензиннефть", "С" или "СТ" 	 	 	11 	
2727 	ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ 	657 	6162 	TO2 	65 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2573 	ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ 	503 	5152 	OT2 	56 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1707 	ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3139 	Танилин, раствор 	510 	5112 	O1 	50 	ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Танилин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1857 	ТЕКСТИЛЯ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ 	Не подпадает под действие Правил 	
2195 	ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1-1" 	 	 	 	 	
3284 	ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1331 	ТЕРМОСПИЧКИ 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1299 	Терпентин 	см. СКИПИДАР 	
2319 	Терпены-углеводороды 	см. УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. 	
2541 	ТЕРПИНОЛЕН 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2516 	Тетрабромметан 	см. УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД 	
2504 	ТЕТРАБРОМЭТАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2498 	1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2410 	1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН 	310 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2412 	ТЕТРАГИДРОТИОФЕН 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Тетрагидротиофен", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2056 	ТЕТРАГИДРОФУРАН 	301 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Тетрагидрофуран", "Х", трафарет приписки 	 	 	21 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2943 	ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2850 	Тетрамеры пропилена 	см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР 	
3423 	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ 	807 	8012 	C8 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1835 	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	807 	8012, 8013 	C7 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3105 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3115 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ- ПЕРОКСИ2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 100% 	Перевозка запрещена 	
3119 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ- ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	Перевозка запрещена 	
3115 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ- ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 28% 	Перевозка запрещена 	
3115 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ- ПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	Перевозка запрещена 	
3115 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ- ПЕРОКСИФЕНОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 37%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 63% 	Перевозка запрещена 	
2749 	ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН 	304 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Тетраметилсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2372 	Тетраметилэтилендиамин 	см. 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН 	
2606 	Тетраметоксисилан 	см. МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ 	
1993 	Тетран 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1510 	ТЕТРАНИТРОМЕТАН 	658 	6161 	ТО1 	665 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 5.1 	"Ядовито", "Окислитель" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2850 	Тетрапропилен 	см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР 	
2413 	ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3 	
-	Тетрафтордибромэтан 	Не подпадает под действие Правил 	
1982 	ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) 	201 	2211 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Тетрафторметан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3161 	1,1,2,2-Тетрафторэтан 	218 	2112 	2F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3159 	1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1081 	ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	205 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1846 	Тетрахлорметан 	см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД 	
2810 	Тетрахлорпентан 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Тетрахлорпентан", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2810 	Тетрахлорпропан 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Тетрахлорпропан", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2020 	Тетрахлорфенолы 	см. ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
1702 	ТЕТРАХЛОРЭТАН 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Тетрахлорэтан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1897 	ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Тетрахлорэтилен", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1704 	ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ 	614 	6112 	Т1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2320 	ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Тетраэтиленпентамин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1292 	ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1993 	Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, ВЦ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2966 	ТИОГЛИКОЛЬ 	612 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2412 	Тиолан 	см. ТЕТРАГИДРОТИОФЕН 	
3341 	ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД 	405 	4212, 4213 	S2 	40, 40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1836 	ТИОНИЛХЛОРИД 	803 	8011 	C1 	Х88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Тионилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2785 	4-ТИОПЕНТАНАЛЬ 	612 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2414 	ТИОФЕН 	304 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Тиофен", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2337 	Тиофенол 	см. ФЕНИЛМЕРКАПТАН 	
2474 	ТИОФОСГЕН 	612 	6111 	T1 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 10 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
1837 	ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C1 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Тиофосфорилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2878 	ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ 	403 	4113 	F3 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2546 	ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ 	405 	4211, 4212, 4213 	S4 	43, 40, 40 	КВ, УК, для к.ш. 4212, 4213 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1352 	ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 	403 	4112 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2878 	Титан гранулированный 	см. ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ 	
1838 	Титан четыреххлористый 	см. ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД 	
1871 	ТИТАНА ГИДРИД 	409 	4112 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3174 	ТИТАНА ДИСУЛЬФИД 	405 	4213 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1838 	ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД 	656 	6171 	ТС3 	Х668 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Титан четыреххлористый", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 10 	
(в ред. протоколов от 18.05.2012, от 17.10.2012) 	
2441 	ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ 	406 	4241 	SC4 	48 	КВ, УК 	П, К 	4.2, 8 	"Самовозгорается", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2869 	ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ 	806 	8012, 8013 	C2 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3077 	Тиурамы технические 	906 	9013 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3172 	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	623 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3462 	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	623 	6111, 6112, 6113 	T2 	66, 60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1708 	ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3451 	ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1709 	2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3418 	2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2078 	ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	609 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Толуилендиизоцианат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2078 	2,4-Толуилендиизоцианат 	см. ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	
1294 	ТОЛУОЛ 	309 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Толуол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1294 	Толуол каменноугольный 	см. ТОЛУОЛ 	
2584 	Толуолсульфокислоты, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	803 	8012 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1203 	Топлива моторные с ароматической присадкой 	см. БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ 	
1863 	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 	305 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"С" или "СТ" 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1863 	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	305 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"С" или "СТ" 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1863 	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	305 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"С" или "СТ" 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1202 	Топливо дизельное, отработанное 	см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60 °C) 	
1202 	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"СТ" или "Т" 	 	 	11 	
1863 	Топливо для реактивных двигателей 	см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 	
3082 	Топливо котельное для энергетических целей 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
1202 	Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100 °C 	см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Топливо моторное, с температурой вспышки более 100 °C 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1202 	Топливо нефтяное, с температурой вспышки не более 100 °C 	см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100 °C 	см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1202 	Топливо печное бытовое 	см. ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 	
3082 	Топливо печное нефтеуглехимическое 	906 	9023, 9053 	M6 	90, 90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"СТ" или "Т" 	 	 	11 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
1863 	Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 	305 	3012, 3013 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "Бензиннефть", "С" или "СТ" 	 	 	9 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1268 	Топливо эталонное 	328 	3011 	F1 	33 	КВ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2810 	Тосолы 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	 	 	 	1, 3 	
2590 	Тремолит 	см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) 	
2501 	ТРЕТ-(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР 	614 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3103 	трет- АМИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3101 	Третбутила-бензоила пероксид, раствор концентрации не более 77% 	506 	5222 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П 	5.2, 1 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2610 	ТРИАЛЛИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Триаллиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2609 	ТРИАЛЛИЛБОРАТ 	626 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3082 	Триарилфосфат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Триарилфосфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2515 	Трибромметан 	см. БРОМОФОРМ 	
2542 	ТРИБУТИЛАМИН 	614 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Трибутилоловофосфат 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3254 	ТРИБУТИЛФОСФАН 	405 	4211 	S4 	333 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3082 	Трибутилфосфат 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Трибутилфосфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3394 	Триизобутилалюминий 	419 	4251 	SW 	Х333 	КВ 	П 	4.2, 4.3 	"Самовозгорается", "При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	 	
2324 	ТРИИЗОБУТИЛЕН 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2616 	ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ 	306 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3082 	Трикрезилфосфат 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Трикрезилфосфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2574 	ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера 	614 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Трикрезилфосфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2022 	Трикрезол 	см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ 	
2057 	Тример пропилена 	см. ТРИПРОПИЛЕН 	
3082 	2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4дигидролин 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
1083 	ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	208 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Триметиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1297 	ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% 	311 	3031, 3032, 3033 	FC 	338, 338, 38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2920 	Триметиламмония гидроксид 	825 	8021 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2438 	ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 	611 	6181 	TFC 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2, 2а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3295 	1,2,3-Триметилбензол 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2325 	1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78, 27 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2416 	ТРИМЕТИЛБОРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2327 	ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Триметилгексаметилендиамины", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2328 	ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕН- ДИИЗОЦИАНАТ 	609 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Триметилдигидрохинолина полимер 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3272 	Триметил-орто-формиат 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2329 	ТРИМЕТИЛФОСФИТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1298 	ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН 	321 	3032 	FC 	Х338 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Триметилхлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2326 	ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Триметилциклогексиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1354 	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3367 	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1356 	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3366 	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3364 	ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1344 	ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3365 	ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2260 	ТРИПРОПИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Трипропиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3128 	Трипропилбор 	416 	4231 	ST2 	46 	КВ, УК 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2057 	ТРИПРОПИЛЕН 	305 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2923 	Трифенилхлорсилан 	832 	8062 	CT2 	86 	 , 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3057 	ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3-1" 	"Трифторацетилхлорид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1984 	ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3136 	ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3265 	Трифторметансульфокислота 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	3 	

2948 	3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2942 	2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3082 	Трифтортрихлорэтан 	906 	9013 	M6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Трифтортрихлорэтан", "Х", трафарет приписки 	 	 	12 	
2599 	ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1082 	ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2035 	Трифторэтан 	см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) 	
2035 	1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2442 	ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C3 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Трихлорацетилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2321 	ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Трихлорбензолы", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2322 	ТРИХЛОРБУТЕН 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2226 	Трихлорметилбензол 	см. БЕНЗОТРИХЛОРИД 	
2810 	1,2,3-Трихлорпропан 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	1, 3 	
-	Трихлорпропилфосфат 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
1295 	ТРИХЛОРСИЛАН 	431 	4381 	WFC 	Х338 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 39 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2831 	1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 10 	
1710 	ТРИХЛОРЭТИЛЕН 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 10 	
2810 	Трихлорэтилфосфат 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Трихлорэтилфосфат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3082 	Триэтаноламин 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ, КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Триэтаноламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3105 	3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7- ТРИПЕРОКСОНАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58%, со свободным активным кислородом в разбавителе типа А концентрацией не более 7,6% с испарением в диапазоне 220 - 260 °C 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1296 	ТРИЭТИЛАМИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Триэтиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	 	 	 	
3082 	Триэтилбензол 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Триэтилбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1176 	Триэтилборат 	см. ЭТИЛБОРАТ 	
-	Триэтиленгликоль: 	Не подпадает под действие Правил 	
2259 	ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН 	807 	8012 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Триэтилентетрамин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2524 	Триэтилортоформиат 	см. ЭТИЛОРТОФОРМИАТ 	
2323 	ТРИЭТИЛФОСФИТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2985 	Триэтилхлорсилан 	321 	3032 	FC 	Х338 	 , 	П 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое","Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	44 	
2067 	Тукосмесь "УкрТехноФос NPK" 	см. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ 	
1300 	Уайт-спирит 	см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3295 	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
3295 	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3295 	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3295 	Углеводороды легкие 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Углеводороды легкие", "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2319 	УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3082 	Углеводороды тяжелые 	906 	9013 	M6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1013 	Углекислый газ 	см. УГЛЕРОДА ДИОКСИД 	
-	Углерод технический 	Не подпадает под действие Правил 	
1846 	Углерод четыреххлористый 	см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД 	
1013 	УГЛЕРОДА ДИОКСИД 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	"Углерода диоксид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2187 	УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	201 	2213 	3A 	22 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1845 	УГЛЕРОДА ДИОКСИД ТВЕРДЫЙ (ЛЕД СУХОЙ) 	Не подпадает под действие Правил 	
1131 	Углерода дисульфид 	см. СЕРОУГЛЕРОД 	
1016 	УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ 	207 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-3*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1953 	Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	219 	2321 	1TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1-1-1" 	 	 	 	27 	
1076 	Углерода оксихлорид 	см. ФОСГЕН 	
2516 	УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД 	605 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1846 	УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Углерод четыреххлористый", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1362 	УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	3, 68 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1361 	УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения 	405 	4212, 4213 	S2 	40, 40 	 ,  , ВЦ, КЦ, УК 	П, М, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 3, 77 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
1993 	Удалитель парафиноотложений типа СНПХ 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Удалитель парафиноотложений", "Х", трафарет приписки 	 	 	13 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2071 	УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ, ОДНОРОДНЫЕ АЗОТНОФОСФАТНЫЕ, АЗОТНОКАЛИЙНЫЕ ИЛИ АЗОТНО-ФОСФАТНО-КАЛИЙНЫЕ СМЕСИ, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала 	Не подпадает под действие Правил 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1043 	УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак 	208 	2214 	-	20 	-	-	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	 	 	 	 	
2067 	УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВБТ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 77 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2067 	Удобрения аммиачно-нитратные: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с другими неорганическими веществами, инертными по отношению к нему, содержащие не менее 90% нитрата аммония и не более 0,2% горючих веществ (включая органическое вещество в пересчете на углерод) или содержащие менее 90%, но более 70% нитрата аммония и не более 0,4% горючих веществ 	см. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ 	
1760 	Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ, коррозионные 	см. Удобрения жидкие азотные, коррозионные 	
1760 	Удобрения жидкие азотные, коррозионные 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Удобрения жидкие комплексные "ЖКУ" 	Не подпадает под действие Правил 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 18.05.2012) 	
1760 	Удобрения жидкие коррозионные 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2330 	УНДЕКАН 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Ундекан", "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протоколов от 20.11.2013, от 07.05.2014) 	
1328 	Уротропин 	см. ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
-	Ускоритель К-45 	см. Диметилдитиокарбамат диметиламина 	
3358 	УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ 	218 	2116 	6F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 	 	 	 	 	
2857 	УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или раствор аммиака (N ООН 2672) 	213 	2216 	6A 	20 	КВ, УК 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ" 	 	 	 	 	
3268 	УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 	907 	9050 	M5 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
3150 	УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением 	214 	2116 	6F 	23 	КВ, УК 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ" 	 	 	 	 	
2990 	Устройства спасательные, самонадувающиеся, такие, как авиационные аварийные трапы и авиационные аварийные комплекты и морские спасательные приборы 	см. СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ 	
2645 	ФЕНАЦИЛБРОМИД 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1697 	Фенацилхлорид 	см. ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ 	
2311 	ФЕНЕТИДИНЫ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
3077 	N-Фенил-nфенилендиамин 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2577 	ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2470 	ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Фенилбутадиноксид 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
2572 	ФЕНИЛГИДРАЗИН 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенилгидразин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1673 	ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2487 	ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1672 	ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД 	616 	6111 	T1 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2337 	ФЕНИЛМЕРКАПТАН 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Спускать с горки осторожно", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1674 	ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ 	619 	6112 	T3 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1894 	ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД 	619 	6112 	T3 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1895 	ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ 	619 	6112 	T3 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2026 	ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T3 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
1804 	ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Фенилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2798 	ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2799 	ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1134 	Фенилхлорид 	см. ХЛОРБЕНЗОЛ 	
2988 	Фенилхлорсилан 	431 	4381 	WFC 	Х338 	 , 	П 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	39 	
2746 	ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2810 	2-Фенилэтанол 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2435 	Фенилэтилдихлорсилан 	см. ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	
-	Феноксиметанол 	904 	 	M6 	90 	КВ, УК 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	55, 75 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2312 	ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенол", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1671 	ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенол", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2821 	ФЕНОЛА РАСТВОР 	608 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенол", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2810 	Фенолоспирты 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенолоспирты", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1803 	ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ 	804 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1760 	Феноляты 	823 	8013 	C9 	80 	ВЦ, КВ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Феноляты", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1408 	ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% 	408 	4363 	WT2 	462 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 58 	
1323 	ФЕРРОЦЕРИЙ 	403 	4112 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3270 	ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества 	402 	4112 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1993 	Флицид 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Флицид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
-	Флотореагент "Кэтгол" 	901 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Кэттол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
-	Флотореагент "Оксаль" 	902 	 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Оксаль", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
-	Флотореагент ВЖС 	см. Реагент ВЖС 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3082 	Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН 	906 	9023 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1993 	Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"ФНУ", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Флотореагент Т-66 (ВПП) 	905 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	11, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
1992 	Флюс жидкий БМ-1 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2209 	Формалин 	см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида 	
1166 	Формальгликоль 	см. ДИОКСОЛАН 	
1198 	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 	320 	3033 	FC 	38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2209 	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида 	807 	8013 	C9 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Формалин", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 14 	
1760 	Форммочевина 	823 	8012 	C9 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Форммочевина", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1076 	ФОСГЕН 	203 	2342 	2TC 	268 	СКВ, ВЦ 	П 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-3-1". 	Наименование груза, "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5а, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
2940 	9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) 	405 	4212 	S2 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3264 	Фосфанол 	816 	8011 	C1 	88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Фосфанол", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 23 	
2199 	ФОСФИН 	209 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	27 	
1338 	ФОСФОР АМОРФНЫЙ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 25 	
1381 	ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ 	406 	4231 	ST3, ST4 	46 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 5, 19, 37 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1381 	ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ 	406 	4231 	ST3, ST4 	46 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 5, 19 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2447 	ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	406 	4231 	ST3 	446 	ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2, 6.1 	"Самовозгорается", "Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	Наименование груза, "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	2а, 5, 25 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
1340 	Фосфор пятисернистый 	см. ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	
1343 	Фосфор трехсернистый 	см. ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	
1809 	Фосфор треххлористый 	см. ФОСФОРА ТРИХЛОРИД 	
1807 	ФОСФОРА (V) ОКСИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1339 	ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	404 	4112 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1939 	ФОСФОРА ОКСИБРОМИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Фосфора оксибромид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2576 	ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	801 	8012 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Фосфора оксибромид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1810 	ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД 	656 	6171 	ТС3 	Х668 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2691 	ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	 	
1340 	ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	409 	4332 	WF2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Фосфора пентасульфид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2198 	ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД 	203 	2341 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	 	 	 	 	
1806 	ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Фосфора пентахлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1341 	ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	404 	4112 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1808 	ФОСФОРА ТРИБРОМИД 	801 	8012 	C1 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2578 	ФОСФОРА ТРИОКСИД 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Фосфора триоксид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	

1343 	ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	404 	4112 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1809 	ФОСФОРА ТРИХЛОРИД 	656 	6171 	TC3 	668 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Фосфора трихлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1810 	Фосфорил хлористый 	см. ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД 	
1939 	Фосфорилбромид 	см. ФОСФОРА ОКСИБРОМИД 	
2199 	Фосфороводород 	см. ФОСФИН 	
2303 	Фракция альфаметилстирольная 	см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 	
3295 	Фракция альфа-олефинов C10 - C12 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
-	Фракция альфа-олефинов C12 - C14 	901 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Альфаолеины", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
-	Фракция альфа-олефинов C16 - C18, C20 - C26 	904 	 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Альфаолеины", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
3295 	Фракция альфа-олефинов C8, C8 - C10 	328 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Альфаолеины", "БензинНефть", "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2928 	Фракция антраценовая 	640 	6172 	TC2 	68 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	"Антрацен", "Х", трафарет приписки 	 	 	10 	
1992 	Фракция ароматическая коксохимического производства 	319 	3022 	FT1 	336 	КВ, ВЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3295 	Фракция бензиновая газовая стабильная 	см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ Н.У.К. 	
1268 	Фракция бензиновая прямой гонки 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "С" 	 	 	8 	
1993 	Фракция бензолтолуольная 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бентол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
2313 	Фракция бетапиколиновая 	см. ПИКОЛИНЫ 	
1965 	Фракция бутанбутиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3295 	Фракция бутан-пропангексановая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1965 	Фракция бутиленамиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1965 	Фракция бутиленбутадиеновая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1965 	Фракция бутилендивиниловая 	см. Фракция бутилен-бутадиеновая 	
1965 	Фракция бутиленизобутиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1965 	Фракция бутиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, КЦ 	П, М, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3295 	Фракция гексангептановая 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "С" 	 	 	11 	
3295 	Фракция гексановая 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "С" 	 	 	11 	
3295 	Фракция изоамиленовая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	6 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1965 	Фракция изобутанизобутиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1965 	Фракция изобутановая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3295 	Фракция изопентановая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Пентал", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1993 	Фракция инденкумароновая 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3295 	Фракция керосиногазойлевая 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "Бензиннефть", "С" или "СТ" 	 	 	11 	
1307 	Фракция ксилольная 	см. КСИЛОЛЫ 	
3295 	Фракция метилдигидропирановая 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Тетран", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3295 	Фракция н-гептановая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1965 	Фракция нормального бутана 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3295 	Фракция параксилольная 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3295 	Фракция пентанизопентановая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3295 	Фракция пентанизопренциклопентадиеновая 	328 	3011 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Пентан", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3295 	Фракция пентановая 	328 	3011 	F1 	33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Пентан", "Х", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2313 	Фракция пиколиновая 	см. ПИКОЛИНЫ 	
1993 	Фракция пипериленовая 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Фракция пипериленовая", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1992 	Фракция полиалкилбензолов 	см. Фракция полиалкилбензольная 	
1992 	Фракция полиалкилбензольная 	319 	3023 	FT1 	36 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Алкилбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1965 	Фракция пропанбутановая 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1965 	Фракция пропан-бутанпентановая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0". 	"Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1978 	Фракция пропановая 	см. ПРОПАН 	
1965 	Фракция пропанпропиленовая 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1965 	Фракция углеводородная, широкая 	см. Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) 	
2810 	Фракция фенольная 	615 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Фенол", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1965 	Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) 	206 	2112 	2F 	23 	ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Бутан" или "Пропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3295 	Фракция этилбензольная 	328 	3012 	F1 	33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этилбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1993 	Фракция эфироальдегидная 	328 	3011, 3012 	Fl 	33, 33 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Фракция эфироальдегидная", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1992 	Фтион 	319 	3022 	FT1 	336 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Фтион", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1045 	ФТОР СЖАТЫЙ 	211 	2361 	1TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	 	 	 	27 	
2941 	ФТОРАНИЛИНЫ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2387 	ФТОРБЕНЗОЛ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Фторбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1029 	Фтордихлорметан 	см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) 	
2856 	ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. 	630 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2388 	ФТОРТОЛУОЛЫ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1780 	ФУМАРИЛХЛОРИД 	803 	8012 	C3 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Фумарилхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1199 	ФУРАЛЬДЕГИДЫ 	650 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2389 	ФУРАН 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Фуран", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1199 	Фурфураль 	см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ 	
1199 	Фурфуральдегид 	см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ 	
2526 	ФУРФУРИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Фурфуриламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1199 	Фурфурол 	см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ 	
2398 	Фэтерол 	см. ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ 	
2656 	ХИНОЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3082 	Хладон 122а 	см. 1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан 	
1030 	Хладон 152а 	см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) 	
3082 	Хладон-113 	см. Трифтортрихлорэтан 	
1028 	Хладон-12 	см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 	
1976 	Хладон-318-С 	см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) 	
2599 	Хладон-503 	см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) 	
3163 	Хладон-612 	215 	2212 	2A 	20 	КВ, УК 	П, М, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1364 	ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/3-1-1-1" 	 	 	 	36 	
1365 	ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "Прикрытие 3/3-1-1-1" 	 	 	 	36 	
1325 	Хлопок-сырец 	401 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	35 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1017 	ХЛОР 	203 	2362 	2TC 	265 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 8, 5.1 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Едкое", "Окислитель", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-3-1" 	"Хлор", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 5а, 6, 64 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
1749 	Хлор трехфтористый 	см. ХЛОРА ТРИФТОРИД 	
2517 	1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1021 	1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1983 	1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2688 	1-Хлор-3-бромпропан 	см. 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 	
2236 	3-ХЛОР-4МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ 	609 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3428 	3-ХЛОР-4МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ 	609 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2810 	2-Хлор-6-фторбензилхлорид 	615 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2548 	ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД 	211 	2362 	2TOC 	265 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовито", "Окислитель", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1-1" 	 	 	 	27 	
1749 	ХЛОРА ТРИФТОРИД 	203 	2362 	2TOC 	265 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 5.1, 8 	"Ядовитый газ", "Окислитель", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Хлора трифторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2075 	ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	605 	6112 	T1 	69 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Хлораль", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2673 	Хлораминофенол 	см. 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 	
2233 	ХЛОРАНИЗИДИНЫ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2019 	ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2018 	ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1458 	ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ 	501 	5112, 5113 	O2 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3407 	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР 	501 	5112, 5113 	O1 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1459 	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ 	501 	5112, 5113 	O2 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3210 	ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	510 	5112, 5113 	O1 	50, 50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1461 	ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2232 	Хлорацетальдегид 	см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ 	
1752 	ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	611 	6171 	TC1 	668 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1695 	ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	606 	6181 	TFC 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 2, 2а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2668 	ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 10 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3416 	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1697 	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1760 	п-Хлорбензальхлорид 	823 	8012 	C1 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Хлорбензальхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2235 	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3427 	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1134 	ХЛОРБЕНЗОЛ 	318 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Хлорбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2234 	ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 	318 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2922 	п-Хлорбензотрихлорид 	833 	8061 	CT1 	86 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Хлорбензотрихлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1127 	1-Хлорбутан 	см. ХЛОРБУТАНЫ 	
1127 	ХЛОРБУТАНЫ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бутил хлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3077 	Хлоргексидин 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
1577 	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3441 	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1974 	ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1018 	ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1973 	ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1916 	Хлорекс 	см. ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ 	
1908 	ХЛОРИТА РАСТВОР 	816 	8012, 8013 	C9 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1462 	ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2669 	ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР 	616 	6112, 6113 	T1 	60, 60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3437 	ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2745 	ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2237 	ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
3409 	ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ 	616 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1578 	ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	616 	6112 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2433 	ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
3457 	ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2775 	Хлорокись меди 	см. Меди (II) оксихлорид 	
1760 	Хлорокс 	823 	8013 	C9 	80 	КВ 	П, М 	8 	"Едкое" 	 	 	 	 	
3082 	1-Хлороктан 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Хлороктан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1991 	ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	312 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Хлоропрен", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1992 	Хлорорганические отходы производства хлорпрена 	см. Отходы производства хлорпрена 	
1579 	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
3410 	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1888 	ХЛОРОФОРМ 	605 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"Хлороформ", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1020 	ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1580 	ХЛОРПИКРИН 	624 	6111 	T1 	66 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	"Хлорпикрин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1581 	ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина 	209 	2312 	2T 	26 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1582 	ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ 	209 	2312 	2T 	26 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3 	"Ядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 1-1-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	

1583 	ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. 	624 	6111, 6112, 6113 	T1 	66, 60, 60 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
2822 	2-ХЛОРПИРИДИН 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2356 	2-ХЛОРПРОПАН 	304 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1278 	1-Хлорпропан 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2849 	3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 	625 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2611 	1-Хлорпропанол-2 	см. ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН 	
2456 	2-ХЛОРПРОПЕН 	304 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
2986 	ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	805 	8022 	CF1 	Х83 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2987 	ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	817 	8012 	C3 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2985 	ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	321 	3032 	FC 	Х338 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3362 	ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	637 	6182 	TFC 	638 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3361 	ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	640 	6172 	TC1 	68 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2988 	ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	431 	4381 	WFC 	Х338 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 39 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010) 	
-	Хлорсинтэм 	см. Композиция жирующая "Хлорсинтэм" 	
3429 	ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	616 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2239 	ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	616 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2238 	ХЛОРТОЛУОЛЫ 	318 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Хлортолуол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1022 	ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) 	201 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1753 	ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Хлорфенилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2021 	2-Хлорфенол 	см. ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2021 	ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
2020 	ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2904 	ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ 	804 	8013 	C9 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	4, 9 	
2905 	ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ 	804 	8013 	C10 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	4, 9 	
2742 	ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	637 	6182 	TFC 	638 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3277 	ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	640 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2996 	Хлорхолинхлорид, раствор 	604 	6112 	T6 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Хлорхолинхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1589 	ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	203 	2342 	2TC 	268 	КВ, УК 	П, К 	2.3, 8 	"Ядовитый газ", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	 	 	 	2, 5б 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2232 	2-ХЛОРЭТАНАЛЬ 	625 	6111 	T1 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2232 	2-Хлорэтанальдегид 	см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ 	
1760 	Холинхлорид, водный раствор 	823 	8012 	C9 	80 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"Холинхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	21 	
2590 	Хризотил 	см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) 	
2720 	Хром азотнокислый 	см. ХРОМА (III) НИТРАТ 	
1756 	Хром трехфтористый 	см. Хрома фторид твердый 	
2720 	ХРОМА (III) НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2923 	Хрома (III) сульфат основной (дубитель хромовый сухой) 	832 	8063 	CT2 	86 	КВ, УК, СК 	П, М, К 	8, 6.1 	"Едкое", "Ядовито" 	 	 	 	 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2720 	Хрома нитрат 	см. ХРОМА (III) НИТРАТ 	
1758 	ХРОМА ОКСИХЛОРИД 	801 	8011 	C1 	Х88 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1463 	ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ 	502 	5172 	OTC 	568 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1, 6.1, 8 	"Окислитель", "Едкое", "Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1756 	ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	806 	8012 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1757 	ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР 	801 	8012, 8013 	C1 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1758 	Хромилхлорид 	см. ХРОМА ОКСИХЛОРИД 	
1407 	ЦЕЗИЙ 	409 	4311 	W2 	Х423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2682 	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД 	808 	8012 	C6 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Цезия гидроксид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2681 	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	809 	8012, 8013 	C5 	80, 80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1451 	ЦЕЗИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2000 	ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д., исключая отходы 	402 	4113 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2002 	ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ 	405 	4213 	S2 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1333 	ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски 	403 	4112 	F3 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3078 	ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок 	409 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1026 	ЦИАН 	208 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1-3-1" 	"Циан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1889 	ЦИАН БРОМИД 	626 	6171 	TC2 	668 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1626 	ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	"Цианид ртутнокалиевый", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1935 	ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. 	630 	6111, 6112, 6113 	T4 	66, 60, 60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 2а, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1588 	ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	619 	6111, 6112, 6113 	T5 	66, 60, 60 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1-1-1" 	"Цианиды", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1588 	Цианплав 	619 	6111 	T5 	66 	СКВ 	П 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	2, 5б 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2670 	ЦИАНУРХЛОРИД 	803 	8012 	C4 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Цианурхлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2987 	Цианэтилтрихлорсилан 	817 	8012 	C3 	Х80 	КВ 	П 	8 	"Едкое", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2601 	ЦИКЛОБУТАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Циклобутан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2744 	ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6182 	TFC 	638 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 3, 25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1145 	ЦИКЛОГЕКСАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1987 	Циклогексанол технический чистый 	см. Спирт циклогексиловый 	
1915 	ЦИКЛОГЕКСАНОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Циклогексанон", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
-	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 32%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 68% 	Не подпадает под действие Правил 	
3106 	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, паста, со свободным кислородом концентрацией не менее 9%, с разбавителем типа А, с водой или без воды 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28%, с содержанием свободного кислорода концентрацией не более 9% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3104 	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 91% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2, 8 	"Органический пероксид", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2256 	ЦИКЛОГЕКСЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1762 	ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Циклогексинилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2357 	ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Циклогексиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2243 	ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2488 	ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3054 	ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН 	326 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1763 	ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Циклогексилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2241 	ЦИКЛОГЕПТАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2603 	ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН 	313 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Циклогептатриен", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2242 	ЦИКЛОГЕПТЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1325 	Циклододекан 	401 	4112 	F1 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2518 	1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН 	614 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
-	Циклододекатриен изомеры 	см. Изомеры циклододекатриена 	
2520 	ЦИКЛООКТАДИЕНЫ 	315 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2358 	ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1146 	ЦИКЛОПЕНТАН 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2244 	ЦИКЛОПЕНТАНОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2245 	ЦИКЛОПЕНТАНОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2246 	ЦИКЛОПЕНТЕН 	301 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Циклопентен", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1027 	ЦИКЛОПРОПАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Циклопропан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2046 	ЦИМОЛЫ 	317 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1436 	ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ 	409 	4341, 4342, 4343 	WS 	Х423, 423, 423 	КВ, УК, для к.ш. 4342, 4343 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 4.2 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1514 	Цинк азотнокислый 	см. ЦИНКА НИТРАТ 	
3087 	Цинк двухромовокислый 	см. Цинка дихромат 	
1515 	Цинк марганцевокислый 	см. ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ 	
2331 	Цинк хлористый 	см. ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1712 	ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ 	603 	6112 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2469 	ЦИНКА БРОМАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3077 	Цинка бромид 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
2855 	Цинка гексафторосиликат 	см. ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ 	
1931 	Цинка гидросульфит 	см. ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1931 	ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) 	904 	9093 	M11 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Цинка гидросульфит", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3087 	Цинка дихромат 	503 	5151 	OT2 	56 	КВ, УК 	П, М, К 	5.1, 6.1 	"Окислитель", "Ядовито" 	 	 	 	 	
1514 	ЦИНКА НИТРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1515 	ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель","СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1516 	ЦИНКА ПЕРОКСИД 	509 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2714 	ЦИНКА РЕЗИНАТ 	404 	4113 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1714 	ЦИНКА ФОСФИД 	408 	4361 	WT2 	Х462 	КВ, УК 	П, К 	4.3, 6.1 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2855 	ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ 	619 	6113 	T5 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1513 	ЦИНКА ХЛОРАТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2331 	ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	8 	"Едкое", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 25 	
1840 	ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР 	801 	8013 	C1 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Цинка хлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1713 	ЦИНКА ЦИАНИД 	603 	6111 	T5 	66 	СКВ, СК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Цинка цианид", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	2, 5б, 25 	
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
1512 	ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ 	501 	5112 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3082 	Цинкалкилдитиофосфат 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3082 	Цинкарилдитиофосфат 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1544 	Цинхонин 	620 	6111 	T2 	66 	СКВ 	П 	6.1 	"Ядовито", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	2, 5б 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2008 	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ 	405 	4211, 4212, 4213 	S4 	43, 40, 40 	КВ, УК, для к.ш. 4212, 4213 еще ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1358 	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 	403 	4112 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2009 	ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах 	405 	4213 	S4 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	 	 	 	 	
2858 	ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) 	403 	4113 	F3 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1308 	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ 	328 	3011, 3012, 3013 	F1 	33, 33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
1308 	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1308 	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1437 	ЦИРКОНИЯ ГИДРИД 	409 	4112 	F3 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2728 	ЦИРКОНИЯ НИТРАТ 	501 	5113 	O2 	50 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	5.1 	"Окислитель", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1932 	ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ 	405 	4213 	S4 	40 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.2 	"Самовозгорается", "СО", "Прикрытие 3/00-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1517 	ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	404 	4151 	D 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
2503 	ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	806 	8013 	C2 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Циркония тетрахлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3165 	ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) 	335 	3041 	FTC 	336 	КВ 	П 	3, 6.1, 8 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "Едкое", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
3082 	Цифлутрин 	906 	9063 	M6 	90 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Цифлутрин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3178 	Шашки серные 	401 	4113 	F3 	40 	КВ, УК 	П, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1387 	ШЕРСТИ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ 	Не подпадает под действие Правил 	
1435 	ШЛАК ЦИНКОВЫЙ 	409 	4313 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3290 	Шламы сернокислотного производства 	640 	6172 	TC4 	68 	КВ 	П 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	 	 	 	 	
2217 	Шрот 	См. ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% 	
1393 	ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. 	421 	4312 	W2 	423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1719 	Щелочной сток производства капролактама (ЩСПК) 	818 	8013 	C5 	80 	ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое" 	"ЩСПК", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1421 	ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	421 	4311 	W1 	Х423 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2810 	Экстракт ароматический фенольный 	615 	6113 	T1 	60 	ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1169 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	

1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (невязкие) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1197 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	328 	3013 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (невязкие) 	328 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2272 	Экстралин 	см. N-ЭТИЛАНИЛИН 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	 	 	 	 	 	 	
1080 	Элегаз 	см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 	
1993 	Электролит для химических источников тока 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, КЦ, УК 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2797 	Электролит щелочной 	см. ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ 	
3262 	Электролит щелочной твердый 	819 	8012 	C6 	80 	КВ, УК 	П, К 	8 	"Едкое" 	 	 	 	1 	
3082 	Эмульгатор ОП-10 	906 	9063 	M6 	90 	ВЦ, КЦ 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	"Эмульгатор ОП-10", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
-	Эмульгатор ОП-4 	901 	 	M6 	90 	КВ, ВЦ, КЦ 	П, М, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 55, 75 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
1993 	Эмульгатор Ринго ЭМ 	328 	3011, 3012 	F1 	33, 33 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эмульгатор", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1993 	Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эмульгаторы", "Х", трафарет приписки 	 	 	11 	
2810 	Энит 	615 	6111 	T1 	60 	СКВ, СК, ПЛ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 0-0-1-0" 	 	 	 	2, 5б, 67 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 29.10.2011) 	
2558 	ЭПИБРОМГИДРИН 	647 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2023 	ЭПИХЛОРГИДРИН 	647 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эпихлоргидрин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2752 	1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1035 	ЭТАН 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Этан", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1961 	ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	206 	2113 	3F 	223 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1089 	Этаналь 	см. АЦЕТАЛЬДЕГИД 	
1170 	ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) 	308 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этанол", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
3475 	этанола и газолина смесь или этанола и бензина моторного смесь или этанола и петрола смесь с содержанием этанола более 10% 	305 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "С" или "СТ", трафарет приписки 	 	 	8 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2491 	ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР 	807 	8013 	C7 	80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Этаноламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1891 	Этил бромистый 	см. ЭТИЛБРОМИД 	
1037 	Этил хлористый 	см. ЭТИЛХЛОРИД 	
2935 	ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	327 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3105 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)- БУТИРАТ с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 33% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3103 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- БУТИРАТ с концентрацией более 77 - 100% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3106 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- БУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-11" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3105 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- БУТИРАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% 	506 	5212 	P1 	539 	РЕФ, РК 	П, К 	5.2 	"Органический пероксид", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	2, 5б, 42, 43, 45, 46 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
2274 	N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1917 	ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2271 	ЭТИЛАМИЛКЕТОН 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1036 	ЭТИЛАМИН 	208 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Этиламин", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2270 	ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% 	303 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этиламин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2273 	2-ЭТИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2272 	N-ЭТИЛАНИЛИН 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	"N-Этиланилин", "Х", трафарет приписки 	 	 	1, 3, 25 	
1173 	ЭТИЛАЦЕТАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этилацетат", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2452 	ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2753 	N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	608 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
3460 	N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	608 	6113 	T2 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1175 	ЭТИЛБЕНЗОЛ 	314 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этилбензол", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1176 	ЭТИЛБОРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1603 	ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ 	647 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1891 	ЭТИЛБРОМИД 	605 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Этилбромид", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2275 	2-ЭТИЛБУТАНОЛ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1177 	2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1178 	2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1180 	ЭТИЛБУТИРАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3272 	Этилвалерат 	306 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1191 	3-Этилгексальдегид 	см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 	
1191 	2-Этилгексальдегиды 	см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 	
1191 	2-Этилгексаналь 	см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 	
3115 	1-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-1,3- ДИМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 45%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 10% 	Перевозка запрещена 	
2276 	2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН 	325 	3033 	FC 	38 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2748 	2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6172 	TC1 	68 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 8 	"Ядовито", "Едкое" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1171 	Этилгликоль 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1172 	Этилгликольацет 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
1892 	ЭТИЛДИХЛОРАРСИН 	626 	6111 	T3 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1183 	ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН 	431 	4381 	WFC 	Х338 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 39 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1962 	ЭТИЛЕН 	204 	2111 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Этилен", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1184 	Этилен двухлористый 	см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 	
1038 	ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	204 	2113 	3F 	223 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	2а, 4, 5а 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1038 	Этилен, жидкий 	см. ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1040 	Этилена окись 	см. ЭТИЛЕНА ОКСИД 	
1040 	ЭТИЛЕНА ОКСИД 	207 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	27 	
1040 	ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 Мпа (10 бар) при температуре 50 °C 	207 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Этилена оксид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3070 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида 	207 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3298 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида 	207 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2983 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида 	302 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
3299 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида 	207 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3300 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида 	207 	2322 	2TF 	263 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.3, 2.1 	"Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Ядовитый газ", "Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4, 27 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1041 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1952 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида 	207 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3297 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида 	207 	2212 	2A 	20 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.2 	"Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Невоспламеняющийся неядовитый газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3138 	ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена 	204 	2113 	3F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
-	Этиленгликоль 	Не подпадает под действие Правил 	
1604 	ЭТИЛЕНДИАМИН 	807 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 0-01-0" 	"Этилендиамин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1605 	ЭТИЛЕНДИБРОМИД 	605 	6111 	T1 	66 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО", "Прикрытие 0-0-1-0" 	"Этилендибромид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1184 	ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 	312 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этилендихлорид", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1185 	ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	648 	6121 	TF1 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1040 	Этиленоксид 	см. ЭТИЛЕНА ОКСИД 	
1135 	ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН 	647 	6121 	TF1 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этиленхлоргидрин", "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1993 	Этилиденнорборнен 	328 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2362 	Этилиденхлорид 	см. 1,1-ДИХЛОРЭТАН 	
2385 	ЭТИЛИЗОБУТИРАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2481 	ЭТИЛИЗОЦИАНАТ 	609 	6121 	TF1 	663 	КВ, УК 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	44 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	 	
-	Этилкарбитол 	Не попадает под действие Правил 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 17.10.2012) 	
2366 	Этилкарбонат 	см. ДИЭТИЛКАРБОНАТ 	
1862 	ЭТИЛКРОТОНАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1192 	ЭТИЛЛАКТАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2363 	ЭТИЛМЕРКАПТАН 	304 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Этилмеркаптан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 29 	
2277 	ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1193 	ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) 	307 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Метилэтилкетон", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1194 	ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР 	310 	3021 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этилнитрит", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2525 	ЭТИЛОКСАЛАТ 	607 	6113 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "СО" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2524 	ЭТИЛОРТОФОРМИАТ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2386 	1-ЭТИЛПИПЕРИДИН 	311 	3032 	FC 	338 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1195 	ЭТИЛПРОПИОНАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1292 	Этилсиликат 	см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ 	
1993 	Этилсиликат-32 	см. Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная 	
1292 	Этилсиликат-40 	см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ 	
1594 	Этилсульфат 	см. ДИЭТИЛСУЛЬФАТ 	
2754 	N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ 	608 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	"Этилтолуидин", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2754 	Этилтолуидины 	см. N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ 	
1196 	ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	321 	3032 	FC 	Х338 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 8 	"Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этилтрихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2435 	ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	805 	8012 	C3 	Х80 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8 	"Едкое", "СО" 	"Этилфенилдихлорсилан", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1190 	ЭТИЛФОРМИАТ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2453 	ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Этилфторид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1181 	ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ 	647 	6122 	TF1 	63 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1037 	ЭТИЛХЛОРИД 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Этилхлорид", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2988 	Этилхлорсилан 	431 	4381 	WFC 	Х338 	 ,  , 	П 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	 	 	 	39 	
2826 	ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ 	814 	8022 	CF1 	83 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этилхлортиофоормиат", "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1182 	ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ 	611 	6181 	TFC 	663 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3, 8 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Едкое", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25, 2а 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1171 	Этилцеллозольв 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1171 	2-Этоксиэтанол 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1172 	2-Этоксиэтилацетат 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
2557 	Этрол нитроцеллюлозный 	402 	4112 	D 	40 	КВ, УК 	П, М, К 	4.1 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	 	 	 	 	
1916 	ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ 	606 	6122 	TF1 	63 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2340 	Эфир 2-бромдиэтиловый 	см. ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ 	
2340 	ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ 	312 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2219 	ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2335 	ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ 	313 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эфир аллилэтиловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
2965 	ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ 	407 	4381 	WFC 	382 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	4.3, 3, 8 	"При взаимодействии с водой выделяются воспламеняющиеся газы", "Легко воспламеняется", "Едкое", "СО", "Прикрытие 1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2604 	ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ 	812 	8021 	CF1 	883 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	8, 3 	"Едкое", "Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2352 	ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Эфир винил-н-бутиловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2350 	ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1304 	ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	306 	3012 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1087 	ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	206 	2112 	2F 	239 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-11". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-3-1" 	Наименование груза, "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2352 	Эфир винил-н-бутиловый 	см. ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1302 	ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	301 	3011 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2360 	ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ 	306 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эфир диаллиловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1167 	ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	301 	3011 	F1 	339 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
1159 	ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эфир диизопропиловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1033 	ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Эфир диметиловый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
2810 	Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	1, 3 	
2810 	Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты 	615 	6113 	T1 	60 	КВ, УК 	П, М, К 	6.1 	"Ядовито" 	 	 	 	1, 3 	
2384 	ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3077 	Эфир дифениловый 	906 	9063 	M7 	90 	КВ, УК 	П, К 	9 	"Прочие опасные вещества" 	 	 	 	 	
2490 	ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ 	606 	6112 	T1 	60 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
2249 	ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ 	Перевозка запрещена 	
1155 	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) 	301 	3011 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	"Эфир этиловый", "С горки не спускать", "Х", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1153 	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	316 	3012, 3013 	F1 	33, 33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протоколов от 21.10.2010, от 20.11.2013) 	
1304 	Эфир изобутилвиниловый 	см. ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3272 	Эфир метиловый ацетоуксусной кислоты 	см. Метилацетоацетат 	
3265 	Эфир метиловый бензосульфокислоты 	см. Метилбензосульфат 	
2612 	ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	25 	
2398 	ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ 	301 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"МТБЭ", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1239 	ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ 	647 	6121 	TF1 	663 	 ,  , ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1, 3 	"Ядовито", "Легко воспламеняется", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	2а, 25 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
2810 	Эфир моногексиловый этиленгликоля 	615 	6111 	T1 	66 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	6.1 	"Ядовито", "Прикрытие 3/1-1*-1-1" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	3, 25 	
1188 	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1189 	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1172 	Эфир моноэтиловый ацетоэтиленгликоля 	см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
1171 	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Этилцеллозольв", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1172 	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1149 	Эфир н-бутиловый 	см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ 	
1149 	Эфир н-дибутиловый 	см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ 	
3153 	ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Эфир", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3154 	ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) 	205 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Эфир этилвиниловый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1268 	Эфир петролейный 	328 	3012 	F1 	33 	КВ, ВЦ 	П, М 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Бензин", "Бензиннефть", "С" или "СТ" 	 	 	8 	
2222 	Эфир фенилметиловый 	см. АНИЗОЛ 	
1239 	Эфир хлордиметиловый 	см. ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ 	
2354 	ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ 	312 	3022 	FT1 	336 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3, 6.1 	"Легко воспламеняется", "Ядовито", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эфир хлорметилэтиловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	25, 44 	
1179 	ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эфир этилбутиловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1039 	ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ 	206 	2112 	2F 	23 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	2.1 	"Воспламеняющийся газ", "Спускать с горки осторожно", "Прикрытие 3/0-0-1-0". При перевозке в вагоне-цистерне, контейнере-цистерне: "Воспламеняющийся газ", "Не спускать с горки", "Прикрытие 3/0-0-3-0" 	"Эфир этилметиловый", "С горки не спускать", трафарет приписки 	 	 	4 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
1155 	Эфир этиловый 	см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) 	
2615 	ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ 	306 	3012 	F1 	33 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эфир этилпропиловый", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1149 	ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ 	316 	3013 	F1 	30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эфиры", "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
Позиция - Исключена. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
3272 	Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции C7-C9 	306 	3013 	F1 	30 	ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	"Эфиры метиловые СЖК", "Х", трафарет приписки 	 	 	21 	
3272 	ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. 	306 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3271 	ЭФИРЫ, Н.У.К. 	331 	3012, 3013 	F1 	33, 30 	КВ, УК, ВЦ, КЦ 	П, К 	3 	"Легко воспламеняется", "СО", "Прикрытие 3/0-0-1-0" 	Наименование груза, "Х", трафарет приписки 	 	 	78 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	

--------------------
<*> Примечание: В Украине наряду с трафаретом "Не спускать с горки" применяется трафарет "С горки не спускать".
(примечание введено протоколом от 21.10.2010)

Примечание:
В графе 1 "N ООН" указан четырехзначный идентификационный номер вещества или изделия, указанный в Типовых правилах перевозки опасных грузов ООН.
В графе 2 "Наименование груза" приведены наименования опасных грузов. Наименование груза, написанное заглавными буквами, является надлежащим наименованием, а написанное строчными буквами - используется в качестве технического наименования.
В графе 3 "Номер аварийной карточки" указан номер аварийной карточки в соответствии с "Аварийными карточками на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам государств участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики".
В графе 4 "Классификационный шифр" приведен классификационный шифр в соответствии с Приложением 1 к настоящим Правилам.
В графе 5 "Классификационный код" содержится буквенное и цифровое выражение опасных свойств груза. Расшифровка классификационных кодов представлена ниже.
В графе 6 "Код опасности" указано цифровое обозначение кода опасности в соответствии с Приложением 6 к настоящим Правилам.
В графе 7 "Род вагона, тип контейнера":
- КВ - универсальные крытые вагоны,
- СКВ - специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей),
-   - специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду,
- ПЛ - полувагоны, платформы,
- ВБТ - специальный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений,
- ВЦ - вагоны-цистерны,
- УК - универсальные контейнеры,
- СК - специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей), за исключением мягких контейнеров,
-   - специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей) или сданные железной дорогой в аренду, за исключением мягких контейнеров,
- КЦ - специализированные контейнеры-цистерны грузоотправителей (грузополучателей),
- РЕФ - приватный крытый изотермический вагон,
- РК - приватный изотермический контейнер.
В графе 8 "Вид отправки" указаны виды отправок: П - повагонная, М - мелкая, К - контейнерная.
В графе 9 "Номер знака опасности" - приведены номера знаков опасности согласно Приложению 6 к настоящим Правилам.
В графе 10 "Штемпели в накладной" указано содержание штемпелей, характеризующих опасность груза, условия роспуска с сортировочных горок, минимальные нормы прикрытия (минимальное число физических вагонов прикрытия): первая цифра - от ведущего локомотива (если дробь, то числитель - от паровоза на твердом топливе, знаменатель от электровоза, тепловоза или паровоза на нефтяном топливе), вторая цифра - от подталкивающего локомотива на твердом топливе, если * - от электровоза, тепловоза, паровоза на нефтяном или твердом топливе, третья цифра - от вагонов с людьми, четвертая цифра - от локомотивов при маневрах, знак "0" - прикрытия не требуется. Знак "СО" - при перевозке грузов в стеклянной таре должен быть проставлен штемпель "Спускать с горки осторожно".
В графе 11 "Специальные трафареты на цистерне" - буквами обозначены "С" - светлые нефтепродукты; "Т" - темные нефтепродукты; "СТ" - светлые, темные нефтепродукты; "Х" - химические грузы.
В графе 12 "Код вагона-цистерны" - зарезервировано.
В графе 13 "Специальные положения к вагонам-цистернам" - зарезервировано.
В графе 14 "Специальные условия" - указаны номера специальных условий перевозки опасных грузов:

Перечень специальных условий перевозки опасных грузов

1 - Грузы, предъявляемые к перевозке в мелкой расфасовке, т.е. массой нетто не более 1 кг или объемом не более 1 л, разрешается перевозить мелкими отправками и в универсальных контейнерах на общих основаниях как неопасный груз.
1а - Грузы, предъявляемые к перевозке в потребительской таре емкостью до 3 л включительно, разрешается перевозить повагонными, мелкими и контейнерными отправками на общих основаниях как неопасный груз. (в ред. протокола от 14.05.2010)
2 - Данные грузы в упаковке допускаются к перевозке только в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей). (в ред. протокола от 29.10.2011)
2а - Данные грузы в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) допускаются к перевозке только в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей). (в ред. протокола от 29.10.2011)
3 - Перевозка указанных грузов контейнерными отправками допускается только в собственных (арендованных) контейнерах грузоотправителя (грузополучателя) при условии надлежащего закрепления грузовых мест.
4 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление.
5 - Перевозка порожних неочищенных вагонов-цистерн (контейнеров-цистерн) после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей). (в ред. протокола от 29.10.2011)
5а - Перевозка по территории Российской Федерации порожних неочищенных вагонов-цистерн (контейнеров-цистерн) после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей). (в ред. протокола от 29.10.2011)
5б - Перевозка порожней неочищенной тары после выгрузки данного груза производится в сопровождении проводников (специалистов) грузоотправителей (грузополучателей). (в ред. протокола от 29.10.2011)
Примечание: По территории Украины применение специального условия "5б" не является обязательным. (в ред. протокола от 29.10.2011)

6 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление и оборудованные теневым кожухом.
7 - Специальные цистерны для аммиака грузоотправителя (грузополучателя).
8 - Цистерны с верхним сливом или с универсальным сливным прибором.
9 - Цистерны с верхним сливом.
10 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом.
11 - Цистерны с универсальным сливным прибором.
12 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом, оборудованные замками.
13 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с универсальным сливным прибором.
14 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) из алюминия или нержавеющей стали.
15 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с устройством для обогрева.
16 - Специальные изотермические цистерны грузоотправителя (грузополучателя).
17 - Специальные алюминиевые цистерны грузоотправителя (грузополучателя), рассчитанные на давление.
18 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом и с устройством для обогрева.
19 - Собственные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные с верхним сливом и с предохранительным колпаком.
20 - Специальные сернокислотные цистерны грузоотправителя (грузополучателя).
21 - Специальные алюминиевые цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом.
22 - Специальные олеумные цистерны-термоса грузоотправителя (грузополучателя).
23 - Специальные гуммированные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с верхним сливом.
24 - Цистерны с паровой рубашкой, имеющие нижний слив.
25 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные.
26 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) с предохранительным кожухом на колпаке.
27 - см. п. 2.2.7 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
28 - Зарезервировано. (в ред. протокола от 29.10.2011)
29 - см. п. 2.2.12 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
30 - см. п. 2.2.13 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
31 - см. п. 2.2.14 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
32 - см. п. 2.2.15 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
33 - см. п. 2.2.22 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
34 - см. п. 2.2.23 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
35 - см. п. 2.2.24 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
36 - см. п. 2.2.26 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
37 - см. п. 2.2.27 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
38 - Зарезервировано. (в ред. протокола от 29.10.2011)
39 - см. п. 2.2.30 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
40 - см. п. 2.2.33 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
41 - см. п. 2.2.35 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
42 - см. п. 2.2.36 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
43 - см. п. 2.2.37 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
44 - см. п. 2.2.11 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
45 - см. п. 2.2.39 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
46 - см. п. 2.2.40 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
47 - см. п. 2.2.43 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
48 - см. п. 2.2.44 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
49 - Зарезервировано. (в ред. протокола от 29.10.2011)
50 - см. п. 2.2.49 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
51 - см. п. 2.2.50 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
52 - см. п. 2.2.51 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам.
53 - Специализированные кассетные платформы грузоотправителя.
54 - Специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) из нержавеющей стали.
55 - Для данного груза при заполнении накладной номер ООН не указывается, а наименование груза является надлежащим.
56 - При перевозке грузов в охлажденном жидком азоте наносится дополнительный знак опасности по образцу N 2.2.
57 - Перевозка грузов в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) осуществляется только после предварительного согласования.
58 - Размер частиц менее 3,2 мм. Фракции с размером частиц 3,2 мм и более не являются опасными грузами.
59 - Условия перевозок действительны по 31 декабря 2011 года. (в ред. протокола от 21.10.2010)
60 - Если применяется в качестве пестицида, то номер ООН при перевозке раствора - 2902, твердого - 2588.
61 - Согласно требованиям международных регламентов, грузы номера ООН 3224 должны быть испытаны компетентным органом страны происхождения с утверждением результатов классификации и условий перевозки.
62 - см. п. 4.2.3.3 Правил перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума.
63 - Указанные грузы перевозятся в составе специальной технологической секции (группы вагонов), состоящей из:
- оборудованной теплоизоляцией цистерны с водой из расчета не менее одной цистерны на каждые три цистерны с грузом;
- одного крытого вагона, в котором расмещается бригада сопровождения, а также техническое оборудование и имущество;
- груженой цистерны и аналогичной порожней цистерны, рассчитанной на перевозку грузов под давлением. При этом цистерны, заполненные водой, и порожняя цистерна используются в качестве прикрытия цистерны, загруженной грузом, от вагона с сопровождающими этот груз.
Указанные технологические секции формируются отправителем. Включать в состав секции не относящиеся к ней вагоны не допускается. В перевозочных документах должен быть проставлен штемпель "Секция. Не расцеплять".
64 - Указанный груз, затаренный в специализированную тару (сосуды под давлением для перевозки хлора), перевозится в полувагонах в сопровождении бригады специалистов или проводников грузоотправителя (грузополучателя). (в ред. протокола от 14.05.2010)
65 - Перевозка данного груза допускается в собственных специальных цистернах и специализированных контейнерах-цистернах до 31.12.2017, а также в многоэлементных газовых контейнерах, переносных цистернах и вагонах-батареях. (в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010)
66 - Перевозка метанола в вагоне-цистерне (контейнере-цистерне) допускается к перевозке в сопровождении бригады специалистов грузоотправителя (грузополучателя). (в ред. протокола от 21.10.2010)
67 - см. п. 2.2.46 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам. (в ред. протокола от 21.10.2010)
68 - Уголь, активированный паром, не подпадает под действие Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам. (в ред. протокола от 21.10.2010)
69 - Условия перевозок действительны по 31 декабря 2012 года. (в ред. протокола от 29.10.2011)
70 - см. п. 2.1.26 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам. (в ред. протокола от 29.10.2011)
71 - Для грузов с наименованиями: "Мазут с температурой вспышки более 100 °C", "Топливо моторное, с температурой вспышки более 100 °C", "Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100 °C" применяются специальные условия "11" или "24", трафареты на цистерне: "Нефть", "Т" или "Бензин-Нефть", "СТ". (в ред. протокола от 18.05.2012)
72 - Допускается перевозка в полувагонах селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013), затаренной в сертифицированные мягкие контейнеры разового использования. (в ред. протоколов от 20.11.2013, от 22.10.2014)
73 - Допускается перевозка селитры аммиачной марки Б (ГОСТ 2-2013) насыпью в специализированных вагонах-хопперах для минеральных удобрений с кузовами из легированной стали или из низколегированной и углеродистой стали с нанесенным внутренним химически стойким антикоррозионным покрытием. (в ред. протоколов от 20.11.2013, от 22.10.2014)
74 - Для грузов с наименованиями: "Мазут с температурой вспышки не более 100 °C", "Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100 °C", "Топливо нефтяное, с температурой вспышки не более 100 °C" применяются специальные условия "11" или "24", трафареты на цистерне: "Нефть", "Т" или "Бензин-Нефть", "СТ". (в ред. протокола от 20.11.2013)
75 - Условия перевозок действительны по 31 декабря 2015 года. (в ред. протоколов от 17.10.2012, от 20.11.2013, от 22.10.2014)
77 - Допускается перевозка в полувагонах груза, затаренного в сертифицированные мягкие контейнеры разового использования. (в ред. протокола от 20.11.2013)
78 - Цистерны с верхним сливом или с универсальным сливным прибором, оборудованным затвором с тремя независимыми степенями защиты, а также специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя) или арендованные. (в ред. протокола от 20.11.2013)
80 - Не должна использоваться металлическая тара. (в ред. протокола от 20.11.2013)
81 - Натрия цианид в виде брикетов со средними размерами 38 x 36 x 20 мм допускается упаковывать в сертифицированные согласно требованиям к изготовлению и испытаниям, установленным Типовыми правилами ООН, деревянные ящики для веществ 1 группы упаковки, имеющие кодовое обозначение 11D в комбинации с поддоном и мягким полимерным вкладышем, не проницаемым для сыпучих веществ. Указанная тара должна быть установленным порядком внесена в ТУ на груз и согласована компетентным органом. (в ред. протокола от 07.05.2014)
82 - допускается перевозка кальция оксида (извести негашеной) насыпью в специализированных вагонах-хопперах для минеральных удобрений с кузовами из легированной стали или из низколегированной и углеродистой стали с нанесенным внутренним химически стойким антикоррозионным покрытием. (в ред. протокола от 22.10.2014)

РАСШИФРОВКА КЛАССИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ

Вещества и изделия (за исключением аэрозолей) класса 2 относятся к одной из следующих групп в зависимости от их опасных свойств:
A удушающие
O окисляющиеся
F легковоспламеняющиеся
T токсичные
C коррозионные
CO коррозионные, окисляющие
FC легковоспламеняющиеся, коррозионные
TF токсичные, легковоспламеняющиеся
TC токсичные, коррозионные
TO токсичные, окисляющие
TFC токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозийные
TOC токсичные, окисляющие, коррозионные.
В случае газов и смесей газов, которые характеризуются опасными свойствами, присущими более чем одной группе в соответствии с критериями, группы, обозначенные буквой T, превалируют по степени опасности над всеми другими группами. Группы, обозначенные буквой F, превалируют над группами, обозначенными буквами A или O.
Классификация зависит от характера содержимого аэрозольного распылителя.
Вещества и изделия класса 3 подразделяются на:
F Легковоспламеняющиеся жидкости без дополнительной опасности:
F1 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не выше 60 °C;
F2 Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше 60 °C, перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее (вещества при повышенной температуре);
F3 - Изделия, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости; (в ред. протокола от 07.05.2013)
FT Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные:
FT1 Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные;
FT2 Пестициды;
FC Легковоспламеняющиеся жидкости, коррозионные;
FTC Легковоспламеняющиеся жидкости, токсичные, коррозионные;
D Жидкие десенсибилизированные взрывчатые вещества.
Вещества и изделия класса 4.1 подразделяются на:
F Легковоспламеняющиеся твердые вещества без дополнительной опасности
F1 Органические
F2 Органические расплавленные
F3 Неорганические
FO Легковоспламеняющиеся твердые вещества окисляющие
FT Легковоспламеняющиеся твердые вещества токсичные
FT1 Органические токсичные
FT2 Неорганические токсичные
FC Легковоспламеняющиеся твердые вещества коррозионные
FC1 Органические коррозионные
FC2 Неорганические коррозионные
D Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества без дополнительной опасности
DT Твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества токсичные
SR Самореактивные вещества:
SR1 Не требующие регулирования температуры
SR2 Требующие регулирования температуры.
Вещества и изделия класса 4.2 подразделяются на:
S Вещества, способные к самовозгоранию, без дополнительной опасности:
S1 Органические жидкие
S2 Органические твердые
S3 Неорганические жидкие
S4 Неорганические твердые
S5 Металлоорганические
SW Вещества, способные к самовозгоранию, выделяющие при соприкосновении с водой легковоспламеняющиеся газы
SO Вещества, способные к самовозгоранию, окисляющие
ST Вещества, способные к самовозгоранию, токсичные:
ST1 Органические токсичные жидкие
ST2 Органические токсичные твердые
ST3 Неорганические токсичные жидкие
ST4 Неорганические токсичные твердые
SC Вещества, способные к самовозгоранию, коррозионные:
SC1 Органические коррозионные жидкие
SC2 Органические коррозионные твердые
SC3 Неорганические коррозионные жидкие
SC4 Неорганические коррозионные твердые.
Вещества и изделия класса 4.3 подразделяются на:
W Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, без дополнительной опасности, а также изделия, содержащие такие вещества:
W1 Жидкие
W2 Твердые
W3 Изделия
WF1 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, жидкие, легковоспламеняющиеся
WF2 Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, твердые, легковоспламеняющиеся
WS Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, твердые, самонагревающиеся
WO Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, окисляющие, твердые
WT Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, токсичные:
WT1 Жидкие
WT2 Твердые
WC Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, коррозионные:
WC1 Жидкие
WC2 Твердые
WFC Вещества, которые выделяют легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой, легковоспламеняющиеся, коррозионные.
Вещества класса 5.1 и изделия, содержащие такие вещества, подразделяются на:
O Окисляющие вещества без дополнительной опасности или изделия, содержащие такие вещества:
O1 Жидкие
O2 Твердые
O3 Изделия
OF Окисляющие вещества твердые легковоспламеняющиеся
OS Окисляющие вещества твердые, самонагревающиеся
OW Окисляющие вещества твердые, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой
OT Окисляющие вещества токсичные:
OT1 Жидкие
OT2 Твердые
OC Окисляющие вещества коррозионные:
OC1 Жидкие
OC2 Твердые
OTC Окисляющие вещества токсичные, коррозионные.
Вещества класса 5.2 подразделяются на:
P1 Органические пероксиды, без регулирования температуры;
P2 Органические пероксиды, с регулированием температуры.
Вещества класса 6.1 подразделяются на:
T Токсичные вещества без дополнительной опасности:
T1 Органические жидкие
T2 Органические твердые
T3 Металлоорганические вещества
T4 Неорганические жидкие
T5 Неорганические твердые
T6 Жидкие используемые в качестве пестицидов
T7 Твердые используемые в качестве пестицидов
T8 Образцы
T9 Другие токсичные вещества
TF Токсичные вещества легковоспламеняющиеся:
TF1 Жидкие
TF2 Жидкие, используемые в качестве пестицидов
TF3 Твердые
TS Токсичные вещества самонагревающиеся, твердые
TW Токсичные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой:
TW1 Жидкие
TW2 Твердые
TO Токсичные вещества окисляющие:
TO1 Жидкие
TO2 Твердые
TC Токсичные вещества коррозионные:
TC1 Органические жидкие
TC2 Органические твердые
TC3 Неорганические жидкие
TC4 Неорганические твердые
TFC Токсичные вещества легковоспламеняющиеся, коррозионные
TFW Легковоспламеняющиеся, реагирующие с водой. (в ред. протокола от 20.11.2013)
Вещества класса 6.2 подразделяются на:
I1 Инфекционные вещества, опасные для людей
I2 Инфекционные вещества, опасные только для животных
I3 Отходы больничного происхождения
I4 Диагностические образцы.
Вещества и изделия класса 8 подразделяются на:
C1 - C10 Коррозионные вещества без дополнительной опасности
C1 - C4 Вещества, обладающие свойствами кислот:
C1 Неорганические жидкие
C2 Неорганические твердые
C3 Органические жидкие
C4 Органические твердые
C5 - C8 Вещества, обладающие свойствами оснований:
C5 Неорганические жидкие
C6 Неорганические твердые
C7 Органические жидкие
C8 Органические твердые
C9 - C10 Другие коррозионные вещества:
C9 Жидкие
C10 Твердые
C11 Изделия
CF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся:
CF1 Жидкие
CF2 Твердые
CS Коррозионные вещества самонагревающиеся:
CS1 Жидкие
CS2 Твердые
CW Коррозионные вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой:
CW1 Жидкие
CW2 Твердые
CO Коррозионные вещества окисляющие:
CO1 Жидкие
CO2 Твердые
CT Коррозионные вещества токсичные:
CT1 Жидкие
CT2 Твердые
CTF Коррозионные вещества легковоспламеняющиеся жидкие токсичные
COT Коррозионные вещества окисляющие токсичные.
Вещества и изделия класса 9 подразделяются на:
M1 Вещества, мелкая пыль которых при вдыхании может представлять опасность для здоровья
M2 Вещества и приборы, которые в случае пожара могут выделять диоксины
M3 Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся пары
M4 Литиевые батареи
M5 Спасательные средства
M6 - M8 Вещества, опасные для окружающей среды:
M6 Загрязнитель водной среды жидкий
M7 Загрязнитель водной среды твердый
M8 Генетически измененные микроорганизмы и организмы
M9 - M10 Вещества при повышенной температуре:
M9 Жидкие
M10 Твердые
M11 Прочие вещества, представляющие опасность при перевозке, но не соответствующие определениям других классов.

Приложение N 2а
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

УКАЗАТЕЛЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО НОМЕРАМ ООН
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010, от 29.10.2011, от 18.05.2012, от 17.10.2012, от 07.05.2013, от 20.11.2013, от 07.05.2014)

(кроме грузов 1 и 7 классов опасности)

N ООН 	Наименование груза 	
1 	2 	
1001 	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ 	
1002 	ВОЗДУХ СЖАТЫЙ 	
1003 	ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1005 	АММИАК БЕЗВОДНЫЙ 	
1006 	АРГОН СЖАТЫЙ 	
1008 	Бор фтористый 	
1008 	БОРА ТРИФТОРИД 	
1009 	БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) 	
1009 	Газ рефрижераторный R 13B1 	
1010 	Бутадиен-1,2, стабилизированный 	
1010 	Бутадиен-1,3, стабилизированный 	
1010 	БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °C давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °C плотность не менее 0,525 кг/л 	
1011 	БУТАН 	
1012 	Бутен-1 	
1012 	транс-Бутен-2 	
1012 	цис-Бутен-2 	
1012 	Бутилен-1 	
1012 	транс-Бутилен-2 	
1012 	цис-Бутилен-2 	
1012 	БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС2-БУТИЛЕН 	
1012 	Псевдобутилен 	
1013 	Углекислый газ 	
1013 	УГЛЕРОДА ДИОКСИД 	
1016 	УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ 	
1017 	ХЛОР 	
1018 	Газ рефрижераторный R 22 	
1018 	Дифторхлорметан 	
1018 	ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) 	
1020 	Газ рефрижераторный R 115 	
1020 	ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) 	
1021 	Газ рефрижераторный R 124 	
1021 	1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) 	
1022 	Газ рефрижераторный R 13 	
1022 	ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) 	
1023 	ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ 	
1026 	ЦИАН 	
1027 	ЦИКЛОПРОПАН 	
1028 	Газ рефрижераторный R 12 	
1028 	Дифтордихлорметан 	
1028 	ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) 	
1028 	Хладон-12 	
1029 	Газ рефрижераторный R 21 	
1029 	ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) 	
1029 	Фтордихлорметан 	
1030 	Газ рефрижераторный R 152a 	
1030 	1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) 	
1030 	Хладон 152a 	
1032 	ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	
1033 	ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ 	
1035 	ЭТАН 	
1036 	Моноэтиламин, безводный 	
1036 	ЭТИЛАМИН 	
1037 	Этил хлористый 	
1037 	ЭТИЛХЛОРИД 	
1038 	ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1038 	Этилен, жидкий 	
1039 	ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ 	
1040 	Окись этилена 	
1040 	Этилена окись 	
1040 	ЭТИЛЕНА ОКСИД 	
1040 	ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 Мпа (10 бар) при температуре 50 °C 	
1040 	Этиленоксид 	
1041 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида 	
1043 	УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак 	
1044 	Огнетушители углекислотные 	
1044 	ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ 	
1045 	ФТОР СЖАТЫЙ 	
1046 	ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ 	
1048 	ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1049 	ВОДОРОД СЖАТЫЙ 	
1050 	ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1051 	ВОДОРОД ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды 	
1052 	ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1053 	СЕРОВОДОРОД 	
1055 	ИЗОБУТИЛЕН 	
1056 	КРИПТОН СЖАТЫЙ 	
1057 	ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ 	
1058 	ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух 	
1060 	МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь P1 или смесь P2 	
1061 	МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	
1061 	Монометиламин, безводный 	
1062 	Метил бромистый 	
1062 	МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина 	
1063 	Газ рефрижераторный R 40 	
1063 	Метил хлористый 	
1063 	МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) 	
1064 	МЕТИЛМЕРКАПТАН 	
1065 	НЕОН СЖАТЫЙ 	
1066 	АЗОТ СЖАТЫЙ 	
1067 	Азота диоксид 	
1067 	ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) 	
1069 	НИТРОЗИЛХЛОРИД 	
1070 	АЗОТА ГЕМИОКСИД 	
1070 	Веселящий газ 	
1070 	Закись азота 	
1071 	ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ 	
1072 	КИСЛОРОД СЖАТЫЙ 	
1073 	КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1075 	ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ 	
1076 	Углерода оксихлорид 	
1076 	ФОСГЕН 	
1077 	ПРОПИЛЕН 	
1078 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 	
1078 	Пропеллент УФ-1 	
1079 	Ангидрид сернистый 	
1079 	СЕРЫ ДИОКСИД 	
1080 	Сера шестифтористая 	
1080 	СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД 	
1080 	Элегаз 	
1081 	ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1082 	ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1083 	ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ 	
1085 	ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1086 	ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1087 	ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1088 	АЦЕТАЛЬ 	
1088 	1,1-Диэтоксиэтан 	
1089 	Альдегид уксусный 	
1089 	АЦЕТАЛЬДЕГИД 	
1089 	Этаналь 	
1090 	АЦЕТОН 	
1090 	Диметилкетон 	
1091 	МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ 	
1091 	Масло ацетоновое 	
1092 	АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1093 	АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1093 	Нитрил акриловой кислоты 	
1098 	СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ 	
1099 	Аллил бромистый 	
1099 	АЛЛИЛБРОМИД 	
1100 	Аллил хлористый 	
1100 	АЛЛИЛХЛОРИД 	
1104 	АМИЛАЦЕТАТЫ 	
1105 	ПЕНТАНОЛЫ 	
1105 	Спирт изоамиловый 	
1106 	АМИЛАМИН 	
1106 	н-Амиламин 	
1106 	трет-Амиламин 	
1107 	АМИЛХЛОРИД 	
1107 	Амилы хлористые 	
1108 	н-Амилен 	
1108 	1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) 	
1108 	Пентен-1 	
1108 	Пропилэтилен 	
1109 	АМИЛФОРМИАТЫ 	
1109 	Изоамилформиат 	
1110 	н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН 	
1111 	АМИЛМЕРКАПТАН 	
1112 	АМИЛНИТРАТ 	
1113 	АМИЛНИТРИТ 	
1114 	БЕНЗОЛ 	
1114 	Бензольная головка 	
1120 	БУТАНОЛЫ 	
1120 	Спирт бутиловый 	
1120 	Спирт бутиловый третичный 	
1120 	Спирт третбутиловый 	
1123 	БУТИЛАЦЕТАТЫ 	
1125 	н-БУТИЛАМИН 	
1126 	1-БРОМБУТАН 	
1126 	н-Бутилбромид 	
1127 	Бутилхлориды 	
1127 	Бутилы хлористые 	
1127 	1-Хлорбутан 	
1127 	ХЛОРБУТАНЫ 	
1128 	н-БУТИЛФОРМИАТ 	
1129 	БУТИРАЛЬДЕГИД 	
1130 	МАСЛО КАМФОРНОЕ 	
1131 	СЕРОУГЛЕРОД 	
1131 	Углерода дисульфид 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1133 	КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (невязкие) 	
1134 	Фенилхлорид 	
1134 	ХЛОРБЕНЗОЛ 	
1135 	ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН 	
1136 	ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ 	
1136 	Масло каменноугольное, легкое, легковоспламеняющееся 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23° C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23° C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футировки барабанов или бочек) (имеющий температуру вспышки ниже 23° C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1139 	РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (невязкий) 	
1143 	КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1143 	Кротоновый альдегид 	
1144 	2-Бутин 	
1144 	Диметилацетилен 	
1144 	КРОТОНИЛЕН 	
1145 	ЦИКЛОГЕКСАН 	
1146 	ЦИКЛОПЕНТАН 	
1147 	ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН 	
1147 	Декалин 	
1148 	СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ 	
1149 	Эфир н-бутиловый 	
1149 	Эфир н-дибутиловый 	
1149 	ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ 	
1150 	1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН 	
1152 	ДИХЛОРПЕНТАНЫ 	
1153 	1,2-Диэтоксиэтан 	
1153 	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1154 	ДИЭТИЛАМИН 	
1155 	ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) 	
1155 	Эфир этиловый 	
1156 	ДИЭТИЛКЕТОН 	
1157 	ДИИЗОБУТИЛКЕТОН 	
1158 	ДИИЗОПРОПИЛАМИН 	
1159 	ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ 	
1160 	ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
1161 	ДИМЕТИЛКАРБОНАТ 	
1162 	ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1163 	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ 	
1164 	ДИМЕТИЛСУЛЬФИД 	
1164 	Диметилсульфид, технический улучшенный 	
1165 	ДИОКСАН 	
1165 	1,4-Диэтилендиоксид 	
1166 	ДИОКСОЛАН 	
1166 	1,3-Диоксолан 	
1166 	Диоксолан-1,3 	
1166 	Формальгликоль 	
1167 	ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1169 	Композиции ароматические пищевые 	
1169 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1169 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (невязкие) 	
1170 	Многофункциональная добавка на основе этанола 	
1170 	Растворитель спиртосодержащий "Лакол" 	
1170 	Спирт этиловый ректификованный 	
1170 	Спирт этиловый, технический 	
1170 	ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) 	
1171 	Этилгликоль 	
1171 	Этилцеллозольв 	
1171 	2-Этоксиэтанол 	
1171 	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1172 	Этилгликольацет 	
1172 	2-Этоксиэтилацетат 	
1172 	Эфир моноэтиловый ацетоэтиленгликоля 	
1172 	ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
1173 	ЭТИЛАЦЕТАТ 	
1175 	ЭТИЛБЕНЗОЛ 	
1176 	Триэтилборат 	
1176 	ЭТИЛБОРАТ 	
1177 	2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ 	
1178 	2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД 	
1179 	ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ 	
1180 	ЭТИЛБУТИРАТ 	
1181 	ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ 	
1182 	ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ 	
1183 	ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1184 	Дихлорэтан 	
1184 	1,2-Дихлорэтан 	
1184 	Этилен двухлористый 	
1184 	ЭТИЛЕНДИХЛОРИД 	
1185 	ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1188 	Метилцеллозольв 	
1188 	Метоксиэтанол 	
1188 	2-Метоксиэтанол 	
1188 	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 	
1189 	Метилгликольацетат 	
1189 	ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ 	
1190 	ЭТИЛФОРМИАТ 	
1191 	АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ 	
1191 	3-Этилгексальдегид 	
1191 	2-Этилгексальдегиды 	
1191 	2-Этилгексаналь 	
1192 	ЭТИЛЛАКТАТ 	
1193 	Метилэтилкетон 	
1193 	ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) 	
1194 	ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР 	
1195 	ЭТИЛПРОПИОНАТ 	
1196 	ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1197 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1197 	ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (невязкие) 	
1198 	Растворы формальдегида, легковоспламеняющиеся 	
1198 	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ 	
1199 	ФУРАЛЬДЕГИДЫ 	
1199 	Фурфураль 	
1199 	Фурфуральдегид 	
1199 	Фурфурол 	
1201 	МАСЛО СИВУШНОЕ 	
1202 	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) 	
1202 	ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60 °C) 	
1202 	Мазут с температурой вспышки не более 100 °C 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1202 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
1202 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
1202 	Топливо дизельное, отработанное 	
1202 	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 	
1202 	Топливо печное бытовое 	
1202 	Топливо моторное, с температурой вспышки не более 100 °C 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1202 	Топливо нефтяное, с температурой вспышки не более 100 °C 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	

1203 	Бензин газовый, стабильный 	
1203 	БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ 	
1203 	Топлива моторные с ароматической присадкой 	
1204 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1% 	
1206 	ГЕПТАНЫ 	
1207 	ГЕКСАЛЬДЕГИД 	
1208 	ГЕКСАНЫ 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1210 	КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (невязкие) 	
1212 	ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) 	
1212 	Спирт изобутиловый 	
1213 	ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ 	
1214 	ИЗОБУТИЛАМИН 	
1216 	ИЗООКТЕН 	
1218 	ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1219 	ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) 	
1219 	Пропанол-2 	
1219 	Спирт изопропиловый 	
1220 	ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ 	
1221 	2-Аминопропан 	
1221 	ИЗОПРОПИЛАМИН 	
1221 	Моноизопропиламин 	
1222 	ИЗОПРОПИЛНИТРАТ 	
1223 	КЕРОСИН 	
1224 	3,3-Диметил-2-бутанон 	
1224 	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
1224 	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1224 	КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1228 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	
1229 	МЕЗИТИЛОКСИД 	
1229 	Окись мезитила 	
1230 	МЕТАНОЛ 	
1230 	Спирт метиловый 	
1231 	МЕТИЛАЦЕТАТ 	
1233 	МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ 	
1234 	Диметоксиметан 	
1234 	МЕТИЛАЛЬ 	
1235 	МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
1235 	Монометиламин, водные растворы 	
1237 	МЕТИЛБУТИРАТ 	
1238 	МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 	
1239 	ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ 	
1239 	Эфир хлордиметиловый 	
1242 	МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1243 	МЕТИЛФОРМИАТ 	
1244 	МЕТИЛГИДРАЗИН 	
1245 	МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН 	
1246 	МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1247 	МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1248 	МЕТИЛПРОПИОНАТ 	
1249 	МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН 	
1249 	Пентанон-2 	
1250 	МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1251 	МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1259 	НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ 	
1261 	НИТРОМЕТАН 	
1262 	Изооктан 	
1262 	ОКТАНЫ 	
1263 	Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности 	
1263 	Композиции антикоррозионные "Цинопол" 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (невязкие) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1263 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	
1263 	Краски и материалы лакокрасочные, легковоспламеняющиеся 	
1263 	Кремнеорганические смолы в растворе органических растворителей 	
1263 	Крепители для лаков (и краски) 	
1263 	Лак КО-0208 	
1263 	Лаки бакелитовые 	
1263 	Лаки и лаковые краски (с температурой вспышки от 23 °C до 61 °C) 	
1263 	Лаки кремнеорганические (КО) 	
1263 	Метильный лак 	
1263 	Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали 	
1263 	Олифа 	
1263 	Разбавители 	
1263 	Сиккативы, жидкие, легковоспламеняющиеся 	
1263 	Смола кремнийорганическая 139-297, раствор в толуоле или ксилоле 	
1263 	Смола полиметилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле 	
1263 	Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле 	
1263 	Сольвент-нафта 	
1264 	ПАРАЛЬДЕГИД 	
1265 	Изопентан 	
1265 	Пентан 	
1265 	н-Пентан 	
1265 	ПЕНТАНЫ жидкие 	
1266 	Жидкость парфюмерная "Канская" 	
1266 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	
1266 	ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие) 	
1266 	Сырье парфюмерно-косметическое "Дэфанол" 	
1267 	НЕФТЬ СЫРАЯ 	
1267 	НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1267 	НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1268 	Алкилат 	
1268 	Алкилбензин 	
1268 	Алкилбензолы, легковоспламеняющиеся 	
1268 	Конденсат пиролизный 	
1268 	Лакойль 	
1268 	Лигроин 	
1268 	Нафта 	
1268 	Нефрас С-150/200 	
1268 	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. 	
1268 	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1268 	НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50°‘С не более 110 кПа) 	
1268 	Парафин нефтяной жидкий, фракция C10 - C13 	
1268 	Пиробензол 	
1268 	Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной 	
1268 	Полимердистиллят 	
1268 	Топливо эталонное 	
1268 	Фракция бензиновая прямой гонки 	
1268 	Эфир петролейный 	
1272 	Масло пихтовое 	
1272 	МАСЛО ХВОЙНОЕ 	
1274 	н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) 	
1274 	Спирт н-пропиловый 	
1274 	Спирт пропиловый 	
1275 	Альдегид пропионовый 	
1275 	ПРОПИОНАЛЬДЕГИД 	
1276 	н-ПРОПИЛАЦЕТАТ 	
1277 	1-Аминопропан 	
1277 	ПРОПИЛАМИН 	
1277 	н-Пропиламин 	
1278 	Пропил хлористый 	
1278 	ПРОПИЛХЛОРИД 	
1278 	1-Хлорпропан 	
1279 	1,2-ДИХЛОРПРОПАН 	
1279 	Пропилендихлорид 	
1280 	Окись пропилена, ингибированная 	
1280 	ПРОПИЛЕНОКСИД 	
1281 	ПРОПИЛФОРМИАТЫ 	
1282 	ПИРИДИН 	
1286 	Масло древесно-смоляное 	
1286 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (температура кипения не более 35 °C) 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1286 	МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое) 	
1286 	Смола древесная 	
1287 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C) 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1287 	КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий) 	
1287 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
1288 	МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ 	
1289 	НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте 	
1292 	Олигоэтоксисиланов смесь гомогенная 	
1292 	ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ 	
1292 	Этилсиликат 	
1292 	Этилсиликат-40 	
1293 	Капли гофманские 	
1293 	НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ 	
1293 	Препараты галеновые 	
1294 	ТОЛУОЛ 	
1294 	Толуол каменноугольный 	
1295 	Кремнехлороформ 	
1295 	ТРИХЛОРСИЛАН 	
1296 	ТРИЭТИЛАМИН 	
1297 	ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% 	
1298 	ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН 	
1299 	СКИПИДАР 	
1299 	Терпентин 	
1300 	Заменитель скипидара 	
1300 	СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ 	
1300 	Уайт-спирит 	
1301 	ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1301 	Винилацетат-ректификат 	
1302 	ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1303 	Винилиден хлористый, стабилизированный 	
1303 	ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1303 	1,1-Дихлорэтилен 	
1304 	ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1304 	Эфир изобутилвиниловый 	
1305 	ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	
1306 	АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие) 	
1306 	Защитные средства для древесины, легковоспламеняющиеся, жидкие 	
1307 	Диметилбензолы 	
1307 	м-Ксилол 	
1307 	о-Ксилол 	
1307 	п-Ксилол 	
1307 	КСИЛОЛЫ 	
1307 	Фракция ксилольная 	
1308 	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ 	
1308 	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1308 	ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1309 	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ 	
1309 	Алюминий - пудра 	
1309 	Пудра алюминиевая 	
1310 	АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% 	
1312 	БОРНЕОЛ 	
1313 	КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ 	
1314 	КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
1318 	КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ 	
1320 	ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	
1320 	2,4-Динитрофенолы, увлажненные, содержащие не менее 15% воды 	
1321 	ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% 	
1322 	ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	
1323 	Железо-церий 	
1323 	ФЕРРОЦЕРИЙ 	
1324 	КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы 	
1325 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
1325 	Генераторы огнетушащего аэрозоля типа ПАГ 	
1325 	Камфен, технический 	
1325 	Капролактам 	
1325 	Линт хлопковый 	
1325 	Метионин кормовой 	
1325 	Модификаторы легковоспламеняющиеся твердые 	
1325 	Пенька чесаная 	
1325 	Хлопок-сырец 	
1325 	Циклододекан 	
1326 	ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 	
1327 	ПОЛОВА 	
1327 	СЕНО 	
1327 	Сено прессованное 	
1327 	СОЛОМА 	
1327 	Солома прессованная 	
1328 	ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН 	
1328 	Уротропин 	
1330 	МАРГАНЦА РЕЗИНАТ 	
1331 	ТЕРМОСПИЧКИ 	
1332 	МЕТАЛЬДЕГИД 	
1333 	ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски 	
1334 	НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ 	
1336 	НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
1336 	Пикрит 	
1337 	НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
1338 	ФОСФОР АМОРФНЫЙ 	
1339 	ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	
1340 	Фосфор пятисернистый 	
1340 	ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	
1341 	ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	
1343 	Фосфор трехсернистый 	
1343 	ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора 	
1344 	Кислота пикриновая 	
1344 	ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	
1345 	КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы 	
1346 	КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ 	
1347 	СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	
1348 	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% 	
1349 	НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
1350 	СЕРА 	
1352 	ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 	
1353 	ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. 	
1353 	Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе 	
1354 	Пикрилхлорид, увлажненный 	
1354 	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	
1355 	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% 	
1356 	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% 	
1357 	КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
1357 	Карбамида нитрат, увлажненный не менее 20% воды по массе 	
1358 	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% 	
1360 	Кальций фосфористый 	
1360 	КАЛЬЦИЯ ФОСФИД 	
1361 	УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения 	
1362 	Сульфоуголь 	
1362 	УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ 	
1363 	КОПРА 	
1364 	Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов 	
1364 	Отходы текстильные, промасленные 	
1364 	ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ 	
1365 	ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ 	
1369 	п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН 	
1372 	ВОЛОКНА ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ или ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОЖЖЕННЫЕ, ВЛАЖНЫЕ или СЫРЫЕ 	

1373 	ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К., пропитанные маслом 	
1374 	МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	
1376 	ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа 	
1378 	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости 	
1379 	БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) 	
1380 	ПЕНТАБОРАН 	
1381 	ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ 	
1381 	ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ 	
1382 	КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% 	
1383 	МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К. 	
1384 	Натрия гидросульфит 	
1384 	НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1385 	НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% 	
1386 	ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% 	
1387 	ШЕРСТИ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ 	
1389 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ 	
1390 	АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 	
1390 	Калия амид 	
1390 	Лития амид 	
1390 	Натрия амид 	
1391 	Дисперсии щелочных металлов 	
1391 	МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1391 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1392 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ 	
1393 	Кальция сплавы 	
1393 	ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. 	
1394 	АЛЮМИНИЯ КАРБИД 	
1395 	АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ - ПОРОШОК 	
1396 	АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 	
1397 	АЛЮМИНИЯ ФОСФИД 	
1398 	АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ 	
1398 	Алюмосилиций 	
1400 	БАРИЙ 	
1401 	КАЛЬЦИЙ 	
1402 	КАЛЬЦИЯ КАРБИД 	
1403 	КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% 	
1404 	КАЛЬЦИЯ ГИДРИД 	
1405 	Кальций кремнистый 	
1405 	КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД 	
1407 	ЦЕЗИЙ 	
1408 	ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% 	
1409 	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
1409 	Калия гидрид 	
1410 	ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД 	
1411 	ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ 	
1413 	ЛИТИЯ БОРГИДРИД 	
1414 	ЛИТИЯ ГИДРИД 	
1415 	ЛИТИЙ 	
1417 	Литий кремнистый 	
1417 	ЛИТИЯ СИЛИЦИД 	
1418 	МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК 	
1419 	МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД 	
1420 	КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ 	
1421 	ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	
1422 	КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ 	
1423 	РУБИДИЙ 	
1426 	НАТРИЯ БОРГИДРИД 	
1427 	НАТРИЯ ГИДРИД 	
1428 	НАТРИЙ 	
1431 	НАТРИЯ МЕТИЛАТ 	
1432 	Натрий фосфористый 	
1432 	НАТРИЯ ФОСФИД 	
1433 	ОЛОВА ФОСФИД 	
1435 	ШЛАК ЦИНКОВЫЙ 	
1436 	ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ 	
1437 	ЦИРКОНИЯ ГИДРИД 	
1438 	Алюминий азотнокислый 	
1438 	АЛЮМИНИЯ НИТРАТ 	
1439 	Аммоний двухромовокислый 	
1439 	АММОНИЯ ДИХРОМАТ 	
1442 	АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1442 	Анозит 	
1444 	Аммоний надсернокислый 	
1444 	Аммония пероксодисульфат 	
1444 	АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1445 	БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	
1446 	Барий азотнокислый 	
1446 	БАРИЯ НИТРАТ 	
1447 	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	
1448 	Барий марганцевокислый 	
1448 	БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1449 	БАРИЯ ПЕРОКСИД 	
1450 	БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1451 	ЦЕЗИЯ НИТРАТ 	
1452 	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ 	
1453 	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ 	
1454 	Кальций азотнокислый 	
1454 	КАЛЬЦИЯ НИТРАТ 	
1454 	Селитра кальциевая 	
1455 	КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1456 	Кальций марганцевокислый 	
1456 	КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1457 	КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД 	
1458 	ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ 	
1459 	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ 	
1461 	ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1462 	ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1463 	Ангидрид хромовый 	
1463 	Кислота хромовая твердая 	
1463 	ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1465 	ДИДИМА НИТРАТ 	
1466 	ЖЕЛЕЗА НИТРАТ 	
1466 	Железо азотнокислое 	
1467 	Гуанидин азотнокислый 	
1467 	ГУАНИДИНА НИТРАТ 	
1469 	Свинец азотнокислый 	
1469 	СВИНЦА НИТРАТ 	
1470 	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ 	
1471 	ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ 	
1472 	ЛИТИЯ ПЕРОКСИД 	
1473 	МАГНИЯ БРОМАТ 	
1474 	Магний азотнокислый 	
1474 	МАГНИЯ НИТРАТ 	
1475 	МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1476 	МАГНИЯ ПЕРОКСИД 	
1477 	Висмута (III) нитрат 	
1477 	НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1479 	Аммоний хромовокислый 	
1479 	Аммония хромат 	
1479 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	
1479 	Гексахлормеламин, флегматизированный 	
1479 	Дихлорамины 	
1479 	Марганца (IV) оксид 	
1481 	ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1482 	ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1483 	ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
1484 	Калий бромноватокислый 	
1484 	КАЛИЯ БРОМАТ 	
1485 	КАЛИЯ ХЛОРАТ 	
1485 	Соль бертолетова 	
1486 	Калий азотнокислый 	
1486 	КАЛИЯ НИТРАТ 	
1486 	Селитра калиевая 	
1487 	КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ 	
1488 	Калий азотистокислый 	
1488 	КАЛИЯ НИТРИТ 	
1489 	Калий хлорнокислый 	
1489 	КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1490 	Калий марганцевокислый 	
1490 	КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1491 	КАЛИЯ ПЕРОКСИД 	
1492 	Калий надсернокислый 	
1492 	Калия пероксодисульфат 	
1492 	КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1493 	СЕРЕБРА НИТРАТ 	
1493 	Серебро азотнокислое 	
1494 	Натрий бромноватокислый 	
1494 	НАТРИЯ БРОМАТ 	
1495 	Натрий хлорноватокислый 	
1495 	НАТРИЯ ХЛОРАТ 	
1496 	Натрий хлористокислый 	
1496 	НАТРИЯ ХЛОРИТ 	
1498 	Натрий азотнокислый 	
1498 	НАТРИЯ НИТРАТ 	
1498 	Селитра натриевая 	
1499 	НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ 	
1500 	Натрий азотистокислый 	
1500 	НАТРИЯ НИТРИТ 	
1502 	НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1503 	Натрий марганцевокислый 	
1503 	НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ 	
1504 	НАТРИЯ ПЕРОКСИД 	
1505 	Натрий надсернокислый 	
1505 	Натрия пероксодисульфат 	
1505 	НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ 	
1506 	СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ 	
1507 	Стронций азотнокислый 	
1507 	СТРОНЦИЯ НИТРАТ 	
1508 	СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ 	
1509 	СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД 	
1510 	ТЕТРАНИТРОМЕТАН 	
1511 	КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА КОМПЛЕКС 	
1512 	ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ 	
1513 	ЦИНКА ХЛОРАТ 	
1514 	Цинк азотнокислый 	
1514 	ЦИНКА НИТРАТ 	
1515 	Цинк марганцевокислый 	
1515 	ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ 	
1516 	ЦИНКА ПЕРОКСИД 	
1517 	ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
1541 	АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1544 	АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	
1544 	Анабазина сульфат, твердый 	
1544 	Цинхонин 	
1545 	АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1546 	АММОНИЯ АРСЕНАТ 	
1547 	АНИЛИН 	
1548 	Анилин солянокислый 	
1548 	АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД 	
1549 	СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
1550 	СУРЬМЫ ЛАКТАТ 	
1551 	Калия-сурьмы тартрат 	
1551 	СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ 	
1553 	КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ 	
1554 	КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ 	
1555 	МЫШЬЯКА БРОМИД 	
1556 	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. 	
1556 	Мышьяково-содовый раствор 	
1557 	Кальций мышьяковистокислый 	
1557 	Кальция арсенит 	
1557 	МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к., Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. 	
1557 	Олова арсенид 	
1557 	Олово мышьяковистое 	
1558 	МЫШЬЯК 	
1559 	МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД 	
1560 	МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД 	
1561 	Ангидрид мышьяковистый 	
1561 	Мышьяка (III) оксид 	
1561 	МЫШЬЯКА ТРИОКСИД 	
1562 	МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ 	
1564 	Барий бромистый 	
1564 	Барий сернистый 	
1564 	Барий углекислый 	
1564 	Барий хлористый 	
1564 	Бария бромид 	
1564 	Бария карбонат 	
1564 	БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
1564 	Бария сульфид 	
1564 	Бария хлорид 	
1564 	Бария хромат 	
1564 	Смеси солей бария для термообработки (НТ-495, НТ-660, БМФ) 	
1564 	Сольбар 	
1565 	БАРИЯ ЦИАНИД 	
1566 	БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
1567 	БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК 	
1569 	БРОМАЦЕТОН 	
1570 	БРУЦИН 	
1571 	БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% 	
1572 	Какодиловая кислота 	
1572 	КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ 	
1573 	Кальций мышьяковокислый 	
1573 	КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ 	
1574 	КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ 	
1575 	КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД 	
1577 	2,4-Динитрохлорбензол 	
1577 	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
1578 	Нитрохлорбензолы 	
1578 	ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	
1579 	Соль ортотолуидиновая 	
1579 	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1580 	ХЛОРПИКРИН 	
1581 	ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина 	
1582 	ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ 	
1583 	ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. 	
1585 	МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ 	
1586 	МЕДИ АРСЕНИТ 	
1587 	МЕДИ ЦИАНИД 	
1588 	Кадмия цианид 	
1588 	ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	
1588 	Цианплав 	
1589 	ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1590 	ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ 	
1591 	о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ 	
1591 	1,2-Дихлорбензол 	
1593 	ДИХЛОРМЕТАН 	
1593 	Метиленхлорид 	
1594 	ДИЭТИЛСУЛЬФАТ 	
1594 	Этилсульфат 	
1595 	ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ 	
1596 	ДИНИТРОАНИЛИНЫ 	
1597 	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ 	
1598 	ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ 	
1599 	ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР 	
1600 	Динитротолуолы 80/20 	
1600 	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ 	
1601 	СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
1602 	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
1603 	ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ 	
1604 	ЭТИЛЕНДИАМИН 	
1605 	ЭТИЛЕНДИБРОМИД 	
1606 	ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ 	
1607 	ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ 	
1608 	ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ 	
1611 	ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ 	
1612 	ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ 	
1613 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
1613 	КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода 	
1614 	ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом 	
1616 	СВИНЦА АЦЕТАТ 	
1617 	СВИНЦА АРСЕНАТЫ 	
1618 	СВИНЦА АРСЕНИТЫ 	
1620 	СВИНЦА ЦИАНИД 	
1621 	ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ 	
1622 	МАГНИЯ АРСЕНАТ 	
1623 	РТУТИ (II) АРСЕНАТ 	
1624 	РТУТИ (II) ХЛОРИД 	
1624 	РТУТИ ДИХЛОРИД 	
1624 	Сулема 	
1625 	РТУТИ (II) НИТРАТ 	
1626 	ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ 	
1627 	РТУТИ (I) НИТРАТ 	
1629 	РТУТИ АЦЕТАТ 	
1630 	РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД 	
1631 	РТУТИ (II) БЕНЗОАТ 	
1634 	РТУТИ БРОМИДЫ 	
1636 	РТУТИ (II) ЦИАНИД 	
1636 	Ртути цианид 	
1637 	РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ 	
1638 	РТУТИ (II) ИОДИД 	
1639 	РТУТИ НУКЛЕАТ 	
1640 	РТУТИ (II) ОЛЕАТ 	
1641 	РТУТИ ОКСИД 	
1642 	Ртути (II) оксицианид 	
1642 	РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1643 	РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД 	
1644 	РТУТИ САЛИЦИЛАТ 	
1645 	РТУТИ (II) СУЛЬФАТ 	
1646 	РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ 	
1647 	МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ 	
1648 	АЦЕТОНИТРИЛ 	
1648 	Метил цианистый 	
1648 	Метилцианид 	
1649 	Жидкость этиловая 	
1649 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1649 	ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1650 	бета-НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ 	
1651 	НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА 	
1652 	Нафтилкарбамид 	
1652 	НАФТИЛМОЧЕВИНА 	
1653 	НИКЕЛЯ ЦИАНИД 	
1654 	НИКОТИН 	
1655 	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. 	
1656 	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР 	
1657 	НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ 	
1658 	НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР 	
1659 	НИКОТИНА ТАРТРАТ 	
1660 	АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ 	
1660 	Азота монооксид, сжатый 	
1661 	НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) 	
1662 	НИТРОБЕНЗОЛ 	
1663 	НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) 	
1664 	НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	
1665 	Динитроксилолы 	

1665 	НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ 	
1669 	ПЕНТАХЛОРЭТАН 	
1670 	ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН 	
1671 	ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ 	
1672 	ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД 	
1673 	ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) 	
1674 	ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ 	
1677 	КАЛИЯ АРСЕНАТ 	
1678 	КАЛИЯ АРСЕНИТ 	
1679 	КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ 	
1680 	КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ 	
1683 	СЕРЕБРА АРСЕНИТ 	
1684 	СЕРЕБРА ЦИАНИД 	
1685 	Натрий мышьяковокислый 	
1685 	НАТРИЯ АРСЕНАТ 	
1686 	НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
1687 	НАТРИЯ АЗИД 	
1688 	НАТРИЯ КАКОДИЛАТ 	
1689 	НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ 	
1690 	Натрий фтористый 	
1690 	НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1691 	СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ 	
1692 	СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ 	
1693 	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	
1694 	БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ 	
1695 	ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1697 	Фенацилхлорид 	
1697 	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ 	
1698 	ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН 	
1699 	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ 	
1700 	СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ 	
1701 	КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ 	
1702 	Ацетилентетрахлорид 	
1702 	ТЕТРАХЛОРЭТАН 	
1704 	ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ 	
1707 	ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
1708 	Аминотолуолы (жидкие) 	
1708 	Ортотолуидины 	
1708 	ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	
1709 	2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ 	
1710 	ТРИХЛОРЭТИЛЕН 	
1711 	КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ 	
1712 	ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ 	
1713 	ЦИНКА ЦИАНИД 	
1714 	ЦИНКА ФОСФИД 	
1715 	АНГИДРИД УКСУСНЫЙ 	
1716 	АЦЕТИЛБРОМИД 	
1717 	АЦЕТИЛХЛОРИД 	
1718 	Бутилдигидрофосфат 	
1718 	КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ 	
1719 	ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. 	
1719 	Каустик отработанный 	
1719 	Щелочной сток производства капролактама (ЩСПК) 	
1722 	АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ 	
1723 	АЛЛИЛИОДИД 	
1724 	АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1725 	АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1726 	Алюминий хлористый, безводный 	
1726 	АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1727 	Аммоний фтористый кислый 	
1727 	АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	
1727 	Аммония гидрофторид, твердый 	
1728 	АМИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1729 	Анизоил хлористый 	
1729 	АНИЗОИЛХЛОРИД 	
1730 	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ 	
1731 	СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР 	
1732 	Сурьма пятифтористая 	
1732 	СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД 	
1733 	СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД 	
1736 	БЕНЗОИЛХЛОРИД 	
1737 	БЕНЗИЛБРОМИД 	
1738 	Бензил хлористый 	
1738 	БЕНЗИЛХЛОРИД 	
1739 	БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ 	
1740 	ГИДРОДИФТОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	
1741 	Бор хлористый 	
1741 	БОРА ТРИХЛОРИД 	
1742 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ 	
1743 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ 	
1744 	БРОМ или БРОМА РАСТВОР 	
1745 	Бром пятифтористый 	
1745 	БРОМА ПЕНТАФТОРИД 	
1746 	Бром трехфтористый 	
1746 	БРОМА ТРИФТОРИД 	
1747 	БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1748 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) 	
1749 	Хлор трехфтористый 	
1749 	ХЛОРА ТРИФТОРИД 	
1750 	КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР 	
1751 	КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ 	
1752 	ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	
1753 	ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1754 	КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) 	
1755 	КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР 	
1756 	Хром трехфтористый 	
1756 	ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ 	
1757 	ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР 	
1758 	ХРОМА ОКСИХЛОРИД 	
1758 	Хромилхлорид 	
1759 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	
1759 	Калий борфтористоводородный 	
1759 	Калия борфторид 	
1759 	Меди (II) бромид 	
1760 	Аммиакат 	
1760 	Бактерицид СНПХ-ЛПЭ 	
1760 	Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие 	
1760 	Водамин-115 	
1760 	Диспергаторы коррозионные жидкие 	
1760 	Дифалон 	
1760 	Жидкости кремнийорганические ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11) 	
1760 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	
1760 	Закрепители коррозионные жидкие 	
1760 	Ингибитор солеотложений "Дифалон" 	
1760 	Инкредол 	
1760 	Карбамол ЦЭМ 	
1760 	Катализаторы коррозионные жидкие 	
1760 	Кислота о,о-диизопропилдитиофосфорная 	
1760 	Кислота о,о-ди-н-пропилдитиофосфорная 	
1760 	Кислота о,о-диэтилдитиофосфорная 	
1760 	Натрия метилсиликоната водный раствор 	
1760 	Нафтоксол-7С 	
1760 	Реагент ПАФ-13А 	
1760 	Смола полиамидная 	
1760 	Соли аммонийные, раствор 	
1760 	Удобрения жидкие азотные КЦС-АМ, коррозионные 	
1760 	Удобрения жидкие азотные, коррозионные 	
1760 	Удобрения жидкие коррозионные 	
1760 	Феноляты 	
1760 	Форммочевина 	
1760 	п-Хлорбензальхлорид 	
1760 	Хлорокс 	
1760 	Холинхлорид, водный раствор 	
1761 	МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 	
1762 	ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1763 	ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1764 	КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ 	
1765 	ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	
1766 	ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1767 	ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1768 	КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ 	
1769 	ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	
1769 	Дихлордифенилсилан 	
1770 	Дифенилбромметан 	
1770 	ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД 	
1771 	ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1773 	ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1773 	Железо хлорное 	
1774 	Заряд для огнетушителей, содержащий коррозионную жидкость 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1775 	КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	
1776 	КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ 	
1777 	КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ 	
1778 	КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	
1779 	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% 	
1780 	ФУМАРИЛХЛОРИД 	
1781 	ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1782 	КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ 	
1783 	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР 	
1784 	ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1786 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ 	
1787 	КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ 	
1788 	КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ 	
1789 	Кислота соляная, раствор 	
1789 	КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 	
1790 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% 	
1790 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% 	
1790 	КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60% 	
1791 	ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР 	
1791 	Натрия гипохлорит, раствор 	
1791 	Пульпа гипохлорита кальция 	
1792 	ЙОДА МОНОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
1792 	Йода хлорид 	
1793 	Изопропилдигидрофосфат 	
1793 	КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ 	
1794 	СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты 	
1796 	Меланж кислотный 	
1796 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% 	
1796 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% 	
1798 	КИСЛОТЫ АЗОТНОЙ И КИСЛОТЫ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ СМЕСЬ 	
1799 	НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1800 	ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1801 	ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1802 	КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% 	
1803 	Кислота фенолсульфоновая 	
1803 	ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ 	
1804 	ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1805 	Кислота ортофосфорная 	
1805 	КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР 	
1806 	ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД 	
1807 	Ангидрид фосфорный 	
1807 	ФОСФОРА (V) ОКСИД 	
1808 	ФОСФОРА ТРИБРОМИД 	
1809 	Фосфор треххлористый 	
1809 	ФОСФОРА ТРИХЛОРИД 	
1810 	ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД 	
1810 	Фосфорил хлористый 	
1811 	Калий фтористый, кислый 	
1811 	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1812 	КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ 	
1813 	Едкое кали 	
1813 	Калия гидрат окиси 	
1813 	КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	
1814 	КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
1815 	ПРОПИОНИЛХЛОРИД 	
1816 	ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН 	
1817 	ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД 	
1818 	Кремний четыреххлористый 	
1818 	КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	
1819 	НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР 	
1823 	Натр едкий 	
1823 	НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ 	
1824 	НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
1825 	Натрия окись 	
1825 	НАТРИЯ ОКСИД 	
1826 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% 	
1826 	СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% 	
1827 	ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
1827 	Олово четыреххлористое 	
1828 	Сера хлористая 	
1828 	Серы дихлорид 	
1828 	СЕРЫ ХЛОРИДЫ 	
1828 	Сульфохлорид 	
1829 	Ангидрид серный, стабилизированный 	
1829 	СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1830 	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты 	
1831 	КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	
1831 	Олеум 	
1832 	КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ 	
1833 	КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ 	
1834 	СУЛЬФУРИЛХЛОРИД 	
1835 	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
1836 	ТИОНИЛХЛОРИД 	
1837 	ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	
1838 	Титан четыреххлористый 	
1838 	ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД 	
1839 	КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ 	
1840 	ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР 	
1841 	АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК 	
1843 	АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ 	
1845 	УГЛЕРОДА ДИОКСИД ТВЕДЫЙ (ЛЕД СУХОЙ) 	
1846 	Тетрахлорметан 	
1846 	Углерод четыреххлористый 	
1846 	УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД 	
1847 	КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды 	
1848 	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% 	
1849 	НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды 	
1851 	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
1854 	БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ 	
1855 	КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ 	
1856 	ВЕТОШЬ ПРОМАСЛЕННАЯ 	
1857 	ТЕКСТИЛЯ ОТХОДЫ ВЛАЖНЫЕ 	
1858 	Газ рефрижераторный R 1216 	
1858 	ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) 	
1859 	КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД 	
1860 	ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1862 	ЭТИЛКРОТОНАТ 	
1863 	Нафтил 	
1863 	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 	
1863 	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1863 	ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1863 	Топливо для реактивных двигателей 	
1863 	Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 	
1865 	н-ПРОПИЛНИТРАТ 	
1866 	Смола кремнийорганическая 134-276, раствор в толуоле или ксилоле или сольвент-нафте 	
1866 	Смола полиметилфенилсилоксановая, раствор в о-ксилоле 	
1866 	Смола фенолформальдегидная, жидкая, легковоспламеняющаяся 	
1866 	Смола фенолформальдегидная, растворы в ксилоле 	
1866 	Смолы акриловые, раствор в смеси изопропилового спирта и ацетона 	
1866 	Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле 	
1866 	Смолы меламиноформальдегидные, раствор в бутаноле 	
1866 	Смолы мочевиноформальдегидные, раствор в бутаноле 	
1866 	Смолы полиэфирные, ненасыщенные, стирольные "Камфэст" 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C) 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1866 	СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий) 	
1866 	Смолы эпоксидные, раствор в толуоле 	
1866 	Сополимер-5Б 	
1868 	ДЕКАБОРАН 	
1869 	МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) 	
1870 	КАЛИЯ БОРГИДРИД 	
1871 	ТИТАНА ГИДРИД 	
1872 	Двуокись свинца 	
1872 	СВИНЦА ДИОКСИД 	
1873 	КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% 	
1884 	БАРИЯ ОКСИД 	
1885 	БЕНЗИДИН 	
1886 	БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД 	
1887 	БРОМХЛОРМЕТАН 	
1888 	ХЛОРОФОРМ 	
1889 	ЦИАН БРОМИД 	
1891 	Бромистый этил 	
1891 	Этил бромистый 	
1891 	ЭТИЛБРОМИД 	
1892 	ЭТИЛДИХЛОРАРСИН 	
1894 	ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД 	
1895 	ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ 	
1897 	Перхлорэтилен 	
1897 	ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН 	
1898 	АЦЕТИЛЙОДИД 	
1902 	КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ 	
1903 	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	
1905 	КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ 	
1906 	КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА 	
1907 	ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида 	
1908 	ХЛОРИТА РАСТВОР 	
1910 	Известь негашеная 	
1910 	Кальция оксид 	
1911 	ДИБОРАН 	
1912 	МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ 	
1913 	НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1914 	н-Бутилпропионат 	
1914 	БУТИЛПРОПИОНАТЫ 	
1915 	ЦИКЛОГЕКСАНОН 	
1916 	2,2'-Дихлордиэтиловый эфир 	
1916 	Хлорекс 	
1916 	ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ 	
1917 	ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1918 	ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ 	
1918 	Кумол 	
1918 	Псевдокумол 	
1919 	МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1920 	НОНАНЫ 	
1921 	ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1922 	ПИРРОЛИДИН 	
1923 	Кальция гидросульфит 	
1923 	КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1928 	МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ 	

1928 	Магния метилбромид в эфире диэтиловом 	
1929 	Калия гидросульфит 	
1929 	КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1931 	Цинка гидросульфит 	
1931 	ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) 	
1932 	ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ 	
1935 	ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К. 	
1938 	КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР 	
1939 	ФОСФОРА ОКСИБРОМИД 	
1939 	Фосфорилбромид 	
1940 	КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ 	
1941 	ДИБРОМДИФТОРМЕТАН 	
1941 	Дифтордибромметан 	
1942 	Аммоний азотнокислый 	
1942 	АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества 	
1942 	Селитра аммиачная 	
1944 	СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) 	
1945 	СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" 	
1945 	Спички парафиновые 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, коррозионные 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, окисляющие 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные 	
1950 	АЭРОЗОЛИ, удушающие 	
1951 	АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1952 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида 	
1953 	Блаугаз 	
1953 	Водород с примесью ядовитых газов 	
1953 	Водяной газ 	
1953 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
1953 	Газ Фишера-Тропша 	
1953 	Синтез-газ 	
1953 	Смеси газовые моносилана с аргоном 	
1953 	Смеси газовые моносилана с водородом 	
1953 	Смесь ядовитых газов и водорода, сжатая 	
1953 	Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 	
1954 	ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
1955 	Аргон с примесью ядовитых газов 	
1955 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
1955 	Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая 	
1956 	ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. 	
1957 	ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ 	
1958 	Газ рефрижераторный R 114 	
1958 	1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) 	
1959 	Винилиденфторид 	
1959 	Газ рефрижераторный R 1132a 	
1959 	1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) 	
1961 	ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1962 	ЭТИЛЕН 	
1963 	ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1964 	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖАТАЯ, Н.У.К. 	
1965 	Бензин газовый, нестабильный 	
1965 	ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C 	
1965 	Фракция бутан-бутиленовая 	
1965 	Фракция бутилен-амиленовая 	
1965 	Фракция бутилен-бутадиеновая 	
1965 	Фракция бутилен-дивиниловая 	
1965 	Фракция бутилен-изобутиленовая 	
1965 	Фракция бутиленовая 	
1965 	Фракция изобутан-изобутиленовая 	
1965 	Фракция изобутановая 	
1965 	Фракция нормального бутана 	
1965 	Фракция пропан-бутановая 	
1965 	Фракция пропан-бутан-пентановая 	
1965 	Фракция пропан-пропиленовая 	
1965 	Фракция углеводородная, широкая 	
1965 	Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) 	
1966 	ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1967 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
1968 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К. 	
1969 	ИЗОБУТАН 	
1970 	КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1971 	МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана 	
1972 	МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана 	
1973 	Газ рефрижераторный R 502 	
1973 	ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) 	
1974 	Газ рефрижераторный R 12B1 	
1974 	ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) 	
1975 	Азота оксида и азота диоксида смесь 	
1975 	АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) 	
1976 	Газ рефрижераторный RC 318 	
1976 	ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) 	
1976 	Хладон-318-C 	
1977 	АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
1978 	ПРОПАН 	
1978 	Фракция пропановая 	
1982 	Газ рефрижераторный R 14 	
1982 	ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) 	
1983 	Газ рефрижераторный R 133a 	
1983 	1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) 	
1984 	Газ рефрижераторный R 23 	
1984 	ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) 	
1986 	Жидкость "ТГФ-М" 	
1986 	Спирт денатурированный 	
1986 	СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	
1987 	Октанол-2 	
1987 	Спирт втор-октиловый 	
1987 	Спирт циклогексиловый 	
1987 	СПИРТЫ, Н.У.К. 	
1987 	СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1987 	СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1987 	Циклогексанол технический чистый 	
1988 	АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	
1989 	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. 	
1989 	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1989 	АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1990 	БЕНЗАЛЬДЕГИД 	
1991 	ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
1992 	Беззольная высокооктановая добавка (на основе Nметиланилина) 	
1992 	Деэмульгатор "Десеканафт-20" (ДСН-20) 	
1992 	Деэмульгатор "Рекод 752" 	
1992 	Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся, ядовитые 	
1992 	Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	
1992 	Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	
1992 	2, 6-Диметилморфолин цис- 	
1992 	Дипроксамин, раствор в метаноле 	
1992 	Диран-A 	
1992 	Добавка высокооктановая беззольная (на основе Nметиланилина) 	
1992 	Жидкие продукты пиролиза 	
1992 	Жидкость "ИМ" 	
1992 	Жидкость "НИИСС-4" 	
1992 	Жидкость "Холод-40" 	
1992 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	
1992 	Ингибитор коррозии "Антик-1" 	
1992 	Ингибитор коррозии "Викор" 	
1992 	Ингибитор коррозии "Нефтегаз-1" 	
1992 	Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6 	
1992 	Ингибитор коррозии марки "Корексит" 	
1992 	Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся, ядовитые 	
1992 	Многофункциональная добавка на основе N-метиланилина 	
1992 	Многофункциональная добавка на основе эфира метил-третбутиловаго и N-метиланилина 	
1992 	Модификатор ЖКС 	
1992 	Остатки кубовые ректификации бензола 	
1992 	Отходы легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие 	
1992 	Отходы производства хлоропрена 	
1992 	Проксамин, воднометанольный раствор 	
1992 	Проксамин, раствор в воде и метаноле 	
1992 	Проксанол, воднометанольный раствор 	
1992 	Проксанол, раствор в воде и метаноле 	
1992 	Растворители легковоспламеняющиеся, ядовитые 	
1992 	Растворители ядовитые 	
1992 	Растворитель "Децилин" 	
1992 	Реапон 	
1992 	Самин 	
1992 	Синтин 	
1992 	Флюс жидкий БМ-1 	
1992 	Фракция ароматическая коксохимического производства 	
1992 	Фракция полиалкилбензолов 	
1992 	Фракция полиалкилбензольная 	
1992 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
1992 	Фтион 	
1992 	Хлорорганические отходы производства хлорпрена 	
1993 	Агидол-12 	
1993 	Амиленит 	
1993 	Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся жидкие 	
1993 	Бентол 	
1993 	Бустиран 	
1993 	Водоизолирующий состав АКОР-МГ, АКОР-МА 	
1993 	Высокооктановая добавка 	
1993 	Гидролизат диметилдихлорсилана 	
1993 	Гидрофобизатор ГФК-1 	
1993 	Деэмульгатор-ингибитор АМ-7 	
1993 	Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся 	
1993 	Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся 	
1993 	Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта менее 15% (по массе), легковоспламеняющиеся 	
1993 	1,2-Дибромпропан 	
1993 	Диметилвинилкарбинол, стабилизированный 	
1993 	Диметилсульфит 	
1993 	Диоксанол-растворитель 	
1993 	Диэтилгидроксиламин (марок А, Б) 	
1993 	Добавка высокооктановая 	
1993 	Добавка смазочная ЭКОС-Б 	
1993 	Жидкости гидротормозные, легковоспламеняющиеся 	
1993 	Жидкости кремнийорганические, легковоспламеняющиеся 	
1993 	Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и вязкая) (температура кипения не более 35 °C) 	
1993 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (невязкая) 	
1993 	Жидкость универсальная для автомобилей "Гамаюн" 	
1993 	Ингибитор коррозии "Альпан" 	
1993 	Ингибитор коррозии "Амфикор" 	
1993 	Ингибитор коррозии "Олазол" 	
1993 	Ингибитор коррозии Д-4-3, Д-4-3К 	
1993 	Ингибиторы коррозии Амдор ИК-1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3 	
1993 	Ингибиторы коррозии типа РЕКОД 	
1993 	Ингибиторы коррозии типа СНПХ 	
1993 	Ингибиторы коррозии типа СНПХ-6000, СНПХ-6002, СНПХ-6004, СНПХ-6011, СНПХ-6013 	
1993 	Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся 	
1993 	Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401, СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410 	
1993 	Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ 	
1993 	Ингибиторы парафиноотложений, легковоспламеняющиеся 	
1993 	Ингибиторы солеотложений типа СНПХ, легковоспламеняющиеся 	
1993 	Карпатол-3П 	
1993 	Каучук синтетический пипериленовый (СКОП) 	
1993 	Компаунды, жидкие 	
1993 	Композиция этоксисиланов "Продукт 119-296Т" 	
1993 	Концентрат цикленов 	
1993 	Кремнийорганический реагент ВТОКС 	
1993 	Крепители стержневые КО, УСК-1 	
1993 	Мастика битумная противошумная БПМ-1 	
1993 	Материалы полимерные АКОР Б-100 	
1993 	Многофункциональная добавка на основе ксилола или толуола 	
1993 	Нефтенол НЗ 	
1993 	Остатки нефтяные типа К-1 	
1993 	Пат жемчужный 	
1993 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
1993 	Пенореагент 	
1993 	4-Пентенол 	
1993 	Полимерные тампонажные материалы АКОР Б-100 	
1993 	Присадка депрессорная реологическая ВЭС-503М, ДМН-2005 	
1993 	Продукт Т-185 	
1993 	Растворители легковоспламеняющиеся на основе спирта этилового 	
1993 	Растворители, легковоспламеняющиеся 	
1993 	Растворитель "Пральт" 	
1993 	Растворитель СФПК 	
1993 	Растворитель технический "Органол" 	
1993 	Растворитель технический ДЭГИ 	
1993 	Реагент для флотации углей 	
1993 	Реагент кремнеорганический ВТОКС 	
1993 	Рефлюкс 	
1993 	Рецептура РД-2 	
1993 	Связующее ГС 	
1993 	Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО) 	
1993 	Смесь жидкая многокомпонентная, техническая 	
1993 	Сополимер БМС-86, раствор в смеси растворителей 	
1993 	Сополимер ВБМ, раствор в толуоле 	
1993 	Спиртовая фракция производства капролактама 	
1993 	Средства чистящие универсальные на основе спирта этилового технического ("Универсал", "Чистый" и др.) 	
1993 	Стиромаль, раствор в бутаноле 	
1993 	Сульфенамид БТ 	
1993 	Тетран 	
1993 	Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная 	
1993 	Удалитель парафиноотложений типа СНПХ 	
1993 	Флицид 	
1993 	Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ 	
1993 	Фракция бензол-толуольная 	
1993 	Фракция инденкумароновая 	
1993 	Фракция пипериленовая 	
1993 	Фракция эфироальдегидная 	
1993 	Электролит для химических источников тока 	
1993 	Эмульгатор Ринго ЭМ 	
1993 	Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э 	
1993 	Этилиденнорборнен 	
1993 	Этилсиликат-32 	
1994 	ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) 	
1999 	ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (невязкие) 	
1999 	Смолы жидкие, включая дорожный битум и разбавленные нефтепродукты 	
2000 	Изделия из целлулоида 	
2000 	ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д., исключая отходы 	
2001 	КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК 	
2002 	ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ 	
2004 	МАГНИЯ ДИАМИД 	
2006 	ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
2008 	ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ 	
2009 	ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах 	
2010 	МАГНИЯ ГИДРИД 	
2011 	Магний фосфористый 	
2011 	МАГНИЯ ФОСФИД 	
2012 	Калий фосфористый 	
2012 	КАЛИЯ ФОСФИД 	
2013 	СТРОНЦИЯ ФОСФИД 	
2014 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) 	
2015 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида 	
2015 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида 	
2016 	БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя 	
2017 	БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя 	
2018 	ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
2019 	ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ 	
2020 	Тетрахлорфенолы 	
2020 	ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
2021 	2-Хлорфенол 	
2021 	ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2022 	КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ 	
2022 	Крезол, технический 	
2022 	Трикрезол 	
2023 	ЭПИХЛОРГИДРИН 	
2024 	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	
2025 	Киноварь натуральная 	
2025 	Ртути (II) сульфид 	
2025 	РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
2026 	ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
2027 	Натрий мышьяковистокислый 	
2027 	НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ 	
2028 	БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости 	
2029 	ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ 	
2030 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2030 	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% 	
2030 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2030 	ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2031 	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не более 70% 	
2031 	КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% 	
2032 	КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ 	
2032 	Меланж 	
2033 	КАЛИЯ МОНООКСИД 	
2033 	Калия окись 	
2033 	Калия оксид 	
2034 	ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ 	
2035 	Газ рефрижераторный R 143a 	
2035 	Трифторэтан 	
2035 	1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) 	
2036 	КСЕНОН 	

2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2037 	ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования 	
2038 	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2044 	2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН 	
2045 	Альдегид изобутиловый 	
2045 	ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) 	
2046 	Метилизопропилбензолы 	
2046 	ЦИМОЛЫ 	
2047 	ДИХЛОРПРОПЕНЫ 	
2048 	ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН 	
2049 	ДИЭТИЛБЕНЗОЛ 	
2050 	Диизобутилен 	
2050 	ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ 	
2051 	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ 	
2051 	Диметилэтаноламин 	
2052 	ДИПЕНТЕН 	
2052 	Лимонен 	
2053 	МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ 	
2053 	4-Метилпентанол-2 	
2053 	Спирт метиламиловый 	
2054 	МОРФОЛИН 	
2055 	Винилбензол, мономер, ингибированный 	
2055 	СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2055 	Стирол возвратный 	
2056 	ТЕТРАГИДРОФУРАН 	
2057 	Пропилен-тример 	
2057 	Тример пропилена 	
2057 	ТРИПРОПИЛЕН 	
2058 	ВАЛЕРАЛЬДЕГИД 	
2059 	Коллодий 	
2059 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
2059 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
2059 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы 	
2067 	Тукосмесь "УкрТехноФосNPK" 	
2067 	УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ 	
2067 	Удобрения аммиачно-нитратные: однородные неразделимые смеси нитрата аммония с другими неорганическими веществами, инертными по отношению к нему, содержащие не менее 90% нитрата аммония и не более 0,2% горючих веществ (включая органическое вещество в пересчете на углерод) или содержащие менее 90%, но более 70% нитрата аммония и не более 0,4% горючих веществ 	
2071 	УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ, ОДНОРОДНЫЕ АЗОТНОФОСФАТНЫЕ, АЗОТНО-КАЛИЙНЫЕ ИЛИ АЗОТНО-ФОСФАТНО-КАЛИЙНЫЕ СМЕСИ, содержащие не более 70% нитрата аммония и не более 0,4% общего количества горючего органического материала, рассчитываемого по углероду, или не более 45% нитрата аммония и неограниченное количество горючего материала 	
2073 	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °C, содержащие более 35%, но не более 50% аммиака 	
2074 	АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ 	
2075 	ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2076 	КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2077 	альфа-НАФТИЛАМИН 	
2078 	ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	
2078 	2,4-Толуилендиизоцианат 	
2079 	ДИЭТИЛЕНТРИАМИН 	
2186 	ВОДОРОДА ХЛОРИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
2187 	УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
2188 	Арсеноводород 	
2188 	АРСИН 	
2189 	ДИХЛОРСИЛАН 	
2190 	КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ 	
2191 	СУЛЬФУРИЛФТОРИД 	
2192 	ГЕРМАН 	
2193 	Газ рефрижераторный R 116 	
2193 	ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) 	
2194 	СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД 	
2195 	ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД 	
2196 	ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД 	
2197 	ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ 	
2198 	ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД 	
2199 	ФОСФИН 	
2199 	Фосфороводород 	
2200 	ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2201 	АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
2202 	ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ 	
2203 	Кремневодород, сжатый 	
2203 	СИЛАН 	
2204 	КАРБОНИЛСУЛЬФИД 	
2205 	АДИПОНИТРИЛ 	
2206 	Изоцианатные композиции 	
2206 	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
2206 	Композиции изоцианатные 	
2206 	Компоненты изоцианатные для производства пенопластов 	
2206 	Полиизоцианаты 	
2206 	Суризоны 	
2208 	Известь хлорная 	
2208 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора 	
2209 	Формалин 	
2209 	ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида 	
2210 	МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба 	
2210 	Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат 	
2211 	ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары 	
2212 	Амозит 	
2212 	АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) 	
2212 	Кроцидолит 	
2212 	Мизорит 	
2213 	ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД 	
2214 	Ангидрид фталевый технический коксохимического производства 	
2214 	АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида 	
2215 	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ 	
2215 	АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
2216 	МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	
2217 	ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% 	
2217 	Шрот 	
2218 	КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	
2219 	ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ 	
2222 	АНИЗОЛ 	
2222 	Эфир фенилметиловый 	
2224 	БЕНЗОНИТРИЛ 	
2225 	БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 	
2225 	Бензолсульфохлорид 	
2226 	БЕНЗОТРИХЛОРИД 	
2226 	Трихлорметилбензол 	
2227 	н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2232 	Хлорацетальдегид 	
2232 	2-ХЛОРЭТАНАЛЬ 	
2232 	2-Хлорэтанальдегид 	
2233 	ХЛОРАНИЗИДИНЫ 	
2234 	Парахлорбензотрифторид 	
2234 	ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 	
2235 	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ 	
2236 	3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ЖИДКИЙ 	
2237 	Нитрохлоранилин 	
2237 	ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ 	
2238 	Ортохлортолуол 	
2238 	ХЛОРТОЛУОЛЫ 	
2239 	ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
2240 	КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ 	
2241 	ЦИКЛОГЕПТАН 	
2242 	ЦИКЛОГЕПТЕН 	
2243 	ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ 	
2244 	ЦИКЛОПЕНТАНОЛ 	
2245 	ЦИКЛОПЕНТАНОН 	
2246 	ЦИКЛОПЕНТЕН 	
2247 	н-ДЕКАН 	
2248 	ДИ-н-БУТИЛАМИН 	
2249 	ЭФИР ДИХЛОРДИМЕТИЛОВЫЙ СИММЕТРИЧНЫЙ 	
2250 	ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ 	
2251 	БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) 	
2251 	2,5-Норборнадиен, стабилизированный 	
2252 	1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН 	
2253 	N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН 	
2253 	Диметиланилин 	
2254 	СПИЧКИ САПЕРНЫЕ 	
2256 	ЦИКЛОГЕКСЕН 	
2257 	КАЛИЙ 	
2258 	1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН 	
2259 	ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН 	
2260 	ТРИПРОПИЛАМИН 	
2261 	Ксиленол, технический 	
2261 	КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
2262 	ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД 	
2262 	N,N-Диметилкарбамилхлорид 	
2263 	ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ 	
2264 	N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	
2265 	N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД 	
2266 	ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН 	
2266 	Диметилпропиламин 	
2266 	N,N-Диметилпропиламин 	
2267 	ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	
2269 	Дипропилентриамин 	
2269 	3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН 	
2270 	Моноэтиламин 	
2270 	ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% 	
2271 	ЭТИЛАМИЛКЕТОН 	
2272 	Моноэтиланилин 	
2272 	Экстралин 	
2272 	N-ЭТИЛАНИЛИН 	
2273 	2-ЭТИЛАНИЛИН 	
2274 	N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН 	
2275 	2-ЭТИЛБУТАНОЛ 	
2276 	2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН 	
2277 	ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2278 	н-ГЕПТЕН 	
2279 	ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН 	
2279 	Гексахлорбутадиен-1,3 	
2280 	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ 	
2281 	ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	
2281 	1,6-Гексаметилендиизоцианат 	
2282 	ГЕКСАНОЛЫ 	
2282 	Спирт гексиловый 	
2283 	ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2284 	ИЗОБУТИРОНИТРИЛ 	
2285 	ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ 	
2286 	Изододекан 	
2286 	ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН 	
2287 	ИЗОГЕПТЕН 	
2288 	ИЗОГЕКСЕН 	
2289 	ИЗОФОРОНДИАМИН 	
2290 	ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ 	
2290 	3-Изоцианатометил-3,5,5-триметилциклогексилизоцианат 	
2291 	СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К. 	
2291 	Свинца стеарат 	
2293 	4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 	
2294 	N-МЕТИЛАНИЛИН 	
2295 	МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ 	
2296 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН 	
2297 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН 	
2298 	МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН 	
2299 	МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ 	
2300 	2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН 	
2301 	2-МЕТИЛФУРАН 	
2302 	5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 	
2303 	Альфаметилстирол 	
2303 	ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ 	
2303 	Метилстирол-альфа 	
2303 	Фракция альфаметилстирольная 	
2304 	НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
2305 	КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ 	
2306 	НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ 	
2307 	3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД 	
2308 	КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ 	
2309 	ОКТАДИЕН 	
2310 	Ацетилацетон 	
2310 	ПЕНТАНДИОН-2,4 	
2311 	ФЕНЕТИДИНЫ 	
2312 	Кислота карболовая 	
2312 	ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
2313 	Метилпиридины 	
2313 	ПИКОЛИНЫ 	
2313 	Фракция бетапиколиновая 	
2313 	Фракция пиколиновая 	
2315 	ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ 	
2316 	НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ 	
2317 	НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР 	
2318 	НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды 	
2319 	Терпены-углеводороды 	
2319 	УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К. 	
2320 	ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН 	
2321 	ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2322 	ТРИХЛОРБУТЕН 	
2323 	ТРИЭТИЛФОСФИТ 	
2324 	Изобутилентример 	
2324 	ТРИИЗОБУТИЛЕН 	
2325 	Мезитилен 	
2325 	1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ 	
2326 	ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	
2327 	ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ 	
2328 	ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ 	
2329 	ТРИМЕТИЛФОСФИТ 	
2330 	УНДЕКАН 	
2331 	Цинк хлористый 	
2331 	ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ 	
2332 	АЦЕТАЛЬДОКСИМ 	
2333 	АЛЛИЛАЦЕТАТ 	
2334 	АЛЛИЛАМИН 	
2335 	ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ 	
2336 	АЛЛИЛФОРМИАТ 	
2337 	Тиофенол 	
2337 	ФЕНИЛМЕРКАПТАН 	
2338 	БЕНЗОТРИФТОРИД 	
2339 	2-БРОМБУТАН 	
2340 	Эфир 2-бромдиэтиловый 	
2340 	ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ 	
2341 	1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН 	
2342 	БРОММЕТИЛПРОПАНЫ 	
2343 	2-БРОМПЕНТАН 	
2344 	2-Бромпропан 	
2344 	БРОМПРОПАНЫ 	
2345 	3-БРОМПРОПИН 	
2346 	БУТАНДИОН 	
2346 	Диацетил 	
2347 	БУТИЛМЕРКАПТАН 	
2348 	БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	
2350 	ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ 	
2351 	БУТИЛНИТРИТЫ 	
2352 	ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2352 	Эфир винил-н-бутиловый 	
2353 	БУТИРИЛХЛОРИД 	
2354 	ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ 	
2356 	Изопропилхлорид 	
2356 	2-ХЛОРПРОПАН 	
2357 	ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	
2358 	ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН 	
2359 	ДИАЛЛИЛАМИН 	
2360 	ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ 	
2361 	ДИИЗОБУТИЛАМИН 	
2362 	1,1-ДИХЛОРЭТАН 	
2362 	Этилиденхлорид 	
2363 	ЭТИЛМЕРКАПТАН 	
2364 	н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ 	
2364 	Пропилбензол 	
2366 	ДИЭТИЛКАРБОНАТ 	
2366 	Этилкарбонат 	
2367 	альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД 	
2368 	альфа-ПИНЕН 	
2370 	ГЕКСЕН-1 	
2371 	Изоамилены 	
2371 	ИЗОПЕНТЕНЫ 	
2372 	1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН 	
2372 	Тетраметилэтилендиамин 	
2373 	ДИЭТОКСИМЕТАН 	
2374 	3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН 	
2375 	ДИЭТИЛСУЛЬФИД 	
2376 	2,3-ДИГИДРОПИРАН 	
2377 	1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН 	
2378 	2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ 	
2379 	1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН 	
2380 	ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН 	
2381 	ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД 	
2382 	ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ 	
2383 	ДИПРОПИЛАМИН 	
2384 	ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ 	
2385 	ЭТИЛИЗОБУТИРАТ 	
2386 	1-ЭТИЛПИПЕРИДИН 	
2387 	ФТОРБЕНЗОЛ 	
2388 	ФТОРТОЛУОЛЫ 	
2389 	ФУРАН 	
2390 	2-ЙОДБУТАН 	
2391 	ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ 	
2392 	ЙОДПРОПАНЫ 	
2393 	ИЗОБУТИЛФОРМИАТ 	
2394 	ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ 	
2395 	ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД 	
2396 	АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2397 	3-МЕТИЛБУТАНОН-2 	
2398 	Фэтерол 	
2398 	ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ 	
2399 	1-МЕТИЛПИПЕРИДИН 	
2400 	МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ 	
2401 	ПИПЕРИДИН 	
2402 	ПРОПАНТИОЛЫ 	
2402 	Пропилмеркаптаны 	
2403 	ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ 	
2404 	ПРОПИОНИТРИЛ 	
2405 	ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ 	

2406 	ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ 	
2407 	ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2409 	ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ 	
2410 	1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН 	
2411 	БУТИРОНИТРИЛ 	
2412 	ТЕТРАГИДРОТИОФЕН 	
2412 	Тиолан 	
2413 	ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ 	
2414 	ТИОФЕН 	
2416 	ТРИМЕТИЛБОРАТ 	
2417 	КАРБОНИЛФТОРИД 	
2418 	СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД 	
2419 	БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН 	
2420 	ГЕКСАФТОРАЦЕТОН 	
2421 	АЗОТА ТРИОКСИД 	
2422 	Газ рефрижераторный R 1318 	
2422 	ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) 	
2424 	Газ рефрижераторный R 218 	
2424 	ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) 	
2426 	АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% 	
2427 	КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
2428 	НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
2429 	КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
2430 	АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая C2 - C12 гомологи) 	
2431 	Аминоанизолы 	
2431 	АНИЗИДИНЫ 	
2432 	N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН 	
2433 	ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2434 	ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН 	
2435 	Фенилэтилдихлорсилан 	
2435 	ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	
2436 	КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ 	
2437 	МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН 	
2438 	Пивалоилхлорид 	
2438 	ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 	
2439 	НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД 	
2440 	ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ 	
2441 	ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ 	
2442 	ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	
2443 	ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД 	
2444 	ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	
2446 	НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
2447 	ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
2448 	СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ 	
2451 	АЗОТА ТРИФТОРИД 	
2452 	ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2453 	Газ рефрижераторный R 161 	
2453 	ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) 	
2454 	Газ рефрижераторный R 41 	
2454 	МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) 	
2455 	МЕТИЛНИТРИТ 	
2456 	2-ХЛОРПРОПЕН 	
2457 	2,3-ДИМЕТИЛБУТАН 	
2458 	ГЕКСАДИЕНЫ 	
2459 	2-МЕТИЛБУТЕН-1 	
2460 	2-Метил-2-бутен 	
2460 	2-МЕТИЛБУТЕН-2 	
2461 	МЕТИЛПЕНТАДИЕН 	
2463 	АЛЮМИНИЯ ГИДРИД 	
2464 	БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ 	
2465 	КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ 	
2466 	КАЛИЯ СУПЕРОКСИД 	
2468 	КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ 	
2469 	ЦИНКА БРОМАТ 	
2470 	Бензилцианид, жидкий 	
2470 	ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ 	
2471 	ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД 	
2473 	НАТРИЯ АРСАНИЛАТ 	
2474 	ТИОФОСГЕН 	
2475 	ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД 	
2477 	МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ 	
2478 	ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
2480 	МЕТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2481 	ЭТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2482 	н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 	
2483 	ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ 	
2484 	трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2485 	н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2486 	ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2487 	ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ 	
2488 	ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ 	
2490 	ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ 	
2491 	Диэтаноламин 	
2491 	Моноэтаноламин 	
2491 	ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР 	
2493 	ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН 	
2495 	ИОДА ПЕНТАФТОРИД 	
2496 	АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ 	
2498 	1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД 	
2501 	ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР 	
2502 	ВАЛЕРИЛХЛОРИД 	
2503 	ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД 	
2504 	Ацетилен тетрабромид 	
2504 	ТЕТРАБРОМЭТАН 	
2505 	АММОНИЯ ФТОРИД 	
2506 	АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 	
2507 	КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ 	
2508 	МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД 	
2509 	КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ 	
2511 	КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ 	
2512 	АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) 	
2513 	БРОМАЦЕТИЛБРОМИД 	
2514 	БРОМБЕНЗОЛ 	
2515 	БРОМОФОРМ 	
2515 	Трибромметан 	
2516 	Тетрабромметан 	
2516 	УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД 	
2517 	Газ рефрижераторный R 142b 	
2517 	1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) 	
2518 	1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН 	
2520 	ЦИКЛООКТАДИЕНЫ 	
2521 	ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2522 	2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ 	
2524 	Триэтилортоформиат 	
2524 	ЭТИЛОРТОФОРМИАТ 	
2525 	ЭТИЛОКСАЛАТ 	
2526 	ФУРФУРИЛАМИН 	
2527 	ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2528 	ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ 	
2529 	КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ 	
2531 	КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ 	
2533 	МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ 	
2534 	МЕТИЛХЛОРСИЛАН 	
2535 	4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) 	
2536 	МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН 	
2538 	НИТРОНАФТАЛИН 	
2541 	ТЕРПИНОЛЕН 	
2542 	ТРИБУТИЛАМИН 	
2545 	ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ 	
2546 	ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ 	
2547 	НАТРИЯ СУПЕРОКСИД 	
2548 	ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД 	
2552 	ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ 	
2554 	Металлилхлорид 	
2554 	МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД 	
2555 	Коллоксилин 	
2555 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) 	
2556 	Коллоксилин 	
2556 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) 	
2557 	Коллоксилин 	
2557 	НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА 	
2557 	Нитроцеллюлоза, содержащая не менее 18% пластификатора по массе и не более 12,6% азота на сухую массу (с пигментом или без) 	
2557 	Паста суховальцованная для нитроэмали 	
2557 	Этрол нитроцеллюлозный 	
2558 	ЭПИБРОМГИДРИН 	
2560 	2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 	
2561 	2-Изоамилен 	
2561 	Изопропилэтилен 	
2561 	3-МЕТИЛБУТЕН-1 	
2564 	КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР 	
2565 	ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН 	
2567 	НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ 	
2570 	КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ 	
2571 	Кислота этилсерная 	
2571 	КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ 	
2572 	ФЕНИЛГИДРАЗИН 	
2573 	ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ 	
2574 	ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера 	
2576 	ФОСФОРА ОКСИБРОМИД РАСПЛАВЛЕННЫЙ 	
2577 	ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД 	
2578 	ФОСФОРА ТРИОКСИД 	
2579 	Диэтилендиамин 	
2579 	ПИПЕРАЗИН 	
2580 	АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР 	
2581 	АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР 	
2581 	Алюмохлорид, раствор 	
2582 	ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР 	
2583 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	
2583 	Бензолсульфокислота, содержащая более 5% свободной серной кислоты 	
2584 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	
2584 	Толуолсульфокислоты, содержащие более 5% свободной серной кислоты 	
2585 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты 	
2586 	Алкилбензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты 	
2586 	АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты 	
2586 	Бензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты 	
2586 	Метансульфокислота 	
2587 	БЕНЗОХИНОН 	
2588 	ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
2589 	ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ 	
2590 	Актинолит 	
2590 	Антофиллит 	
2590 	АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) 	
2590 	Тремолит 	
2590 	Хризотил 	
2591 	КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
2599 	Газ рефрижераторный R 503 	
2599 	ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) 	
2599 	Хладон-503 	
2601 	ЦИКЛОБУТАН 	
2602 	Газ рефрижераторный R 500 	
2602 	ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) 	
2603 	ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН 	
2604 	ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ 	
2605 	МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ 	
2606 	МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ 	
2606 	Тетраметоксисилан 	
2607 	АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2608 	НИТРОПРОПАНЫ 	
2609 	ТРИАЛЛИЛБОРАТ 	
2610 	ТРИАЛЛИЛАМИН 	
2611 	ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН 	
2611 	1-Хлорпропанол-2 	
2612 	ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ 	
2614 	СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ 	
2615 	ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ 	
2616 	ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ 	
2617 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся 	
2618 	ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	
2619 	ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН 	
2620 	АМИЛБУТИРАТЫ 	
2621 	АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ 	
2622 	ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД 	
2623 	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость 	
2624 	МАГНИЯ СИЛИЦИД 	
2626 	КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты 	
2627 	НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
2628 	КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ 	
2629 	НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ 	
2630 	СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ 	
2642 	КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ 	
2643 	МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ 	
2644 	МЕТИЛИОДИД 	
2645 	Бромацетофенон 	
2645 	ФЕНАЦИЛБРОМИД 	
2646 	ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН 	
2647 	МАЛОНОНИТРИЛ 	
2648 	1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3 	
2649 	1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН 	
2650 	1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН 	
2651 	4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН 	
2653 	БЕНЗИЛИОДИД 	
2655 	КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	
2656 	ХИНОЛИН 	
2657 	СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД 	
2659 	Натрий монохлоруксусный 	
2659 	НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ 	
2660 	НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) 	
2661 	ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН 	
2664 	ДИБРОММЕТАН 	
2667 	БУТИЛТОЛУОЛЫ 	
2668 	Монохлорацетонитрил 	
2668 	ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ 	
2669 	ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР 	
2670 	ЦИАНУРХЛОРИД 	
2671 	АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) 	
2672 	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака 	
2672 	Вода аммиачная 	
2672 	Спирт нашатырный 	
2673 	2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ 	
2673 	Хлораминофенол 	
2674 	Натрий кремнефтористый 	
2674 	НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	
2676 	СТИБИН 	
2677 	РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
2678 	РУБИДИЯ ГИДРОКСИД 	
2679 	ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
2680 	Литий едкий 	
2680 	ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 	
2681 	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР 	
2682 	ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД 	
2683 	АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР 	
2684 	3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН 	
2685 	N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН 	
2686 	2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН 	
2686 	Диэтилэтаноламин 	
2686 	N,N-Диэтилэтаноламин 	
2687 	ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ 	
2688 	1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН 	
2688 	1-Хлор-3-бромпропан 	
2689 	ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН 	
2690 	N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ 	
2691 	ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД 	
2692 	БОРА ТРИБРОМИД 	
2693 	Аммония гидросульфит, растворы 	
2693 	БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
2693 	Натрия бисульфит, раствор 	
2698 	АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида 	
2699 	КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ 	
2705 	3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол 	
2705 	ПЕНТОЛ-1 	
2707 	ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ 	
2709 	БУТИЛБЕНЗОЛЫ 	
2710 	ДИПРОПИЛКЕТОН 	
2713 	АКРИДИН 	
2714 	ЦИНКА РЕЗИНАТ 	
2715 	АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ 	
2716 	Бутин-1,4-диол 	
2716 	БУТИНДИОЛ-1,4 	
2717 	КАМФАРА синтетическая 	
2719 	Барий бромноватокислый 	
2719 	БАРИЯ БРОМАТ 	
2719 	Бария бромата моногидрат 	
2720 	Хром азотнокислый 	
2720 	ХРОМА (III) НИТРАТ 	
2720 	Хрома нитрат 	
2721 	МЕДИ (III) ХЛОРАТ 	
2722 	Литий азотнокислый 	
2722 	ЛИТИЯ НИТРАТ 	
2723 	МАГНИЯ ХЛОРАТ 	
2724 	МАРГАНЦА (II) НИТРАТ 	
2725 	Никель азотнокислый 	
2725 	НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ 	
2726 	Никель азотистокислый 	
2726 	НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ 	
2727 	ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ 	
2728 	ЦИРКОНИЯ НИТРАТ 	
2729 	ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ 	
2730 	НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2732 	НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
2733 	АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
2734 	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
2734 	Ди-втор-бутиламин 	
2735 	АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
2735 	Амины C10 - C14, первичные 	
2735 	Полиэтиленполиамины 	
2738 	N-БУТИЛАНИЛИН 	
2739 	АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ 	
2740 	н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2741 	БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора 	
2742 	ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
2743 	н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2744 	ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2745 	ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2746 	ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2747 	трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2748 	2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ 	
2749 	ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН 	
2750 	Глицерина дихлоргидрин 	
2750 	альфа-Дихлоргидрин 	
2750 	Дихлоргидрин глицерина 	
2750 	1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 	

2751 	ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД 	
2752 	1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН 	
2753 	N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	
2754 	N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ 	
2754 	Этилтолуидины 	
2757 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2758 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2759 	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2760 	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2761 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2761 	Полихлорбутан-80 	
2762 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2763 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2764 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2771 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2772 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2775 	Меди (II) оксихлорид 	
2775 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2775 	Хлорокись меди 	
2776 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2777 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2778 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2779 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2780 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2781 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2782 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2783 	Диметоат 	
2783 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2784 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2785 	3-Метилмеркаптопропиональдегид 	
2785 	4-ТИОПЕНТАНАЛЬ 	
2786 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2787 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
2788 	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	
2789 	КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% 	
2790 	Кислота уксусная синтетическая пищевая 	
2790 	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% 	
2790 	КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% 	
2793 	СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию 	
2794 	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные 	
2795 	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные 	
2796 	КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ 	
2797 	ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ 	
2797 	Электролит щелочной 	
2798 	ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД 	
2799 	ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД 	
2800 	БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические, аккумуляторные 	
2801 	КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
2802 	МЕДИ ХЛОРИД 	
2802 	Медь хлористая 	
2803 	ГАЛЛИЙ 	
2805 	ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ 	
2806 	ЛИТИЯ НИТРИД 	
2807 	МАТЕРИАЛ НАМАГНИЧЕННЫЙ 	
2809 	РТУТЬ 	
2810 	Антифризы этиленгликолевые (50 - 60%-й водный раствор) 	
2810 	Аэрофлоты токсичные жидкие 	
2810 	Бутилцеллозольв 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
2810 	Гексаран 	
2810 	Глицедол 	
2810 	Ди-(2-этил)гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты 	
2810 	Дитолилметан 	
2810 	Добавка СПД поверхностно-активная 	
2810 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
2810 	Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А 	
2810 	Ингибитор коррозии КХО-1 	
2810 	Ингибитор ПБ-5 	
2810 	Ингибиторы коррозии ядовитые, жидкие 	
2810 	Компонент пластифицирующих материалов 	
2810 	Кубовые остатки производства трихлорэтилена 	
2810 	Кубовый остаток системы ректификации этиленгликоля 	
2810 	Лаки каменноугольные 	
2810 	Латекс-наирит 	
2810 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 17.10.2012) 	
2810 	Масло тунговое 	
2810 	Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ 	
2810 	Остатки кубовые концентрата винипола 	
2810 	Остатки кубовые производства трихлорэтилена 	
2810 	Остаток кубовый системы рефлектации этиленгликоля 	
2810 	Отвердитель полиоксипропиленаминный 	
2810 	Пек жидкий 	
2810 	Пластификатор Диалкилфталат-789 	
2810 	Пластификатор Дикаприлфталат 	
2810 	Пластификаторы фосфатные 	
2810 	Поверхностно-активная добавка СПД 	
2810 	Полиур БТ 	
2810 	Полихлориды бензола 	
2810 	Препарат КЭАМ 	
2810 	Присадки к котельному топливу "ВНИИНП-106", "Полифен" 	
2810 	Пронит 	
2810 	Пылеподавитель 	
2810 	Растворитель ЛТИ 	
2810 	Смолы сланцевые 	
2810 	Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся 	
2810 	Совтол-10 	
2810 	Состав огнегасительный ОГС N 7 	
2810 	Спирт гептиловый 	
2810 	Спирт тетрагидрофурфуриловый 	
2810 	Сырье коксохимическое для производства технического углерода, ядовитое жидкое 	
2810 	Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жидкое 	
2810 	Тетрахлорпентан 	
2810 	Тетрахлорпропан 	
2810 	Тосолы 	
2810 	1,2,3-Трихлорпропан 	
2810 	Трихлорэтилфосфат 	
2810 	2-Фенилэтанол 	
2810 	Фенолоспирты 	
2810 	Фракция фенольная 	
2810 	2-Хлор-6-фторбензилхлорид 	
2810 	Экстракт ароматический фенольный 	
2810 	Энит 	
2810 	Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты 	
2810 	Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты 	
2810 	Эфир моногексиловый этиленгликоля 	
2811 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2811 	Ингибиторы коррозии ядовитые, твердые 	
2811 	Кислота пикраминовая, паста, с содержанием воды не менее 43% 	
2811 	Пек каменноугольный, ядовитый 	
2811 	Пек нефтяной, ядовитый 	
2812 	НАТРИЯ АЛЮМИНАТ ТВЕРДЫЙ 	
2813 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
2813 	Катализатор ЦН 	
2813 	Натрия сплавы 	
2814 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 	
2814 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши животных) 	
2814 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте 	
2815 	1(2-Аминоэтил)пиперазин 	
2815 	N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН 	
2817 	АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР 	
2818 	АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР 	
2819 	АМИЛФОСФАТ 	
2820 	КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ 	
2821 	Карболка черная 	
2821 	ФЕНОЛА РАСТВОР 	
2822 	2-ХЛОРПИРИДИН 	
2823 	КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ 	
2826 	ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ 	
2829 	КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ 	
2830 	ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ 	
2831 	Метилхлороформ 	
2831 	1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН 	
2834 	КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ 	
2835 	НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД 	
2837 	БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР 	
2838 	ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
2839 	АЛЬДОЛЬ 	
2840 	БУТИРАЛЬДОКСИМ 	
2841 	ДИ-н-АМИЛАМИН 	
2842 	НИТРОЭТАН 	
2844 	Кальция марганца силикат 	
2844 	КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД 	
2845 	ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
2846 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2849 	3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 	
2850 	ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР 	
2850 	Тетрамеры пропилена 	
2850 	Тетрапропилен 	
2851 	БОРА ТРИФТОРИДА-ДИГИДРАТ 	
2852 	ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% 	
2853 	Магний кремнефтористый 	
2853 	Магния кремнефторид 	
2853 	МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ 	
2854 	Аммоний кремнефтористый 	
2854 	Аммония гексафторосиликат 	
2854 	АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ 	
2855 	Цинка гексафторосиликат 	
2855 	ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ 	
2856 	Кальций кремнефтористый 	
2856 	Кальция фторосиликат 	
2856 	ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К. 	
2857 	УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или раствор аммиака (N ООН 2672) 	
2858 	ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) 	
2859 	АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ 	
2861 	АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ 	
2862 	ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный 	
2862 	Ванадия пятиокись 	
2863 	НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ 	
2864 	КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ 	
2865 	ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ 	
2869 	ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ 	
2870 	АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД 	
2870 	АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ 	
2871 	СУРЬМА - ПОРОШОК 	
2872 	1,2-Дибром-3-хлорпропан 	
2872 	ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ 	
2872 	Немагон 	
2873 	ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ 	
2874 	СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ 	
2875 	ГЕКСАХЛОРОФЕН 	
2876 	РЕЗОРЦИН 	
2878 	ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ 	
2878 	Титан гранулированный 	
2879 	СЕЛЕНОКСИХЛОРИД 	
2880 	КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% 	
2881 	КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ 	
2900 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 	
2900 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только туши животных и отходы) 	
2900 	ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте 	
2901 	БРОМА ХЛОРИД 	
2902 	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
2903 	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C 	
2904 	ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ 	
2905 	ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ 	
2907 	ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция 	
2920 	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11Н 	
2920 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
2920 	Триметиламмония гидроксид 	
2921 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
2922 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	
2922 	Композиция ДН-9010 	
2922 	Лизол санитарный "Алкилин" 	
2922 	Оксихлор 	
2922 	Основания пиридиновые тяжелые каменноугольные 	
2922 	Пиридиновые основания, тяжелые 	
2922 	Славсилан 	
2922 	Смесь соляной и плавиковой кислот 	
2922 	Смесь фтористоводородных и хлористоводородных кислот 	
2922 	п-Хлорбензотрихлорид 	
2923 	Бария гидрат окиси 	
2923 	Бария гидроксид 	
2923 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
2923 	Гидразин-сульфат 	
2923 	Трифенилхлорсилан 	
2923 	Хрома (III) сульфат основной (дубитель хромовый сухой) 	
2924 	Ангидрид изомасляный 	
2924 	Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся коррозионные жидкие 	
2924 	Диметилхлорсилан 	
2924 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	
2924 	Пиридиновые основания, легкие 	
2925 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2926 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2927 	Акванит 	
2927 	Альдегид глутаровый (25 - 50% водный раствор) 	
2927 	2,3-Дибромпропанол-1 	
2927 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
2927 	Масло креозотное 	
2927 	Смола фенольная 	
2928 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2928 	Фракция антраценовая 	
2929 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
2930 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
2931 	ВАНАДИЛСУЛЬФАТ 	
2933 	МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	
2934 	ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	
2935 	ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ 	
2936 	КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ 	
2937 	СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ 	
2940 	9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) 	
2941 	ФТОРАНИЛИНЫ 	
2942 	2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 	
2943 	ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН 	
2945 	N-МЕТИЛБУТИЛАМИН 	
2946 	2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН 	
2947 	ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ 	
2948 	3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН 	
2949 	НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды 	
2950 	МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон 	
2956 	5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) 	
2965 	ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ 	
2966 	ТИОГЛИКОЛЬ 	
2967 	Аминосульфокислота 	
2967 	КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ 	
2967 	Средство моющее, техническое КСЩ-1 	
2968 	МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания 	
2968 	Марганца этилен-1,2-бисдитиокарбамат, стабилизированный против самонагревания 	
2969 	БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ 	
2983 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида 	
2984 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) 	
2985 	Диметилхлорметилхлорсилан 	
2985 	Метилвинилдихлорсилан 	
2985 	Метилхлорметилдихлорсилан 	
2985 	Триэтилхлорсилан 	
2985 	ХЛОРСИЛАНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
2986 	ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
2987 	Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан 	
2987 	Метилдифенилхлорсилан 	
2987 	ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
2987 	Цианэтилтрихлорсилан 	
2988 	Фенилхлорсилан 	
2988 	ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
2988 	Этилхлорсилан 	
2989 	СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ 	
2990 	СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ 	
2990 	Устройства спасательные, самонадувающиеся, такие, как авиационные аварийные трапы и авиационные аварийные комплекты и морские спасательные приборы 	
2991 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
2992 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2993 	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
2994 	ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2995 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
2996 	ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
2996 	Хлорхолинхлорид, раствор 	
2997 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
2998 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3005 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3006 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3009 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3010 	ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3011 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3012 	ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3013 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3014 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3015 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3016 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3017 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3018 	ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3019 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3020 	ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3021 	ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C 	
3022 	1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3023 	2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ 	
3023 	трет-Октилмеркаптан 	
3024 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
3025 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3026 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3027 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	

3028 	БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные 	
3048 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ 	
3054 	ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН 	
3055 	2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ 	
3056 	н-ГЕПТАЛЬДЕГИД 	
3057 	ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД 	
3064 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина 	
3065 	Алкогольные напитки 	
3065 	НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему 	
3065 	НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему 	
3066 	КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) 	
3070 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида 	
3071 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
3072 	СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы 	
3073 	ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ 	
3077 	Агидол-1 	
3077 	Агидол-3 	
3077 	Агидол-10 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3077 	Агидол-60 	
3077 	Амидолы 	
3077 	4-Амино-2-нитрофенол 	
3077 	п-Аминодифениламин 	
(в ред. протокола от 14.05.2010) 	
3077 	Антрацен 	
3077 	Ацетонанил 	
3077 	Ацетонанил H 	
3077 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
3077 	Гексахлорэтан 	
3077 	2,4-Диаминофеноладигидрохлорид 	
3077 	2,4-Ди-трет-бутилфенол 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3077 	2,6-Ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол (основание Манниха) 	
3077 	2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол 	
3077 	Дифенил 	
3077 	Дифениламин 	
3077 	1,3-Дифенилгуанидин 	
3077 	Дифенилгуанидин технический 	
3077 	Дифенилоксид 	
3077 	п-Дихлорбензол 	
3077 	1,4-Дихлорбензол 	
3077 	2,5-Дихлорнитробензол 	
3077 	Калия гексациано-(2)-феррат 	
3077 	Карбамат МН 	
3077 	Криолит 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3077 	Меди (II) сульфат 	
3077 	Натрий хромовокислый 	
3077 	Натрия гексафторалюминат 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3077 	Натрия N,N -диметилдитиокарбамат 	
3077 	Натрия хромат 	
3077 	2-Нафтол, технический 	
3077 	Нитроаминофенол 	
3077 	Парааминодифенил 	
3077 	Парафин (C10 - C13) хлорированный 	
3077 	Пек каменноугольный электродной марки B1 (V или V1) 	
3077 	Противостаритель "Крафанил-У" 	
3077 	Ртути (I) хлорид 	
3077 	Смесь ди-три-третбутилфенолов 	
3077 	Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У" 	
3077 	Тиурамы технические 	
3077 	Трибутилоловофосфат 	
3077 	Триметилдигидрохинолина полимер 	
3077 	N-Фенил-n-фенилендиамин 	
3077 	Фенилбутадиноксид 	
3077 	Хлоргексидин 	
3077 	Цинка бромид 	
3077 	Эфир дифениловый 	
3078 	ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок 	
3079 	МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ 	
3080 	ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3082 	Авиационное турбинное топливо JP-5, JP-7 	
3082 	Агидол АФ-2 	
3082 	Агидол-51-52-53 	
3082 	Акаризол 	
3082 	Альфаметрин 	
3082 	Бутилбензилфталат 	
3082 	ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. 	
3082 	Гидроксиламина сульфат, водный раствор 	
3082 	Деготь каменноугольный 	
3082 	Децилакрилат 	
3082 	Дивинилбензол, стабилизированный 	
3082 	Диизобутилфталат 	
3082 	Диизопропилбензолы 	
3082 	Диметилдитиокарбамат натрия, водный раствор 	
3082 	Ди-н-бутилфталат 	
3082 	Дифенилметан-4,4-диизоцианат 	
3082 	Дифенилметандиизоцианат 	
3082 	Дифонат 	
3082 	1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан 	
3082 	1,6-Дихлоргексан 	
3082 	Добавки адгезионные "Амдор" 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	трет-Додецилмеркаптан 	
3082 	Изодецилакрилат 	
3082 	Изодецилдифенилфосфат 	
3082 	Калиевые соли ди-(алкилполиэтиленгликоевого) эфира фосфорной кислоты 	
3082 	Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая (ОЭДФ-1), раствор не коррозионный 	
3082 	Композиция бромид кальция - бромид цинка (раствор) 	
3082 	Крезилдифенилфосфат 	
3082 	Креозот (из смолы каменноугольной или древесной) 	
3082 	Мазут с температурой вспышки более 100 °C 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Малатион 	
3082 	Марганца сульфат, раствор 	
3082 	Масло каменноугольное для пропитки древесины 	
3082 	Масло каменноугольное для энергетических целей и обмасливания угольной шихты 	
3082 	Масло каменноугольное креозотовое для пропитки древесины 	
3082 	Масло каменноугольное поглотительное 	
(в ред. протокола от 17.10.2012) 	
3082 	Масло каменноугольное, среднее 	
3082 	Меди (II) нитрат водный раствор, неокисляющий 	
3082 	Меди (II) хлорид, водный раствор 	
3082 	Метилнафталины, изомерная смесь жидкая 	
3082 	Моноалкилфенолы 	
(в ред. протокола от 17.10.2012) 	
3082 	Натрия N,N-диметилдитиокарбамат, водный раствор 	
3082 	Оксанолы 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3082 	Оксифос Б 	
3082 	Остатки кубовые СЖК 	
3082 	Парафин нефтяной жидкий, фракция C13 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Парафин (C10 - C13)хлорированный (жидкий) 	
3082 	Присадка адгезионная дорожная "Амдор" 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Ресметрин 	
3082 	Сантохин 	
3082 	Синтанолы 	
(в ред. протокола от 17.10.2012) 	
3082 	Смесь фенольных оснований Манниха 	
3082 	Смола каменноугольная 	
3082 	Смола пиролизная тяжелая 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 18.05.2012) 	
3082 	Смола полиалкилбензольная 	
(в ред. протокола от 17.10.2012) 	
3082 	Смола полиэфирная ненасыщенная бесстирольная "Камфэст-04" 	
3082 	Смола углеводородформальдегидная 	
3082 	Смолы нефтяные тяжелые 	
(в ред. протоколов от 29.10.2011, от 18.05.2012) 	
3082 	Спирт C12 - C15 поли (1 - 3) этоксилат 	
3082 	Спирт C12 - C15 поли (1 - 6) этоксилат 	
3082 	Спирт C6 - C17 (вторичный) поли (3 - 6) этоксилат 	
3082 	Топливо котельное для энергетических целей 	
3082 	Топливо моторное, с температурой вспышки более 100 °C 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Топливо нефтяное, с температурой вспышки более 100 °C 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3082 	Топливо печное нефтеуглехимическое 	
3082 	Триарилфосфат 	
3082 	Трибутилфосфат 	
3082 	Трикрезилфосфат 	
3082 	2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин 	
3082 	Трифтортрихлорэтан 	
3082 	Триэтаноламин 	
3082 	Триэтилбензол 	
3082 	Углеводороды тяжелые 	
3082 	Флотореагент нефтеуглехимический марки ФН 	
3082 	Хладон 122а 	
3082 	Хладон-113 	
3082 	1-Хлороктан 	
3082 	Цинкалкилдитиофосфат 	
3082 	Цинкарилдитиофосфат 	
3082 	Цифлутрин 	
3082 	Эмульгатор ОП-10 	
3083 	ПЕРХЛОРИЛФТОРИД 	
3084 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	
3085 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	
3085 	Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой твердые 	
3086 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	
3087 	Барий двухромовокислый 	
3087 	Бария дихромат 	
3087 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
3087 	Калий двухромовокислый 	
3087 	Калия дихромат 	
3087 	Меди дихромат 	
3087 	Медь двухромовокислая 	
3087 	Цинк двухромовокислый 	
3087 	Цинка дихромат 	
3088 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3089 	Железо карбонильное 	
3089 	Ниобий 	
3089 	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3090 	БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ 	
3091 	БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ 	
3092 	1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ 	
3093 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 	
3094 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3095 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
3096 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3097 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	
3098 	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	
3098 	Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой жидкие 	
3099 	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	
3100 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
3101 	трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% 	
3101 	трет-Бутилпероксиацетат не менее 32%, но не более 77% в растворителе типа A не менее 23% 	
3101 	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3101 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 90 - 100% 	
3101 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 80 - 100% 	
3101 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 86 - 100% 	
3101 	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода более 10%, но менее 10,7%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3101 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ 	
3101 	Третбутила-бензоила пероксид, раствор концентрации не более 77% 	
3102 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией более 52 - 100% 	
3102 	ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	
3102 	ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 85 - 100% 	
3102 	ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	
3102 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 77%, но не более 94% с водой концентрации не менее 6% 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3102 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 51 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 48% 	
3102 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3102 	2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИПРОПАН с концентрацией не более 27%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 73% 	
3102 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 82 - 100% 	
3102 	КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией более 57%, но не более 86%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 14% 	
3102 	КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией более 72 - 100% 	
3102 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ 	
3103 	трет-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% 	
3103 	н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией более 52 - 100% 	
3103 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 79%, но менее 90% 	
3103 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией менее 82% и Ди-третБУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 9%, смеси 	
3103 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 77 - 100% 	
3103 	трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ-КАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3103 	1,1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18% 	
3103 	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3103 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 57%, но не более 90%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10% 	
3103 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	
3103 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 52%, но менее 80%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 20% 	
3103 	1,6-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ-КАРБОНИЛОКСИ)ГЕКСАН с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% 	
3103 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией более 52%, но не более 86%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 14%, с содержанием гидропероксидов концентрацией менее 0,5% 	
3103 	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ 	
3103 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ 	
3103 	трет-АМИЛПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3103 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией более 77 - 100% 	
3104 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% 	
3104 	Дибензоила пероксид, не более 77% с водой 	
3104 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82% 	
3104 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРО-ПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией не более 82% 	
3104 	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ 	
3104 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ 	
3104 	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 91% 	
3105 	трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3105 	трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 38% 	
3105 	АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% со свободным кислородом концентрацией не более 4,7% 	
3105 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 80%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 20% 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32 - 100% 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3105 	1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией трет-не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3105 	трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3105 	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3105 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией более 42%, но не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3105 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 42%, но менее 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3105 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3105 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией более 52 - 100% 	
3105 	ДИ-трет-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3105 	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) 	
3105 	п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 72 - 100% 	
3105 	МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 19%, с содержанием метилизобутилкетона 	
3105 	Метилэтилкетона пероксид концентрации не более 45% в растворе, содержащем не более 10% активного кислорода 	
3105 	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 10%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 55% 	
3105 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ 	
3105 	ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 56 - 100% 	
3105 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% 	
3105 	3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7-ТРИПЕРОКСОНАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58%, со свободным активным кислородом в разбавителе типа A концентрацией не более 7,6% с испарением в диапазоне 220 - 260 °C 	
3105 	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28%, с содержанием свободного кислорода концентрацией не более 9% 	
3105 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 33% 	
3105 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3106 	АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	
3106 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 12% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 14%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 14%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 60%, смеси 	
3106 	трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3106 	трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕАРИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3106 	ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	
3106 	ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3106 	ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией более 42 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% 	
3106 	ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 85% 	
3106 	2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% 	
3106 	2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% 	
3106 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	
3106 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% 	
3106 	ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста с силикогелевым маслом 	

3106 	Дибензоила пероксид не более 62% - паста 	
3106 	Дибензоила пероксид не менее 35%, но не более 52% с инертным твердым веществом 	
3106 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 35%, но не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3106 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52%, но не более 62%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	
3106 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 62%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 28% 	
3106 	ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 5%, с содержанием 1-изопропилгидроперокси-4изопропилгидроксибензола с концентрацией не более 8% 	
3106 	ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 5% 	
3106 	ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3106 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 18% 	
3106 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3106 	КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 3% 	
3106 	КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 6% 	
3106 	Лауроила пероксид 	
3106 	ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически чистый 	
3106 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ 	
3106 	ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, паста, со свободным кислородом концентрацией не менее 9%, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	
3106 	ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3107 	трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 88%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 6% 	
3107 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 79%, с содержанием пероксида ди-трет-бутила концентрацией не более 6% 	
3107 	трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 42 - 100% 	
3107 	2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 22%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 78% 	
3107 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 43% 	
3107 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 26%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 42% 	
3107 	ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58% 	
3107 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 25% и этилбензола 	
3107 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 36%, но не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18% 	
3107 	ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% 	
3107 	Дитретбутила пероксид 	
3107 	Ди-трет-бутила пероксид 	
3107 	Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52 - 100% 	
3107 	Ди-трет-бутила пероксид технически чистый 	
3107 	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА E стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) 	
3107 	КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 90%, но не более 98%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10% 	
3107 	МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 8,2%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 60% 	
3107 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ 	
3107 	ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	
3108 	н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3108 	трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3108 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, паста 	
3108 	трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3108 	1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией трет-не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% 	
3108 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа A, с водой или без воды 	
3108 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 56,5%, паста 	
3108 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 47%, паста 	
3108 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 23% 	
3108 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ 	
3109 	трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% 	
3109 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% 	
3109 	трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% 	
3109 	Гидроперекись кумила 	
3109 	Гипериз 	
3109 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 13%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 74% 	
3109 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 58% 	
3109 	ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3109 	ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3109 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3109 	ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% и температурой кипения более 110 °C 	
3109 	ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% 	
3109 	КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) 	
3109 	Кумила гидропероксид 	
3109 	КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 90%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 10% 	
3109 	п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 28% 	
3109 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ 	
3109 	ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 56%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 44% 	
3110 	1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 43% 	
3110 	Дикумила пероксид 	
3110 	Дикумила пероксид с концентрацией более 52 - 100% 	
3110 	ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% 	
3110 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ 	
3111 	трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	
3111 	ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 32%, не не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	
3111 	ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 52% и ДИ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 28% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 22%, смеси 	
3111 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3112 	АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 82% 	
3112 	ДИ-(2-МЕТИЛБЕНЗОИЛА)ПЕРОКСИД с концентрацией не более 87% 	
3112 	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52 - 100% 	
3112 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3113 	трет-АМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	
3113 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 52 - 100% 	
3113 	трет-БУТИЛПЕРОКСИДИЭТИЛАЦЕТАТ с концентрацией менее 100% 	
3113 	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 67%, но не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3113 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 77 - 100% 	
3113 	ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ с концентрацией более 52 - 100% 	
3113 	2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛ-ПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией менее 100% 	
3113 	ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3113 	ДИ-н-ПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	
3113 	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3113 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3114 	ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 100% 	
3114 	ДИДЕКАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3114 	ДИ-н-ОКТАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3114 	ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ, С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3114 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3115 	трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% 	
3115 	трет-АМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	
3115 	Ацетила пероксид не более 27% в растворе 	
3115 	АЦЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН-СУЛЬФОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% 	
3115 	трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 31% и 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 36%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33%, смеси 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОБУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией более 77 - 100% 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	
3115 	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией более 27%, но не более 67%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33% 	
3115 	трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 71%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 29% 	
3115 	трет-ГЕКСИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 28% 	
3115 	ДИ-(2-НЕОДЕКАНОИЛ-ПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3115 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	
3115 	ДИ-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	
3115 	ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией более 38%, но не более 82%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 18% 	
3115 	ДИ-(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА)ПЕРОКСИД с концентрацией не более 20% и БЕНЗОИЛА(3-МЕТИЛБЕНЗОИЛА)-ПЕРОКСИД с концентрацией не более 18% и ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 4%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 58%, смеси 	
3115 	ДИ-(3-МЕТОКСИБУТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	
3115 	ДИ-(втор-БУТИЛПЕРОКСИ)-ДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3115 	ДИАЦЕТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% 	
3115 	Диацетилпероксид, не более 27% в растворе 	
3115 	ДИИЗОБУТИРИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% 	
3115 	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 28%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 72% 	
3115 	ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	
3115 	ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 27%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	
3115 	ИЗОПРОПИЛ-втор-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не более 32% и ДИ-втор-БУТИЛ-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 15%, но не более 18% и ДИИЗОПРОПИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ, с концентрацией не менее 12%, но не более 15%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 38% 	
3115 	КУМИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3115 	КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	
3115 	КУМИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 23% 	
3115 	МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 33% 	
3115 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3115 	СПИРТА ДИАЦЕТОНОВОГО ПЕРОКСИДЫ с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 26% 	
3115 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 100% 	
3115 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 28% 	
3115 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 23% 	
3115 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИФЕНОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 37%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 63% 	
3115 	1-(2-ЭТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 45%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 10% 	
3116 	ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3116 	ДИ-н-НОНАНОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% 	
3116 	ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% 	
3116 	КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% 	
3116 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3117 	трет-БУТИЛА ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3117 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 48% 	
3117 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 62%, устойчивая дисперсия в воде 	
3117 	1,1-ДИМЕТИЛ-3-ГИДРОКСИБУТИЛ-ПЕРОКСИНЕОГЕПТАНОАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 48% 	
3117 	ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% 	
3117 	ДИПРОПИОНИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% 	
3117 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3118 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% 	
3118 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде (замороженная) 	
3118 	ДИ-н-БУТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3118 	КИСЛОТА НАДЛАУРИНОВАЯ с концентрацией менее 100% 	
3118 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 68% 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 68% 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	
3119 	трет-БУТИЛПЕРОКСИПИВАЛАТ с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа B с концентрацией не менее 73% 	
3119 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	
3119 	ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА)ПЕРОКСИД с концентрацией не более 38%, с разбавителем типа A с концентрацией не менее 62% 	
3119 	ДИ-(3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛА)ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	
3119 	ДИ-(4-трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3119 	ДИМИРИСТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3119 	ДИЦЕТИЛПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3119 	ДИЦИКЛОГЕКСИЛПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде 	
3119 	КУМИЛПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	
3119 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3119 	1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ-ПЕРОКСИНЕОДЕКАНОАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	
3120 	ДИ-(2-ЭТИЛГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, устойчивая дисперсия в воде 	
3120 	ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3121 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3122 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 	
3123 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3124 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
3125 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3126 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3127 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	
3128 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3128 	Трипропилбор 	
3129 	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	
3130 	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	
3131 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. 	
3133 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. 	
3134 	Бария гидрид 	
3134 	Бария сплавы, непирофорные, опасно реагирующие с водой, твердые, токсичные 	
3134 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
3136 	ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ 	
3137 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
3138 	ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена 	
3139 	ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. 	
3139 	Танилин, раствор 	
3140 	АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
3140 	Анабазина сульфат, раствор 	
3141 	СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	
3142 	ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. 	
3142 	Лизол 	
3143 	Динитронафталин 	
3143 	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
3144 	НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	
3145 	Агидол-0 	
3145 	АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая C2 - C12-гомологи) 	
3145 	2,6-Ди-трет-бутилфенол 	
3146 	СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
3147 	КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3148 	ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3149 	ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты 	
3150 	УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением 	
3151 	ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ 	
3152 	ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ 	
3153 	ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) 	
3154 	ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) 	
3155 	ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ 	
3156 	ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	
3156 	Смесь аргона и кислорода сжатая 	
3157 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	
3157 	Оксид 	
3158 	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. 	
3159 	Газ рефрижераторный R 134a 	
3159 	1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) 	
3160 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3161 	Винил 	
3161 	Винилацетилен, стабилизированный 	
3161 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3161 	1,1,2,2-Тетрафторэтан 	
3162 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
3163 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К. 	
3163 	Инерген 	
3163 	Хладон-612 	
3164 	ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) 	
3165 	ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо M 86) 	
3166 	Двигатель внутреннего сгорания или транспортное средство, работающее на воспламеняющемся газе, или транспортное средство, работающее на легковоспламеняющейся жидкости, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или двигатель, работающий на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих воспламеняющийся газ, или транспортное средство, работающее на топливных элементах, содержащих легковоспламеняющуюся жидкость 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3167 	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	
3168 	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	
3169 	ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния 	
3170 	АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ 	
3171 	СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ, или ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ НА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЯХ 	
3172 	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
3174 	ТИТАНА ДИСУЛЬФИД 	
3175 	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60 °C 	
3175 	Вещества твердые, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости, н.у.к. 	
3176 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. 	

3178 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3178 	Шашки серные 	
3179 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3180 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3181 	СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
3182 	ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
3183 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3184 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3185 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3186 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3187 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3188 	ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3189 	ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3190 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3190 	Лазурь железная 	
3190 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3191 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3192 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3194 	ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3200 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3205 	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. 	
3206 	АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
3208 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. 	
3209 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
3210 	ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3211 	ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3212 	ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
3213 	БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3214 	ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3215 	ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. 	
3216 	ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3218 	Аммиачно-кальциевая селитра, раствор 	
3218 	Аммония нитрат (селитра аммиачная), высококонцентрированный водный раствор 	
3218 - Исключено. 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3218 	НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3218 	Селитра аммиачная, высококонцентрированный водный раствор 	
3218 	Селитра аммиачно-кальциевая 	
3218 	Селитра натриевая, раствор, концентрации менее 50% 	
3219 	НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3220 	Газ рефрижераторный R 125 	
3220 	ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) 	
3221 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B 	
3222 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B 	
3223 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C 	
3224 	2,2'-Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на основе воды, с концентрацией не более 50% 	
3224 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C 	
3224 	Диазодиметиланилин 	
3224 	Диазодиэтиланилин 	
3224 	Порофор ЧХЗ-5 	
3224 	Порофор ЧХЗ-57 	
3225 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D 	
3226 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D 	
3227 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E 	
3228 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E 	
3229 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F 	
3230 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F 	
3231 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3232 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3233 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3234 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3235 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3236 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3237 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3238 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3239 	ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3240 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 	
3241 	2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3 	
3242 	АЗОДИКАРБОНАМИД 	
3242 	Порофор ЧХЗ-21 	
3243 	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 	
3244 	ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. 	
3244 	Заряды к огнетушителям ОХП-10 (кислотная часть) 	
3245 	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ 	
3245 	МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в охлажденном жидком азоте 	
3246 	МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД 	
3247 	НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ 	
3248 	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
3249 	ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. 	
3250 	КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ 	
3251 	ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ 	
3252 	Газ рефрижераторный R 32 	
3252 	ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) 	
3253 	НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ 	
3254 	ТРИБУТИЛФОСФАН 	
3255 	трет-БУТИЛГИПОХЛОРИТ 	
3256 	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °C 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3256 	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °C 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3257 	ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °C, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) 	
3257 	Пек каменноугольный электродный жидкий 	
3258 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °C 	
3259 	Амины C17 - C20, первичные 	
3259 	АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
3260 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3260 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3260 	Марганца фосфат 	
3260 	Олова (II) хлорид 	
3260 	Олова дихлорид 	
3260 	Олово хлористое 	
3261 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3261 	Кислота нитрилотриметилфосфоновая 	
3262 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3262 	Электролит щелочной твердый 	
3263 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3264 	Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт жидкий) 	
3264 	Алюминия оксихлорид, коагулянт 	
3264 	Алюминия сульфат, раствор 	
3264 	Аммония фосфат, жидкий 	
3264 	Германия (IV) хлорид 	
3264 	Гидроксиламина сульфат, 25% водный раствор, коррозионный 	
3264 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3264 	Кальция нитрат, водный раствор 	
3264 	Кислота фосфористая, водный раствор 	
3264 	Коагулянт оксихлорида алюминия 	
3264 	Композиция ГЛИМС 	
3264 	Композиция ГПР (грунт - преобразователь ржавчины) 	
3264 	Композиция ДПФ-1 ингибированная 	
3264 	Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2 	
3264 	Меди (II) хлорид, водный раствор, коррозиионный 	
3264 	Фосфанол 	
3265 	Аллил-1,4-бутандио кислоты ангидрид 	
3265 	Ангидрид трифторметансульфокислоты 	
3265 	Бутилфосфат 	
3265 	Водный слой дикарбоновых кислот 	
3265 	Дикарбоновых кислот водный слой 	
3265 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3265 	Кислота валериановая 	
3265 	Кислота дитиогликолевая 	
3265 	Кислота изовалериановая 	
3265 	Кислота метоксиуксусная 	
3265 	Кислота пеларгоновая 	
3265 	Кислота пировиноградная 	
3265 	Кислоты дихлоркарбоновые 	
3265 	Кислоты разветвленные монокарбоновые 	
3265 	Концентрат низкомолекулярных кислот НМК 	
3265 	Метилбензосульфат 	
3265 	Трифторметансульфокислота 	
3265 	Эфир метиловый бензосульфокислоты 	
3266 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3266 	Натрия гидросульфид, водный раствор 	
3266 	Натрия сульфгидрат, раствор 	
3266 	Натрия сульфид, водный раствор 	
3267 	2,2'-(Бутиламино)-диэтанол 	
3267 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3267 	Проскан 	
3268 	УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 	
3269 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ 	
3269 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая) 	
3269 	СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая) 	
3270 	ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества 	
3271 	ЭФИРЫ, Н.У.К. 	
3272 	Амилпропионат 	
3272 	трет-Бутилакрилат, стабилизированный 	
3272 	н-Бутилбутират 	
3272 	Винилпропионат, стабилизированный 	
3272 	Изобутилизовалерат 	
3272 	Метилацетоацетат 	
3272 	Метилвалерат 	
3272 	Метиллактат 	
3272 	1-Метокси-2-пропил-ацетат 	
3272 	Сложные эфиры, н.у.к. 	
3272 	Триметил-орто-формиат 	
3272 	Этилвалерат 	
3272 	Эфир метиловый ацетоуксусной кислоты 	
3272 	Эфиры метиловые синтетических жирных кислот фракции C7 - C9 	
3272 	ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. 	
3273 	НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	
3274 	АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте 	
3275 	НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
3276 	НИТРИЛЫ ЖИДКИЕ, ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3277 	ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
3278 	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3279 	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. 	
3280 	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое 	
3281 	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
3282 	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3283 	СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
3284 	ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
3285 	Ванадиевые соединения для сернокислотного каталитического производства 	
3285 	ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. 	
3285 	Катализатор ванадиевый 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3286 	Гептил 	
3286 	ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. 	
3286 	Ингибиторы коррозии "Дизгафен-1", "Донбасс-1", "Донбасс-2" 	
3286 	Люминал A 	
3287 	Бария хлорид, раствор 	
3287 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3287 	Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией 40% (по массе) 	
(в ред. протокола от 21.10.2010) 	
3287 	Натрия нитрит, водный раствор, с концентрацией 40% (по массе) 	
3288 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3288 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 29.10.2011) 	
3288 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3288 	Натрий двухромовокислый 	
3288 - Исключен. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3288 	Натрия дихромат 	
3289 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 	
3290 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. 	
3290 	Йод 	
3290 	Шламы сернокислотного производства 	
3291 	ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. 	
3291 	ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте 	
3292 	БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ 	
3293 	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% 	
3294 	ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода 	
3295 	Абсорбент (компонент дизельных топлив) газоконденсатный 	
3295 	Бензин для промышленных целей 	
3295 	Газоконденсат углеводородный 	
3295 	Гептен-2, гептен-3 	
3295 	Деканы 	
3295 	Дистиллят газового конденсата легкий 	
3295 	Дистиллят газового конденсата средний (сернистый) 	
3295 	Компонент дизельного топлива 	
3295 	Компонент моторных топлив ароматический 	
3295 	Конденсат из природных газов 	
3295 	1,3-Пентадиен 	
3295 	Пиперилен 	
3295 	Сырье углеводородное 	
3295 	1,2,3-Триметилбензол 	
3295 	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. 	
3295 	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
3295 	УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
3295 	Углеводороды легкие 	
3295 	Фракция альфа-олефинов C10 - C12 	
3295 	Фракция альфа-олефинов C8, C8 - C10 	
3295 	Фракция бензиновая газовая стабильная 	
3295 	Фракция бутан-пропан-гексановая 	
3295 	Фракция гексан-гептановая 	
3295 	Фракция гексановая 	
3295 	Фракция изоамиленовая 	
3295 	Фракция изопентановая 	
3295 	Фракция керосино-газойлевая 	
3295 	Фракция метилдигидропирановая 	
3295 	Фракция н-гептановая 	
3295 	Фракция параксилольная 	
3295 	Фракция пентан-изопентановая 	
3295 	Фракция пентанизопренциклопентадиеновая 	
3295 	Фракция пентановая 	
3295 	Фракция этилбензольная 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3296 	Газ рефрижераторный R 227 	
3296 	ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) 	
3297 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида 	
3298 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида 	
3299 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида 	
3300 	ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида 	
3301 	ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
3302 	2-ДИМЕТИЛАМИНЭТИЛАКРИЛАТ 	
3303 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	
3304 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3305 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3306 	ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3307 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	
3308 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3309 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3310 	ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. 	
3311 	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. 	
3312 	ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3313 	ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ 	
3314 	СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары 	
3315 	ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3316 	КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 	
3317 	2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% 	
3318 	АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °C, содержащий более 50% аммиака 	
3319 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% 	
3320 	НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% 	
3334 	ЖИДКОСТЬ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОЙ ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ, Н.У.К. 	
3335 	ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ПЕРЕВОЗКА КОТОРОГО ПО ВОЗДУХУ РЕГУЛИРУЕТСЯ ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВОЗОК ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, Н.У.К. 	
3336 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) 	
3336 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) 	
3336 	МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. 	
3336 	Одорант СПМ 	
3337 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1трифторэтана) 	
3338 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) 	
3339 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) 	
3340 	ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) 	
3341 	ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД 	
3342 	КСАНТОГЕНАТЫ 	
3343 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% 	
3344 	ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% 	
3345 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3346 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
3347 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3348 	ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3349 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3350 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C 	
3351 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C 	
3352 	ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ 	
3354 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3355 	ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. 	
3356 	ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ 	
3357 	НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% 	

3358 	УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ 	
3359 	Единица фумигированная грузовая транспортная 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3360 	Вата хлопковая 	
3360 	ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 	
3360 	Волокно хлопковое 	
3360 	Джут-волокно 	
3360 	Копра 	
3360 	Лен чесаный 	
3360 	Луб сухой 	
3360 	Очесы хлопчатобумажные 	
3360 	Пакля 	
3361 	ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. 	
3362 	ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. 	
3363 	ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ ИЛИ В ПРИБОРАХ 	
3364 	ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3365 	ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3366 	ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3367 	ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3368 	КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3369 	НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3370 	МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% 	
3371 	2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ 	
3373 	ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ B 	
3374 	АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ 	
3375 	АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие 	
3375 	АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые 	
3376 	4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% 	
3377 	НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ 	
3378 	НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ 	
3379 	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	
3380 	ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
3381 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3382 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3383 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3384 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3385 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3386 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3387 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3388 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3389 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3390 	ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ЛК50 не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3391 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ 	
3392 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ 	
3393 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ 	
3394 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ 	
3394 	Триизобутилалюминий 	
3395 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ 	
3396 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	
3397 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	
3398 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ 	
3399 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ 	
3400 	ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ 	
3401 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ 	
3402 	АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ 	
3403 	КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ,ТВЕРДЫЕ 	
3404 	КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ 	
3405 	БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР 	
3406 	БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР 	
3407 	ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР 	
3408 	СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР 	
3409 	ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ 	
3410 	4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР 	
3411 	бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР 	
3412 	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% 	
3412 	КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% 	
3413 	КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 	
3414 	НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР 	
3415 	НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР 	
3416 	ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ 	
3417 	КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ 	
3418 	2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР 	
3419 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ 	
3420 	БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ 	
3421 	КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР 	
3422 	КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР 	
3423 	ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ 	
3424 	АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР 	
3425 	КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ 	
3426 	АКРИЛАМИДА РАСТВОР 	
3427 	ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ 	
3428 	3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ 	
3429 	ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ 	
3430 	КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ 	
3431 	НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ 	
3432 	ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	
3434 	НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ 	
3436 	ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ, ТВЕРДЫЙ 	
3437 	ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3438 	СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ 	
3439 	НИТРИЛЫ ТВЕРДЫЕ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3440 	СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К. 	
3441 	ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3442 	ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
3443 	ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ 	
3444 	НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ 	
3445 	НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ 	
3446 	НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3447 	НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3448 	ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
3449 	БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ 	
3450 	ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ 	
3451 	ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
3452 	КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
3453 	КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ 	
3454 	ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3455 	КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3456 	КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ 	
3457 	ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3458 	НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3459 	НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ 	
3460 	N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ 	
3462 	ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	
3463 	КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% 	
3464 	СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3465 	СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. 	
3466 	КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. 	
3467 	СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. 	
(в ред. протокола от 07.05.2013) 	
3468 	ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ 	
3469 	КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель и разбавитель краски) 	
3470 	КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, (включая растворитель и разбавитель краски) 	
3471 	ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. 	
3472 	КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ 	
3473 	КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости 	
3474 	1-Гидроксибензотриазола моногидрат 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3475 	Этанола и газолина смесь или этанола и бензина моторного смесь или этанола и петрола смесь с содержанием этанола более 10% 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3476 	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие вещества, реагирующие с водой 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3477 	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие коррозионные вещества 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3478 	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие сжиженный воспламеняющий газ 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3479 	Кассеты топливных элементов, или кассеты топливных элементов, содержащиеся в оборудовании, или кассеты топливных элементов, упакованные с оборудованием, содержащие водород в металлгидриде 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3480 	Батареи литий-ионные (включая батареи литий-ионные полимерные) 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3481 	Батареи литий-ионные, содержащиеся в оборудовании, или батареи литий-ионные, упакованные с оборудованием (включая батареи литий-ионные полимерные) 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3482 	Металл щелочной диспергированный легковоспламеняющийся или металл щелочноземельный диспергированный легковоспламеняющийся 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3483 	Присадка антидетонационная к моторному топливу легковоспламеняющаяся 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3484 	ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с массовой долей гидразина более 37% 	
(в ред. протокола от 18.05.2012) 	
3485 	Кальция гипохлорит сухой коррозионный или кальция гипохлорита смесь сухая коррозионная, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3486 	Кальция гипохлорита смесь сухая коррозионная, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3487 	Кальция гипохлорит гидратированный коррозионный или кальция гипохлорита гидратированная смесь коррозионная с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3488 	Жидкость, ядовитая при вдыхании, легковоспламеняющаяся коррозионная, н.у.к., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3489 	Жидкость, ядовитая при вдыхании, легковоспламеняющаяся коррозионная, н.у.к., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3490 	Жидкость, ядовитая при вдыхании, реагирующая с водой, легковоспламеняющаяся, н.у.к., с ЛК50 не более 200 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК50 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3491 	Жидкость, ядовитая при вдыхании, реагирующая с водой, легковоспламеняющаяся, н.у.к., с ЛК50 не более 1000 мл/м и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК50 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3494 	Нефть сырая сернистая легковоспламеняющаяся токсичная 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3496 	Батареи никель-металлогидридные 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3499 	Конденсатор с двойным электрическим слоем (с энергоемкостью более 0,3 Вт-ч) 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3500 	Продукт химический под давлением, н.у.к. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3501 	Продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, н.у.к. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3502 	Продукт химический под давлением, токсичный, н.у.к. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3503 	Продукт химический под давлением, коррозионный, н.у.к. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3504 	Продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, токсичный, н.у.к. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3505 	Продукт химический под давлением, легковоспламеняющийся, коррозионный, н.у.к. 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	
3506 	Изделия промышленные, содержащие ртуть 	
(в ред. протокола от 20.11.2013) 	

Приложение N 3
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

                   ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ГРУЗА
        в целях его классификации, либо реклассификации.
  
 Представляется   вся   необходимая   информация, включая источники
 основных  классификационных  данных  и  методы  испытаний.  Данные
 должны  относиться  к  тому состоянию груза, в котором он подлежит
 перевозке.
  
 __________________________________________________________________

    (Наименование организации, предъявляющей груз к перевозке)
  
 1.  Техническое,  химическое  и  торговое  наименование груза, его
 синонимы (основное наименование подчеркнуть) _____________________
 2. Химическая формула ____________________________________________
 3. Номер ООН _____________________________________________________
 4. Классификация согласно положениям Типовых Правил ООН __________
 5. Наименование, указываемое в перевозочных документах ___________
 6. Класс ________ дополнительная опасность _______________________

   Группа упаковки _______________________________________________
 7. Предлагаемые специальные положения, если таковые имеются ______
 8.  Номер  государственного стандарта или технических условий (для
 ТУ     -     когда     и     какой     организацией    утверждены)
 ____________________________________
 9. Вид отправки (мелкие, повагонные, в контейнерах) ______________
 10.   Род   вагона   (тип   контейнера),  в котором предполагается
 перевозить груз __________________________________________________
 11. Объем перевозки в месяц, т ___________________________________
 12. Станция и дорога отправления груза ___________________________
 13. Станция и дорога назначения груза ____________________________
  
                     ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУЗА
  
                          ОБЩИЕ СВОЙСТВА
  
 14.  Агрегатное  состояние  при  температуре  20 °C (газ, жидкость
 подвижная или вязкая, твердое вещество) __________________________

    внешний  вид  при  нормальных  температурах перевозки, включая
 цвет и запах _____________________________________________________
 цвет,  запах,  плотность  и  в  каком  виде  перевозят  (в  сухом,
 увлажненном, в растворе с замедлителем и т.д.)
 15.  Из  каких компонентов состоит груз и их процентное содержание
 __________
 16. Растворимость в воде при температуре 20 °C __________ г/100 мл
 17. Температура плавления или ее диапазон, °C ____________________
 18. Критическая температура для газов, °C ________________________
 19. Давление насыщенного пара при температурах: 50 °C, кПа _______
                                                 65 °C, кПа _______
 20. Относительная масса по воздуху для газов _____________________
 21. Температура кипения или ее диапазон, °C ______________________
 22. Плотность при 15, 20, 50 °C и температуре налива, кг/м3 ______
 23. Летучесть, мг/м (при t, °C) __________________________________
 24.  Упругость  паров  при температуре -10 °C, +10 °C, +20 °C, +50
 °C, Па ____
 25.  Кинематическая  вязкость  при температуре -10 °C, +20 °C, +50
 °C, м2/с __
 26. Другие значимые физические свойства, °C ______________________
  
                         ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ
  
 27. Температура вспышки, °C в закрытом тигле _____________________
                             в открытом тигле _____________________
 28. Поддерживается горение, да/нет _______________________________
 29. Температура самовоспламенения, °C ____________________________
 30. Область воспламенения % ______________________________________
 31.  Является  ли  рассматриваемое  вещество легковоспламеняющимся
 твердым веществом? Да/нет ________________________________________
 Если да, указать подробности _____________________________________
       Скорость распространения пламени, мм/с _____________________
       Время горения, с ___________________________________________
       Температура разложения, °C _________________________________
  
                       ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
  
 32.  Требует  ли  груз  для предотвращения его опасной реакционной
 способности стабилизирования (ингибирования) или применения других
 мер, таких как азотная подушка, да/нет ___________________________
 Если да, указать:
       Используемый стабилизатор/ингибитор ________________________
       Альтернативный метод _______________________________________
       Время эффективности при 55 °C ______________________________
       Условия нарушения эффективности ____________________________
 33. Является ли груз самореактивным веществом? Да/нет ____________
       Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) для упаковки
       массой 50 кг, °C ___________________________________________
       Требуется ли регулирование температуры? Да/нет
       Предлагаемая  контрольная  температура для упаковки весом 50
       кг, °C ___
       Предлагаемая аварийная температура для упаковки весом 50 кг,
       °C _____
 34. Является ли груз пирофорным? Да/нет __________________________
 Если да, указать подробности _____________________________________
 35. Обладает ли груз способностью к самонагреванию? Да/нет _______
 Если да, указать подробности _____________________________________
 36. Является ли груз органическим пероксидом? Да/нет _____________
       Температура самоускоряющегося разложения (ТСУР) для упаковки
       массой 50 кг, °C ___________________________________________
       Требуется ли регулирование температуры? Да/нет _____________
       Предлагаемая  контрольная  температура для упаковки весом 50
       кг, °C ___
       Предлагаемая аварийная температура для упаковки весом 50 кг,
       °C _____
 37.    Выделяет    ли    груз    при    соприкосновении    с водой
 легковоспламеняющиеся газы? Да/нет _______________________________
 Если да, указать подробности _____________________________________
 38. Обладает ли груз окисляющими свойствами? Да/нет ______________
 Если да, указать подробности _____________________________________
 39. Коррозионная активность по отношению к:

    Низколегированной стали, мм/год _____ при температуре °C _____

    Алюминию, мм/год ____________________ при температуре °C _____

    Другим упаковочным материалам (указать конкретно)

    _______________ мм/год при температуре °C ____________________
 40. Другие значимые химические свойства __________________________
  
                     ВРЕДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
  
 41. ЛК   при вдыхании, мл/м3, ____ или _____ мг/л 
       50

    Время воздействия, ч ____

    Подопытные животные __________________________________________
 42. ЛД   при проглатывании, мг/кг _______ Подопытные животные ____
       50
 43. ЛД   при попадании на кожу, мг/кг ____ Подопытные животные ___
       50
 44. Концентрация насыщенного пара при 20 °C, мл/м3 _______________
 45.  Период  времени, в течение которого вызывается видимый некроз
 кожной   ткани   животного,   ч   ___________  подопытные животные
 ________________________
 46. Другие данные, включая человеческий опыт _____________________
  
                     ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
  
 Рекомендуемые действия при аварии:
   Пожар (включая эффективные и неэффективные средства огнетушения)
   Разлив или россыпь _____________________________________________
  
 47.   Недопускаемые   воздействия   на   груз   (удар, температура
 нагревания    или    охлаждения,    степень    увлажнения  и т.д.)
 ____________________________________
 48. Возникают ли опасные свойства при взаимодействии

    с воздухом ___________________________________________________

    с водой ______________________________________________________
 49. Дополнительные замечания относительно особых свойств и условий
 транспортирования груза __________________________________________
  
           ТРАНСПОРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ В КРЫТЫХ
                         ВАГОНАХ И КОНТЕЙНЕРАХ
  
 50.  Подробная характеристика упаковки и надписи на таре (в случае
 двойной     упаковки     указать     внутреннюю     и    наружную)
 ___________________________________
 51.  Масса  отдельного  грузового места, кг; вместимость первичной
 тары           и           норма           ее           наполнения
 _______________________________________________________
 52. С какими веществами нельзя совместно хранить и перевозить и по
 какой причине ____________________________________________________
 53.   Способ   очистки   вагона   (контейнера)   после   выгрузки.
 Необходимость   промывки   и   обезвреживания,   какими   силами и
 средствами это должно быть проведено _____________________________
 54.  Требования  техники  безопасности  при  погрузке,  выгрузке и
 хранении груза ___________________________________________________
  
          ТРАНСПОРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ В ЦИСТЕРНАХ
  
 55.  Из  какого  металла  должен  быть изготовлен котел цистерны и
 требуется ли специальное покрытие ________________________________
 56. Минимальное испытательное давление ___________________________
 57. Минимальная толщина стенок корпуса ___________________________
 58.  Требования к нижним сливным устройствам, если таковые имеются
 _________
 59. Устройства для сброса давления _______________________________
 60. Степень наполнения ___________________________________________
 61. Неприемлемые конструкционные материалы _______________________
 62. Температура налива продукта, C _______________________________
 63.  Требуется  ли  разогрев  груза  при сливе в теплый и холодный
 период       года       и       какой       способ       разогрева
 ____________________________________________________
 64. Предлагаемый способ слива, время слива _______________________
 65.  Способ  очистки,  обезвреживания, нейтрализации цистерн после
 слива _____

    Дата представления характеристики ____________________________

    Подпись руководителя

    предприятия-грузоотправителя _________________________________
  
 МП

  
Приложение N 4

ТАБЛИЦА СОВМЕСТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
(в ред. протокола от 21.10.2010)

Классификационный шифр 	2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 	2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 	2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 	2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 	2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 	2331 2332 2333 2334 2334 2336 2337 	2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 	2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 	2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 	3011 3012 3013 	3021 3022 3023 	3031 3032 3033 	3041 3042 	4111 4112 4113 	4131 4132 4133 	4141 4142 4143 	4211 4212 4213 	4231 4232 4233 	4241 4242 4243 	4251 4252 4253 	4311 4312 4313 	4321 4322 4323 	4331 4332 4333 	4341 4342 4343 	4351 4352 4353 	
2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 	+ 	+ 	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 	-	+ 	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 	+ 	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3011 3012 3013 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3021 3022 3023 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3031 3032 3033 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3041 3042 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3051 3052 3053 3063 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
4111 4112 4113 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4121 4122 4123 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
4131 4132 4133 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4141 4142 4143 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4151 4152 4161 4162 4171 4172 4173 4181 4182 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
4211 4212 4213 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	
4221 4222 4223 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
4231 4232 4233 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	
4241 4242 4243 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	
4251 4252 4253 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	
4311 4312 4313 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	
4321 4322 4323 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	
4331 4332 4333 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	
4341 4342 4343 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	
4351 4352 4353 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	
4361 4362 4363 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4371 4372 4373 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4381 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5111 5112 5113 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5121 5131 5132 5141 5142 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
5151 5152 5153 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5161 5162 5163 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5171 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5212 5222 5232 5242 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
6111 6112 6113 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6121 6122 6123 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6131 6132 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6141 6142 6151 6152 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
6161 6162 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6171 6172 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6181 6182 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8011 8012 8013 	+ 	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8021 8022 8023 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8031 8032 8041 8042 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
8051 8052 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8061 8062 8063 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8071 8072 8073 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8081 8082 8083 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8092 8093 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9012 9013 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9022 9023 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9032 9033 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	
9042 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9053 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9063 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	-	-	-	-	-	
9073 	ЗАПРЕЩЕНА СОВМЕСТНАЯ ПЕРЕВОЗКА СО ВСЕМИ ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ 	
9083 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9092 9093 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	-	-	-	-	-	

Классификационный шифр 	4361 4362 4363 	4371 4372 4373 	4381 	5171 	6111 6112 6113 	6121 6122 6123 	6131 6132 	6161 6162 	6171 6172 	6181 6182 	8011 8012 8013 	8021 8022 8023 	8051 8052 	8061 8062 8063 	8071 8072 8073 	8081 8082 8083 	8092 8093 	9012 9013 	9022 9023 	9032 9033 	9042 	9053 	9063 	9083 	9092 9093 	
2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 	-	-	-	+ 	+ 	-	-	+ 	+ 	-	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
3011 3012 3013 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
3021 3022 3023 	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
3031 3032 3033 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
3041 3042 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
3051 3052 3053 3063 	 	
4111 4112 4113 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4121 4122 4123 	 	
4131 4132 4133 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4141 4142 4143 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4151 4152 4161 4162 4171 4172 4173 4181 4182 	 	
4211 4212 4213 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4221 4222 4223 	 	
4231 4232 4233 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4241 4242 4243 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
4251 4252 4253 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	-	
4311 4312 4313 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	-	
4321 4322 4323 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	-	
4331 4332 4333 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	-	
4341 4342 4343 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	-	
4351 4352 4353 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	-	
4361 4362 4363 	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	-	
4371 4372 4373 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	-	
4381 	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	-	
5111 5112 5113 	-	-	-	+ 	-	-	-	+ 	-	-	-	-	+ 	-	-	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	-	
5121 5131 5132 5141 5142 	 	
5151 5152 5153 	-	-	-	+ 	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	-	
5161 5162 5163 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	-	
5171 	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	-	
5212 5222 5232 5242 	 	
6111 6112 6113 	-	-	-	-	+ 	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
6121 6122 6123 	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
6131 6132 	-	-	-	-	-	-	+ 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
6141 6142 6151 6152 	 	
6161 6162 	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	-	
6171 6172 	-	-	-	-	+ 	-	+ 	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
6181 6182 	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
8011 8012 8013 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
8021 8022 8023 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
8031 8032 8041 8042 	 	
8051 8052 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	-	-	-	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	-	
8061 8062 8063 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
8071 8072 8073 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
8081 8082 8083 	-	-	-	+ 	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	-	
8092 8093 	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	-	-	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9012 9013 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9022 9023 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9032 9033 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9042 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9053 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9063 	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9073 	 	
9083 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
9092 9093 	-	-	-	-	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	-	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	+ 	
Грузы, не имеющие N ООН (вместо N ООН стоит прочерк "-"), должны перевозиться как грузы 9 класса с классификационными шифрами 9092, 9093, имеющие категорию "Другие опасные вещества, материалы и изделия. (в ред. протокола от 21.10.2010)
Условные обозначения: "-" - запрещена совместная перевозка данных грузов;
"+" - возможна совместная перевозка данных грузов.

Приложение N 5
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

ТАБЛИЦА ВОЗМОЖНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ С НЕОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ

Наименование неопасных грузов	Классы опасных грузов	
 	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	8	9	
Растительные масла и жиры	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	
Пушно-меховые изделия, кожа и другие ценные грузы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Писчебумажные изделия и книги	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предметы электротехники и точной механики	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+	
Химико-фармацевтические, лекарственные, парфюмерно-косметические товары	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	
Домашние вещи, игрушки	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продовольственные и хлебофуражные продукты	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие неопасные грузы	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+	
Условные обозначения: "-" запрещена совместная перевозка данных грузов;
"+" - возможна совместная перевозка данных грузов.

Приложение N 6
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

МАРКИРОВКА И ЗНАКИ ОПАСНОСТИ*
(в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010)

Общие требования
1. На транспортную тару и транспортные средства с опасными грузами должны быть нанесены знаки опасности, согласно колонке 9 Алфавитного указателя опасных грузов.
Знаки опасности для грузов классов 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 должны удовлетворять приведенным ниже требованиям и по цвету, символам и форме соответствовать образцам, приведенным в п. 7.
Примечание: В некоторых случаях знаки опасности, приведенные в п. 7, изображены с пунктирным внешним контуром в соответствии с п. 2. Этот контур не требуется, если знак располагается на контрастном фоне.

2. Знаки опасности, наносимые на упаковку, должны иметь форму квадрата, поставленного на вершину, с минимальными размерами 100 x 100 мм. Они должны быть обведены по всему периметру линией того же цвета, что и изображенный на знаке символ, проведенной параллельно кромке на расстоянии 5 мм от нее. Знаки располагаются на контрастном фоне или обводятся внешним пунктирным или сплошным контуром. В зависимости от размеров упаковки размеры знаков могут быть уменьшены при условии, что они будут ясно видимыми.
3. Знаки опасности, наносимые на газовые баллоны, содержащие вещества класса 2, с учетом их формы и расположения защитных устройств, при нанесении на нецилиндрическую (суживающуюся) часть этих баллонов могут быть уменьшены. Знак основной опасности и цифры на любом знаке должны быть полностью видны, и символы должны оставаться различимыми.
4. Знаки опасности условно делятся на две половины. Верхняя половина знака используется для символа, а нижняя - для текста и номера класса.
Примечание: На знаках опасности для классов 2, 3, 5.1, 5.2, 8 и 9 в нижнем углу должен указываться соответствующий номер класса. На знаках для классов 4.1, 4.2 и 4.3 и для классов 6.1 и 6.2 в нижнем углу должны указываться только цифры "4" и "6", соответственно.

5. Символы, текст и цифры должны быть четко видимыми и нестираемыми и должны быть черного цвета на всех знаках опасности, кроме:
а) знаков опасности для класса 8, где текст (если таковой имеется) и номер класса должны быть белого цвета;
б) знаков опасности с полностью зеленым, красным или синим фоном, где они могут быть белого цвета;
в) знаков опасности образца N 2.1 на баллонах и баллончиках для газов под N ООН 1011, 1075, 1965 и 1978, где они могут быть размещены непосредственно на самом сосуде, если цвет его поверхности обеспечивает достаточно контрастный фон.
6. Знаки опасности должны соответствовать предписанным образцам и наноситься таким образом, чтобы они не стирались и оставались видимыми, должны быть способны выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного ухудшения их качества.
7. Образцы знаков опасности

ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 2

Газы

(N 2.1)

Воспламеняющиеся газы

Символ (пламя): черный или белый (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 5в); фон: красный; цифра "2" в нижнем углу

(N 2.2)

Невоспламеняющиеся, неядовитые, (нетоксичные) газы

Символ (газовый баллон): черный или белый; фон: зеленый; цифра "2" в нижнем углу

ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 3

Легковоспламеняющиеся жидкости

(N 2.3)	(N 3)	
Ядовитые (токсичные) газы
Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра "2" в нижнем углу	Символ (пламя): черный или белый; фон: красный; цифра"3" в нижнем углу	

ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 4.1
Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и десенсибилизированные взрывчатые вещества	ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 4.2
Самовозгорающиеся вещества 	ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 4.3
Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой	
			
(N 4.1)	(N 4.2)	(N 4.3)	
Символ (пламя): черный; фон: белый с семью вертикальными красными полосами; цифра "4" в нижнем углу	Символ (пламя): черный; фон: верхняя половина белая, нижняя - красная; цифра "4" в нижнем углу	Символ (пламя): черный или белый; фон: синий; цифра "4" в нижнем углу	

ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 5.1
Окисляющие вещества	ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 5.2
Органические пероксиды	
		
(N 5.1)	(N 5.2)	
Символ (пламя над окружностью): черный; фон: желтый; цифры "5.1" в нижнем углу	Символ (пламя): черный или белый; фон: верхняя половина красная, нижняя - желтая; цифры "5.2" в нижнем углу	

ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 6.1

Ядовитые (токсичные) вещества

(N 6.1)
Символ (череп и скрещенные кости): черный; фон: белый; цифра "6" в нижнем углу

ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 6.2

Инфекционные вещества

(N 6.2)

В нижней половине знака могут иметься надписи "ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО" и "В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕЧКИ НЕМЕДЛЕННО УВЕДОМИТЬ ОРГАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ")
Символ (три полумесяца, наложенные на окружность) и надписи: черные; фон: белый; цифра "6" в нижнем углу

ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 8
Едкие (коррозионные) вещества	ЗНАК ОПАСНОСТИ КЛАССА 9
Прочие опасные вещества и изделия	
		
(N 8)	(N 9)	
Символ (жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие руку или металл): черный; фон: верхняя половина белая, нижняя - черная с белой каймой; цифра "8" белая в нижнем углу	Символ (семь вертикальных полос в верхней половине): черный; фон: белый; подчеркнутая цифра "9" в нижнем углу	

Размещение знаков опасности

8. За исключением случаев, когда применяются требования, предусмотренные в п. 2, все знаки опасности на транспортной таре, упаковке должны быть:
а) размещены на одной и той же поверхности тары, упаковки, если размеры тары, упаковки позволяют сделать это;
б) размещены на таре, упаковке таким образом, чтобы никакая часть или компонент тары и никакой другой знак или другая маркировка не закрывали и не загораживали их;
в) размещены рядом, если требуется нанесение более одного знака опасности.
Если тара, упаковка имеет неправильную форму или размеры которой не позволяют разместить на ней знак опасности, то в этом случае знак опасности может быть нанесен на тару, упаковку с помощью прочно прикрепленной бирки или иным подходящим способом.
9. На вагоны, контейнеры, в которых перевозятся опасные грузы, должны быть нанесены знаки опасности, соответствующие указанным в Алфавитном указателе, которые должны удовлетворять требованиям, изложенным в п. 15. Знаки опасности располагаются на контрастном фоне или обводятся пунктирным или сплошным внешним контуром.
10. Знаки опасности, не относящиеся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должны быть удалены или закрыты.
11. Знаки опасности на контейнерах, в т.ч. контейнерах- цистернах, наносятся с четырех сторон и сверху.
Если контейнер-цистерна имеют несколько отсеков, в которых перевозятся два или более опасных грузов, надлежащие знаки опасности должны быть размещены на каждой боковой стороне соответствующего отсека, а также по одному знаку опасности каждого образца, находящегося на боковой стороне, должны быть размещены на обеих торцевых сторонах.
12. Если знаки опасности, прикрепленные к контейнерам, не видны снаружи перевозящих их вагонов, то такие же знаки опасности должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона. В ином случае размещать знаки опасности на вагоне не требуется.
При контрейлерной перевозке знаки опасности должны прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона. На боковых сторонах вагона знаки опасности могут не наноситься, если:
на автотранспортной цистерне или транспортном средстве, в котором опасные грузы перевозятся навалом, имеющиеся знаки опасности видны;
на автотранспортном средстве, в котором опасные грузы перевозятся в упаковках, установлены и видны знаки опасности, соответствующие перевозимым упаковкам.
13. Знаки опасности на вагонах, перевозящих грузы насыпью или навалом, в упакованном виде, на вагонах-цистернах должны размещаться на обеих боковых сторонах вагона.
14. На порожних вагонах-цистернах, контейнерах-цистернах, не прошедших очистку и дегазацию, а также на порожних вагонах и контейнерах для перевозки грузов навалом или насыпью, не прошедших очистку, должны быть нанесены такие же знаки опасности, как и для ранее перевозимого груза.
15. Знаки опасности, которые наносятся на вагоны и контейнеры, должны:
а) иметь размеры не менее 250 x 250 мм, с линией того же цвета, что и символ, проходящей с внутренней стороны параллельно кромке на расстоянии 12,5 мм от нее;
б) соответствовать знаку опасности, наносимому на грузовое место или упаковку, данного опасного груза, в отношении цвета и символа (см. п. 6);
в) иметь высоту цифр, обозначающих номер класса, не менее 25 мм;
г) иметь между символом и номером класса опасности номер аварийной карточки, если он не размещен на вагоне или контейнере в виде отдельной таблички в соответствии с п. 24. Перед номером аварийной карточки указываются буквы "АК". Номер аварийной карточки размещается в прямоугольнике на белом фоне (см. п. 24). Высота цифр номера аварийной карточки и букв должна быть не менее 100 мм. В случае, когда груз обладает несколькими видами опасности, номер аварийной карточки должен быть указан только на основном знаке опасности. (в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010)

Маркировка в виде табличек оранжевого цвета

16. Прямоугольные таблички оранжевого цвета, соответствующие положениям п. 21, должны быть прикреплены рядом со знаками опасности (так чтобы они были хорошо видны) на боковых сторонах каждого:
- вагона-цистерны,
- контейнера-цистерны,
- вагона или контейнера, в котором груз перевозится навалом.
Эти таблички должны наноситься на вагоны и контейнеры, в которых опасные грузы в грузовых местах (упаковках) перевозятся повагонной или контейнерной отправкой.
Для грузов, имеющих прочерк вместо номера ООН (в соответствии с графой 1 Алфавитного указателя имеется прочерк "-"), табличка оранжевого цвета не наносится. (в ред. протокола от 14.05.2010)
17. На этих табличках оранжевого цвета в соответствии с п. 22 должны быть указаны код опасности и номер ООН, предписанные соответственно в колонках 6 и 1 Алфавитного указателя.
18. Если таблички оранжевого цвета, прикрепленные к контейнерам не видны снаружи вагона, то такие же таблички должны также прикрепляться к обеим боковым сторонам вагона.
19. Требования п. 16 - 18 применяются также к порожним, не прошедшим очистку, дегазацию или дезактивацию,
- вагонам-цистернам;
- контейнерам-цистернам;
а также к порожним вагонам и контейнерам для перевозки грузов навалом, не прошедшим очистку или дезактивацию.
20. Маркировка в виде табличек оранжевого цвета, не относящаяся к перевозимым опасным грузам или их остаткам, должна быть снята или закрыта сплошным покрытием.
21. Таблички оранжевого цвета должны иметь 40 см в основании, в высоту 30 см, черную окантовку шириной 15 мм и могут быть световозвращающими (светоотражающими). Применяемые материалы должны быть атмосферостойкими, не должны стираться при любых погодных условиях и обеспечивать долговечность маркировки в течение продолжительного времени, но не менее срока перевозки. Табличка не должна отделяться от ее крепления.
Таблички могут быть нанесены в виде самоклеящейся этикетки, маркировки, нанесенной краской, или любой другой равноценной маркировки.
Примечание: Оранжевый цвет табличек в условиях нормального использования должен иметь координаты цветности, лежащие в поле диаграммы цветности, ограниченной следующими координатами:

Координаты цветности точек, расположенных по углам поля диаграммы: 	
X 	0,52 	0,52 	0,578 	0,618 	
Y 	0,38 	0,40 	0,422 	0,38 	
Коэффициент яркости светоневозвращающего (светонеотражающего) цвета бета >= 0,22, светоотражающего цвета бета > 0,12.
Условный центр Е, стандартный источник цвета С, нормальный угол падения света - 45° при угле зрения 0°.
Коэффициент силы цвета при угле освещения 5° и угле зрения 0,2°: минимум 20 кандел на люкс на 1 м2.
22. Код опасности и номер ООН должны состоять из цифр черного цвета высотой не менее 100 мм и толщиной линий 15 мм. Номер ООН должен указываться в нижней части таблички, а код опасности - в верхней. Они должны разделяться черной горизонтальной линией толщиной 15 мм, пересекающей табличку пополам. (в ред. протокола от 21.10.2010)
Пример таблички оранжевого цвета с кодом опасности и номером ООН.

Фон - оранжевый.
Окантовка, поперечная полоса и цифры - черного цвета с толщиной линий 15 мм.
Для каждого размера таблички оранжевого цвета предусматривается допуск +/- 10%.

Значение кодов опасности

23. Код опасности для веществ классов 2 - 9 состоит из двух или трех цифр.
Цифры обозначают следующие виды опасности:
2 Выделение газа в результате давления или химической реакции
3 Воспламеняемость жидкостей (паров) и газов или самонагревающейся жидкости
4 Воспламеняемость твердых веществ или самонагревающегося твердого вещества
5 Окисляющий эффект (эффект интенсификации горения)
6 Ядовитость (токсичность) или опасность инфекции
7 Радиоактивность
8 Едкость (коррозионная активность)
9 Опасность самопроизвольной бурной реакции
Примечание: Опасность самопроизвольной бурной реакции включает обусловленную свойствами вещества возможную опасность реакции взрыва, распада и полимеризации, сопровождающейся высвобождением значительного количества тепла и воспламеняющихся и/или ядовитых (токсичных) газов.

Удвоение цифры обозначает усиление соответствующего вида опасности.
Если для указания опасности, свойственной веществу, достаточно одной цифры, после этой цифры ставится ноль.
Однако следующие сочетания цифр имеют особое значение: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 и 99.
Если перед кодом опасности стоит буква "X", то это означает, что данное вещество вступает в опасную реакцию с водой. В этом случае вода может использоваться лишь с одобрения компетентного органа.
Коды опасности, перечисленные в колонке 6 Алфавитного указателя, имеют следующие значения:

20 удушающий газ или газ, не представляющий дополнительной опасности
22 охлажденный сжиженный газ, удушающий
223 охлажденный сжиженный газ, воспламеняющийся
225 охлажденный сжиженный газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)
23 воспламеняющийся газ
238 воспламеняющийся газ, едкий (коррозионный)
239 воспламеняющийся газ, способный самопроизвольно вести к бурной реакции
25 окисляющий (интенсифицирующий горение) газ
26 газ ядовитый (токсичный)
263 ядовитый (токсичный) газ, воспламеняющийся
265 ядовитый (токсичный) газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)
268 ядовитый (токсичный) газ, едкий (коррозионный)
28 едкий (коррозионный) газ
285 едкий (коррозионный) газ, окисляющий (интенсифицирующий горение)
30 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23 °C - 60 °C, включая предельные значения) или легковоспламеняющаяся жидкость или твердое вещество в расплавленном состоянии с температурой вспышки выше 60 °C, разогретые до температуры, равной или превышающей их температуру вспышки, или самонагревающаяся жидкость
323 легковоспламеняющаяся жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов
X323 легковоспламеняющаяся жидкость, опасно реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов <*>
33 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки ниже 23 °C)
333 пирофорная жидкость
X333 пирофорная жидкость, опасно реагирующая с водой <*>
336 сильновоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная)
338 сильновоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная)
X338 сильновоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), опасно реагирующая с водой <*>
339 сильновоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции
36 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23 °C - 60 °C, включая предельные значения), слабоядовитая (слаботоксичная), или самонагревающаяся жидкость, ядовитая (токсичная)
362 легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная), реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов
X362 легковоспламеняющаяся ядовитая (токсичная) жидкость, опасно реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов <*>
368 легковоспламеняющаяся жидкость, ядовитая (токсичная), едкая (коррозионная)
38 легковоспламеняющаяся жидкость (температура вспышки 23 °C - 60 °C, включая предельные значения), слабокоррозионная, или самонагревающаяся жидкость, едкая (коррозионная)
382 легковоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов
X382 легковоспламеняющаяся жидкость, едкая (коррозионная), опасно реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов <*>
39 легковоспламеняющаяся жидкость, способная самопроизвольно вести к бурной реакции
40 легковоспламеняющееся твердое вещество или самореактивное вещество, или самонагревающееся вещество
423 твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов
X423 легковоспламеняющееся твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов <*>
43 твердое вещество, способное к самовозгоранию (пирофорное)
44 легковоспламеняющееся твердое вещество в расплавленном состоянии при повышенной температуре
446 легковоспламеняющееся твердое вещество, ядовитое (токсичное), в расплавленном состоянии при повышенной температуре
46 легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, ядовитое (токсичное)
462 ядовитое (токсичное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов
X462 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов <*>
48 легковоспламеняющееся или самонагревающееся твердое вещество, едкое (коррозионное)
482 едкое (коррозионное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов
X482 твердое вещество, опасно реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов <*>
50 окисляющее (интенсифицирующее горение) вещество
539 легковоспламеняющийся органический пероксид
55 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество
556 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, ядовитое (токсичное)
558 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, едкое (коррозионное)
559 сильноокисляющее (интенсифицирующее горение) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции
56 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), ядовитое (токсичное)
568 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), ядовитое (токсичное), едкое (коррозионное)
58 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), едкое (коррозионное)
59 окисляющее вещество (интенсифицирующее горение), способное самопроизвольно вести к бурной реакции
60 ядовитое (токсичное) или слабоядовитое вещество
606 инфекционное вещество
623 ядовитая (токсичная) жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов
63 ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 °C - 60 °C, включая предельные значения)
638 ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 °C - 60 °C, включая предельные значения), едкое (коррозионное)
639 ядовитое (токсичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 60 °C), способное самопроизвольно вести к бурной реакции
64 ядовитое (токсичное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся
642 ядовитое (токсичное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов
65 ядовитое (токсичное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)
66 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество
663 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки не выше 60 °C)
664 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся
665 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)
668 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, едкое (коррозионное)
669 сильноядовитое (сильнотоксичное) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции
68 ядовитое (токсичное) вещество, едкое (коррозионное)
69 ядовитое (токсичное) или слабоядовитое (слаботоксичное) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции
70 радиоактивный материал
78 радиоактивный материал, едкий (коррозионный)
80 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество
X80 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, опасно реагирующее с водой <*>
823 едкая (коррозионная) жидкость, реагирующая с водой с выделением воспламеняющихся газов
83 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 °C - 60 °C, включая предельные значения)
X83 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 °C - 60 °C, включая предельные значения), опасно реагирующее с водой <*>
839 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 °C - 60 °C, включая предельные значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции
X839 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 °C - 60 °C, включая предельные значения), способное самопроизвольно вести к бурной реакции и опасно реагирующее с водой <*>
84 едкое (коррозионное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся
842 едкое (коррозионное) твердое вещество, реагирующее с водой с выделением воспламеняющихся газов
85 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)
856 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение) и ядовитое (токсичное)
86 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное)
88 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество
X88 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, опасно реагирующее с водой <*>
883 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, легковоспламеняющееся (температура вспышки 23 °C - 60 °C, включая предельные значения)
884 сильноедкое (сильнокоррозионное) твердое вещество, легковоспламеняющееся или самонагревающееся
885 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, окисляющее (интенсифицирующее горение)
886 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное)
X886 сильноедкое (сильнокоррозионное) вещество, ядовитое (токсичное), опасно реагирующее с водой <*>
89 едкое (коррозионное) или слабоедкое (слабокоррозионное) вещество, способное самопроизвольно вести к бурной реакции
90 опасное для окружающей среды вещество; прочие опасные вещества
99 прочие опасные вещества, перевозимые при повышенной температуре

--------------------
<*> Вода используется исключительно с одобрения компетентного органа.

24. Если в соответствии с п. 15 г) основной знак опасности не содержит номер аварийной карточки, то он должен наноситься на вагон, контейнер отдельной табличкой белого цвета размером 400 x 200 мм с окантовочной линией черного цвета толщиной 10 мм. Перед номером указываются "АК". Буквы "АК" и номер аварийной карточки должны быть высотой не менее 70 мм. Белая табличка с номером аварийной карточки размещается рядом со знаком опасности.
Таблички белого цвета должны быть атмосферостойкими, не должны стираться при любых погодных условиях и обеспечивать долговечность маркировки в течение продолжительного времени, но не менее срока перевозки. Табличка не должна отделяться от ее крепления.
Таблички могут быть нанесены в виде самоклеящейся этикетки, маркировки, нанесенной краской, или любой другой равноценной маркировки.

Примеры размещения номера аварийной карточки

Вариант 1

(в ред. протокола от 14.05.2010)

Вариант 2

Приложение N 7
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

ОТБОР И ПОДГОТОВКА ВАГОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ В ПРОТИВОПОЖАРНОМ ОТНОШЕНИИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ
1. Крытые вагоны и контейнеры, которые предъявляются под перевозку опасных грузов, а также грузов, указанных в пунктах 2.2.23, 2.2.24, 2.2.26, а также грузов, поименованных в Приложении 7 "а" к настоящим Правилам, должны быть исправными в техническом отношении, не иметь щелей (просветов) и иметь исправную крышу. Отверстия, люки в крыше и стенах вагонов должны иметь исправные плотно закрывающиеся крышки.
2. Пригодность вагонов и контейнеров для перевозки вышеуказанных грузов устанавливает грузоотправитель. Грузоотправитель может отказаться от погрузки грузов в вагон или контейнер при наличии в них неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание груза при перевозке.
Исправность кузова проверяется изнутри вагона или контейнера при закрытых дверях в светлое время суток. Осмотр в темное время суток производится в хорошо освещенных местах. При проверке исправности кузова вагона особое внимание обращается на места соединения опалубки крыши с деревянной обшивкой боковых стен, фрамуг - с обшивкой торцевых стен, а у вагона с переходной площадкой - также на место соединения опалубки крыши с обшивкой торцевой стены, выходящей на тормозную площадку. Обнаруженные при осмотре щели и неплотности в кузове вагона и контейнера обводятся мелом и должны быть устранены.
Подготовка вагонов и контейнеров под погрузку, заделка щелей (просветов) в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров производится грузоотправителем или в соответствии с требованиями внутренних правил или инструкций.
3. При погрузке грузов средствами железной дороги пригодность вагонов и контейнеров, заделка щелей в вагонах и контейнерах производится железной дорогой.
4. Заделка щелей конструктивных щелей (просветов) в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров при погрузке грузов, перечисленных в п. п. 2.2.23, 2.2.26 настоящих Правил и в Приложении 7 "а" к настоящим Правилам, за исключением грузов, помеченных (*), производится толем, рубероидом, плотным картоном или другим аналогичным материалом. Для плотного прилегания к щели материал, используемый для заделки, прикрепляется деревянными планками на гвоздях или другим надежным способом. Заделка должна производиться с внутренней стороны вагона или контейнера. Дверь, через которую производится погрузка, заделывается снаружи.
Другие неопасные грузы, предъявляемые к перевозке в решетчатой упаковке с применением легкогорючих материалов (ткань, рогожа, стружка, солома, бумага) для защиты от повреждения, должны грузиться в вагоны, подготовленные аналогичным способом.
Грузы, указанные в Приложении 7 "а", за исключением грузов, помеченных (*), и предъявляемые к перевозке в плотной таре (дощатой, фанерной, картонной), разрешается отгружать без заделки щелей и зазоров в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров.
5. Заделка конструктивных щелей (просветов) в дверных и люковых проемах вагонов и контейнеров при погрузке грузов, перечисленных в п. 2.2.24, и грузов, помеченных (*) в Приложении 7 "а" к настоящим Правилам, производится крафт-бумагой на жидком стекле, или деревянными рейками с применением войлочных прокладок, или стеклотканью на клеевой основе.
Перед погрузкой каракуля грузоотправитель должен обить (оклеить) изнутри весь кузов стеклотканью.
Способы заделки указаны в Приложении 8 к настоящим Правилам.
После заделки щелей грузоотправитель (а при погрузке средствами железной дороги - железная дорога) должен вторично осмотреть вагон или контейнер изнутри при закрытых дверях и люках.
По окончании погрузки двери вагона для более плотного прилегания к наружной раме проема укрепляются снаружи тремя деревянными клиньями, которые забиваются между нижней обвязкой двери и направляющими кронштейнами.
6. При перевозке грузов, поименованных в Приложении 7 "а" и указанных в пункте 2.2.24 с номерами ООН 1327 и 3360, а также неопасных грузов в решетчатой или бумажной упаковке, с применением в качестве упаковочных материалов ткани, рогожи, бумаги, стружки, соломы, в верхней части накладной грузоотправитель обязан проставить штемпели красного цвета "Легко воспламеняется", "Прикрытие 3/0-0-1-0". В вагонном листе такие отметки проставляются железной дорогой.

Приложение N 7а
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУЗОВ, ПРИ ПОГРУЗКЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ВАГОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ С СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПРИЛОЖЕНИЯ 7 <*>
--------------------
<*> Подготовка вагонов и контейнеров должна производиться в порядке, предусмотренном п. 5 Приложения 7 настоящих Правил.

Вата льняная, медицинская, хлопчатобумажная, целлюлозная, шелковая, шерстяная
Ветошь (тряпье)
Войлок и изделия войлочные
Волокна животного и растительного происхождения, влажные или сырые (номер ООН 1372)
Волокно для текстильных изделий
Гранитоль обувной
Джутовая ткань и изделия из джутовой ткани
Довольствие вещевое (в случае отгрузки под этим наименованием обмундирования, текстильных изделий)*
Дрань плетеная и штукатурная
Изделия из камыша, лозы, соломы, травы, тростника, коры, лыка
Изделия из бумаги и картона
Изделия ковровые*
Изделия меховые*
Изделия текстильные, галантерейные*
Изделия трикотажные*
Изделия швейной и текстильной промышленности, кроме брезентовых и из клеенки*
Каракуль выделанный*
Ковры всякие*
Кора древесная всякая
Лен*
Лоза, ракитник (прутья ивовые)
Лучина (соломка) для спичек, коробок, штор и изделий из них
Макулатура
Мебель мягкая
Меха*
Мука древесная
Опилки древесные
Отходы льняные, пеньковые, пера, пуха, трикотажа, хлопковые, целлулоида, целлюлозы
Перо, пух и изделия из них
Планеры
Плиты древесноволокнистые изоляционные
Пряжа всякая
Пушнина*
Сажа белая
Самолеты, вертолеты и другие авиационные средства транспортирования
Стружки древесные всякие
Сырье лекарственное растительное
Табак в листьях
Ткани всякие, кроме брезентовых прорезиненных*
Торф и торфяная продукция
Трикотаж*
Трут древесный
Углерод технический
Фотопленка на нитроцеллюлозной основе
Хворост
Целлюлоза
Шелуха
Шпон
Щепа
Щиты строительные из соломы, лозы и камыша

Приложение N 8
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ ВАГОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ В ПРОТИВОПОЖАРНОМ ОТНОШЕНИИ
1. Порядок заделки щелей в крытых вагонах бумагой на жидком стекле.
1.1. Для заделки щелей этим способом применяется бумага мешочная или крафт-оберточная, плотностью не менее 60 г/м2.
Жидкое стекло (клей силикатный - силикат натрия технический), которое применяется в качестве клея и одновременно огнестойкого соединения, наносится на всю поверхность одной стороны бумаги, которая приклеивается.
Нанесение жидкого стекла непосредственно на поверхность кузова вагона с применением бумаги, не смазанной жидким стеклом, запрещается.
Поверхность, на которую наклеивается бумага, должна быть предварительно очищена от пыли.
1.2. Устранение просвета в стенах вагона и щелей в местах соединения опалубки крыши с обшивкой боковых стен, фрамуг с обшивкой торцевых стен, а у вагонов с ручным тормозом также в местах соединения опалубки крыш с обшивкой торцевой стены, которая выходит на тормозную площадку, производится заклеиванием их полосами бумаги шириной 150 мм. Полосы наклеиваются симметрично по отношению к щели по всей ее длине с выходом за концы не менее чем на 50 мм.
При заклеивании щелей большой длины составными полосами концы полос в местах соединения должны накладываться один на другой на 50 - 100 мм.
1.3. Перед устранением просветов в люках ставень люка плотно закрывается и замыкается на закидки, которые закрепляются проволокой.
Для обеспечения более плотного прилегания ставня люка к раме он дополнительно притягивается за кольцо проволокой, концы которой закручиваются вокруг гвоздя, вбиваемого в верхнюю планку рамки люка.
На лист бумаги размером 500 x 800 мм наносится с одной стороны слой жидкого стекла так, чтобы была покрытая вся площадь листа бумаги, после чего этот лист накладывается на люковой просвет и приклеивается к обшивке стены (рис. 8.1).
Запрещается оставлять поверхность бумаги со стороны люка не покрытой жидким стеклом.
1.4. Перед заделкой печной разделки проверяется плотность прилегания крышки и скобы.
Лист бумаги размером 700 x 700 мм покрывается с одной стороны жидким стеклом и приклеивается к изоляционному кожуху каркаса печной разделки (рис. 8.2).
1.5. Заделка нерабочей двери вагона производится в следующем порядке: дверь вагона плотно закрывается, запирается дверной накладкой и укрепляется снаружи деревянными клиньями. Просветы (щели) между дверью и наружной рамой дверного проема заклеиваются изнутри вагона полосами шириной 150 мм по всему периметру дверного проема.

Рис. 8.1. Заделка люкового отверстия бумагой:
1 - закидка люка; 2 - кольцо; 3 - проволочная закрутка;
4 - бумага; 5 - место приклеивания бумаги (заштриховано)

Рис. 8.2. Заделка печной разделки бумагой:
1 - место приклеивания; 2 - бумага

1.6. Просветы (щели) в дверном проеме рабочей двери вагона устраняются после его загрузки следующим образом: на бумажную полосу шириной 200 мм с одного края вдоль полосы на ширину 50 мм наносится жидкое стекло, затем полоса складывается вдвое без перегиба и края склеиваются так, чтобы в средней части полосы образовался валик.
Такие склеенные бумажные полосы заготавливаются в количестве, достаточном для наклеивания по периметру дверного проема.
Подготовленные полосы с валиками промазываются жидким стеклом с одной стороны склеенного края на ширину 50 мм и приклеиваются к дверным вертикальным стойкам, верхнему дверному брусу и полу вагона так, чтобы полосы на всю ширину валика выступали за наружную раму дверного проема (рис. 8.3). В местах соединения валики не должны иметь разрывов, для чего края валиков вставляются один в другой на 30 - 50 мм.
После приклеивания валиков на них наносится жидкое стекло.
Приклеивание валика к полу вагона производится после его загрузки.
После окончания загрузки рабочая дверь вагона осторожно закрывается, чтобы не повредить (не смять) валики, которые должны плотно прилегать к двери, и укрепляются клиньями.

Рис. 8.3. Заделка щелей в рабочей двери вагона бумагой:
1 - место приклеивания; 2 - деревянный клин; 3 - валик из бумаги

2. Порядок заделки щелей и неплотностей в крытых вагонах стеклотканью на клеевой основе

2.1. Для заделки щелей могут использоваться стеклоткань (любых марок неразряженной структуры) и три клеевых состава, изготовленных на основе:
коагулюма в бензоле и полимере К-9 (20:80);
полимера К-9 и жидкого стекла (70:30);
коагулюма в бензоле, полимера К-9 и жидкого стекла (10:70:20).
Для приготовления клея могут применяться и другие связующие материалы, которые отвечают требованиям пожарной безопасности.
Поверхность, на которую наклеивается стеклоткань, должна быть предварительно очищена от пыли.
2.2. Заделка люка боковой стены и печного отверстия стеклотканью производится так же, как и бумагой.
2.3. Заделка неплотностей дверного проема и порога дверного проема производится подготовленными полосами стеклоткани шириной 200 - 250 мм, которые приклеиваются:
в месте соединения стойки и двери с брусом со створкой двери (рис. 8.4);
в месте соединения пола со створкой двери и порогом дверного проема (рис. 8.5).
2.4. Заделка боковой стены производится путем наклеивания полос стеклоткани шириной 100 - 120 мм в местах соединения крыши со створкой и боковой стеной по всей длине неплотностей с выходом за концы не менее чем на 30 - 50 мм.

Рис. 8.4. Заделка щелей дверного проема:
1 - дверная стойка с брусом;
2 - створка двери; 3 - стеклоткань	Рис. 8.5. Заделка щелей порога дверного проема:
1 - продольная балка рамы вагона;
2 - пол; 3 - стеклоткань;
4 - створка двери;
5 - порог дверного проема	
2.5. Заделка щелей верхней части дверного проема вагона (рис. 8.6) производится после его загрузки путем наклеивания стеклоткани в местах соединения обвязки крыши с продольной балкой стены над дверным проемом и створки двери с рельсом.

Рис. 8.6. Заделка щелей в верхней части дверного проема
1 - балка боковой стены над дверным проемом;
2 - стеклоткань; 3 - обвязка крыши продольная;
4 - рельс; 5 - створка двери

2.6. Заделка зазора между створками двери (рис. 8.7) осуществляется наклеиванием полос стеклоткани шириной до 200 мм по всей длине зазора.
2.7. Заделка зазора между обвязкой крыши и торцевой стеной (рис. 8.8) производится наклеиванием полос стеклоткани шириной до 200 мм по всей длине зазора.

Рис. 8.7. Заделка зазора между створками двери:
1 - створка двери с брусом левая;
2 - створка двери правая;
3 - стеклоткань	Рис. 8.8. Заделка зазора между обвязкой кровли и торцевой стеной:
1 - обвязка крыши поперечная;
2 - стенка торцевая;
3 - стеклоткань	
3. Порядок заделки неплотностей в контейнерах

3.1. Щели в дверных проемах и между створками двери контейнера заделываются бумажными валиками, изготовленными в соответствии с п. 1.6 настоящего Приложения.
Валики приклеиваются изнутри контейнера - к правой и левой дверным стойкам, к потолку и полу.
Кроме того, валики приклеиваются изнутри контейнера на месте соединения левой и правой створок двери к вертикальному бруску левой створки двери (рис. 8.9), за исключением крупнотоннажного контейнера с исправными уплотнительными прокладками.
Вентиляционные отверстия заклеиваются листом бумаги размером 130 x 130 мм, промазанным жидким стеклом.

Рис. 8.9. Заделка щелей бумагой в дверном проеме
контейнера: 1 - валик из бумаги; 2 - место приклеивания

3.2. Заделка неплотностей в контейнерах стеклотканью на клеевой основе производится в порядке, указанном в п. 2 настоящего Приложения.

Приложение N 9
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам
Список изменяющих документов
(в ред. протокола от 21.10.2010)

                         СВИДЕТЕЛЬСТВО
            О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВАГОНА (КОНТЕЙНЕРА)
                   ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ
  
                 (действительно на одну перевозку)

    Настоящее  свидетельство подтверждает, что вагон (контейнер) N
 ___  по техническому состоянию кузова вагона (корпуса контейнера),
 арматуры,   запорно-предохранительных   устройств   и оборудования
 исправен и гарантируется безопасная перевозка
 __________________________________________________________________
            (наименование опасного груза, номер ООН)
 до станции назначения _______________ железнодорожным транспортом.
  
 "__" ____________ 20__ г.
  
   Грузоотправитель,  ответственный за техническое состояние вагона
 (контейнера)
  
 ____________            (__________________)
  (подпись)                    (Ф.И.О.)
  
 М.П.

  
Приложение N 10
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ КЛАССА 1 И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОЗКИ
Таблица П.10.1

Номер ООН 	Вещество или изделие, наименование груза 	Классификационный шифр 	Вид (метод) упаковки 	Род подвижного состава 	Вид отправки 	Указания 	Штемпеля на перевозочных документах 	Номер знака опасности 	Номер аварийной карточки 	
						о необходимости сопровождения 	о возможности совместной перевозки 				
0029 	Капсюли-детонаторы неэлектрические для взрывных работ 	1.1B 	E105 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	Не требуется 	B, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	191 	
0030 	Капсюли-детонаторы электрические для взрывных работ 	1.1B 	E104 	То же 	То же 	То же 	B, S 	То же 	1а 	191 	
0059 	Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора 	1.1D 	E120 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1а 	192 	
0065 	Шнур детонирующий, гибкий 	1.1D 	E124 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1а 	192 	
0099 	Торпеды взрывчатые без детонатора для нефтескважин 	1.1D 	E134 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1а 	192 	
0124 	Снаряды перфораторные для нефтескважин без капсюля-детонатора 	1.1D 	E138, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D, C, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	192 	
0161 	Порох бездымный 	1.3C 	E226 	То же 	То же 	То же 	C, S 	То же 	1а 	190 	
0278 	Патроны для нефтескважин 	1.4C 	E113 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1а 	190 	
0290 	Шнур детонирующий в металлической оболочке 	1.1D 	E125 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1а 	192 	
0377 	Капсюли-воспламенители 	1.1B 	E142 	-"- 	-"- 	-"- 	B, S 	-"- 	1а 	191 	
0381 	Патроны для запуска механизмов 	1.2C 	E114 	-"- 	-"- 	-"- 	C, D, S 	-"- 	1а 	189 	
0409 	Трубки детонационные с защитными элементами 	1.2D 	E137 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1а 	189 	
0439 	Заряды кумулятивные промышленные без капсюля-детонатора 	1.2D 	E120 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	Не требуется 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	189 	
0442 	Заряды взрывчатые промышленные без капсюля-детонатора 	1.1D 	E156 	То же 	То же 	То же 	D, C, E, S 	То же 	1а 	192 	
Примечания: 1. Обозначение упаковки принято согласно главам 2, 9, 10 Рекомендаций ООН. Для упаковочных комплектов, не соответствующих положениям этих глав, но считающихся безопасными для использования по результатам проведенных испытаний, дано обозначение E103 (см. п. 9.1.7) на срок переходного периода до 5 лет.
2. При перевозке перечисленных взрывчатых материалов выключать автотормоза вагонов не требуется.

Таблица П.10.2

Условный номер 	Классификационный шифр 	Дополнительная опасность 	Особые условия 	Вид (метод) упаковки 	Род подвижного состава 	Вид отправки 	Указания 	Штемпеля на перевозочных документах 	Номер знака опасности 	Номер аварийной карточки 	
							о необходимости сопровождения 	о возможности совместной перевозки 				
101 	1.1D 	- 	- 	E22b (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D 	"ВМ", "Прикрытие", в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	107 	
102 	1.1B 	- 	- 	E137 	То же 	То же 	То же 	B, S 	То же 	1а 	143 	
103 	1.1D 	- 	- 	E8, E9, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	D 	-"- 	1а 	114 	
104 	1.1G 	- 	- 	E139 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	104 	
105 	1.1D 	- 	- 	E120 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	D, C, E, S 	То же 	1а 	101 	
106 	1.1D 	- 	- 	E122 	То же 	То же 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1а 	101 	
107 	1.1D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная 	-"- 	D, C, E, S 	-"- 	1а 	133 	
108 	1.1D 	- 	- 	E121 	То же 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1а 	104 	
109 	1.1B 	- 	- 	E105 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	Не требуется 	B, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	104 	
110 	1.1F 	- 	- 	E112 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	F, S 	То же 	1а 	139 	
112 	1.1B 	- 	- 	E104 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	B, S 	-"- 	1а 	104 	
113 	1.1D 	- 	- 	E117, E103 (см. п. 9.1.7) 	То же 	То же 	-"- 	D 	-"- 	1а 	101 	
114 	1.1D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	D, C, E, S 	-"- 	1а 	133 	
115 	1.1D 	- 	- 	E6, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	То же 	-"- 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	112 	
116 	1.1E 	- 	- 	E112 	Крытый вагон 	-"- 	-"- 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	139 	
117 	1.1B 	- 	- 	E128 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	B, S 	То же 	1а 	143 	
118 	1.1D 	- 	15 	E2, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	-"- 	D, S 	-"- 	1а 	111 	
119 	1.1D 	- 	2 	E6, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	D 	"Особо опасно - ВМ N 119", "Не спускать с горки, "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	112 	
120 	1.1F 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная 	-"- 	F, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	139 	
121 	1.1D 	6.1 	178 	E17, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	-"- 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а, 6а 	113 	
122 	1.1C 	- 	- 	E22б, E119 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	107 	
123 	1.1D 	- 	- 	E106, E113 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	То же 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	133 	
124 	1.1J 	- 	- 	E106, E103, (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	J, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а, 3 	130 	
125 	1.1D 	- 	- 	E8, E103 (см. п. 9.1.7) 	То же 	То же 	То же 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	117 	
126 	1.1D 	- 	2 	E6, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецвагон 	-"- 	-"- 	D 	"Особо опасно - ВМ N 126", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	112 	
127 	1.1D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	-"- 	-"- 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	152 	
128 	1.1D 	- 	- 	E156, E1, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	D, C, E, S 	То же 	1а 	101 	
129 	1.1C 	- 	- 	E22б 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	C, S 	-"- 	1а 	107 	
130 	1.1D 	- 	- 	E157 	Крытый желтый вагон 	То же 	-"- 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии см. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	112 	
131 	1.1D 	- 	178 	E103 	Крытый вагон 	-"- 	-"- 	D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	152 	
132 	1.1D 	- 	- 	E2 	То же 	-"- 	-"- 	D, C, S 	То же 	1а 	111 	
133 	1.1D 	- 	- 	E4 	-"- 	-"- 	-"- 	D 	-"- 	1а 	107 	
134 	1.1D 	- 	- 	E13, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	D, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	111 	
137 	1.1D 	- 	2, 178 	E103, E6, E26 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	D 	"Особо опасно - ВМ N 137", "Не спускать с горки" "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	116 	
138 	1.1F 	- 	- 	E146, E106 (см. п. 9.1.7) 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя; спецвагон 	Повагонная 	Не требуется 	F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	139 	
140 	1.1D 	- 	- 	E125 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	D, C, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	101 	
141 	1.1D 	- 	2 	E6, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	То же 	-"- 	D 	"Особо опасно - ВМ N 141", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	112 	
142 	1.1D 	- 	- 	E26, E2, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	111 	
143 	1.1D 	- 	- 	E13, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	То же 	-"- 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	112 	
144 	1.1D 	- 	15 	E26, E11, E2, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон, спецконтейнер 	-"- 	-"- 	D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	111 	
145 	1.1F 	- 	- 	E106, E113, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	-"- 	F, S 	То же 	1а 	133 	
148 	1.1D 	- 	- 	E124 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1а 	101 	
149 	1.1D 	- 	- 	E109 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	107 	
151 	1.1D 	- 	- 	E118, E106, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	-"- 	D, C, E, S 	То же 	1а 	146 	
153 	1.1F 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная мелкими партиями 	Не требуется 	F, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	152 	
154 	1.1D 	- 	- 	E11, E8, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	То же 	То же 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	112 	
155 	1.1D 	- 	- 	E11 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	D, S 	То же 	1а 	111 	
156 	1.1D 	- 	- 	E107, E1, E103 (см. п. 9.1.7) 	То же 	То же 	-"- 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	101 	
157 	1.1D 	- 	- 	E137 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	D, S 	То же 	1а 	143 	
158 	1.1F 	- 	178 	E103 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	F, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	152 	
159 	1.1L 	- 	178 	E103 	То же 	То же 	То же 	1.1L 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	119 	
161 	1.1D 	- 	- 	E134 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	133 	
162 	1.1D 	- 	- 	E106 	-"- 	Повагонная 	-"- 	D, E, C, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	139 	
163 	1.1L 	- 	178 	E103 	-"- 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	1.1L 	То же 	1а 	137 	
164 	1.1B 	- 	- 	E142 	-"- 	То же 	-"- 	B, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	104 	
165 	1.1F 	- 	- 	E106 	-"- 	-"- 	-"- 	F, S 	То же 	1а 	133 	
166 	1.1D 	- 	- 	E138 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, E 	-"- 	1а 	133 	
167 	1.1D 	- 	- 	E11, E103 (см. П. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	111 	
168 	1.1D 	- 	- 	E6, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	112 	
170 	1.1E 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	То же 	E, D, S 	То же 	1а 	139 	
171 	1.1D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	-"- 	D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	152 	
172 	1.1F 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная 	-"- 	F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	151 	
173 	1.1J 	- 	- 	E103, E106 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	J, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	148 	
174 	1.1F 	- 	- 	E146, E106 (см. п. 9.1.7) 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	То же 	F, S 	То же 	1а 	151 	
175 	1.1E 	- 	178 	E103 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	C, D, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	152 	
176 	1.1D 	- 	131 	E22a, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	То же 	-"- 	D, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	101 	
179 	1.1D 	- 	2 	E2, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон, изотермический вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	-"- 	D 	"Особо опасно - ВМ N 179", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	129 	
180 	1.1D 	- 	- 	E4 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	119 	
181 	1.1D 	- 	- 	E138, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D, C, S 	То же 	1а 	101 	
182 	1.1D 	- 	2 	E6, E26, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый желтый вагон 	То же 	То же 	D 	"Особо опасно - ВМ N 182", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	112 	
187 	1.1J 	- 	- 	E103 	Открытый подвижной состав, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	-"- 	J, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	186 	
188 	1.1E 	- 	- 	E146 	То же 	То же 	-"- 	E, D, S 	То же 	1а 	183 	
189 	1.1F 	- 	- 	E146 	-"- 	-"- 	-"- 	F, S 	-"- 	1а 	181 	
190 	1.1F 	- 	- 	E146 	-"- 	-"- 	-"- 	F, S 	-"- 	1а 	182 	
191 	1.1F 	- 	- 	E146 	-"- 	-"- 	-"- 	F, S 	-"- 	1а 	183 	
192 	1.1F 	- 	- 	E146 	-"- 	-"- 	-"- 	F, S 	-"- 	1а 	184 	
199 	- 	- 	16 	E103 	Крытый желтый вагон 	Мелкими партиями 	Не требуется 	- 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	112 	
201 	1.2B 	- 	- 	E137 	Крытый вагон 	Повагонная мелкими партиями 	То же 	B, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	144 	
202 	1.2D 	- 	- 	E137 	То же 	То же 	-"- 	D, S 	То же 	1а 	144 	
203 	1.2L 	- 	- 	E106, E123 (см. п. 9.1.7) 	-"- 	Повагонная 	-"- 	1.2L 	-"- 	1а 	132 	
205 	1.2F 	- 	- 	E138, E139 (см. п. 9.1.7) 	-"- 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	F, S 	-"- 	1а 	140 	
209 	1.2B 	- 	- 	E128 	-"- 	То же 	-"- 	B, S 	-"- 	1а 	144 	
211 	1.2G 	- 	- 	E139 	-"- 	-"- 	-"- 		-"- 	1а 	144 	
212 	1.2F 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя 	Повагонная 	-"- 	F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	140 	
213 	1.2G 	8 	- 	E102 	Крытый вагон 	-"- 	Не требуется 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а, 8 	156 	
214 	1.2D 	- 	178 	E103 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	D, S 	То же 	1а 	134 	
216 	1.2L 	- 	178 	E103 	То же 	То же 	Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) 	1.2L 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	138 	
217 	1.2D 	- 	- 	E125 	-"- 	-"- 	Не требуется 	D, C, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	105 	
218 	1.2D 	- 	- 	E106, E157 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	То же 	D, E, (C), S 	То же 	1а 	140 	
219 	1.2D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	Не требуется 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	134 	
220 	1.2D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	D, C, E, S 	То же 	1а 	134 	
222 	1.2D 	- 	- 	E107 	То же 	То же 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1а 	144 	
223 	1.2F 	- 	- 	E107 	-"- 	-"- 	-"- 	F, S 	-"- 	1а 	134 	
225 	1.2F 	- 	- 	E119, E112 (см. п. 9.1.7) 	-"- 	-"- 	-"- 	F, S 	-"- 	1а 	140 	
226 	1.2D 	- 	- 	E120 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	-"- 	D, C, E, S 	-"- 	1а 	149 	
228 	1.2G 	- 	- 	E102 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	G, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	103 	
229 	1.2F 	- 	- 	E106 	То же 	То же 	-"- 	F, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	134 	
230 	1.2C 	- 	- 	E114 	-"- 	-"- 	-"- 	C, D, S 	То же 	1а 	105 	
231 	1.2F 	- 	- 	E106 	-"- 	Повагонная 	-"- 	F, S 	" 	1а 	140 	
232 	1.2G 	- 	- 	E130 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	103 	
233 	1.2G 	- 	- 	E106 	То же 	То же 	То же 	D, S 	То же 	1а 	103 	
234 	1.2C 	- 	- 	E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	C, S (C) 	-"- 	1а 	108 	
235 	1.2E 	- 	- 	E112, E122, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	C, D, E, S 	-"- 	1а 	140 	
236 	1.2C 	- 	- 	E146, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый или открытый подвижной состав или изотермический вагон по указанию грузоотправителя спецконтейнер 	Повагонная спецконтейнерная, мелкими партиями 	Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) 	C, S 	-"- 	1а 	108 	
237 	1.2D 	- 	- 	E106 	Крытый вагон 	Повагонная 	Не требуется 	D, E, C, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	140 	
239 	1.2G 	- 	- 	E4, E103 (см. п. 9.1.7) 	То же 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	G, S 	То же 	1а 	155 	
240 	1.2G 	- 	- 	E106 	-"- 	Повагонная 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	140 	
250 	1.2J 	- 	- 	E103 	-"- 	-"- 	-"- 	J 	-"- 	1а, 3 	157 	
251 	1.2E 	- 	178 	E103 	-"- 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	E, S 	-"- 	1а 	134 	
252 	1.2F 	- 	- 	E146 (см. п. 9.6.8 4.C1) 	-"- 	Повагонная 	-"- 	F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	126 	
253 	1.2D 	- 	- 	E156 	-"- 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	149 	
254 	1.2G 	- 	- 	E122, E119 (см. п. 9.1.7) 	-"- 	То же 	-"- 	G, S 	То же 	1а, на внутренней поверхности упаковки - 7б 	122 	
257 	1.2F 	- 	- 	E146 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон, полувагон или изотермический вагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	Не требуется Требуется 	F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	175 	
260 	1.2L 	- 	- 	E149 	Крытый вагон, спецвагон, спецконтейнер 	То же 	Не требуется 	L 	То же 	1а 	185 	
263 	1.2F 	- 	- 	E112, E119, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	F, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	159 	
264 	1.2F 	2.1 	- 	E106 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	F, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а, 2 	164 	
301 	1.3G 	- 	- 	E20, E103 (см. п. 9.1.7) 	То же 	То же 	То же 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	120 	
302 	1.3C 	- 	- 	E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	C, S 	То же 	1а 	109 	
303 	1.3G 	- 	- 	E115 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	124 	
304 	1.3C 	- 	- 	E21 	То же 	То же 	-"- 	C, D, E, S 	-"- 	1а 	120 	
305 	1.3C 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав или изотермический вагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер, спецвагон - 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	Не требуется (по усмотрению грузоотправителя) 	C, D, E, S 	-"- 	1а 	109 	
306 	1.3H 	- 	- 	E102 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	H, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	131 	
307 	1.3C 	- 	- 	E119, E22б, E122, E103 (см. п. 9.1.7) 	То же 	То же 	То же 	C, S 	То же 	1а 	109 	
308 	1.3C 	- 	- 	E22, E158, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	C, G, S 	-"- 	1а 	109 	
309 	1.3G 	- 	- 	E135 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	106 	
310 	1.3G 	- 	- 	E137 	То же 	То же 	То же 	G, S 	То же 	1а 	106 	
311 	1.3G 	- 	- 	E134 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	124 	
312 	1.3J 	- 	- 	E102, E106, (см. п. 9.1.7) 	-"- 	Повагонная 	-"- 	J, S 	-"- 	1а, 3 	142 	
313 	1.3G 	- 	- 	E156 	-"- 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	124 	
314 	1.3G 	- 	- 	E139 	-"- 	То же 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	124 	
316 	1.3G 	- 	- 	E133 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	135 	
317 	1.3G 	- 	- 	E133 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	124 	
318 	1.3C 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя. Спецвагон 	Повагонная 	-"- 	C, D, E, S 	-"- 	1а 	147 	
319 	1.3G 	- 	- 	E102 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	Не требуется 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	135 	
320 	1.3C 	- 	109 	E2 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	C, D, S 	То же 	1а 	120 	
321 	1.3L 	- 	178 	E103, E102, E106 (см. п. 9.1.7) 	То же 	То же 	-"- 	1.3L 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	154 	
322 	1.3C 	- 	- 	E114 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	-"- 	C, D, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	106 	
323 	1.3G 	- 	- 	E150 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	G, S 	То же 	1а 	124 	
324 	1.3G 	8 	- 	E102 	То же 	То же 	-"- 	G, S 	-"- 	1а, 8 	125 	
325 	1.3G 	- 	- 	E143 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	106 	
328 	1.3C 	- 	105 	E15, E22б (см. п. 9.1.7) 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	109 	
329 	1.3G 	- 	- 	E102 	Крытый вагон 	Повагонная 	Не требуется 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	124 	
330 	1.3C 	- 	- 	E22б 	То же 	Повагонная, мелкими партиями 	То же 	C, S 	То же 	1а 	109 	
331 	1.3G 	- 	- 	E130 	-"- 	То же 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	124 	
332 	1.3G 	- 	- 	E147 	-"- 	Повагонная 	-"- 	G, S 	-"- 	1а 	135 	
333 	1.3G 	8 		E102, E103 (см. п. 9.1.7) 	-"- 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	G, S 	-"- 	1а, 8 	128 	
337 	1.3C 	- 	178 	E103, E158 (см. п. 9.1.7) 	-"- 	То же 	-"- 	C, D, S 	-"- 	1а 	109 	
350 	1.3G 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Транспорт в системе специальных перевозок 	Требуется 	-"- 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	169 	
351 	1.3G 	- 	- 	E146 	То же 	То же 	То же 	- 	То же 	1а 	187 	
352 	1.3G 	- 	- 	E146 	-"- 	-"- 	-"- 	- 	-"- 	1а 	188 	
353 	1.3C 	- 	- 	E146 	Открытый подвижной состав, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	Не требуется 	C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	177 	
358 	1.3C 	- 	- 	E146 	Открытый подвижной состав, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная, мелкими партиями 	Не требуется 	C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	178 	
359 	1.3G 	- 	- 	E146 	То же 	То же 	То же 	C, S 	То же 	1а 	179 	
360 	1.3J 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию отправителя, спецвагон 	Транспорт в системе специальных перевозок 	Требуется 	- 	"ВМ", "Не спускать с горки", "ЯВ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	168 	
361 	1.3J 	- 	- 	E146 	То же 	То же 	То же 	- 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	167 	
362 	1.3J 	- 	- 	E146 	-"- 	-"- 	-"- 	- 	То же 	1а 	166 	
363 	1.3J 	- 	- 	E146 	-"- 	-"- 	-"- 	-"- 	" 	1а 	171 	
364 	1.3C 	- 	- 	E146, E103 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецконтейнер 	Повагонная, спецконтейнерная 	Не требуется 	C, S 	"ВМ", "Не спускать с горки", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1а 	162 	
365 	1.3J 	- 	- 	E146 	Крытый или открытый подвижной состав по указанию грузоотправителя спецвагон 	Транспорт в системе специальных перевозок 	Требуется 	- 	То же 	1а 	170 	
401 	1.4D 	- 	- 	E125 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D, C, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1б 	121 	
402 	1.4S 	- 	- 	E137 	То же 	То же 	То же 	S* 	То же 	1б 	121 	
403 	1.4G 	- 	- 	E126, E103 (см. п. 9.1.7) 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	110 	
405 	1.4G 	- 	- 	E102 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	136 	
406 	1.4C 	- 	- 	E114 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	-"- 	C, D, S 	-"- 	1б 	121 	
407 	1.4G 	- 	- 	E143 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1б 	121 	
408 	1.4S 	- 	178 	E103 	То же 	То же 	То же 	S* 	То же 	1б 	153 	
409 	1.4D 	- 	- 	E121 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1б 	121 	
410 	1.4S 	- 	- 	E142 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	121 	
411 	1.4G 	- 	- 	E141 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	153 	
412 	1.4G 	8 	- 	E102 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б, 8 	127 	
413 	1.4S 	- 	- 	E143 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	121 	
414 	1.4S 	- 	- 	E116 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	123 	
415 	1.4G 	- 	178 	E103 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	153 	
416 	1.4B 	- 	- 	E104 	-"- 	-"- 	-"- 	B, S 	-"- 	1б 	121 	
417 	1.4S 	- 	- 	E106 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	141 	
418 	1.4D 	- 	- 	E137 	-"- 	-"- 	-"- 	D, S 	-"- 	1б 	145 	
419 	1.4B 	- 	- 	E142 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	B, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1б 	121 	
420 	1.4S 	- 	- 	E141 	То же 	То же 	То же 	S* 	То же 	1б 	121 	
421 	1.4B 	- 	178 	E103 	-"- 	-"- 	-"- 	B, S 	-"- 	1б 	153 	
422 	1.4S 	- 	- 	E114 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	121 	
424 	1.4C 	- 	178 	E103 	-"- 	-"- 	-"- 	C, D, S 	-"- 	1б 	153 	
425 	1.4C 	- 	- 	E113 	-"- 	-"- 	-"- 	C, D, S 	-"- 	1б 	121 	
426 	1.4G 	- 	- 	E102 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	141 	
427 	1.4G 	- 	- 	E156 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	123 	
428 	1.4G 	- 	- 	E134 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	123 	
429 	1.4G 	- 	- 	E135 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	121 	
430 	1.4G 	- 	- 	E102 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	136 	
431 	1.4S 	- 	178 	E103 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	153 	
432 	1.4G 	- 	- 	E115 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	123 	
433 	1.4S 	- 	- 	E145 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	121 	
435 	1.4D 	- 	178 	E103 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1б 	141 	
437 	1.4S 	- 	- 	E151 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	123 	
438 	1.4G 	- 	- 	E137 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	145 	
439 	1.4C 	- 	- 	E22б, E116 (см. п. 9.1.7) 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	C, D, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1б 	110 	
440 	1.4S 	- 	- 	E141 	То же 	То же 	То же 	S* 	То же 	1б 	121 	
441 	1.4B 	- 	- 	E128 	-"- 	-"- 	-"- 	B, S 	-"- 	1б 	153 	
443 	1.4G 	- 	- 	E150 	-"- 	-"- 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	123 	
444 	1.4D 	- 	- 	E124 	-"- 	-"- 	-"- 	D, C, S 	-"- 	1б 	121 	
445 	1.4S 	- 	- 	E104 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	121 	
446 	1.4S 	- 	- 	E139 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	110 	
447 	1.4S 	- 	- 	E105 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	121 	
448 	1.4F 	- 	178 	E103 	-"- 	-"- 	-"- 	F, S 	-"- 	1б 	153 	
450 	1.4S 	- 	- 	E112 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	110 	
451 	1.4F 	- 	- 	E106 	Крытый вагон или полувагон по указанию грузоотправителя, спецвагон 	Повагонная 	-"- 	F, S 	-"- 	1б 	141 	
455 	1.4G 	6.1 	- 	E134 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	G, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	16, 6а 	127 	
458 	1.4S 	- 	178 	E103 (см. п. 9.1.7) 	То же 	То же 	То же 	S* 	То же 	1б 	118 	
471 	1.4S 	- 	- 	E112 (см. п. 9.1.7) 	-"- 	-"- 	-"- 	S* 	-"- 	1б 	160 	
476 	1.4S 	- 	- 	E146 	Крытый вагон, спецвагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	-"- 	F, S 	-"- 	1б 	180 	
477 	1.4G 	- 	- 	E146 	Открытый подвижной состав, спецконтейнер 	То же 	-"- 	G, S 	-"- 	1б 	180 	
501 	1.5D 	- 	- 	E12 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	-"- 	D, C, E, S 	-"- 	1в 	102 	
507 	1.5D 	- 	- 	E9, E8 	Крытый вагон, спецконтейнер 	Повагонная, мелкими партиями, спецконтейнерная 	-"- 	D, C, E, S 	-"- 	1в 	115 	
521 	1.5D 	- 	178 	E103 (см. п. 9.1.7), стальные барабаны 	Крытый вагон 	Повагонная, мелкими партиями 	Не требуется 	D, C, E, S 	"ВМ", "Прикрытие" в соответствии с п. 3.6.6 и другие штемпеля согласно п. 3.3.5 настоящих Правил 	1в 	115 	
Примечания: 1. Дополнительная опасность устанавливается согласно гл. 2 Рекомендаций ООН.
2. В графе "Особые условия" использованы следующие обозначения:
2 - данное вещество, содержащее меньше спирта, воды или флегматизатора, чем указано в гл. 2 Рекомендаций ООН, не должно транспортироваться без специального разрешения компетентного органа власти;
15 - в малых количествах - не более 500 г - и при содержании не менее 10% воды по массе это вещество может быть отнесено к подклассу 4.1 с учетом специальных положений в отношении способа упаковки;
16 - образцы новых или существующих ВМ могут отгружаться и перевозиться по указанию компетентных органов для целей испытания, классификации, исследования и конструкторской разработки, контроля качества или они могут перевозиться в качестве торговых образцов. Масса образцов ВМ, не увлажненных и не десенсибилизированных, должна быть не более 10 кг в мелкой упаковке по предписанию компетентных органов. Масса образцов, увлажненных или десенсибилизированных, должна составлять не более 25 кг;
105 - нитроцеллюлоза, содержащая не менее 25% спирта по массе или не менее 18% пластифицирующего вещества по массе и не более 12,6% азота на сухую массу, упакованная в емкости, изготовленные таким образом, чтобы отсутствовала возможность взрыва по причине увеличения внутреннего давления, может быть отнесена к подклассу 4.1;
109 - такие ВМ допускаются к перевозке только после того, как их свойства будут изучены и они будут классифицированы в соответствии с критериями испытаний. Классификация должна осуществляться соответствующими компетентными органами либо грузоотправителем;
131 - флегматизированное вещество должно быть существенно менее чувствительным, чем сухое PETN;
178 - данное наименование должно использоваться только в случае отсутствия в списке другого соответствующего наименования и только при одобрении компетентных властей страны, осуществляющей отправку.
3. Обозначение упаковки принято согласно гл. 2, 9, 10 Рекомендаций ООН. Для упаковочных комплектов, не соответствующих положениям этих глав, но считающихся безопасными для использования по результатам проведенных испытаний, дано обозначение E103 (см. п. 9.1.7) на срок переходного периода до 5 лет. Допускается использовать в качестве наружного упаковочного комплекта окантованный древесноволокнистый ящичный поддон по ОСТ В84-2160-84 с максимальной массой нетто 600 кг.
4. Допускается перевозка ВМ с ограничением для группы совместимости C, если ВМ перевозятся в комплекте (перевозка с ограничением указывается в скобках).
5. Обозначение S* означает, что группы совместимости S можно перевозить совместно с грузами всех групп совместимости, кроме A и L.
6. При перевозке перечисленных взрывчатых материалов выключать автотормоза вагонов не требуется.

Приложение N 11
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

УПАКОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Метод упаковки 	Внутренние упаковочные комплекты 	Наружные упаковочные комплекты 	Особые требования к упаковке или исключения <1> 	
E2 	Емкости металлические, бумажные, пластмассовые. Листы полимерные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G). Дополнительно для 0219 - тринитрорезерцина, барабаны пластмассовые со съемным днищем (1A2) 	1 для всех рубрик; 2 для 0004, 0076, 0077, 0078, 0132, 0154, 0216, 0219, 0234, 0235, 0236, 0386, 0394 	
E4 	Емкости из фибрового картона, металлические, бумажные, пластмассовые, из текстильной ткани, прорезиненные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
	Нет необходимости 	Барабаны алюминиевые, со съемным днищем (1B2), фибровые (1G), стальные, со съемным днищем (1A2), пыленепроницаемые 	 	
Увлажненные вещества 	
E6 	Мешки полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны стальные, со съемным днищем (1A2) фибровые (1G) 	 	
	Мешки резиновые, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные. Промежуточные: мешки резиновые, из текстильной ткани, прорезиненные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Барабаны стальные, со съемным днищем (1A2), фибровые (1G) 	 	
Вещества десенсибилизированные 	
 	То же, что и для увлажненных, за исключением того, что любые ящики из фибрового картона могут использоваться в качестве внутреннего упаковочного комплекта, а мешки из текстильной ткани - в качестве промежуточного упаковочного комплекта 	 	
E8 	Емкости из водонепроницаемого материала. Листы водонепроницаемые 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) 	 	
E9 	Мешки маслостойкие полимерные. Листы полимерные. Банки металлические 	Мешки бумажные, многослойные, водостойкие (5M2) из текстильной ткани, уплотненные (5L2) из текстильной ткани, водостойкие (5L3) из полимерной ткани (5H1, 5H2 или 5H3), из полимерной пленки (5H4) <2>. Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) стальные, со съемным днищем (1A2) 	 	
E10 	Мешки бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные. Листы бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
E11 	Мешки бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные. Листы бумажные, парафинированные, полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) 	 	
E12 	Мешки маслостойкие. Листы полимерные 	Мешки бумажные, многослойные, водостойкие (5M2), из полимерной ткани (5H1, 5H2 или 5H3), из полимерной пленки (5H4), из текстильной ткани, уплотненные (5L2), из текстильной ткани, водостойкие (5L3) <3> Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) стальные, со съемным днищем (1A2) 	 	
Увлажненные вещества 	
E13 	Мешки полимерные. Листы полимерные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) 	 	
Сухие вещества 	
 	Мешки бумажные, полимерные. Ящики из фибрового картона. Листы полимерные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) 	 	
E15 	Нет необходимости Мешки бумажные водонепроницаемые полимерные, из текстильной ткани, прорезиненные. Листы полимерные из текстильной ткани, прорезиненные 	Барабаны алюминиевые со съемным днищем (1B2), стальные со съемным днищем (1A2). Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из натурального дерева, обычные (4C1), из фибрового картона (4G), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) 	 	
E17 	Банки металлические. Сосуды стеклянные, пластмассовые 	Ящики из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	47 	
E20 	Емкости металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A). Барабаны фибровые (1G) 	55 57 	
E21 	Ящики из фибрового картона. Банки металлические. Емкости бумажные, водонепроницаемые пластмассовые, не подверженные генерации статического электричества с содержащимися в них веществами 	Ящики деревянные с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
E22 	Мешки крафтбумажные полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани прорезиненные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), из натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фанерные (1D), фибровые (1G) 	11 для 0411 	
	Емкости из фибрового картона металлические, пластмассовые 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), из натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D) из древесного материала (4F) 	10 	
	Нет необходимости 	Барабаны стальные, со съемным днищем (1A2), фибровые (1G), фанерные (1D). Канистры стальные с несъемным днищем (3A1), стальные со съемным днищем (3A2) 	8, 9, 10 	
E26 	Емкости металлические, бумажные, пластмассовые. Листы полимерные. Мешки полимерные 	Бочки деревянные со съемным днищем (2C2). Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G). Мешки плотные (5H2) 	53 	
E102 	По предписанию компетентного органа 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева, обычные (4C1), с вкладышем фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), из фибрового картона (4G), пластики твердые (4H2). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2), фибровые (1G) 	48, 52, 13 	
E103 	По предписанию компетентного национального органа. Отличительный знак государства для автотранспортных средств при международных перевозках страны, от имени которой действует компетентный орган, должен включаться в перевозочный документ и гласить следующее: "Упаковочный комплект разрешен компетентным органом...". 	 	
E104 	Емкости из фибрового картона, металлические, бумажные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева, обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	57 	
E105 	Емкости из фибрового картона, металлические. Промежуточные: ящики из фибрового картона, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	57, 21, 22, 24 	
E106 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2) 	За исключением N 0434, 0435: 49 	
E107 	Детонаторы вторичные, являющиеся готовыми изделиями и представляющие собой закрытые трубки из металла, пластмассы или картона, содержащие бризантные ВВ или смеси бризантных ВВ с пластифицированными добавками 	 	
	Нет необходимости 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
Детонаторы вторичные, формованные или прессованные в трубках или в капсюлях, не закрытых с торцов 	
 	Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые. Листы полимерные, бумажные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
E108 	Разделительные перегородки во внешнем упаковочном комплекте. Емкости металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	23 	
E109 	Емкости металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	28, 57 	
E112 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2) 	13 	
E113 	Емкости из фибрового картона, пластмассовые, металлические 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
E114 	Емкости из фибрового картона, пластмассовые, деревянные, металлические 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	57 	
E115 	Емкости из фибрового картона, металлические, крафт-бумажные (для патронов подкласса 1.4G и 1.4S) пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), пластики твердые (4H2), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	57 	
E116 	Мешки (для небольших коробок) полимерные, из текстильной ткани. Ящики из фибрового картона, пластмассовые, деревянные. Разделительные перегородки во внешнем упаковочном комплекте 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
E117 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	57, 14 	
E119 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1) (только для зарядов в коробках), из натурального дерева обычные с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2) 	 	
E120 	Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Трубки из фибрового картона из эквивалентных материалов 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	30, 31 	
E121 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	32, 57 	
E122 	Ящики из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B) из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	57 	
E123 	Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Емкости из фибрового картона, металлические 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1) с металлическим вкладышем, фанерные (4D), из древесного материала (4F) с металлическим вкладышем, стальные (4A) 	29, 35, 49 	
E124 	Бобины 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) 	33 	
E125 	Мешки полимерные. Бобины. Листы крафт-бумажные, полимерные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	34 	
E126 	Бобины. Емкости из фибрового картона 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F) 	 	
E128 	Ящики с разделительными перегородками из фибрового картона, пластмассовые, деревянные. Поддоны с разделительными перегородками из фибрового картона, пластмассовые, деревянные. Банки металлические с разделительными перегородками 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D) из древесного материала (4F), стальные (4A) 	23, 36 	
E130 	Емкости из фибрового картона, пластмассовые. Листы бумажные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G), пластмассовые со съемным днищем (1H2) 	37 	
E133 	Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Емкости металлические, пластмассовые, из фибрового картона. Листы крафтбумажные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), из твердой пластмассы (4H2). Барабаны фибровые (1G), пластмассовые со съемным днищем (1H2) 	52 	
E134 	Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
E135 	Мешки полимерные. Бобины. Листы крафт-бумажные, полимерные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
E137 	Разделительные перегородки в наружном упаковочном комплекте. Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные. Поддоны пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F), фиброкартон (4C), пластики твердые (4H2) 	38, только для 0106, 0107, 0257, 0367, 0408, 0409, 0410 56 	
E138 	По предписанию компетентного органа 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
E139 	Емкости металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	28 только для 0121 	
E140 	Мешки водостойкие 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4B), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	57 	
E141 	Емкости из фибрового картона, металлические, деревянные. Листы бумажные. Поддоны пластмассовые 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	57 	
E142 	Ящики из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные. Банки металлические. Поддоны из фибрового картона, пластмассовые. Промежуточные (нет необходимости, если внутренняя тара - ящики, но обязательно, если поддоны): ящики из фибрового картона 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	41, 57 	
E143 	Ящики из фибрового картона, металлические, деревянные. Трубки из фибрового картона. Поддоны пластмассовые 	Ящики алюминиевые (4B), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	 	
E145 	Емкости из фибрового картона, металлические, для заклепок взрывчатых пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A) 	57 	
E146 	Нет необходимости 	По предписанию компетентного органа 	 	
E147 	Емкости из фибрового картона, металлические 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны фибровые (1G) 	 	
E150 	Ящики из фибрового картона. Емкости металлические, пластмассовые. Листы крафтбумажные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A), пластики твердые (4H2). Барабаны фибровые (1G) 	12, 52 	
E151 	Емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые, деревянные 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4C), из натурального дерева обычные (4C1), фанерные (4D), из древесного материала (4F), стальные (4A). Барабаны фибровые (1G) 	43, 44, 45 	
E153 	Листы из фибрового картона, гофрированные. Трубки из фибрового картона. Промежуточные: емкости из фибрового картона, металлические, пластмассовые 	Ящики алюминиевые (4B), из дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	46 	
E156 	Разделительные перегородки в наружном комплекте. Мешки полимерные. Ящики и трубки из фибрового картона. Трубки пластмассовые, металлические 	Ящики алюминиевые (4B), из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
E157 	Нет необходимости 	Ящики алюминиевые (4B), из дерева обычные (4C1), стальные (4A), фанерные (4D), из древесного материала (4F) 	 	
E158 	Мешки крафтбумажные, полимерные, из текстильной ткани, из текстильной ткани, прорезиненные 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), из натурального дерева с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Барабаны стальные со съемным днищем (1A2), фибровые (1G), фанерные (1D) 	8, 10 	
	Емкости из фибрового картона, металлические 	Ящики из фибрового картона (4G), из натурального дерева обычные (4C1), с плотно пригнанными стенками (4C2), фанерные (4D), из древесного материала (4F). Составные упаковочные комплекты, полимерный сосуд (емкость) в ящике из твердой пластмассы (6HH2) 	10 	
--------------------
<1> См. примечание к таблице.
<2> Если используются мешки 5H2, 5H3 или 5H4, применение внутреннего упаковочного комплекта не обязательно.
<3> Если используются мешки 5H2 или 5H3, применение внутреннего упаковочного комплекта не обязательно.

Примечание. В графе "Особые требования к упаковке или исключения" приняты следующие обозначения:
1 - водорастворимые вещества при упаковке следует помещать в водонепроницаемые емкости;
2 - упаковки не должны содержать свинца;
8 - внутренняя поверхность металлических упаковочных комплектов должна быть оцинкована, окрашена или защищена иным образом. Чистая сталь не должна соприкасаться с метательным взрывчатым веществом;
9 - стальные барабаны и канистры должны быть сконструированы таким образом, чтобы они не имели пазов и щелей, в которые мог бы попасть и задержаться бездымный порох;
10 - металлические емкости должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать снижение риска взрыва из-за повышения внутреннего давления по внутренним или внешним причинам;
11 - внутренние упаковочные комплекты должны закрываться герметически;
12 - наружные деревянные ящики могут иметь вкладыш из белой жести и герметически закрываемую крышку;
13 - открытые концы внутренних упаковочных комплектов должны быть закрыты крышками с мягкой прокладкой, или наружный упаковочный комплект должен иметь мягкие прокладки;
21 - в промежуточный упаковочный комплект должно быть помещено не более 10 внутренних упаковочных комплектов;
22 - внутренние или промежуточные упаковочные комплекты должны быть отделены от наружного упаковочного комплекта зазором по меньшей мере в 25 мм посредством распорок (планок) или прокладочного материала, например такого, как опилки;
23 - внутренние упаковочные комплекты должны быть отделены от наружного пространством не менее 25 мм, заполненным прокладочным материалом - опилками, древесными стружками и т.д.;
24 - во внутренних металлических упаковочных комплектах капсюли-детонаторы должны быть с обоих концов укреплены прокладочным материалом;
28 - металлические внутренние упаковочные комплекты должны быть защищены прокладочным материалом;
30 - кумулятивные заряды должны быть упакованы таким образом, чтобы предотвратить их соприкосновение друг с другом;
31 - конические выемки кумулятивных зарядов должны быть направлены вовнутрь попарно или группами с целью сведения к минимуму кумулятивного действия зарядов при случайном инициировании;
32 - концы изделия должны быть изолированы или обязательно следует использовать полимерные мешки в качестве внутреннего упаковочного комплекта;
33 - концы детонирующего шнура должны быть изолированы и крепко связаны;
34 - концы детонирующего шнура должны быть изолированы. Свободные пространства должны быть заполнены упаковочным материалом;
35 - упаковочные комплекты должны быть герметически закрыты, чтобы предотвратить доступ воды;
36 - изделия должны иметь прокладки, предотвращающие их соприкосновение между собой;
37 - трубки ракет (пиротехнических средств) должны быть закупорены, а средства воспламенения полностью защищены;
38 - взрыватели должны быть отделены друг от друга во внутреннем упаковочном комплекте;
41 - капсюли должны быть упакованы слоем фетра, бумаги или пластмассы, поглощающими энергию удара и предотвращающими рассыпание в наружном упаковочном комплекте;
43 - сигнальные устройства (петарды) должны быть отделены друг от друга и от дна, стенок и крышки наружного упаковочного комплекта прокладочным материалом;
44 - если петарды уложены в магазины для установки в автоматические устройства, то эти магазины могут заменять внутренний упаковочный комплект при условии использования прокладочного материала;
45 - внутренний упаковочный комплект из жести должен быть запаян;
46 - звуковые устройства должны быть обернуты поштучно в листы гофрированного картона или помещены в трубы из фибрового картона;
47 - должен применяться поглощающий прокладочный материал;
48 - большие изделия без метательного заряда и без средств воспламенения или инициирования могут перевозиться неупакованными;
49 - большие изделия без средств инициирования или со средствами инициирования, имеющими не менее двух эффективных предохранительных устройств, могут перевозиться неупакованными;
52 - в отношении водоактивируемых изделий см. метод E123;
53 - плотные мешки (5H2) рекомендуются только для перевозки сухого тринитротолуола в виде мелких пластинчатых кристаллов или гранул при максимальной массе нетто 30 кг;
55 - во внутренний упаковочный комплект должно быть помещено не более 50 г вещества;
56 - ящики из фиброкартона (4G) не должны использоваться в качестве внешней упаковки для N 0106 или 0107;
57 - необходима обшивка или внутреннее покрытие.

Приложение N 12
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ С ВЗРЫВЧАТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫХ МЕСТАХ СТАНЦИИ
1. Места для погрузки, выгрузки и перегрузки ВМ на специально выделенных станциях, а также места для стоянки вагонов с такими грузами вне поездов или вне сформированных составов (за исключением сортировочных путей, на которых вагоны с ВМ могут находиться под накоплением) должны быть удалены от жилых и производственных строений, территорий тяговых подстанций, грузовых складов, общих мест погрузки, выгрузки и хранения грузов, от мест налива и слива опасных жидких грузов, от главных станционных путей на расстояние не менее 125 м.
2. На электрифицированных участках для указанных целей выделяются, как правило, неэлектрифицированные пути. В тех случаях, когда таких путей выделить не представляется возможным, могут использоваться электрифицированные пути. Контактная сеть этих путей должна быть выделена в самостоятельную группу с электропитанием через отдельный секционный разъединитель, оборудованный дополнительным заземляющим ножом.
Погрузка и выгрузка электродетонаторов на электрифицированных путях, а также все погрузочно-разгрузочные работы на этих путях, осуществляемые с применением подъемных механизмов и приспособлений; работы, связанные с необходимостью приближения людей, грузов, механизмов, приспособлений к контактной сети на расстояние менее 2 м, должны производиться только после снятия напряжения в контактной сети. В этих случаях лицам, руководящим погрузкой или выгрузкой, запрещается приступать к работам до получения письменного уведомления от начальника станции или дежурного по станции о снятии напряжения и заземления провода.
Места, предназначенные для производства погрузочно-разгрузочных работ с ВМ, должны иметь необходимые средства пожаротушения и устройства стационарного и переносного электрического освещения с арматурой и светильниками во взрывобезопасном исполнении. В исключительных случаях в пунктах, где нет систематического отправления или поступления ВМ, допускается оснащение светильниками в открытом исполнении, которые должны находиться не ближе 10 м от места погрузки, выгрузки и складирования таких грузов.
Стационарное или переносное электрическое освещение должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПТЭ и мер безопасности, устанавливаемых руководителями соответствующих предприятий, учреждений, организаций.
Для подхода автомобильного транспорта к местам погрузки и выгрузки должны быть удобные подъезды.
3. Выбор указанных мест на станциях и прием их в эксплуатацию производятся комиссией в составе начальника станции, военного коменданта железнодорожного участка и станции, представителей санитарно-эпидемиологической станции, пожарной охраны дороги, ОСП МВД, государственного надзора и согласовывается с местными органами власти. Предложения о включении в перечень конкретных станций для работ с ВМ, принадлежащими министерствам обороны, внутренних дел, службе безопасности, железнодорожная администрация согласовывает с правительством страны и направляет их в Дирекцию Совета по железнодорожному транспорту для сообщения железнодорожным администрациям государств - участников Содружества.
4. При отсутствии места, удовлетворяющего перечисленным в пунктах 1 - 3 требованиям, комиссия может устанавливать наиболее удобное для этих целей место с отступлениями от указанных требований. В этом случае комиссия определяет дополнительные меры безопасности в зависимости от местных условий.
Выбор места оформляется актом, подписываемым членами комиссии.
В соответствии с п. 3.6.14 настоящих Правил установленные места, а также пути для стояния вагонов с опасными грузами указываются в техническо-распорядительном акте станции.
5. Погрузка и выгрузка ВМ на подъездных путях предприятий, учреждений, организаций, а также на специально выделенных местах станций, если эти места имеют необходимое освещение, производятся круглосуточно.
При отсутствии на специально выделенных местах станций фронтов погрузки и выгрузки груза, имеющих достаточное освещение, погрузочно-разгрузочные работы с ВМ осуществляются лишь в светлое время суток. С наступлением темноты эти работы должны быть прекращены.
Выгрузку, погрузку, перегрузку всех ВМ из вагонов, бывших в крушении (аварии), или при наличии явных признаков нарушения порядка размещения груза в вагонах разрешается производить только в светлое время суток. В районах Крайнего Севера, где в зимний период светлое время суток не превышает 4 ч, эти работы выполняются при повышенном электрическом освещении с арматурой и светильниками во взрывобезопасном исполнении. Достаточность такого освещения определяется ответственным представителем грузоотправителя (грузополучателя), специально выделяемым в соответствии с п. 3.5.4 настоящих Правил для руководства указанными работами. Уровни освещенности в местах погрузки, выгрузки, перегрузки и ремонта должны соответствовать СНиП 11-4-79 и ОСТ 32-9-81.
О необходимости выгрузки вагонов только в светлое время начальник станции составляет акт с участием сопровождающих груз специалистов или начальника караула, представителя грузополучателя, а по грузам МО - военного коменданта железнодорожного участка и станции, если он имеется на данной станции, и по грузам МВД и службы безопасности - представителя ОСП МВД на железной дороге.
6. Погрузочные и подъемные средства всех видов (тачки, тележки, салазки, рольганги, транспортеры, лебедки, краны, аккумуляторные погрузчики и т.д.), применяемые при работах с ВМ, должны быть в полной исправности и иметь приспособления или устройства, предохраняющие груз от падения.
Лебедки подъема груза грузоподъемных машин, а у стреловых кранов - и лебедки подъема стрелы при работе с ВМ должны быть оборудованы двумя тормозами. Нагрузка на грузоподъемные машины, оборудованные таким образом, не должна превышать норм, предусмотренных технической документацией (формуляром, паспортом и инструкцией).
При наличии одного тормоза на лебедке подъема груза, а у стреловых кранов - и на лебедке подъема стрелы нагрузка не должна превышать 75% грузоподъемности, разрешенной для данного грузоподъемного механизма.
Запрещается использование стреловых и других кранов при скорости ветра, превышающей 75% допускаемой для марки данного крана.
Погрузка и выгрузка ВМ производятся штатным и специально допущенным к производству работ с такими грузами подъемным такелажем и приспособлениями, не образующими при ударе искру.
Если при погрузке, выгрузке ВМ необходимо применение железных и стальных строп и других захватывающих приспособлений, то разрешается использовать штатные и установленные погрузочные приспособления (механизмы), предусмотренные технической документацией для работы с этими грузами, имеющие необходимую изоляцию.
Пригодность и исправность погрузочных и подъемных средств, подлежащих использованию на погрузочно-разгрузочных работах с ВМ, перед началом этих работ проверяется ответственным работником, специально выделенным грузоотправителем (грузополучателем), выполняющим указанные работы.
7. Погрузочно-разгрузочные работы с ВМ проводятся с максимальной осторожностью. Места с грузом нельзя подвергать толчкам, ударам и тряске. Подъем и спуск их должны производиться медленно и плавно.
Переноска грузов на руках или носилках должна производиться с крайней осторожностью.
Волочение тяжелых мест допускается в исключительных случаях только по ровному настилу из досок, с особой осторожностью.
При гололедице, во избежание скольжения рабочих, территория у мест погрузки, выгрузки ВМ должна быть обязательно посыпана песком и золой.
Передвижение вагонов с ВМ вдоль фронта погрузки-выгрузки или на путях отстоя вручную запрещается.
Порядок передвижения на станционных путях и на подъездных путях вагонов с ВМ кабестанами, электрошпилями и другими механическими средствами устанавливается специальными инструкциями, утвержденными соответственно начальником отделения дороги или руководителем предприятия, учреждения, организации, в ведении которого находится подъездной путь.
8. Вагоны с ВМ, прибывшие в пункт назначения, при сдаче груза грузополучателю должны быть осмотрены им, а при сопровождении груза военизированной охраной железных дорог - также приемосдатчиком станции с целью установления исправности кузова, дверей, люков, запоров и пломб.
При входе в вагон грузополучатель обязан осмотреть его внутри и убедиться в целости тары и отсутствии рассыпанных (разлитых) ВМ.
9. В случае когда при погрузочно-разгрузочных работах будет обнаружено, что часть ВМ рассыпана (выпала из упаковки) или разлита, руководитель этих работ обязан руководствоваться мерами безопасности в соответствии с аварийной карточкой на данный груз.

Приложение N 13
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

                     ФОРМА АВАРИЙНОЙ КАРТОЧКИ
  
                      АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N _______ <*>

 

    <*>  Требования  по разработке аварийных карточек и порядок их
 заполнения   изложены   в   Сборнике   правил  перевозок и тарифов
 железнодорожного транспорта N 386.
  
                  ПЕРЕЧЕНЬ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Условный
номер
опасного
груза
(номер ООН) 	
Наименование
груза 	
Степень опасности 	
		
по ГОСТ 19433-88
"Грузы опасные.
Классификация и маркировка" 	
по ГОСТ 12.1.007-76
"Вредные вещества.
Классификация и
общие требования
безопасности" 	

        Взрывчатый
        материал
 __________________________________________________________________
                     Основные свойства и виды опасности
 __________________________________________________________________
  Основные свойства
 __________________________________________________________________
  Взрыво- и пожароопасность
 __________________________________________________________________
  Опасность для человека
 __________________________________________________________________
                       Средства индивидуальной защиты
 __________________________________________________________________
  
                               Оборотная сторона аварийной карточки

    Необходимые действия при аварийных ситуациях
  
 __________________________________________________________________
  Общего характера
 __________________________________________________________________
  При развале и россыпи (разливе)
 __________________________________________________________________
  При возгорании и пожаре
 __________________________________________________________________
                     Меры экстренной медицинской помощи
 __________________________________________________________________

  
Приложение N 14
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

                          ХАРАКТЕРИСТИКА
                    НОВОГО ВЗРЫВЧАТОГО МАТЕРИАЛА
  
   _____________________________________________________________

   (наименование организации, предъявляющей груз к перевозке)
  
  1.  Техническое,  химическое  наименование  груза,  его  синонимы
 (основное подчеркнуть) номер ООН _________________________________
  2.  Номер государственного стандарта или технических условий (для
 ТУ     -     когда     и     какой     организацией    утверждены)
 ____________________________________
  3. Вид отправки (повагонная, мелкими партиями, контейнерами) ____
  4.   Тип   крытого   вагона   (специальный, парка железных дорог,
 специализированный), тип специализированного контейнера, в котором
 предлагается возить груз _________________________________________
  5. Объем перевозки в месяц, т ___________________________________
  6. Станция и дорога отправления груза ___________________________
  7. Станция и дорога назначения груза ____________________________
  
                        Основные свойства
  
  8.  Номер  класса,  подкласса,  группа  совместимости,  к которой
 относится  вещество  (изделие)  в  соответствии  с  классификацией
 опасных   грузов   по   ГОСТ   19433-88;   класс опасности по ГОСТ
 12.1.007-76 _____________________________
  9.  Агрегатное  состояние  вещества  (жидкость, сыпучее вещество,
 твердое  тело  и  др.)  и  в каком состоянии перевозится (в сухом,
 увлажненном        виде),        плотность,        цвет,     запах
 ____________________________________________________
  10. Внешний вид изделия (в оболочке, наполнитель и т.д.) ________
  11.  Токсичность:  вещества,  паров, продуктов горения, взрыва по
 ГОСТ 12.1.005-88 _________________________________________________
  12. Растворимость в воде ________________________________________
  13. Взаимодействие с водой ______________________________________
  14. Температура кипения, град. C ________________________________
  15. Плотность при температуре 20 град. C, кг/куб. м _____________
  16.  Упругость  паров  при температурах -10 град. C; +10 град. C;
 +20        град.        C;        +50        град.        C,    ПА
 __________________________________________________
  17. Температура плавания, град. C _______________________________
  
                Пожароопасные и взрывчатые характеристики
  
  18. Температура вспышки по ГОСТ, град. C ________________________
  19. Чувствительность к механическим воздействиям:
  удару на приборе 1 _____ мм, на приборе 2 _______________________
  трение на приборе К-44-Ш ________________________________________

    испытанию на сброс с высоты 12 м по методике ООН 4(в) ________
  20. Термостойкость по ОСТ 84-2343-87 ____________________________
  21.  Чувствительность к пламени (по методике ООН, серия испытаний
 3) ___
  22.  Склонность  к  переходу  горения  во взрыв, детонацию по ОСТ
 84-904-74          (для          ВМ          подкласса        1.3)
 ____________________________________________________
  23. Чувствительность к электрическому разряду по ОСТ В 84-2176-84
 (для   ВМ   подкласса   1.3)   (минимальная энергия зажигания), мд
 _____________________
  24.  Радиус  опасной  зоны  при  детонации  ВМ массой или разлета
 осколков  при полной загрузке вагона (по нормативной документации)
 для  веществ  подклассов  1.1;  1.2;  1.5  ___  м (при горении для
 веществ подкласса 1.3) ____
  25. Вид упаковки в соответствии с Приложением 11 Правил и НД ____
  26.   Оценка   безопасности   при   имитации транспортировки по В
 25147-82,    ОСТ    В    84-1855-86    (для    ВМ   подкласса 1.2)
 _______________________________________
  27.   Результаты   испытаний   по   отношению  ВМ к подклассу (по
 материалам      ООН,      серии      испытаний      5,      6,  7)
 ___________________________________________
  28. Средства тушения пожара _____________________________________
  
                  Транспортирование, требования к перевозке
  
  29.  Масса  отдельного грузового места, кг; вместимость первичной
 тары           и           норма           ее           наполнения
 _______________________________________________________
  30. Возможность совместных перевозок ____________________________
  31.   Способ   очистки   вагона   (контейнера)   после  выгрузки,
 необходимость   промывки   и   обеззараживания,   какими  силами и
 средствами это должно быть проведено _____________________________
  32. Средства индивидуальной защиты ______________________________
  33.  Требования  техники  безопасности  при  погрузке, выгрузке и
 хранении                                                     груза
 __________________________________________________________________
  
 Дата представления характеристики
  
 Подпись руководителя            ______________________
 предприятия-грузоотправителя
  
 М.П.

  
Приложение N 15
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

                           ФОРМА ДЕКАДНОЙ ЗАЯВКИ
  
  Начальнику ______ отделения дороги, через начальника станции ____
  военному коменданту ж.д. (участка, станции) _____________________
  начальнику ОСП МВД на ______________________________________ ж.д.
  
                          ДЕКАДНАЯ ЗАЯВКА
  
 на погрузку по _____________________________________________ плану
                      (основному или дополнительному)
  в период _________ декады _________ м-ц ____________ 19__ г.

Число,
месяц 	
Номера
воинских
транспортов 	
Условный
номер
(номер ООН) 	
Количество вагонов 	
			
людских 	
крытых 	
платформ 	
полувагонов 	
отправителя 	
итого 	
в т.ч.
с вкл.
автотормозами 	

 	

 	

 	

 
  Груз следует в сопровождении __________________________________
                   (воинского караула министерств обороны,
                    внутренних дел, службы безопасности,
                                специалистов)

    "Правила  перевозки  по железным дорогам взрывчатых материалов
 мне   как   отправителю,   а   также сопровождающим груз известны.
 Поименованные  в  настоящей  заявке  грузы  по качеству и упаковке
 соответствуют требованиям стандарта (технических условий)."

    Подпись грузоотправителя

    М.П.

  
Приложение N 16
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

ПЕРЕЧЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЙ, ИМЕЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГРУЗОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С ВМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ МИНИСТЕРСТВАМ ОБОРОНЫ, ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ
(в ред. протокола от 07.05.2014)

Дорога 	Станции 	
Октябрьская 	Алакурти, Африканда, Бежецк, Борисова Грива (с подачей на станцию Ладожское озеро), Ваенга, Громово, Кадуй, Кандалакша, Кемь, Кирилловское, Княжая, Колчаново, Луостари, Нямозеро, Печенга, Пинозеро, Приветненское, Савелово, Старая Торопа, Струги Красные, Тайбола, Тихвин, Хиитола 	
Калининградская 	Дзержинская-Новая, Калининград - Сорт., Полесск, Черняховск 	
Горьковская 	Великое озеро (с подачей на станцию Инженерная), Вожой, Золино (с подачей на станцию Ударники), Ковров-1 (с подачей на станцию Федулово), Сарапул, Фролищи, Кварса 	
Северо-Кавказская 	Азов, Беслан, Буйнакск, Гетмановская, Зеленокумск, Кавказская, Каменская, Майкоп, Палагиада, Персиановка, Саратовская, Тоннельная, Энем-2 	
Приволжская 	Волжский, Ивановский, Трусово, Безымянная (с подачей
на станцию Лебедево) 	
Куйбышевская 	Белинская, Звезда, Пенза-4, Уршак 	
Свердловская 	Адуй, Березит, Еланский, Ишим, Ляды, Салка 	
Южно-Уральская 	Златоуст, Куйбас, Нижеувельская - Лесной тупик 	
Западно-Сибирская 	Мочище, Юрга-2 	
Красноярская 	Ачинск-2, Канск-Енисейский, Оросительный, Кача 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Забайкальская 	Ага, Большой Невер, Борзя, Тыгда, Томичи, Возжаевка, Екатеринославка, Лесная, Призейская, Домна 	
Дальневосточная 	Бира, Биробиджан-2, Воздвиженский, Дальнереченск-2, Дубининский, Кнорринг (с подачей на станцию Тиховодное), Кругликово, Кузнецово, Приамурская, Ружино, Смоляниново, Спасск-Дальний, Сысоевка, Унгун, Брусит, Дипкун, Сулук, Тында, Тырма, Февральск, Хурмули, Приморская, Махалино, Пржевальская, Гродеково-2 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Восточно-Сибирская 	Дивизионная, Наушки, Киренга 	
Азербайджанская 	Зазалы, Сантагалы, Шахтахты 	
Белорусская 	Заслоново, Колядичи, Полоцк, Слуцк, Осиповичи (с подачей на станцию Лапичи) 	
Казахстан Темир Жолы 	Актюбинск, Ак-Чулак, Астана, Атбасар, Берлик-1, Бесколь, Бурное, Джамбул, Ерментау, Есиль, Жана-Семей, Жетыген, Илийская, Кзыл-Орда, Кокшетау-1, Коктас, Коскудук, Курорт, Боровое, Кумшагал, Луговая, Новоишимская, Новоустькаменогорск, Отар, Пойма, Пресногорьковская, Серебрянка, Сороковая, Сурум, Суук-Булак, Тайнча, Талас, Токырау, Уч-Булак, Уш-Тобе, Чаглинка, Чайкурук, Чарская, Чемолган, Чу, Шолпан 	
Киргизская 	Быстровка, Карабалта, Рыбачье 	
Литовская 	Алитус, Акмяне, Бяздонис, Гайжюнай, Зокняй, Калверия, Каунас, Клайпеда, Кибартай, Киртимай, Мариямполе, Науйойи-Вильня, Пабраде, Пагеляй, Покруойис, Паневежис, Панеряй, Радвилишкис, Римкай, Таураге, Шатейкяй 	
Таджикская 	Айни, Исфара, Курбан-Тюбе, Янги-Базар, Вахдат, Куляб 	
(в ред. протокола от 07.05.2014) 	
Туркменская 	Безмейин, Гушгы, Зергер, Красноводск-1, Мары, Небит-Ваг 	

Приложение N 17
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПОМЕЩАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ В УПАКОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ ТИПА A, И ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АКТИВНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ НА УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОЗКИ НЕОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Изотоп 	Период полураспада 	Предельно допустимая активность радиоактивных веществ в упаковочном комплекте типа A, Бк (кюри) 	Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, транспортируемых на условиях неопасных грузов, МБк (мккюри) 	
		Особого вида <*> 	Неособого вида 		
Тритий 	12,34 года 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E2 (1000) 	
Берилий-7 	53,3 сут 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 x 10E13 (300) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Углерод-14 	5730 лет 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Фтор-18 	1,87 ч 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Натрий-22 	2,6 года 	2,9 x 10E11 (8) 	2,9 x 10E11 (8) 	3,7 (100) 	
Натрий-24 	14,9 ч 	1,8 x 10E11 (5) 	1,8 x 10E11 (5) 	3,7 (100) 	
Магний-28 	21,4 ч 	2,2 x 10E11 (6) 	2,2 x 10E11 (6) 	2,2 x 10E2 (6000) 	
Кремний-31 	2,62 ч 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Фосфор-32 	14,3 сут 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Сера-35 	87,1 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	1,1 X 10E13 (300) 	3,7 (100) 	
Хлор-36 	3,03 x 10E5 лет 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 X 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Хлор-38 	37,7 мин 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Аргон-37 	34 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E1 (100) 	
Калий-42 	12,36 ч 	3,7 x 10E11 (10 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Кальций-45 	163 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 (100) 	
Кальций-47 	4,55 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Скандий-46 	83,8 сут 	2,9 x 10E11 (8) 	2,8 x 10E11 (8) 	3,7 (100) 	
Скандий-47 	3,4 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Скандий-48 	1,83 сут 	1,8 x 10E11 (5) 	1,8 x 10E11 (5) 	3,7 (100) 	
Ванадий-48 	16,2 сут 	2,2 x 10E11 (6) 	2,2 x 10E11 (6) 	3,7 (100) 	
Хром-51 	27,8 сут 	2,2 x 10E13 (600) 	2,2 x 10E13 (600) 	3,7 x 10E1 (100) 	
Марганец-52 	5,7 сут 	1,8 x 10E11 (5) 	1,8 x 10E11 (5) 	3,7 (100) 	
Марганец-54 	312,3 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Марганец-56 	2,6 ч 	1,8 x 10E11 (5) 	1,8 x 10E11 (5) 	3,7 (100) 	
Железо-55 	2,72 года 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Железо-59 	45 сут 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Кобальт-56 	77 сут 	1,8 x 10E11 (5) 	1,8 x 10E11 (5) 	1,8 x 10E1 (500) 	
Кобальт-57 	270 сут 	3,3 x 10E12 (90) 	3,3 x 10E12 (90) 	3,7 (100) 	
Кобальт-58 	71,3 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Кобальт-60 	5,25 года 	2,5 x 10E11 (7) 	2,5 x 10E11 (7) 	3,7 (100) 	
Никель-59 	7,5 x 10E4 лет 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,3 x 10E13 (900) 	3,7 (100) 	
Никель-63 	100,1 года 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Никель-65 	2,52 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Медь-64 	12,8 ч 	2,9 x 10E12 (80) 	2,9 x 10E12 (80) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Цинк-65 	245 сут 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Цинк-69m 	14,0 ч 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 X 10E13 (300) 	3,7 (100) 	
Цинк-69 	55,6 мин 	1,5 x 10E12 (40) 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 x 10E1 (100) 	
Германий-71 	11,8 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Галлий-72 	14 ч 	2,5 x 10E11 (7) 	2,5 x 10E11 (7) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Мышьяк-73 	80,3 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	1,5 x 10E13 (400) 	3,7 (100) 	
Мышьяк-74 	17,78 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Мышьяк-76 	26,75 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Мышьяк-77 	39 ч 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 x 10E13 (300) 	3,7 (100) 	
Селен-75 	118,45 сут 	1,5 x 10E12 (40) 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 (100) 	
Бром-82 	35,30 ч 	2,2 x 10E11 (6) 	2,2 x 10E11 (6) 	3,7 (100) 	
Рубидий-86 	18,66 сут 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Стронций-85m 	67,7 мин 	2,9 x 10E12 (80) 	2,9 x 10E12 (80) 	3,7 (100) 	
Стронций-85 	65 сут 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Стронций-89 	51 сут 	3,7 x 10E12 (100) 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 (100) 	
Кобальт-58m 	9,1 ч 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 (100) 	
Стронций-90 	28,6 года 	3,7 x 10E11 (10) 	1,5 x 10E10 (0,4) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Стронций-91 	9,7 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Стронций-92 	2,71 ч 	3,7 x 10E11 (10 	3,7 x 10E11 (10 	3,7 (100) 	
Иттрий-90 	2,68 сут 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Иттрий-91m 	50,3 мин 	1,1 X 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 x 10E-1 (1000) 	
Иттрий-91 	58,5 сут 	1,1 X 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Иттрий-92 	3,54 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Иттрий-93 	10,1 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Цирконий-93 	1,53 x 10E6 лет 	3,7 x 10E13 (1000) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Цирконий-95 	65 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Цирконий-97 	17 ч 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Ниобий-93m 	13,6 лет 	3,7 x 10E13 (1000) 	7,4 x 10E13 (20) 	3,7 (100) 	
Ниобий-95 	35 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Ниобий-97 	72,1 мин 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Молибден-99 	67 ч 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Технеций-96m 	52 мин 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Технеций-96 	4,2 сут 	2,2 x 10E11 (6) 	2,2 x 10E11 (6) 	3,7 (100) 	
Технеций-97m 	87 сут 	3,7 x 10E13 (100) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Технеций-97 	2,6 x 10E6 лет 	3,7 x 10E13 (100) 	1,5 x 10E12 (400) 	3,7 (100) 	
Технеций-99m 	6,0 ч 	3,7 x 10E12 (1000) 	3,7 x 10E12 (1000) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Технеций-99 	2,12 x 10E5 лет 	3,7 x 10E13 (1000) 	2,9 x 10E12 (80) 	3,7 (100) 	
Рутений-97 	2,89 сут 	2,9 x 10E12 (80) 	2,9 x 10E12 (80) 	3,7 (100) 	
Рутений-103 	39,35 сут 	1,1 X 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Рутений-105 	4,4 ч 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Рутений-106 	1 год 	3,7 x 10E11 (10) 	2,5 x 10E11 (7) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Родий-103m 	56 мин 	3,7 x 10E13 (100) 	3,7 x 10E13 (100) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Родий-105 	35,36 ч 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Палладий-103 	17 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	2,5 x 10E13 (700) 	3,7 (100) 	
Палладий-109 	13,46 ч 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Серебро-105 	41,29 сут 	1,5 x 10E12 (40) 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 (100) 	
Серебро-110m 	250 сут 	2,5 x 10E11 (7) 	2,5 x 10E11 (7) 	3,7 (100) 	
Серебро-111 	7,45 сут 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Кадмий-109 	453 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	2,5 x 10E12 (70) 	3,7 (100) 	
Кадмий-115m 	44,6 сут 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Кадмий-115 	2,3 сут 	2,9 x 10E12 (80) 	1,1 x 10E11 (30) 	3,7 (100) 	
Индий-113m 	224 мин 	2,2 x 10E12 (60) 	2,2 x 10E12 (60) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Индий-114m 	49 сут 	1,1 x 10E12 (30) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Индий-115m 	4,5 ч 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Олово-113+ 	115,2 ч 	2,2 x 10E12 	2,2 x 10E12 	3,7 (100) 	
Индий-113m 	 	(60) 	(60) 	 	
Олово-125 	9,4 сут 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Сурьма-122 	2,75 сут 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Сурьма-124 	60,1 сут 	1,8 x 10E11 (5) 	1,8 x 10E11 (5) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Сурьма-125 	2,77 года 	1,4 x 10E12 (40) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Теллур-125m 	58 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Теллур-127m 	109 сут 	1,4 x 10E13 (300) 	1,4 x 10E12 (40) 	3,7 (100) 	
Теллур-127 	9,35 ч 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 x 10E13 (300) 	3,7 (100) 	
Теллур-129m 	33,0 сут 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Теллур-129 	69,6 мин 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Теллур-131m 	30 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Теллур-132 	3,2 сут 	2,5 x 10E11 (7) 	2,5 x 10E11 (7) 	3,7 (100) 	
Йод-125 	60 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	2,5 x 10E12 (70) 	3,7 (100) 	
Йод-126 	12,93 сут 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Йод-129 	1,57 x 10E7 лет 	3,7 x 10E13 (1000) 	7,4 x 10E10 (2) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Йод-131 	8,06 сут 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Йод-132 	2,3 ч 	2,5 x 10E11 (7) 	2,5 x 10E11 (7) 	3,7 (100) 	
Йод-133 	20,9 ч 	1,1 X 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Йод-134 	54 мин 	2,9 x 10E11 (8) 	2,9 x 10E11 (8) 	3,7 (100) 	
Йод-135 	6,61 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Цезий-131 	9,69 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Ксенон-133 	5,27 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Цезий-134m 	2,91 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Цезий-134 	2,07 года 	3,7 x 10E11 (10) 	2,5 x 10E11 (7) 	3,7 (100) 	
Цезий-135 	2,3 x 10E6 лет 	3,7 x 10E13 (1000) 	2,2 x 10E12 (60) 	3,7 (100) 	
Цезий-136 	12,98 сут 	2,5 x 10E11 (7) 	2,5 x 10E11 (7) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Цезий-137 	30 лет 	1,1 x 10E12 (30) 	3,3 x 10E11 (9) 	3,7 (100) 	
Барий-131 	11,8 сут 	1,5 x 10E12 (40) 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 (100) 	
Барий-133 	10 лет 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Барий-140 	13 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Церий-139 	140 сут 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Лантан-140 	40,3 ч 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Церий-141 	32,5 сут 	1,1 x 10E13 (300) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Церий-143 	33,4 ч 	2,2 x 10E12 (60) 	2,2 x 10E12 (60) 	3,7 (100) 	
Церий-144 	284,5 сут 	3,7 x 10E11 (10) 	2,5 x 10E11 (7) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Празеодин-142 	19,2 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Празеодин-143 	13,58 сут 	1,1 X 10E13 (300) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Неодим-147 	10,98 сут 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Неодим-149 	1,73 ч 	1,1 X 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Прометий-147 	2,6 года 	3,7 x 10E13 (1000) 	2,9 x 10E12 (80) 	3,7 (100) 	
Прометий-149 	2,2 сут 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Самарий-151 	90 лет 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,3 x 10E12 (90) 	3,7 (100) 	
Самарий-153 	47 ч 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 x 10E13 (300) 	3,7 (100) 	
Европий-152m 	9,3 ч 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 X 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Европий-152 	13,2 года 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Европий-154 	8,5 года 	3,7 x 10E11 (10) 	1,8 x 10E11 (5) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Европий-155 	4,96 года 	1,5 x 10E13 (400) 	3,3 x 10E12 (90) 	3,7 (100) 	
Гадолиний-158 	241,6 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Гадолиний-159 	18,6 ч 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 x 10E13 (300) 	3,7 (100) 	
Тербий-160 	72,3 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Диспрозий-165 	2,34 ч 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Диспрозий-166 	3,4 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Гольмий-166 	27,3 ч 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Эрбий-169 	9,3 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	1,1 x 10E13 (300) 	3,7 (100) 	
Эрбий-171 	7,52 ч 	1,8 x 10E12 (50) 	1,8 x 10E12 (50) 	3,7 (100) 	
Тулий-170 	128,6 сут 	1,1 x 10E13 (300) 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Тулий-171 	680 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Иттербий-175 	4,2 сут 	1,5 x 10E13 (400) 	1,5 x 10E13 (400) 	3,7 (100) 	
Лютеций-177 	6,71 сут 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 x 10E13 (300) 	3,7 (100) 	
Гафний-181 	42,4 сут 	1,1 x 10E12 (300) 	1,1 x 10E12 (300) 	3,7 (100) 	
Тантал-182 	115 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Вольфрам-181 	121 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Вольфрам-185 	75,1 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Вольфрам-187 	24 ч 	1,5 x 10E12 (40) 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 (100) 	
Рений-186 	3,8 сут 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Рений-188 	16,98 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Осмий-185 	94,3 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Осмий-191m 	13 ч 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Осмий-191 	15,4 сут 	2,2 x 10E13 (600) 	1,5 x 10E12 (400) 	3,7 (100) 	
Осмий-193 	31,5 ч 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Иридий-190 	12,1 сут 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Иридий-192 	74 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E11 (20) 	3,7 (100) 	
Иридий-194 	19 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Платина-191 	3 сут 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Платина-193 	50 лет 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Платина-197m 	94,4 мин 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 x 10E13 (300) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Платина-197 	18,3 ч 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 x 10E13 (300) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Золото-193 	17,44 ч 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Золото-196 	6,18 сут 	1,1 x 10E12 (300) 	1,1 x 10E12 (300) 	3,7 (100) 	
Золото-198 	2,69 сут 	1,5 x 10E12 (40) 	1,5 x 10E12 (40) 	3,7 (100) 	
Золото-199 	3,13 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Платина-193m 	4,33 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Ртуть-197m 	23,8 ч 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E13 (200) 	3,7 (100) 	
Ртуть-197 	2,7 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Ртуть-203 	46,8 сут 	2,9 x 10E12 (80) 	2,9 x 10E12 (80) 	3,7 (100) 	
Таллий-200 	26,1 ч 	7,4 x 10E11 (20) 	7,4 x 10E12 (20) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Таллий-201 	3 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 x 10E1 (1000) 	
Таллий-202 	12,2 сут 	1,4 x 10E12 (40) 	1,4 x 10E11 (40) 	3,7 (100) 	
Таллий-204 	3,78 года 	1,1 x 10E13 (300) 	1,1 x 10E12 (30) 	3,7 (100) 	
Свинец-203 	2,17 сут 	 	 	3,7 (100) 	
Свинец-210 	22,3 года 	3,7 x 10E12 (100) 	7,4 x 10E12 (0,2) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Свинец-212 	10,64 ч 	2,2 x 10E11 (6) 	1,8 x 10E12 (5) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Висмут-206 	6,24 сут 	1,8 x 10E11 (5) 	1,8 x 10E9 (5) 	3,7 (100) 	
Висмут-207 	38 лет 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 (100) 	
Висмут-210 	5 сут 	3,7 x 10E12 (200) 	1,4 x 10E11 (0,2) 	3,7 x 10E-1 	
Висмут-212 	60,5 мин 	2,2 x 10E11 (6) 	2,2 x 10E11 (6) 	3,7 (100) 	
Полоний-210 	138,4 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E11 (0,2) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Астат-211 	7,2 ч 	7,4 x 10E12 (200) 	2,5 x 10E11 (7) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Радий-223 	11,43 сут 	1,8 x 10E12 (50) 	7,4 x 10E9 (0,2) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Радий-224 	3,66 сут 	2,2 x 10E11 (6) 	1,8 x 10E11 (0,5) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Радий-226 	1600 лет 	3,7 x 10E11 (10) 	1,8 x 10E9 (0,05) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Актиний-227 	21,77 года 	3,7 x 10E13 (1000) 	1,1 x 10E10 (0,003) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Актиний-228 	6,13 ч 	3,7 x 10E11 (10) 	1,4 x 10E9 (4) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Торий-227 	18,7 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E8 (0,2) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Торий-228 	1,9 года 	2,2 x 10E11 (6) 	2,9 x 10E11 (0,008) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Торий-230 	7,7 x 10E4 лет 	1,1 x 10E11 (3) 	1,1 x 10E9 (0,003) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Торий-231 	25,52 ч 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E8 (1000) 	3,7 (100) 	
Радий-228 	5,75 года 	3,7 x 10E11 (10) 	1,8 x 10E9 (0,05) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Торий-232 	1,4 x 	Не 	Не 	3,7 x 10E-2 (1) 	
(торий 	10E10 лет 	ограничено 	ограничено 	 	
природный) 	 	 	 	 	
Торий-234 	24 сут 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Протактиний-230 	17,4 сут 	7,4 x 10E11 (20) 	2,9 x 10E10 (0,8) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Протактиний-231 	3,25 x 10E4 лет 	7,4 x 10E10 (2) 	7,4 x 10E7 (0,02) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Протактиний-233 	27 сут 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 (100) 	
Уран-230 	20,8 сут 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E9 (0,1) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Уран-232 	74 года 	1,1 x 10E12 (30) 	1,1 x 10E9 (0,03) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Уран-233 	1,62 x 10E5 лет 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E9 (0,1) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Уран-234 	2,5 x 10E5 лет 	3,7 x 10E12 (100) 	3,7 x 10E9 (0,1) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Уран-235 	7,1 x 10E8 лет 	3,7 x 10E12 (100) 	7,4 x 10E9 (0,2) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Уран-236 	2,39 x 10E7 лет 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E9 (0,2) 	 	
Уран-238 	4,5 x 10E9 лет 	Не ограничено 	Не ограничено 	 	
Уран природный 	 	То же 	То же 	 	
Нептуний-237 	2,14 x 10E6 лет 	1,8 x 10E11 (5) 	1,8 x 10E8 (0,005) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Нептуний-239 	2,35 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E12 (200) 	3,7 (100) 	
Плутоний-238 	87,7 года 	1,1 x 10E11 (3) 	1,1 x 10E8 (0,003) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Плутоний-239 	2,44 x 10E4 лет 	7,4 x 10E10 (2) 	7,4 x 10E7 (0,002) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Плутоний-240 	6537 лет 	7,4 x 10E10 (2) 	7,4 x 10E7 (0,002) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Плутоний-241 	15,16 года 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E9 (0,1) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Плутоний-242 	3,76 x 10E5 лет 	1,1 x 10E11 (3) 	1,1 x 10E8 (0,003) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Америций-241 	433 года 	2,9 x 10E11 (8) 	2,9 x 10E8 (0,008) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Америций-243 	7,38 x 10E3 лет 	2,9 x 10E11 (8) 	2,9 x 10E8 (0,008) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Кюрий-242 	163 сут 	7,4 x 10E12 (200) 	7,4 x 10E9 (0,2) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Кюрий-243 	35 лет 	3,3 x 10E11 (9) 	3,3 x 10E8 (0,009) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Кюрий-244 	18 лет 	3,7 x 10E11 (10) 	3,7 x 10E8 (0,01) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Кюрий-245 	8500 лет 	2,2 x 10E11 (6) 	2,2 x 10E8 (0,006) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Кюрий-246 	4730 лет 	2,2 x 10E11 (6) 	2,2 x 10E8 (0,006) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Берклий-249 	320 сут 	3,7 x 10E13 (1000) 	3,7 x 10E10 (1) 	3,7 x 10E-1 (10) 	
Калифорний-249 	351 год 	7,4 x 10E10 (2) 	7,4 x 10E7 (0,002) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Калифорний-250 	13,2 года 	2,5 x 10E11 (7) 	2,5 x 10E8 (0,007) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
Калифорний-252 	2,64 года (альфараспад) 85 лет (спонтанное деление) 	7,4 x 10E10 (2) 	7,4 x 10E7 (0,002) 	3,7 x 10E-2 (1) 	
--------------------
<*> Радиоактивными веществами особого вида называются закрытые радиоизотопные источники излучения, выполненные в виде монолита из радиоактивного вещества или в виде закрытой (сварной конструкции) капсулы с радиоактивными веществами. Монолит или капсула должны отвечать требованиям испытаний, предусмотренных для радиоактивных веществ особого вида соответствующими ТУ или ГОСТами.

Приложение N 18
к Правилам перевозок опасных
грузов по железным дорогам

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ РАССТОЯНИЕ ОТ МЕСТА ХРАНЕНИЯ РАДИАЦИОННЫХ УПАКОВОК ДО ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Транспортный индекс 	Предельно допустимые расстояния м, при времени хранения, ч 	
	1 	2 	3 	4 	5 	8 	10 	12 	15 	20 	24 	
1 	-	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,9 	1,0 	1,1 	1,2 	1,4 	1,5 	
2 	0,5 	0,6 	0,8 	0,9 	1,0 	1,2 	1,4 	1,5 	1,7 	2,0 	2,2 	
5 	0,7 	1,0 	1,2 	1,4 	1,6 	2,0 	2,2 	2,4 	2,8 	3,2 	3,5 	
10 	1,0 	1,4 	1,7 	2,0 	2,2 	2,8 	3,2 	3,5 	3,9 	4,5 	4,9 	
20 	1,4 	2,0 	2,4 	2,8 	3,2 	4,0 	4,5 	4,9 	5,5 	6,3 	6,9 	
30 	1,7 	2,4 	3,0 	3,5 	3,9 	4,9 	5,5 	6,0 	6,7 	7,7 	8,5 	
40 	2,0 	2,8 	3,5 	4,0 	4,5 	5,7 	6,3 	6,9 	7,7 	8,9 	10,0 	
50 	2,2 	3,2 	3,9 	4,5 	5,0 	6,3 	7,0 	7,7 	8,7 	10,0 	11,0 	
Примечание. При определении допустимых расстояний следует учитывать, что экранирование обычными грузами, средняя плотность которых близка к плотности воды, ослабляет степень излучения в 10 раз при толщине груза 0,7 м, в 100 раз - при толщине 1,15 м.